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Technische gegevens.

	Carrosserie

d

Anzahl Türen / s
	
	M6

	
	
	

	Aantal portieren/zitplaatsen
	
	2 /2+2
	
	
	

	Lengte/breedte/hoogte (ledig) 

)
	mm
	4 871/1855/1377
	
	
	

	Wielbasis
	mm
	2 781
	
	
	

	Spoorbreedte voor/achter

wgsdfg


	mm
	1567/1584
	
	
	

	Draaicirkel
	m
	12,5
	
	
	

	Tankinhoud
	ca. l
	70
	
	
	

	Koelsysteem incl. verwarming

l
	l
	15,0
	
	
	

	Motorolie

Getriebeöl


	l
	13,0
	
	
	

	Versnellingsbakolie
	l
	1,2
	
	
	

	Cardanolie
	l
	                                  2,6
	
	
	

	Ledig gewicht EU1
	kg
	1785
	
	
	

	Laadvermogen DIN
	kg
	                                 415
	
	
	

	Toelaatbaar totaalgewicht DIN
	kg
	2 200
	
	
	

	Toelaatbare asbelasting voor/achter
	kg
	1090/1200
	
	
	

	Toelaatbaar aanhangwagengewicht 
	
	
	
	
	

	geremd (12%)/ongeremd


	kg
	–
	
	
	

	Toelaatbare dakbelasting/kogeldruk
	kg
	–
	
	
	

	Kofferruimte inhoud VDA
	l
	450
	
	
	

	Luchtweerstand
	cX x A
	0,32 x 2,15
	
	
	

	Motor
	
	
	
	
	

	Bouwwijze/cilinders/kleppen

	
	V 90/10/4
	
	
	

	Motormanagement
	
	MS S65
	
	
	

	Cilinderinhoud
	cm³
	4 999
	
	
	

	Boring/slag
	mm
	92,0/75,2
	
	
	

	Compressie
	:1
	12,0 
	
	
	

	Brandstofkwaliteit
	ROZ
	95–98
	
	
	

	Vermogen
	kW/PS
	373/507
	
	
	

	Bij toerental
	min–1
	7 750
	
	
	

	Koppel
	Nm
	520
	
	
	

	Bij toerental
	min–1
	6 100
	
	
	

	Elektrische installatie
	
	
	
	
	

	Accu/inbouwplaats
	Ah/–
	90/Bagageruimte
	
	
	

	Dynamo
	A/W
	170/2 380
	
	
	

	Onderstel
	
	
	
	
	

	Voorwielophanging
	
	Veerbeen vooras met twee onderste draaipunten, trekstangen, aangepaste angepasstem Federbein, 

	
	
	draagarmen en voorasdrager

	Achterwielophanging
	
	Aluminium Integraalas met langsdragers en dubbele dwarsdraagarmen

	
	
	Acceleratie- en remduikcompensatie

	Remmen voor
	
	Tweezuiger remklauw 2FNR-AL

	Diameter
	mm
	374,0 geventileerd
	
	
	

	Remmen achter
	
	Eenzuiger remklauw FN-46

	Diameter
	mm
	370,0 geventileerd
	
	
	

	Rijstabiliteitssystemen
	
	ABS, CBC, DSC; variabel M sperdifferentieel

	Stuurinrichting
	
	Hydraulisch bekrachtigde tandheugel, M Servotronic: 2 referentievelden

	Stuuroverbrenging
	:1
	12,4
	
	
	

	Versnellingsbak
	
	                            SMG III
	

	Overbrenging              I
	:1
	3,985
	
	
	

	

II
	:1
	2,652
	
	
	

	                                
III
	:1
	1,806
	
	
	

	                                
IV
	:1
	1,392
	
	
	

	                                 
V
	:1
	1,159
	
	
	

	                                  
VI
	:1
	1
	
	
	

	                                 
VIl
	:1
	0,833
	
	
	

	                                   
R
	:1
	3,985
	
	
	

	Eindreductie
	:1
	3,62
	
	
	

	Bandenmaat voor
	
	255/40 ZR19
	
	
	

	Bandenmaat achter
	
	285/35 ZR19
	
	
	

	Wielmaat voor
	
	8 1/2J x 19 EH 2 IS 12 Alu
	
	
	

	Wielmaat achter
	
	9 1/2J x 19 EH 2 IS 28 Alu
	
	
	

	Rijprestaties
	
	
	
	
	

	Specifiek gewicht DIN
	kg/kW/pk
	4,6/3,3
	
	
	

	Specifiek vermogen
	kW/l
	74,6
	
	
	

	Acceleratie      0–100 km/h
	s
	4,6
	
	
	

	                           
	
	
	
	
	

	in 4e/5e versnelling   80–120 km/h
	s
	
	
	
	

	Topsnelheid
	km/h
	2502
	
	
	

	Verbruik in EU-cyclus
	
	
	
	
	

	Stad
	l/100 km
	22,7
	
	
	

	Buitenweg
	l/100 km
	10,2
	
	
	

	Gemiddeld
	l/100 km
	14,8
	
	
	

	CO2 
	g/km
	357
	
	
	

	Overig
	
	
	
	
	

	Emissiekwalificatie
	
	EU4
	
	
	

	Verzekeringsklasse (Duitsland)
	KH/VK/TK
	19/28/30
	
	
	




Gewicht rijklare auto (DIN) plus 75 kg voor rijder en bagage. RDW gewicht (Nederland) ligt 100 kg lager



2Elektronisch begrensd.

