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De nieuwe BMW X1: In een oogopslag.

· Succesmodel BMW X1: wereldwijd meer dan 275.000 verkochte exemplaren; volgende mijlpalen zijn lancering op Amerikaanse markt en productiestart in China; doorgedreven verdere ontwikkeling van het eerste BMW X-model voor het segment van de compacte prestigewagens; nieuwe BMW X1 zal succesverhaal bestendigen met een speciaal hertekende koetswerkstijl, een sterk verbeterd interieur, hypergeavanceerde aandrijftechnologie en een innovatieve uitrusting.

· Gerichte designaccenten versterken het karakter van de wagen zoals bepaald door de typische mix van spontane wendbaarheid, stedelijke elegantie en robuuste veelzijdigheid van de BMW X-modellen; voorbumperschort met nieuwe structuur en grotere gelakte oppervlakken benadrukt banden met BMW X-modellen en hoogwaardige uitstraling; nieuw koplampdesign met LED-accentverlichting en LED-lichtringen voor de dagrijlichten in combinatie met optionele xenonlichten; nieuwe mistkoplampranden; kleinere plastic randen onderaan het koetswerk; zijdelingse richtingaanwijzers geïntegreerd in de buitenspiegels, grotere gelakte oppervlakken en prominentere bodemplaat achteraan, nieuwe lakkleuren en lichtmetalen velgen.

· Geoptimaliseerd luxegevoel in het interieur dankzij de nieuw ontwikkelde middenconsole die sterker naar de bestuurder is gericht; verfijnde oppervlakken en bedieningselementen en een nieuwe, bijzonder hoogstaande interieurbekleding; optioneel nieuw lederen sportstuur.

· BMW Lines voor het eerst verkrijgbaar op een BMW X-model; gerichte personalisering dankzij exclusieve, harmonieus gecombineerde design- en uitrustingsvoorzieningen; BMW xLine benadrukt de robuuste veelzijdigheid van de nieuwe BMW X1, BMW Sport Line benadrukt de wendbaarheid en dynamiek.

· BMW Lines als alternatief voor de basisuitvoering; M sportpakket verkrijgbaar als extra optie.

· Motorgamma uitgebreid met extra krachtbronnen met BMW TwinPower Turbo-technologie; vermogens van 85 kW/116 pk in de BMW X1 sDrive16d tot 180 kW/245 pk in de BMW X1 xDrive28i;
BMW X1 xDrive25d met 160 kW/218 pk als nieuwe topversie in het dieselgamma; betere prestaties voor de BMW X1 sDrive20d en BMW X1 xDrive20d; nieuwe manuele transmissie en smering met droog carter, in dit segment unieke automatische 8-versnellingsbak, inclusief Auto Start Stop functie als optie voor alle modellen behalve de BMW X1 sDrive18i (optionele automatische 6-versnellingsbak), de BMW X1 sDrive16d en de BMW X1 sDrive20d EfficientDynamics Edition.

· Volledige integratie van BMW EfficientDynamics-technologie: Auto Start Stop functie voor modellen met manuele versnellingsbak of automatische 8-versnellingsbak, ECO PRO-modus (optie), Brake Energy Regeneration, Electric Power Steering, Shift Point Display, uitschakelbare aircocompressor; BMW X1 sDrive20d EfficientDynamics Edition is ’s werelds zuinigste prestigewagen in zijn soort met een verder geoptimaliseerd evenwicht tussen prestaties en brandstofverbruik; andere motorversies met sterk verlaagd verbruik (tot 0,9 l/100 km op dieselmodellen met automatische 8-versnellingsbak).

· Intelligente vierwielaandrijving BMW xDrive standaard op twee motorversies en als optie (en als alternatief voor de typische BMW achterwielaandrijving) verkrijgbaar voor vier versies; elektronisch gestuurde, variabele vermogenssplitter voor geoptimaliseerde trekkracht, stuurstabiliteit en dynamiek in de bochten; nieuwe, efficiënte en lichtere vermogenssplitter.

· Hoogwaardige ophangingstechnologie met dubbel gelede duwstang of dubbel gelede veerpootas vooraan en een vijfarmige as achteraan; optionele snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging; DSC (Dynamic Stability Control) met DTC (Dynamic Traction Control) standaard en Performance Control als optie.

· Uitzonderlijk stijve koetswerkstructuur, complete veiligheidsuitrusting inclusief zes airbags en driepuntsgordels voor alle plaatsen.

· Ruim interieur voor veelzijdig gebruik; drie ruim bemeten plaatsen achterin; achterbank in drie delen (40:20:40) met afzonderlijk neerklapbare rugleuningen en verstelbaar in tien niveaus van 1° tot 31°; bagageruimte van 420 liter met rugleuning in normale stand, 360 liter met rugleuning in comfortstand (31°), 480 liter met rugleuning in bagagestand (1°), uitbreidbaar tot 1.350 liter met volledig neergeklapte achterbank; brede waaier aan opbergvakken, lades en bekerhouders in het passagierscompartiment.

· Complete standaarduitrusting met airconditioning, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, mistkoplampen, een boordcomputer plus soundsysteem met CD-speler, AUX-ingang en vijf luidsprekers, hoogwaardige opties, met onder meer het navigatiesysteem Professional met harde schijf en iDrive besturingssysteem, Harman Kardon Surround Sound System, Comforttoegang, automatische airconditioning, glazen panoramadak, automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels, elektrisch verstelbare zetels, regensensor, verwarmbaar stuur, trekhaak.

· Diverse optionele rijhulpsystemen en mobiliteitsdiensten van BMW ConnectedDrive: High Beam Assist, Adaptive Headlights, achteruitrijcamera, Cruise Control met remfunctie, internettoegang, uitgebreide integratie van smartphones en muziekspelers, Real Time Traffic Information en BMW Apps om webradio te ontvangen en Facebook en Twitter te gebruiken.

· Modelversies:
BMW X1 xDrive28i: BMW TwinPower Turbo-technologie met TwinScroll-turbo, directe High Precision Injection, variabele kleppentiming VALVETRONIC en dubbele VANOS; 

Cilinderinhoud: 1.997 cc, 
vermogen: 180 kW/245 pk bij 5.000 – 6.500 t/min, 
maximumkoppel: 350 Nm bij 1.250 – 4.800 t/min,
Acceleratie [0 – 100 km/u]: 6,1 (automaat: 6,5) seconden, 
topsnelheid: 240 km/u, 
Gemiddeld brandstofverbruik: 7,7 – 7,8 liter (7,2 – 7,3 liter)/100 km
CO2-emissies: 179 – 182 g/km (168 – 171 g/km), 
emissienorm: EU5.
BMW X1 xDrive20i: viercilinder-in-lijn benzinemotor met BMW TwinPower Turbo-technologie met TwinScroll-turbo, directe High Precision Injection, variabele kleppentiming VALVETRONIC en dubbele VANOS; 
Cilinderinhoud: 1.997 cc, vermogen: 135 kW/184 pk bij 5.000 – 6.250 t/min, maximumkoppel: 270 Nm bij 1.250 – 4.500 t/min, 

Acceleratie [0 – 100 km/u]: 7,8 (automaat: 7,9) seconden, 
topsnelheid: 215 km/u, 
Gemiddeld brandstofverbruik: 7,5 – 7,7 (7,1 – 7,3) liter/100 km
CO2-emissies: 176 g/km (167 g/km), 
emissienorm: EU5.
BMW X1 sDrive20i: viercilinder-in-lijn benzinemotor met BMW TwinPower Turbo-technologie met TwinScroll-turbo, directe High Precision Injection, variabele kleppentiming VALVETRONIC en dubbele VANOS; 
Cilinderinhoud: 1.997 cc, vermogen: 135 kW/184 pk bij 5.000 – 6.250 t/min, maximumkoppel: 270 Nm bij 1.250 – 4.500 t/min,
Acceleratie [0 – 100 km/u]: 7,4 (automaat: 7,7) seconden, 
topsnelheid: 220 km/u, 
Gemiddeld brandstofverbruik: 6,9 – 7,1 (6,7 – 6,8) liter/100 km
CO2-emissies: 162 g/km (157 g/km), 
emissienorm: EU5.
BMW X1 sDrive18i: viercilinder-in-lijn benzinemotor met variabele kleppentiming VALVETRONIC en dubbele VANOS; 
Cilinderinhoud: 1.995 cc, 
vermogen: 110 kW/150 pk bij 6.400 t/min, 
maximumkoppel: 200 Nm bij 3.600 t/min,
Acceleratie [0 – 100 km/u]: 9,7 (automaat: 10,4) seconden, 
topsnelheid: 202 km/u (200 km/u), 
Gemiddeld brandstofverbruik: 7,7 (7,9) liter/100 km
CO2-emissies: 180 g/km (185 g/km), 
emissienorm: EU5.
BMW X1 xDrive25d: viercilinder-in-lijn dieselmotor met BMW TwinPower Turbo-technologie met twee turbo’s (Variable Twin Turbo) en directe Common Rail injectie met piëzo-elektrische injectoren (max. injectiedruk: 2.000 bar),
Cilinderinhoud: 1.995 cc, 
vermogen: 160 kW/218 pk bij 4.000 t/min, 
maximumkoppel: 450 Nm bij 1.500 – 2.500 t/min,
Acceleratie [0 – 100 km/u]: 6,8 seconden, 
topsnelheid: 230 km/u (automaat: 228 km/u), 
Gemiddeld brandstofverbruik: 5,9 (5,5) liter/100 km
CO2-emissies: 154 g/km (145 g/km), 
emissienorm: EU5.
BMW X1 xDrive20d: viercilinder-in-lijn dieselmotor met BMW TwinPower Turbo-technologie met een turbo met variabele inlaatgeometrie, directe Common Rail injectie met solenoïde injectoren (max. injectiedruk: 1.800 bar),
Cilinderinhoud: 1.995 cc, 
vermogen: 135 kW/184 pk bij 4.000 t/min, 
maximumkoppel: 380 Nm bij 1.750 – 2.750 t/min,
Acceleratie [0 – 100 km/u]: 8,1 seconden, 
topsnelheid: 215 km/u (automaat: 213 km/u), 
Gemiddeld brandstofverbruik: 5,5 (5,4) liter/100 km
CO2-emissies: 145 g/km (143 g/km), 
emissienorm: EU5.
BMW X1 sDrive20d: viercilinder-in-lijn dieselmotor met BMW TwinPower Turbo-technologie met een turbo met variabele inlaatgeometrie, directe Common Rail injectie met solenoïde injectoren (max. injectiedruk: 1.800 bar),
Cilinderinhoud: 1.995 cc, 
vermogen: 135 kW/184 pk bij 4.000 t/min, 
maximumkoppel: 380 Nm bij 1.750 – 2.750 t/min,
Acceleratie [0 – 100 km/u]: 7,8 (automaat: 7,9) seconden, 
topsnelheid: 220 km/u (218 km/u), 
Gemiddeld brandstofverbruik: 4,9 (5,0) liter/100 km
CO2-emissies: 129 g/km (132 g/km), 
emissienorm: EU5.
BMW X1 sDrive20d EfficientDynamics Edition: viercilinder-in-lijn dieselmotor met BMW TwinPower Turbo-technologie met een turbo met variabele inlaatgeometrie, directe Common Rail injectie met solenoïde injectoren (max. injectiedruk: 1.800 bar),
Cilinderinhoud: 1.995 cc, vermogen: 120 kW/163 pk bij 4.000 t/min, maximumkoppel: 380 Nm bij 1.750 – 2.750 t/min,
Acceleratie [0 – 100 km/u]: 8,3 seconden, 
topsnelheid: 215 km/u, 
Gemiddeld brandstofverbruik: 4,5 liter/100 km
CO2-emissies: 119 g/km, 
emissienorm: EU5.
BMW X1 xDrive18d: viercilinder-in-lijn dieselmotor met BMW TwinPower Turbo-technologie met een turbo met variabele inlaatgeometrie, directe Common Rail injectie met solenoïde injectoren (max. injectiedruk: 1.600 bar),
Cilinderinhoud: 1.995 cc, 
vermogen: 105 kW/143 pk bij 4.000 t/min, 
maximumkoppel: 320 Nm bij 1.750 – 2.750 t/min,
Acceleratie [0 – 100 km/u]: 9,9 (automaat: 10,1) seconden, 
topsnelheid: 195 km/u, 
Gemiddeld brandstofverbruik: 5,5 (5,4) liter/100 km
CO2-emissies: 144 g/km (143 g/km), 
emissienorm: EU5.
BMW X1 sDrive18d: viercilinder-in-lijn dieselmotor met BMW TwinPower Turbo-technologie met een turbo met variabele inlaatgeometrie, directe Common Rail injectie met solenoïde injectoren (max. injectiedruk: 1.600 bar),
Cilinderinhoud: 1.995 cc, 
vermogen: 105 kW/143 pk bij 4.000 t/min, 
maximumkoppel: 320 Nm bij 1.750 – 2.750 t/min,
Acceleratie [0 – 100 km/u]: 9,6 (automaat: 9,9) seconden, 
topsnelheid: 202 km/u, 
Gemiddeld brandstofverbruik: 4,9 (5,0) liter/100 km
CO2-emissies: 128 g/km (132 g/km), 
emissienorm: EU5.
BMW X1 sDrive16d: viercilinder-in-lijn dieselmotor met BMW TwinPower Turbo-technologie met een turbo met variabele inlaatgeometrie, directe Common Rail injectie met solenoïde injectoren (max. injectiedruk: 1.600 bar),
Cilinderinhoud: 1.995 cc, 
vermogen: 85 kW/116 pk bij 4.000 t/min, 
maximumkoppel: 260 Nm bij 1.750 – 3.000 t/min,
Acceleratie [0 – 100 km/u]: 11,5 seconden, 
topsnelheid: 190 km/u

Gemiddeld brandstofverbruik: 4,9 liter/100 km
CO2-emissies: 128 g/km, 
emissienorm: EU5.



* Cijfers gebaseerd op Europese testcyclus, afhankelijk van bandenkeuze.

Klaar voor nieuwe uitdagingen:

De nieuwe BMW X1.

Als eerste premiummodel in zijn soort is de BMW X1 een ware pionier in het compacte segment. Het compacte BMW X-model, dat wordt gebouwd in de BMW fabrieken van Leipzig (Duitsland) en Tiexi (China), wist op ongeveer 2,5 jaar tijd al meer dan 275.000 klanten te overtuigen. Nu gaat dit nieuwe allround-talent met hernieuwde kracht een reeks nieuwe uitdagingen aan. Met zijn speciaal gewijzigde koetswerkdesign, zijn uitgekiende interieurupdates, zijn volledig herwerkte motorgamma, het nieuwe gamma BMW Lines en nog meer innovatieve uitrusting staat de nieuwe BMW X1 garant voor een nog intensievere beleving van het typische rijplezier waarvoor BMW bekendstaat.

Parallel met de lancering van de nieuwe BMW X1 wordt er gewerkt aan de lancering van het model op de Amerikaanse markt. Ook de productie in China stimuleert de groei: de modellen van de nieuwe BMW X1 voor de Chinese markt worden gebouwd in de nieuwe fabriek van Tiexi in de provincie Shenyang.

Het succesvolle recept waarbij de bekende eigenschappen van de BMW X-modellen op het compacte segment worden toegepast, heeft geleid tot een grotere concurrentiestrijd in de klasse waarvan de BMW X1 de grondlegger was. Geen enkele concurrent kan echter tippen aan de leiderspositie van de BMW X1 in termen van sportiviteit en efficiëntie. Die voorsprong wordt nu nog verder uitgebouwd: de verhouding tussen prestaties en brandstofverbruik wordt nog verder geoptimaliseerd dankzij de motoren met BMW TwinPower Turbo-technologie, een in dit segment unieke automatische 8-versnellingsbak, de Auto Start Stop functie, Brake Energy Regeneration, de ECO PRO-modus en een bredere waaier BMW EfficientDynamics-technologieën

De BMW X1 sDrive20d EfficientDynamics Edition laat in dat verband bijzonder indrukwekkende cijfers optekenen, met een gemiddeld verbruik van 4,5 liter per 100 kilometer over de gemengde Europese testcyclus en een CO2-uitstoot van 119 gram per kilometer.

Het motorgamma van de nieuwe BMW X1 omvat drie benzinemotoren en vijf diesels, goed voor een vermogensbereik van 85 kW/116 pk tot 180 kW/245 pk.

De nieuwe generatie viercilinder dieselmotoren wordt aangevoerd door de 160 kW/218 pk sterke motor uit de nieuwe BMW X1 xDrive25d met BMW TwinPower Turbo-technologie met het nieuwste van het nieuwste inzake variabele sequentiële turbotechnologie. Naargelang de motorversie wordt het vermogen overgebracht door de typische BMW achterwielaandrijving of via de intelligente BMW xDrive-vierwielaandrijving. Beide opties zijn verkrijgbaar op drie motorversies van de nieuwe BMW X1.

De nieuwe BMW X1 biedt ook innovatieve personaliseringsmogelijkheden voor het koetswerk en interieur. Als alternatief voor het basisniveau kan de BMW X1 voor het eerst worden uitgerust met de BMW Lines met hun exclusieve, harmonieus gecombineerde design- en uitrustingsvoorzieningen. De BMW xLine benadrukt in het bijzonder de robuuste veelzijdigheid van de nieuwe BMW X1 terwijl de BMW Sport Line zijn wendbaarheid en dynamiek in de verf zet.

Design: nieuwe accenten benadrukken zijn elegant, veelzijdig en sportief karakter
Typische BMW proporties, expressieve, levendige oppervlakken en de typische designelementen van het BMW X-gamma geven de nieuwe BMW X1 vorm.

De gewelfde motorkap, de lange wielbasis en het naar achteren geschoven passagierscompartiment benadrukken de dynamische talenten van de wagen terwijl het aantrekkelijke spel van licht en schaduw verwijst naar zijn inherente wendbaarheid. De veelzijdigheid en robuustheid van een BMW X-model komen tot uiting in onderdelen zoals de zwarte afwerking van de onderste koetswerkrand en de gespierde wielkasten.

Maar de nieuwe BMW X1 straalt bovenal kracht uit; de kracht die ook uitgaat van de BMW Sports Activity Vehicles. Behalve de inzetstukken in de voorste en achterste bumperschorten (die lijken op bodemplaten) en de speciale zijschorten, behoren ook de cirkelvormige mistlichten onder de koplampen tot de typische uitrusting van een BMW X. Daarnaast onderscheidt de nieuwe BMW X1 zich door een aantrekkelijke sportieve elegantie. Zowel vooraan als achteraan worden meer oppervlakken in koetswerkkleur uitgevoerd, terwijl de keuze aan koetswerkkleuren werd uitgebreid met vier nieuwe versies.

Vooraanzicht: nog meer details in de stijl van een BMW X-model.
Wanneer men hem vooraan bekijkt, worden de krachtige uitstraling en het kwalitatieve aura van de nieuwe BMW X1 nog intenser benadrukt.

De lijnen van de wagen, die samen vertrekken vanaf de nummerplaathouder, lopen aan weerszijden van de BMW nieren omhoog, volgen de V-vormige contouren van de motorkap die omlaag en naar buiten lopen in het onderste deel van de bumper om de vloeiende ‘X’ te creëren die ook de BMW X-modellen in hogere segmenten typeert. Ook de nieuwe, driedelige luchtinlaat is een eigenschap die alle BMW X-modellen delen.

De opvallende lijnen van de wagen gaan hand in hand met een gedetailleerd oppervlaktedesign voor het koetswerk, dat het levendige, sportieve karakter benadrukt en de voorbumperschort een bijzonder hoogstaande look geeft. De mistkoplampen staan nu op gelijke hoogte met een extra vouwlijn die een discrete uitsparing langs de bovenkant van de lichten creëert en doorloopt in de zijwanden. Ook het grotere oppervlak in koetswerkkleur draagt bij tot de elegantie van de wagen.

De nieuw ontworpen koplampen geven een gedetailleerde kijk op de geavanceerde lichttechnologie van de wagen. In het bovenste deel snijdt een verchroomde accentlijn nu door de bovenzijde van de dubbele cirkelvormige koplampen terwijl een LED-accentverlichting (die deel uitmaakt van het optionele pakket xenonlichten, compleet met LED-lichtringen voor de dagrijlichten) de klassieke, gefocuste uitstraling van BMW verzekert.

Zijaanzicht: typische proporties, nieuwe buitenspiegels.
De lijn die gestaag omhoog loopt naar de achterkant van de wagen toe, de extra karakterlijn die de contouren van de zijruiten naar achteren trekt en de krachtig gewelfde wielkasten geven de BMW X1 ook in zijaanzicht een erg opvallend silhouet. De uitgesproken zijschorten zijn een typische eigenschap van de BMW X-modellen terwijl de zijdelingse richtingaanwijzers nu nog beter geïntegreerd zijn in de nieuw ontworpen buitenspiegels.

Achteraanzicht: nadruk op de brede en krachtige uitstraling.
Het hoogwaardige karakter van de nieuwe BMW X1 wordt ook achteraan in de verf gezet door de nieuwe verdeling van bumperschort, bumper en bodemplaat, terwijl de anders geplaatste reflectoren nu ook worden geflankeerd door oppervlakken in koetswerkkleur. Daardoor ogen de zwarte plastic onderdelen fijner terwijl de zilverkleurige bodemplaat een opvallendere oppervlaktestructuur kreeg. Bovendien vloeien de contouren van de achterlichten met LED-technologie nu harmonieus over in de handgreep van de achterklep. De sterkere nadruk op de horizontale lijnen geeft de achterkant een nog bredere en sportievere look.

Interieur: nauwkeurige lijnen, hoogwaardige materialen, gesofistikeerd kleurschema.
Het gewijzigde design van het interieur van de nieuwe BMW X1 vertaalt zich in een nog levendiger uithangbord voor het sportieve rijplezier, de baanbrekende veelzijdigheid en de hoogwaardige uitstraling van deze wagen. De zijkant van de naar de bestuurder gerichte middenconsole is nu minder diep en kan bogen op een bijzonder hoogwaardige oppervlakteafwerking. Die zet het bestuurdergerichte karakter van de cockpit nog extra kracht bij. Het bedieningspaneel voor het soundsysteem en de airconditioning kregen een glanzend zwarte afwerking die perfect aansluit bij die van de randen rond de ventilatieopeningen.

De nieuwe BMW X1 beschikt standaard over een opbergvak in het midden van het instrumentenbord. In wagens met een optioneel navigatiesysteem zit hier het centrale Control Display van het iDrive-besturingssysteem. Chroomaccenten op de zijdelingse randen van het interieurscherm zetten die voorziening nog extra in de verf. De hoogwaardige gegalvaniseerde randen voor de versnellingspook en de bekerhouder in de middenconsole en de chroomclip op de koplampschakelaar vormen de ‘finishing touch’ voor de exclusieve interieursfeer.

Motoren: meer keuze, sportievere vermogenscurve, uitzonderlijke efficiëntie.
Het motorgamma van de nieuwe BMW X1 omvat drie benzinemotoren en vijf diesels, die meer keuze bieden dan om het even welke concurrent en garant staan voor de typische sportprestaties van BMW. Bovendien geeft hun uitzonderlijke efficiëntie in combinatie met de complete BMW EfficientDynamics-technologie alle modellen een nog betere verhouding prestaties/verbruik, die haar gelijke niet kent bij de respectievelijke concurrenten.

De basismotor is de 2,0-liter viercilinder benzinemotor van de BMW X1 sDrive18i met de variabele kleppentiming VALVETRONIC en een variabele nokkenassturing aan in- en uitlaatzijde (dubbele VANOS). Hij levert een vermogen van 110 kW/150 pk en een maximumkoppel van 200 Newtonmeter, waarmee de BMW X1 sDrive18i in 9,7 seconden van 0 naar 100 km/u sprint. Daarbij verbruikt hij over de gemengde Europese testcyclus 7,7 liter per 100 kilometer en stoot hij 180 gram CO2 per kilometer uit.

De twee 2,0-liter viercilinder motoren van de andere benzinemodellen beschikken over de BMW TwinPower Turbo-technologie, een pakket bestaande uit een TwinScroll-turbo, directe High Precision Injection, VALVETRONIC en dubbele VANOS. De motor van de BMW X1 sDrive20i en BMW X1 xDrive20i levert een maximumvermogen van 135 kW/184 pk en een maximumkoppel van 270 Newtonmeter, genoeg om van 0 naar 100 km/u te sprinten in 7,4 (BMW X1 sDrive20i) respectievelijk 7,8 seconden (BMW X1 xDrive20i). Het gemiddelde brandstofverbruik bedraagt 6,9 tot 7,1 liter voor de BMW X1 sDrive20i en 7,5 tot 7,7 liter per 100 kilometer voor de BMW X1 xDrive20i, met CO2-cijfers van 162 tot 165 g/km resp. 176 tot 179 g/km (cijfers gebaseerd op de Europese testcyclus, naargelang de gekozen bandenmaat).

Helemaal bovenaan het benzinegamma van de BMW X1 staat de xDrive28i, goed voor 180 kW/245 pk en 350 Newtonmeter koppel. Daarmee sprint hij in 6,1 seconden van 0 naar 100 km/u. Over de Europese cyclus verbruikt hij 7,7 tot 7,8 liter per 100 kilometer en stoot hij 179 tot 182 gram per kilometer CO2 uit (naargelang de gekozen bandenmaat).

De viercilinder dieselmotoren van de nieuwe BMW X1 bieden keuze uit vijf vermogensversies en twee varianten van het BMW TwinPower Turbo-technologiepakket. De volledig aluminium krukkast, de turbo met variabele inlaatgeometrie en de directe Common Rail injectie met solenoïde injectoren zijn gemeenschappelijk voor alle 2,0-litermotoren van de BMW X1 sDrive16d, BMW X1 sDrive18d, BMW X1 xDrive18d, BMW X1 sDrive20d, BMW X1 xDrive20d en BMW X1 sDrive20d EfficientDynamics Edition. De nieuwe basisdiesel, de BMW X1 sDrive16d, heeft een vermogen van 85 kW/116 pk en een maximumkoppel van 260 Newtonmeter. Vanuit stilstand snelt hij in 11,5 seconden van 0 naar 100 km/u terwijl het gemiddelde verbruik en de CO2-uitstoot over de Europese testcyclus respectievelijk 4,9 liter per 100 kilometer en 128 gram per kilometer bedragen. Voor twee andere modellen levert de viercilinder dieselmotor een vermogen van 105 kW/143 pk en een maximumkoppel van 320 Newtonmeter. Zij leggen de sprint van 0 tot 100 km/u af in 9,6 seconden (BMW X1 sDrive18d) en 9,9 seconden (BMW X1 xDrive18d) met een gemiddeld normverbruik over de Europese testcyclus van respectievelijk 4,9 en 5,5 liter per 100 kilometer. De CO2-uitstoot bedraagt respectievelijk 128 en 144 gram per kilometer.

Dankzij hun vermogen van 135 kW/184 pk en hun koppel van 380 Newtonmeter leggen de BMW X1 sDrive20d en BMW X1 xDrive20d de standaardsprint af in 7,8 resp. 8,1 seconden. Het daaruit voortvloeiende rijplezier gaat hand in hang met lage verbruiks- en CO2-cijfers over de gemengde Europese cyclus: 4,9 liter en 129 gram voor de BMW X1 sDrive20d en 5,5 liter per 100 kilometer en 145 gram per kilometer voor de BMW X1 xDrive20d. Nog indrukwekkender is de verhouding tussen sportiviteit en zuinigheid van de BMW X1 sDrive20d EfficientDynamics Edition. ’s Werelds zuinigste luxewagen in zijn soort levert bovendien een maximumvermogen van 120 kW/163 pk en een maximumkoppel van 380 Newtonmeter. De sprint vanuit stilstand wordt afgelegd in 8,3 seconden en het gemiddelde verbruik over de Europese testcyclus bedraagt 4,5 liter per 100 kilometer, met een CO2-uitstoot van 119 gram per kilometer.

Het nieuwe topmodel onder de diesels is de BMW X1 xDrive25d.

Met zijn vermogen van 160 kW/218 pk en zijn koppel van 450 Newtonmeter geeft deze motor de trekkracht nog een aanzienlijke boost. Voor de ogenblikkelijke vermogensontplooiing tot in de hoogste toerentallen zorgen de meerfasige drukvoeding met variabele inlaatgeometrie voor de kleinere van de twee turbo’s. De directe Common Rail injectie gebruikt piëzo-injectoren met een maximale druk van 2.000 bar. De BMW X1 xDrive25d sprint in 6,8 seconden van 0 naar 100 km/u. Daarbij verbruikt hij over de gemengde Europese testcyclus 5,9 liter per 100 kilometer en stoot hij 154 gram CO2 per kilometer uit.

Alle motoren worden standaard aan de nieuw ontwikkelde, manuele zesversnellingsbak gekoppeld. Als alternatief kunnen alle motorversies (behalve de BMW X1 sDrive18i, BMW X1 sDrive16d en BMW X1 sDrive20d EfficientDynamics Edition) als optie aan een voor dit segment unieke automatische 8-versnellingsbak worden gekoppeld. Voor de basisbenzinemotor is er een optionele automatische 6-versnellingsbak.

Uitgebreide BMW EfficientDynamics-technologie, ECO PRO-modus debuteert in de BMW X1.

Net als de verbeterde motoren en transmissies kregen de eindoverbrengingsverhouding van de nieuwe BMW X1 en de vermogenssplitter van de xDrive-vierwielaandrijving een geoptimaliseerde efficiëntie. Alle modelversies zijn uitgerust met Brake Energy Regeneration. De manuele modellen beschikken over Shift Point Display en een Auto Start Stop functie. Die laatste is ook verkrijgbaar in combinatie met de automatische 8-versnellingsbak. Naargelang de modelspecifieke configuratie zijn ook een vraaggestuurde bediening van randonderdelen, een uitschakelbare aircocompressor en banden met verminderde rolweerstand verkrijgbaar.

Met een optionele schakelaar onder het bedieningspaneel van de airconditioning in de middenconsole kan men de ECO PRO-modus nu ook in de nieuwe BMW X1 gebruiken. Die functie stimuleert een ontspannen en zuinige rijstijl door middel van gerichte aanpassingen aan de sturing van het gaspedaal en de schakeleigenschappen van de automatische transmissie. Bovendien wordt het vermogen van elektrische functies zoals de zetelverwarming, de airconditioning en de buitenspiegelverwarming geregeld met het oog op een uiterst efficiënt energiebeheer. Een speciaal scherm informeert de bestuurder over het extra rijbereik dat deze ingrepen opleveren.

BMW xDrive-vierwielaandrijving: intelligent, snel en nauwkeurig voor nog meer rijplezier.
Vijf van de acht beschikbare motoren voor de nieuwe BMW X1 kunnen hun vermogen op de weg overbrengen met behulp van de intelligente xDrive-vierwielaandrijving.

De krachtigste benzine- en dieselmotor zijn enkel verkrijgbaar met xDrive. Een elektronisch gestuurde meerschijvenkoppeling stelt het systeem in staat om het vermogen op variabele wijze te verdelen over de voor- en achterwielen en garandeert zo een maximale tractie, de hoogst mogelijke veiligheid, een uitmuntend rijgedrag en een optimale vermogensontplooiing, en dat ongeacht de weers- en wegomstandigheden.

Doordat het xDrive-controlesysteem is geïntegreerd in Dynamic Stability Control (DSC), kan het de rijsituatie erg nauwkeurig inschatten.

Zo kan het elke neiging tot over- of onderstuur onderdrukken door het vermogen op de juiste manier te verdelen nog voor de bestuurder zich bewust is van de noodzaak daarvan.

En bovendien maakt de samenwerking tussen xDrive en DSC de afdaalhulp voor hellingen (Hill Descent Control) mogelijk, die de wagen tegen een automatisch geregelde snelheid op een veilige manier van steile hellingen laat rijden.

Hypergeavanceerde ophangingstechnologie voor een wendbaar en veilig rijgedrag.

De fascinerende wendbaarheid van de nieuwe BMW X1 wordt aangevuld door superieure en nauwkeurig regelbare rijeigenschappen. De hoogwaardige ophangingstechnologie en geavanceerde stabiliteitssystemen zorgen voor een ideaal evenwicht tussen dynamiek en rijcomfort, in combinatie met een hoge mate van actieve veiligheid. De vierwielaangedreven modellen beschikken over een dubbel gelede duwstang vooraan terwijl de BMW X1 sDrive20i, BMW X1 sDrive18i, X1 sDrive20d,

BMW X1 sDrive18d en BMW X1 sDrive16d zijn uitgerust met een dubbel gelede trekstang. Beide voorasversies zijn gekoppeld aan een vijfarmige achteras.

Andere factoren die bijdragen tot het nauwkeurige rijgedrag van de nieuwe BMW X1 zijn de stuursystemen met hydraulische of elektromechanische bekrachtiging. Op de achterwielaangedreven versies wordt die bekrachtiging verzekerd door een erg efficiënte elektromotor, die enkel wordt geactiveerd wanneer er daadwerkelijk bekrachtiging nodig is of wanneer de bestuurder dat vraagt. De motor verbruikt geen stroom wanneer de wagen rechtdoor rijdt of langzame bochten neemt. De snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging Servotronic is op alle modellen als optie verkrijgbaar.

Het krachtige remsysteem, dat zijn capaciteiten zelfs onder extreme belasting behoudt, wordt ondersteund door de standaard gemonteerde Dynamic Stability Control (DSC). Dat systeem omvat onder meer het antiblokkeerremsysteem (ABS), Dynamic Traction Control (DTC), Cornering Brake Control (CBC) en Dynamic Brake Control (DBC). Andere functies zijn het remhulpsysteem, de fadingcompensatie en de droogremfunctie.

De BMW X1 sDrive20i, BMW X1 xDrive20i, BMW X1 xDrive28i en BMW X1 xDrive25d beschikken voorts over de functie ‘Brake Standby’ en een vertrekhulp voor hellingen.

Als optie kunnen de vierwielaangedreven modellen worden uitgerust met het Performance Control-systeem voor nauwkeurig gestuurde rempulsen in combinatie met koppelcompensatie. Dat corrigeert de eerste tekenen van onderstuur op een gladde ondergrond of in bijzonder dynamische bochten.

Alle modelversies van de nieuwe BMW X1 zijn standaard geschoeid met stalen of lichtmetalen velgen van 17”. Het gamma optionele lichtmetalen velgen van 17, 18 en (voor het eerst) 19” werd verder uitgebreid.

Première in de nieuwe BMW X1: de BMW xLine en BMW Sport Line.
Opdat bestuurders hun nieuwe BMX X1 zouden kunnen tooien met een individuele stijl op basis van persoonlijke voorkeuren werden de BMW Lines voor het eerst opengesteld voor deze modellen. Met de BMW xLine kan de robuuste veelzijdigheid van het compacte BMW X-model extra in de verf gezet worden: het omvat namelijk bodemelementen voor de voor- en achterbumperschort, zijdelingse schorten, spijlen afgewerkt in Titansilber matt voor de luchtinlaat en de nieren en exclusieve 18” lichtmetalen velgen Y-spaak. Het opvallende charisma van de nieuwe BMW X1 komt ook tot uiting in het interieur, te beginnen met de deurdrempels met ‘BMW xLine’-opschrift, een lederen sportstuur met multifunctionele toetsen, sfeerverlichting met kleuren die variëren van wit tot oranje, exclusieve decoratieve lijsten in Dark Copper hochglänzend en vloermatten met bijpassende stiknaden. Nog een exclusieve eigenschap van de BMW xLine zijn zetels in de nieuwe Carve-versie met slijtagebestendige stof voor het zeteloppervlak en het centrale deel van de rugleuning en hoogwaardig leder voor de zijdelingse steunen. In combinatie met de BMW xLine kan men ook opteren voor de lederen bekleding Nevada, met de exclusieve tinten Terra en Oyster, die ook worden gebruikt op de deurpanelen en het onderste deel van het dashboard. De hoofdsteunen zijn getooid met een opvallende gebosseleerde ‘X’. Nog als optie zijn decoratieve lijsten in de edelhoutafwerking Fineline Bay matt verkrijgbaar in combinatie met de BMW xLine.

De uitzonderlijke wendbaarheid en dynamiek van de nieuwe BMW X1 in vergelijking met zijn concurrenten kan ook worden benadrukt door de exclusieve en nauwkeurig bijpassende design- en uitrustingsvoorzieningen. Opteer in dat geval voor de BMW Sport Line, met een bodemplaat voor en achter, zijschorten, spijlen in hoogglanzend zwart voor de luchtinlaten en nieren, sieruitlaten in zwart chroom, exclusieve 17” of (naargelang het model) 18” lichtmetalen velgen dubbelspaak en Bicolor-afwerking en deurdrempels met ‘BMW Sport’-opschrift. De sportzetels bekleed met een antracietkleurige stof met koraalrode accenten, het lederen sportstuur en de versnellingspook met rode stiknaden, de decoratieve lijsten in Schwarz hochglänzend, de vloermatten met rode randen en de sfeerverlichting met diverse kleuren van wit tot oranje dragen stuk voor stuk bij tot de sfeer die volledig in het teken staat van rijplezier. Nog als optie verkrijgbaar zijn de lederen sportzetels in twee kleuren, terwijl de decoratieve lijsten in Aluminium met accentlijn als exclusieve optie leverbaar zijn voor de BMW Sport Line.

Beide BMW Lines worden aangeboden als alternatief voor het basismodel.

Een M sportpakket is eveneens als optie verkrijgbaar voor de nieuwe BMW X1.

Robuuste koetswerkstructuur, complete veiligheidsuitrusting.

Zoals alle X-modellen van BMW kan de nieuwe BMW X1 prat gaan op een koetswerk met een hoge torsiestijfheid, dat dankzij een intelligent en licht ontwerp een extreme robuustheid aan een laag gewicht koppelt. In het belang van de passieve veiligheid wordt de botsenergie van een aanrijding afgeleid langs diverse zogenaamde 'load paths', geabsorbeerd door nauwkeurig gedefinieerde kreukelzones en dus weggehouden van de stabiele passagierskooi.

Behalve de frontale en zijdelingse airbags voor de voorzetels beschikt het interieur ook standaard over zijdelingse gordijnairbags voor beide zetelrijen, driepuntsgordels op alle plaatsen, gordelspanners en krachtbegrenzers voorin en ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes achterin. Alle veiligheidssystemen worden aangestuurd door een centraal elektronisch systeem. Onmiddellijk na zijn marktlancering kreeg de BMW X1 de maximale score van vijf sterren in de EuroNCAP-crashtests.

Interieur biedt diverse toepassingsmogelijkheden met moderne functionaliteit.

De nieuwe BMW X1 toont zich ook erg veelzijdig wat mogelijke transportbehoeften betreft. De achterbank kan worden opgesplitst in drie delen (40:20:40) die zich afzonderlijk of samen laten neerklappen naargelang de behoeften en die in tien standen verstelbaar zijn. De kantelhoek gaat van 31°, een bijzonder comfortabele hoek voor de inzittenden, helemaal tot de nagenoeg verticale stand van 1°. Die functie kan het bagagevolume op zich al laten variëren tussen 360 en 480 liter, met een inhoud van 420 liter wanneer de achterbank in haar normale stand staat. Door de drie delen van de achterbank volledig neer te klappen, creëert men een nagenoeg vlakke laadvloer met een laadcapaciteit van 1.350 liter.

Twee golftassen van 46” kunnen in de breedte of (na het neerklappen van het middendeel van de rugleuning) in de lengte worden vervoerd. De doorlaadopening tussen de buitenzetels kan ook worden gebruikt voor twee snowboards of vier paar ski’s. Het passagierscompartiment biedt een brede waaier opbergvakken en compartimenten van diverse afmetingen, evenals royaal bemeten deurvakken. Voor nog meer transportpotentieel zorgen de dakrails (in drie kleurvarianten), een opbergpakket, een trekhaak met afneembare bol en voorbereiding voor een rek achteraan.

Hoogwaardig karakter dankzij complete standaarduitrusting en hoogwaardige opties

De verder uitgebreide standaarduitrusting van de nieuwe BMW X1 garandeert dat het rijplezier en het comfort op een hoogwaardig niveau staat. Ze omvat een airconditioning, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, mistkoplampen, LED-achterlichten, verchroomde uitlaateindpijpen, elastische riemen voor de voorste deurvakken, een lederen stuur, een boordcomputer en een soundsysteem met CD-speler, AUX-ingang, vijf luidsprekers en een scherm met twee lijnen met computergegevens, telefoonnummers en tracktitels van muziek. Op de optielijst staan onder meer het navigatiesysteem Professional met harde schijf en een Harman Kardon Surround Sound System, evenals de comforttoegang, een automatische airconditioning, een glazen panoramadak, automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels, elektrisch verstelbare zetels, een regensensor en een verwarmbaar stuur.

BMW ConnectedDrive, biedt bovendien een aantal opties om het comfort, de veiligheid en de infotainmentfuncties van de wagen naar een hoger niveau te tillen.

De Adaptive Headlights met hoekverlichting, verkrijgbaar in combinatie met de xenonkoplampen, verlichten de weg op basis van de stuurhoek, de snelheid en de gierhoek. De nieuwe BMW X1 biedt ook een regensensor met automatische regeling van de lichten en High Beam Assist. Om accurater en veiliger te manoeuvreren zijn er de parkeerhulp Park Distance Control en de achteruitrijcamera die beelden live naar het Control Display van het iDrive-systeem stuurt. De Cruise Control met remfunctie regelt niet alleen de motorsturing en de remeigenschappen maar ook de ingeschakelde versnelling van de optionele automatische versnellingsbak om een vooraf ingestelde snelheid aan te houden.

BMW Assist, een unieke, wereldwijde mobiliteitsservice, omvat onder meer een telefonische informatiedienst en de functie Automatic/Advanced Emergency Call function met automatische detectie van de locatie van de wagen.

Andere innovatieve technologieën maken een onbeperkt internetgebruik mogelijk, evenals de integratie van de Apple iPhone en andere smartphones en muziekspelers, inclusief het gebruik van internetservices. Met de optionele apps kunnen iPhone-gebruikers onder meer internetzenders beluisteren en Facebook- en Twitterposts weergeven op het boordscherm. Nog een nieuwe functie is Real Time Traffic Information: die bezorgt de bestuurder uitermate accurate verkeerswaarschuwingen en aanbevolen omleidingen.

