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عندما يتحول شغف القوة إلى أداء نخبوي
BMW M3  الجديدة
تبعث مواسم سباقات السيارات روح الانطلاق والمبادرة لتحقيق طموحات متجددة، بالاعتماد على معادلات نجاح مبتكرة أثبتت جدواها في المنافسات الرسمية، والتركيز على تسجيل إنجازات وأرقام قياسية استثنائية. ومما لا شك فيه أن هذه الرؤى تنطبق على عملية إطلاق الجيل الجديد من السيارة الرياضية المتفوقة BMW M3، التي تمكنت من استكمال كافة اختبارات القيادة بنجاح غير مسبوق. وباتت هذه السيارة الرياضية النخبوية الجديدة من BMW M GmbH على أهبة الاستعداد للانطلاق لتحتل موقع المقدمة ضمن فئتها. وتضمن BMW M3 الجديدة، بعنفوان قوتها ومرونة أدائها وديناميكيتها الفائقة، الحصول على متعة قيادة مطلقة جديرة بعلامة BMW M.
ويعتمد هذا الطراز على محرك ثماني الأسطوانات على شكل حرف V، بقوة 420 حصان، يقدم أداءً متميزاً في كافة ظروف القيادة. من جهة أخرى، يجسد التصميم الخارجي المبتكر للسيارة شخصية BMW M التي تنضح بالانطلاق والقوة على الطريق حسب أعلى المعايير التقنية والهندسية.
وتبدو BMW M3 الجديدة متأهبة للمُضي قدماً على خطى النجاح الاستثنائي لهذا الطراز في فئة السيارات الرياضية. وغني عن الذكر أن هذه المقوّمات تعزز ثقة الشغوفين بالسرعة والأداء الديناميكي، بقدرة الطراز الجديد على مواجهة كافة التحديات داخل وخارج مضمار السباق. 
وأخيراً وليس بالتأكيد آخراً، توفر BMW M3 الجديدة أفضل مقاييس الإعتمادية والثقة، مع سلاسة وبساطة القيادة اليومية المعتادة في كافة سيارات BMW M GmbH.
علاوة على ذلك، تأتي هذه السيارة مع محرك ثماني الأسطوانات، يوفر قوة فائقة ويتميز بجميع مواصفات وتقنيات محرك سيارات فريق BMW Sauber F1، المُشارك في سباقات "فورمولا 1". ويقدم محرك V8 الجديد، الذي يتبنى مفهوم السرعة العالية المعتمد ضمن كافة محركات  BMW M، قوة قصوى قدرها 420 حصان، بسعة 3999 سم مكعب. ومما يثير الدهشة حقاً هو العزم الفائق لهذا المحرك الجبار، والذي يصل إلى 400 نيوتن متري بالإضافة إلى سرعة دوران تصل إلى 8400 دورة في الدقيقة.
وينفرد هذا المحرك بتوليد قوة دفع وسحب ليس لها نظير، إلى جانب القوة المطلقة الفائقة، والتي ترجع إلى مُعامل الغلق المتغاير M على العجلات الخلفية. ولهذا السبب تحديداً، تتميز BMW M3 الجديدة ليس باستجابتها الاستثنائية عند التسارع فحسب، بل إن أسلوبها الراقي والسلس أثناء زيادة قوتها يبعث على الدهشة. وتستطيع السيارة الجديدة التسارع إلى 100 كلم/ساعة في غضون 4.8 ثانية فقط، مع مواصلة نسقها الرائع في الأداء بمرونة وديناميكية لتصل إلى سرعتها القصوى 250 كلم/ساعة، عندها تعمل الكترونيات المحرك على وضع سقف أعلى للقوة المستمرة والأداء.
الأنظمة التقنية والتصميم: جديدة تماماً
لطالما اتخذت BMW M3 سمة خاصة ضمن طرازات BMW M GmbH، فهي سيارة وفية لتراثها العريق وشخصيتها الرياضية الأصيلة. وبالتأكيد، انطبق ذلك على الجيل الأول من BMW M3 الذي تم طرحه خلال العام 1986، وتواصلت سماته الرئيسية في الطرازين التاليين. ويعود مجدداً هذا المفهوم المبتكر للتفوق والقوة النخبوية بشكل أكثر وضوحاً وصراحة في طراز العام 2007 من BMW M3. 
وعلى الرغم من أن تطوير الجيل الجديد من BMW M3 اعتمد على السيارة الكوبيه BMW M3 Coupé، يختلف هذا الطراز المتفوق عن الكوبيه العادية سواء من ناحية المواصفات التقنية أو الإطلالة. وإلى جانب التصميم المبتكر والأنظمة الإلكترونية وتقنيات التعليق المُصممة لتتلاءم مع أعلى مستويات الأداء، منح مهندسو BMW M أولوية مطلقة لتطوير تقنيات مبتكرة للوزن الخفيف. وتحولت أهداف عملية التصميم إلى حقيقة واقعة من خلال تقديم هندسة ذكية للوزن الخفيف، بمعدل قوة إلى الوزن لا يتجاوز 3.8 كلم/حصان. 
ويرجع هذا الوزن الخفيف إلى أن BMW M3 تعتبر أول سيارة في فئتها مزودة بسقف مصنوع من البلاستيك المدعوم بألياف الكربون. وبصفة عامة، يعتبر هذا الجيل، عدا بعض المكونات والتجهيزات، جديداً بصورة كلية من ناحية الهندسة التقنية والتصميم، مما يعكس بوضوح التقاليد والقيم العريقة لسيارات BMW M GmbH.
التصميم الداخلي: صياغة مبتكرة لمفهوم متعة القيادة
خلال عملية تصميم المقصورة الداخلية، نجح فريق BMW M GmbH في طرح صياغة مبتكرة جديدة لمفهوم متعة القيادة المطلقة، في أجواء مجهزة خصيصاً لتلبية احتياجات وتطلعات معينة لعشاق هذه السيارة ذات الشخصية الرياضية. وتم تنظيم وترتيب كافة حلول وأنظمة التحكم وتقنيات التسيير والقيادة لضمان تحقيق الأداء الاستثنائي والكفاءة المتوقعة من BMW M3، إلى جانب إعادة تصميم بعض المكونات والأجزاء بصورة شاملة أحياناً.
وتعتبرعجلة قيادة الفئة M الجلدية، على شكل دائرة مزدوجة والمصنوعة من الألومنيوم الأبيض بغرز حمراء، إلى جانب الكونصول المركزي، سمة مميزة وفريدة لمقصورة قيادة BMW M3. 
أول محرك ثماني الأسطوانات في سيارات BMW M3
بعد 15 عاماً مجيدة في عالم السيارات، حانت لحظة الراحة للمحرك سداسي الأسطوانات المتتالية، والذي حصد أكاليل الغار مراراً وتكراراً، ومنها جائزة أفضل محرك Engine-of-the-Year للطرازين السابقين من BMW M3، حيث يترك مكانه اليوم وللمرة الأولى للمحرك الجبار ثماني الأسطوانات المعتمد في BMW M3 الجديدة.
ويدين محرك الأسطوانات الثمانية بقوته الفائقة إلى مفهوم مبتكر لسرعة دوران المحرك، والتي تتلاءم تماماً مع شخصية BMW M. وبالاستناد إلى سرعة دوران قصوى تصل إلى 8400 دورة في الدقيقة، يقدم المحرك الجديد قوة نخبوية وأداءً متفوقاً في كافة الأوقات.
ويتم نقل القوة إلى العجلات الخلفية بواسطة نظام لتغيير الحركة يدوي سداسي السرعات، ينتاغم برشاقة مع نظام جديد آخر لإدارة عملية التسيير. ويوفر هذا التناغم بحد ذاته تسارعاً وقوة تدفع للأذهان مباشرة ومن الوهلة الأولى العفوية وقدرة التحمل والإمكانيات الديناميكية لسيارات السباق الأصيلة. 
مكونات وأجزاء تعتمد على خبرات وتقنيات مستمدة من عالم "فورمولا 1"
تعتمد وحدة محرك الأسطوانات الثمانية الجديد على سبيكة خفيفة يتم تصنيعها في "لاندشوت" قرب ميونخ، وهي ذاتها المستخدمة في وحدات محركات سيارات السباق المشاركة في "فورمولا 1" تحت اسم فريق BMW Sauber.
صمام تحكم مزود بنظام VANOS مزدوج يعمل في ظل انخفاض ضغط الوقود
يتضمن المحرك ثماني الأسطوانات المعتمد في سيارة BMW M3 الجديدة نظام VANOS المزدوج للتحكم في عمود الكامة، حيث يساهم في ضبط توقيت الصمام حسب دفقات سريعة وقصيرة للغاية. وتساعد هذه التقنية في تقليل الفاقد في دورة الشحن والارتقاء بالقوة والعزم واستجابة المحرك فضلاً عن دورها الإيجابي في ترشيد استهلاك الوقود وتقليل الإنبعاثات.
نظام جديد مبتكر لإدارة المحرك وتجديد طاقة المكابح
يتولى نظام الإدارة الإلكترونية للمحرك V8 مهمة التحكم بين كافة وظائف المحرك بكفاءة ودقة فائقة، ما يجعله ركيزة رئيسية للأداء الديناميكي الاستثنائي للسيارة الجديدة. علاوة على ذلك، تباشر وحدة التحكم التنسيق بين كافة وظائف وأنظمة M المحددة للكلاتش ونقل الحركة والتسيير والكوابح. وأخير ولكن ليس بالتأكيد آخراً، تقوم وحدة التحكم في المحرك بإجراء حزمة واسعة من مهام تشخيص وفحص أنظمة السيارة وغيرها من عمليات التحكم في الوحدات الإضافية المختلفة داخل المحرك.
من جهة أخرى، يشتمل الطراز الجديد من هذه السيارة الرياضية المتفوقة على العديد من أنظمة إدارة الطاقة الذكية، وفي مقدمتها تقنية تجديد طاقة المكابح، وهو ما يساهم في تعزيز فعالية وكفاءة أداء محرك BMW M3 الجديدة. إلى جانب ذلك، يساعد هذا النظام في توفير طاقة تسيير وجر إضافية لضمان تسارع مثالي في كافة الظروف.
متعة قيادة في أبهى صورها: نظام تعليق من الألومنيوم
يتميز الشاسيه ونظام التعليق في سيارة BMW M3 الجديدة بتحقيق توزيع سلس وفعال لقوى التوجيه والقيادة على المحورين الأمامي والخلفي، مما يجعله ركيزة مثالية لديناميكية الأداء وسمات الشخصية الفريدة لهذه السيارة. ومما لا شك فيه أن شاسيه BMW M3 الجديدة يعتبر بحق تطوراً تقنياً وميكانيكياً مبتكراً، يرمي إلى مواكبة الزيادة الكبيرة في قوة التسيير منذ البداية، إلى جانب تخفيف الوزن أثناء هذه العملية. 
وتبدو محصلة التطويرات والتحسينات العديدة في الشاسيه والتعليق أكثر جلاءً على مضمار السباق، حيث تمكنت BMW M3 من كسر كافة الأرقام القياسية لزمن اجتياز دورة واحدة على حلبة Nordschleife of Nürburgring مقارنة بالطرازات السابقة. ووضعت كافة سيارات BMW M Cars على مضمار الحلبة في تحدي شامل لكفاءة وسرعة الأداء. 
وظيفة MDrive لهواة القيادة المنطلقة 
يستطيع القائد الاستمتاع بمميزات وقدرات BMW M3 الجديدة، من خلال ضبط إعداد العديد من معايير القيادة بحيث تتناسب مع أسلوبه الشخصي واحتياجاته الفردية، وبالتالي التحكم في منهج وأداء السيارة بما يتوافق مع متطلباته. 
هيكل رياضي: تعبير بصري للقوة النخبوية
تم تصميم هيكل BMW M3 الجديدة وتطويره منذ البداية لمنح السيارة إطلالة رياضية خالصة تنبض بالقوة النخبوية المطلقة. وبالاعتماد على تطبيق مفهوم "تصميم الشكل بحيث يدعم الوظيفة"، منح فريق عمل BMW M GmbH نظرة معمقة خاصة إلى هيكل وإطلالة السيارة. وقد نجح بالتأكيد في إيجاد تطابق وتناغم كامل بين التقنية المتفوقة من جهة، والتصميم الرياضي الأصلي من جهة أخرى.

واجهة أمامية مصممة خصيصاً لامتصاص أكبر قدر من الهواء

تزهو الواجهة الأمامية للسيارة بثلاث فتحات كبيرة بين كابينة الراديتير، والتي تسهل امتصاص الهواء وتساعد في تبريد المحرك. وترتكز أطراف الفتحات من كلا الجانبين على قضبان كبيرة رأسية، كما أنها تعتبر إضافة تثري لغة تصميم هذه السيارة الفريدة. ويتكامل الشكل الكلوي المزدوج المميز لسيارات BMW، ووحدة الأضواء الأمامية المتدلية إلى أسفل والمزودة بأشعة الزينون مع فتحات الهواء لمنح BMW M3 الجديدة إطلالة ديناميكية منذ الوهلة الأولى. 
كونصول مركزي بتصميم جديدة ونظام iDrive المطور

تقع وحدة أنظمة وأدوات التحكم داخل المقصورة أمام القائد مباشرة، حيث تندمج بأسلوب رشيق ضمن الكونصول المركزي بتصميمه الجديد، وذلك بين المقاعد الأمامية. وتتمتع هذه الوحدة بتصميم هندسي بارع من خلال ترتيب يتناغم بسلاسة وبساطة. 
ويجد القائد في متناول يده ثلاثة مفاتيح للوظائف لتشغيل أنظمة الطاقة والتحكم في الثبات الديناميكي والتحكم الالكتروني في الجر الإختياري، مما يسمح بتشغيل وإيقاف مختلف برمجيات وأنظمة القيادة الالكترونية بسهولة وراحة. علاوة على ذلك، يزود نظام iDrive القائد بتوجيهات وإرشادات للتسيير، والتي تم تعزيزها بنظام Mdrive، لتعكس فلسفة التحكم العبقرية التي تفخر بها BMW M3.
مجموعة واسعة ومتنوعة من التجهيزات الداخلية ذات لمسة فردية واضحة

تتوفر BMW M3 الجديدة مع ثلاثة أنماط حصرية فاخرة من التجهيزات والمعدات الداخلية، ما يمنحها شخصية مميزة تماماً عن سيارة الفئة الثالثة الكوبيه BMW 3 Series Coupé العادية من ناحية الخامات والألوان والتشطيب. ويتكون نمط الديكور الداخلي الرياضي الأساسي من مزيج يجمع بتناغم خلاب بين أفخم الجلود والأقمشة ويطلق عليه “Speed”. ويأتي أيضاً النمط الحديث Novillo مع تغطية كاملة بأجود الجلود كتجهيز اختياري، ليوفر بذلك ملمساً ناعماً ومخملياً بأسلوب أنيق ورياضي. إلى جانب الأسود الكلاسيكي، تتوفر جلود Novillo بألوان فضة البلاديوم وبيج البامبو وأحمر فوكس.
منطقة الشرق الأوسط:

سيتم طرح BMW M3 في منطقة الشرق الأوسط بحلول نهاية العام 2007. 

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ:
رنا جونز 
مديرة الشؤون الإعلامية 

مجموعة BMW الشرق الأوسط

هاتف: (615)  +971 4 3132600 فاكس: +971 4 3300120
بريد إلكتروني: bmw.com @Rana.Jones 
أو

جيلان عطية

ام سي أس/ أكشن

هاتف: 3902974 9714+

محمول: + 971 50 8181162

بريد الكتروني: jailan.a@actionprgroup.com

مواصفات BMW M3 Coupe 

	Body


	
	M3 Coupé
	
	
	

	No of doors/seats

l
	 
	2/4
	
	
	

	Length/width/height (unladen)

)
	mm
	4,615/1,817/1,418
	
	
	

	Wheelbase
	mm
	2,761
	
	
	

	Track, front/rear


	mm
	1,538/1,539
	
	
	

	Turning circle
	m
	11.7
	
	
	

	Fuel tank
	approx ltr
	63
	
	
	

	Cooling system incl heater  

l
	ltr
	11.4
	
	
	

	Engine oil


	ltr
	8.8
	
	
	

	Transmission fluid
	ltr
	2.1
	
	
	

	Final drive fluid
	ltr
	1.2
	
	
	

	Weight, unladen, to EU1
	kg
	1,655


	
	
	

	Max load to DIN
	kg
	500


	
	
	

	Max permissible weight to DIN
	kg
	2,080
	
	
	

	Max axle load, front/rear
	kg
	1,020/1,120
	
	
	

	Max trailer load2
	
	–
	
	
	

	braked (12%)/unbraked


	kg
	–
	
	
	

	Max roofload/trailer download
	kg
	75/– 
	
	
	

	Luggage compartment to DIN
	ltr
	400
	
	
	

	Air drag 
	Cd x A
	0.684
	
	
	

	Engine
	
	
	
	
	

	Config/No of cyls/valves 


	 
	V/8/4
	
	
	

	Engine management
	 
	MS S60
	
	
	

	Capacity
	cc
	3,999
	
	
	

	Bore/stroke
	mm
	92.0/75.2
	
	
	

	Compression ratio


	: 1
	       12.0 : 1 
	
	
	

	Fuel grade
	RON
	98 (95)
	
	
	

	Max output
	kW/hp
	309/420
	
	
	

	at
	rpm
	8,300
	
	
	

	Max torque
	Nm/lb-ft
	                               400/295
	
	
	

	at
	rpm
	3,900
	
	
	

	Electrical System
	
	
	
	
	

	Battery/installation
	Ah/–
	70/luggage compartment
	
	
	

	Alternator
	A/W
	180/2,520
	
	
	

	Chassis and Suspension
	
	
	
	
	

	Suspension, front
	 
	Aluminium two-joint spring strut axle with tiebar; 

	
	
	small, positive compensation of transverse forces; reduction of brake dive

	Suspension, rear
	
	Five-arm axle with anti-squat and anti-dive 

	Brakes, front
	 
	Single-piston swing-calliper compound disc brakes

	Diameter
	mm
	360 x 30, vented and cross-drilled
	
	
	

	Brakes, rear
	 
	Single-piston swing-calliper compound disc brakes

	Diameter
	mm
	350 x 24, vented and cross-drilled
	
	
	

	Driving stability systems
	 
	ABS, ASC, CBC, DSC; variable M differential lock

	Steering


	 
	Rack-and-pinion steering with hydraulic assistance and Servotronic

	Steering ratio, overall
	: 1 
	12.5
	
	

	Type of transmission
	
	SG 6
	
	
	

	Gear ratios
I

  
	: 1 
	4.055
	
	
	

	
II
	: 1 
	2.369
	
	
	

	
III
	: 1 
	1.582
	
	
	

	
IV
	: 1 
	1.192
	
	
	

	
V
	: 1 
	1.000
	
	
	

	
VI
	: 1 
	0.872
	
	
	

	
VII
	: 1
	–
	
	
	

	
R
	: 1 
	3.678
	
	
	

	Final drive ratio
	: 1 
	3.846
	
	
	

	Tyres, front/rear
	 
	245/40 ZR18 / 265/40 ZR18 

	Rims, front/rear
	 
	8.5J x 18 EH2+ IS 29 aluminium, forged/9.5J x 18 EH2+ IS 23 aluminium, forged

	Performance
	
	
	
	
	

	Power-to-weight ratio to DIN 
	kg/kW
	5.1
	
	
	

	Output per litre
	kW/hp
	77.3/105.1
	
	
	

	Acceleration
0–100 km/h
	sec
	4.8
	
	
	

	
standing-start km
	sec
	– 
	
	
	

	In 4th gear
80–120 km/h
	sec
	– 


	
	
	

	Top speed
	km/h
	2503
	
	
	

	Fuel Consumption in EU Cycle 
	
	
	
	
	

	Urban
	ltr/100 km
	17.9
	
	
	

	Extra-urban
	ltr/100 km
	9.2
	
	
	

	Composite
	ltr/100 km
	12.4
	
	
	

	CO2 
	g/km
	295
	
	
	

	Miscellaneous
	
	
	
	
	

	Emission standard
	
	EU4
	
	
	



Weight of car in road trim (DIN) plus 75 kg for driver and luggage.
2May be increased under certain conditions.



3Electronically limited.

الرسم البياني للقوة والعزم


