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Technische Gegevens BMW X5

3.0i; 4.4i; 3.0d, 4.8is

Carrosserie

Anzahl Türen / s

3.0i
4.4i
3.0d
4.8is

Aantal portieren / zitplaatsen

5 / 5
5 / 5
5 / 5
5 / 5

Lengte / breedte / hoogte (ledig)
mm
4667 / 1872 / 1715
4667 / 1872 / 1707
4667 / 1872 / 1715
4667 / 1925 / 1688

Wielbasis
mm
2820
2820
2820
2820

Spoorbreedte voor / achter
mm
1576 / 1576
1576 / 1576
1576 / 1576
1566 / 1596

Draaicirkel
m
12,1
12,1
12,1
12,1

Tankinhoud
ca. l
93
93
93
93

Koelsysteem incl. verwarming
l
11,0
14,4
10,2
14,4

Motorolie
l
7,5
8,0
7,0
8,0

Transmissie-olie
l
Duurvulling
Duurvulling
Duurvulling
Duurvulling

Cardanolie
l
Duurvulling
Duurvulling
Duurvulling
Duurvulling

Ledig gewicht (EU) 

kg
2070 (2095)
2195
2170 (2180)
2275

Laadvermogen 
kg
600
580
590
500

Toelaatbaar totaalgewicht
kg
2595 (2620)
2700
2685 (2695)
2700

Toelaatbare asbelasting v / a  
kg
1165 / 1475
1255 / 1485
1240 / 1480
1265 / 1485

Toelaatbaar aanhangergewicht






geremd(12%) / ongeremd
kg
2300 / 750
2300 / 750
2300 / 750
2300 / 750

Toelaatb. dakbel. / kogeldruk
kg
100 / 120
100 / 120
100 / 120  
100 / 120

Inhoud bagageruimte
l
465-1550
465-1550
465-1550  
465 - 1550

Luchtweerstand
cX x A
0,35 x 2,70
0,36 x 2,70
0,35 x 2,70
0,38 x 2,70

Motor






Bouwwijze / cilinders / kleppen

Lijn / 6 / 4
V 90 / 8 / 4
Lijn / 6 / 4
V 90 / 8 / 4

Motormanagement

Siemens MS 43
Motronic ME 9.2.1
DDE 5.06
Motronic ME 9.2.1

Cilinderinhoud
cc
2979
4398
2993
4799

Boring / slag
mm
84,0 / 89,6
92,0 / 82,7
84,0 / 90, 0
93,0 / 88,3

Compressieverhouding
:1
10,2
10,0
18,0 
11,0

Brandstof
ROZ
91-98
91-98
diesel
98

Vermogen
kW / pk
170 / 231
235 / 320
160 / 218
265 / 360

bij toerental
min-1
5900
6100
4000
6200

Koppel
Nm
300
440
500
500

bij toerental
min-1
3500
3700
2000-2750
3500

Elektrische installlatie






Accu / plaats
Ah / -
70 / bagageruimte
90 / bagageruimte
90 / bagageruimte
90 / bagageruimter

Dynamo
A / W
140 /1960 
170 / 2380
150 / 2100
170 / 2380

Onderstel






Voorwielophanging

Veerbeen vooras met dubbele onderste draaipunten, kleine negatieve schuurstraal; dwars-





krachtcompensatie, anti-duik geometrie met remmen

Achterwielophanging

Integraal-achteras met antie duik geometrie bij accelereren en remmen

Remmen voor

Schijfremmen met vaste klauw en twee zuigers

Diameter
mm
332, geventileerd


332, geventileerd


332, geventileerd
356, geventileerd

Remmen achter

Schijremmen met vaste klauw en een zuiger



Diameter
mm
324
324, geventileerd
324
324, geventileerd

Stabiliteitssysteem

DSC III (HDC, DBC, ABS, ASC-X, ADB-X, Aanhangerstabilisering)

Stuurinrichting

Tandheugel, bekrachtigd

Stuuroverbrenging
:1
21,1
21,1
21,1
21,1

Transmissie

Handgesch. 6-versnellingsbak, 6-traps automaat/Steptronic, standaard op und 4.8is)

Overbrengingsverhouding

  
:1
5,14 (3,42)
4,17
5,08 (4,17)
4,171


II
:1
2,83 (2,22)
2,34
2,80 (2,34)
2,340


III
:1
1,78 (1,60)
1,52
1,78 (1,52)
1,521


IV
:1
1,26 (1,00)
1,14
1,26 (1,14)
1,143


V
:1
1,00 (0,75)
0,87
1,00 (0,87)
0,867


VI
:1
0,83 (-)
0,69
0,84 (0,69)
0,691


R
:1
4,64 (3,03)
3,40
4,61 (3,40)
3,403

Eindreductie
:1
4,10
4,10
3,23 (3,91)
3,91

Bandenmaat voor (achter)

  235/65 R 17 104H
255/55 R 18 104H 
235/65 R 17 104H
275/40(315/35)R20W

Wielmaat voor / achter

                  7,5 J x 17
7,5 J x 18 
7,5 J x 17 
9,5 J x 20 / 10,5 J x 20

Prestaties






Specifiek gewicht
kg/kW
11,7 (11,9)
9,0
13,1 (13,2)
8,3

Specifiek vermogen
kW/l
57,1
53,4
53,5
55,2

Acceleratie           0 - 100 km/h
s
8,3 (8,8)
7,0
8,3 (8,8)
6,1

                             0 - 1000 m
s
29,4 (30,2)
27,3
29,2 (29,9)
26,2

In 4e versnelling 80 -120 km/h
s
7,6 (-)
-
6,4 (-)
-

Topsnelheid
km/h
210 (2153)
210 (2403)
210 (2103)
246

Verbruik






Stad
l/100km 
17,8 (18,1)
18,2
11,4 (12,0)
18,7

Buitenwegen
l/100km 
9,7 (9,9)
10,2
7,0 (8,0)
10,5

Gemiddeld
l/100km 
12,7 (12,9)
13,1
8,6 (9,4)
13,5

CO2 
g/km
307 (312)
317
229 (250)
324

Overig






Emissieklassificatie

EU3 N1 G1
EU3 N1 G1
EU3 N1 G3
EU3 N1 G1

Doorwaaddiepte (bij 7 km/h)
mm
500
500
500
500


Aanloop/afloophoek                        
°
25/24
26 / 23
25 / 24
26 / 22


Overloophoek






Grondspeling

19
18
17
19

Perm. Allradantrieb, Kraftverteilung
mm
204
203
176
2074



variabel
variabel
variabel
variabel

() waarden gelden  voor  automaat. 1) RDW-gewicht 100 kg lager dan EU gewicht. Ledig gewicht incl. 75 kg voor  bestuurder.  Cijfers prestaties en verbruik op basis van RON 98 / superplus. 

Deze gegevens  hebben  betrekking  op de homologatie voor Duitsland. Waarden voor  Nederland kunnen hier incidenteel van afwijken.







