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1. مكاملة مثالية بين ديناميكية القيادة،               كفاءة الأداء والفخامة
BMW X5 الجديدة
اشتق الجيل الأول من BMW X5 شريحة خاصة به في سوق السيارات، ويعود الطراز الجديد ليرتقي بخبرات قيادة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات إلى آفاق غير مسبوقة من الرشاقة والديناميكية. 
وتأتي السيارة الجديدة مع محرك فائق القوة مؤلف من 8 أو 6 أسطوانات، ونظام الدفع الجماعي BMW xDrive، الذي تم تعزيز كفاءة أدائه، ونظام تعليق جديد، لتوفر بذلك أداءً ديناميكياً يجمع بين القوة والمرونة المطلقة على الطريق. ويتيح المحرك، المكون من ثماني أسطوانات على شكل حرف V، قوة قصوى قدرها 355 حصان، في حين يتميز محرك الأسطوانات الستة المتتالية، والمزود بغطاء عمود دوران مصنوع من سبيكة ماغنسيوم/ألومنيوم، بقوة تصل إلى 272 حصان. 
وتتمتع BMW X5 الجديدة بمقصورة داخلية تجمع بين الرحابة والاستخدام الفعال للمساحة، حيث يمكنها استيعاب سبعة ركاب، وتزويدهم بأعلى مستويات الراحة. من جهة أخرى، تساهم التجهيزات والمعدات المبتكرة والتشطيبات الراقية في إعادة صياغة مفاهيم الرفاهية بحيث تضاهي سيارات الصالون الفاخرة. وتعتبر BMW X5 الجديدة أول سيارة في فئتها مزودة بنظام Adaptive Drive بالإضافة إلى تقنية عرض المعلومات على الزجاج الأماميHead-Up Display، كما أنها تتبنى تقنية الإطارات القابلة للسير وهي مفرغة من الهواء  Runflat Tyres كتجهيز أساسي. 

وتواصل السيارة الجديدة، التي تتمتع بديناميكية وكفاءة عاليتين، مسيرة النجاح الاستثنائية لمفهومها الفريد. وتمكنت BMW X5، عند طرحها للمرة الأولى، من إطلاق شريحة خاصة بها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SAV. 

واستحوذت BMW X5 على اهتمام العملاء، من الوهلة الأولى، برحابتها المفرطة وفخامتها وكفاءتها، وفي الوقت ذاته، دقة ورشاقة قيادتها، بالاعتماد على أنظمة الكترونية مبتكرة منها تقنية الدفع الجماعي للعجلات فضلاً عن ديناميكيتها الاستثنائية على الطرقات ذات التضاريس الصعبة. وانعكس نجاح هذا المفهوم على مبيعاتها التي تجاوزت 580.000 سيارة في مختلف أنحاء العالم.
ديناميكية BMW العريقة – شخصية نخبوية بين السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات

كرست BMW X5، خلال كافة مراحل تصنيعها، ريادتها كأول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، وبوصفها معيار قياسي لديناميكية القيادة. ويعاود مصممو أنظمة التعليق والمحاور والتقنيات الداعمة في BMW مجدداً الارتقاء بمعايير الأداء والرشاقة والديناميكية والراحة، بهدف الوصول إلى مستويات غير مسبوقة من التميز والابتكار، وهو ما تجسده بوضوح BMW X5 الجديدة.
ويتبع الطراز الجديد خطوات الجيل الأول من BMW X5، بتوفيره لتجربة قيادة تتصف بالسهولة والتحكم الكامل، عبر ارتفاع موقع السائق الذي يسمح له بإدارة عملية التسيير والتعامل مع كافة المواقف بقوة وثبات كاملين. وتحافظ السيارة الجديدة على السمات الرئيسية لـ BMW X5، ومن أهمها الجسم الصلب ببنيته الهيكلية المتكاملة، تقنيات التعليق المستقل، ونظام الدفع الجماعي للعجلات المتحكم به الكترونياً. 
وتم تحسين وتعزيز محرك الغازولين المؤلف من ثماني وست أسطوانات على التوالي، لضمان الحصول على أعلى مستويات الأداء والمرونة على الطريق، إلى جانب الاستمتاع بديناميكية وخبرات القيادة المميزة لعلامة BMW العريقة. علاوة على ذلك، تم تطوير وتحديث نظام التعليق بصورة شاملة، بحيث يواكب قوة المحرك الهائلة، بأسلوب رشيق وأنيق سواء على الطريق أو فوق التضاريس الصعبة.
ويتمتع هذا الطراز بالعديد من السمات المبتكرة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ومنها الاعتماد على دعامات شوكية مزدوجة للمحور الأمامي إلى جانب المحور الخلفي الرباعي المتكامل. وتكفل هذه الإعدادات المتطورة تقديم أداء متفوق، وخاصة عند التسارع الجانبي، وثبات فائق لدى توجيه السيارة وراحة استثنائية أثناء الدوران. كما تشتمل السيارة الجديدة على نظام التسيير المبتكر rack-and-pinion بمعامل متغاير لنقل السرعة، بما يجمع بين دقة القيادة وسط الطريق، وفي الوقت ذاته، تزويد القائد باستجابة مباشرة سريعة على المنحنيات مع أكبر زاوية توجيه ممكنة.

وتعتبر BMW X5 أول سيارة في فئتها تتبنى تقنية التسيير النشط Active Steering التي تتضمن تقنية Servotronic كتجهيز اختياري. ويعمل هذه النظام المبتكر على ضبط معدل تغيير الاتجاه حسب سرعة السيارة على الطريق، وهو ما يحافظ بالتالي على رشاقة ومرونة أدائها. وخلال القيادة بسرعة كبيرة، يتيح نظام التوجيه النشط ثباتاً وأمناً أكبر في التوجيه، بينما لا يحتاج السائق، أثناء تغيير الاتجاهات أو ركن السيارة، سوى إدارة عجلة القيادة دورتين إلى أقصى اليمين أو اليسار. 

ويوفر نظام التسيير النشط Active Steering في BMW X5 الجديدة العديد من المميزات الإضافية، منها تعزيز ثبات السيارة على الطريق. وأثناء الضغط على الكوابح فوق أسطح ذات معاملات احتكاك مختلفة على جانبي الطريق، يقدم نظام التسيير النشط توجيهاً مناسباً وحذراً لمنع السيارة من الانزلاق أو خروجها عن السيطرة.
للمرة الأولى في العالم: تقنية القيادة المتكيفة AdaptiveDrive مع نظام نقل البيانات FlexRay
تعتبر BMW X5 الجديدة أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات في العالم مزودة بنظام القيادة المتكيفة AdaptiveDrive كتجهيز اختياري. ويوفر هذا النظام المتطور تنسيقاً وتكاملاً بين القضبان المضادة للدوران وواقيات الصدمات. ويعتمد النظام على البيانات المستمدة من كافة وحدات استشعار السيارة، حيث يعمل على مراقبة ورصد معلومات السرعة وزاوية التسيير والتسارع الطولي والجانبي وتسارع العجلات بالإضافة إلى الارتفاع على الطريق.
ويستخدم النظام هذه المعلومات لتخطيط وإدارة القضبان غير القابلة للدوران، والصمامات الالكترومغناطيسية لواقيات الصدمات، بهدف ضبط الزوايا الجانبية وزيادة تحكم وسيطرة السائق تحت كافة الظروف. 

ويعزز نظام القيادة المتكيفة تفوق وريادة شخصية BMW X5 الجديدة ضمن هذه الفئة من السيارات. ويستطيع السائق، من خلال الضغط ببساطة على مفتاح واحد، اختيار إما نمط التسيير الرياضي أو النمط المريح، والذي يتناسب مع ظروف الطريق. كما تعتبر BMW X5 أول سيارة في العالم تدعم تقنية FlexRay. 
دقة أفضل: نظام BMW xDrive للدفع الجماعي للعجلات
يزود نظام القيادة BMW xDrive، المتحكم به الكترونياً، السائق بدقة وسيطرة أكثر في BMW X5 الجديدة. وتكمن نقطة القوة الرئيسية في هذا النظام الذكي للدفع الجماعي للعجلات الذي طورته BMW في قدرته على تحقيق تحسيناً ملحوظاً في معامل الاحتكاك على التضاريس الصعبة بالإضافة إلى تعزيز ديناميكية القيادة في كافة الأجواء.
وخلال ظروف القيادة العادية، يقوم نظام الدفع الجماعي بتوزيع قوة المحرك بنسبة 60:40 على العجلات الأمامية والخلفية. ويستطيع النظام الاستجابة السريعة والدقيقة والمتنوعة للمتغيرات في سطح الطريق أو ظروف القيادة، وبالتالي تغيير نسب توزيع قوة المحرك على المحاور تبعاً للموقف وحسب الحاجة. ومن خلال موزع للقوة مع "كلاتش" متعدد الطبقات متحكم به الكترونياً، يساعد BMW xDrive في توجيه قوة المحرك بدقة إلى العجلات، لتحقيق أفضل استخدام والحصول على فعالية وكفاءة فائقة.

نتيجة لذلك، تساهم تقنية xDrive في دعم ديناميكية قيادة BMW X5، عبر التعامل السريع مع بوادر زيادة أو نقص القوة عند المنحنيات أو لدى الاقتراب من العوائق على الطريق. وميزة إضافية هي أن هذا النظام يعزز معامل الاحتكاك وأداء السيارة على الطرقات الوعرة، بما يساعد في تأمين قوة جر عالية فوق الطرقات الوعرة من خلال ضمان توفير تغذية فورية ومتنوعة للعجلات وتحقيق أفضل معامل إزاحة تفاضلية.
نظام متكامل لإدارة الشاسيه وتحكم أفضل

تعتمد BMW X5 الجديدة على العديد من الأنظمة والتقنيات المبتكرة لضمان توزيع سريع ودقيق لقوى المحرك، ومنها الدفع الجماعي xDrive، والتحكم في الثبات الديناميكي DSC والتسيير النشط Active Steering، والتي يتم التنسيق بينها جميعاً بواسطة نظام ذكي متكامل لإدارة الشاسيه Integrated Chassis Management. ونتيجة لذلك، يتم تحقيق تناغم كامل بين توزيع القوة والتدخل الفردي على كوابح العجلات وإدارة المحرك. ويساهم هذا المنهج الفعال لإدارة أنظمة التعليق في الارتقاء بديناميكية القيادة ومعايير الأمان والسلامة.

نظام التحكم الديناميكي بالثبات مع وظائف إضافية
تأتي BMW X5 الجديدة مع نظام التحكم الديناميكي في الثبات، الذي أدخلت BMW عليه تحسينات إضافية لتوفير مستويات أعلى من الراحة والكفاءة، وهو ما يجعل هذا النظام شريكاً رئيسياً في تعزيز ضوابط السلامة ومتعة القيادة. 

وإلى جانب التحكم في ثبات القيادة، تتضمن العناصر الرئيسية لنظام التحكم الديناميكي في الثبات تقنية الكوابح المضادة للانغلاق والتحكم الإلكتروني في الثبات ونظام التحكم في الجر والاتزان ونظام التحكم في الهبوط عن المرتفعات HDC ونظام التحكم الديناميكي في الكوابح - الذي يقوم بزيادة ضغط الكوابح تلقائياً عند الحاجة تحت ظروف المناورة الاضطرارية- إضافة إلى نظام التحكم الجانبي في الكوابح  CBC الذي يمنع السيارة من زيادة قوة التسيير، وذلك عندما يقوم القائد بالضغط على الكوابح بخفة في المنحنيات. 
ويعمل نظام الكوابح التفاضلية الأوتوماتيكية كمحول غلق عكسي بين العجلات، حيث يبادر تلقائياً بتفعيل قوة الكوابح على العجلات المعرضة للانزلاق.
علاوة على كافة هذه الخصائص، يساعد نظام التحكم الديناميكي بالثبات في تحسين كفاءة الكوابح عالية الأداء، بالاستناد إلى عدد من الوظائف والعناصر المتطورة، حيث يساهم في موازنة أي نقص محتمل في قوة الكوابح، تحت ظروف الحرارة العالية، من خلال زيادة قوة الكبح بشكل مناسب. كما يتمتع هذا النظام بمميزات أخرى منها قدرته على توفير مستوى معتدل مناسب من ضغط المكابح كلما اقتضى الأمر من أجل المحافظة على الكوابح في وضع الاستعداد في جميع المواقف التي تحتاج إلى تخفيض فوري في السرعة. 
وتساعد المكافح الجافة العادية، بدورها، في تحسين أداء الكوابح على الأراضي الزلقة. وأخيراً وليس آخراً، تعمل وظيفة مساعد بدء الحركة Start-Off Assistant في دعم قدرة السيارة على تسلق المرتفعات بدون تراجع إلى الخلف. 

تقنية التحكم الديناميكي في الجر: مرونة وثبات أكبر لدى هبوط المرتفعات
تأتي BMW X5 الجديدة أيضاً مع نظام التحكم الديناميكي في الجر (DTC) Dynamic Traction Control  والذي يجسد بوضوح إمكانيات القيادة الديناميكية الفائقة لسيارات BMW من الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات. ويعتبر هذا النظام نمطاً خاصاً من نظام التحكم الديناميكي في الثبات، والمُصمم خصيصاً لسيارة BMW X5 الجديدة، ويمكن تفعيله بمجرد الضغط على مفتاح في الكونصول المركزي. 
ويلبي هذا النظام المبتكر متطلبات القيادة على الطرقات غير الممهدة، عبر رفع الحد الأدني للتدخل في عمل المحرك والمكابح، مما يمكن BMW X5 من القيادة المرنة على الأسطح الرخوة مثل الرمال والجليد، مع دوران العجلة بصورة متعمدة قليلاً. وميزة أخرى لنظام DTC هي النسق الرياضي النشط للقيادة على التضاريس الصعبة.

أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مزودة بتقنية الإطارات المفرغة من الهواء كتجهيز أساسي
تعتبر BMW X5 الجديدة الأولى في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المزودة بتقنية العجلات القادرة على السير مفرغة من الهواء كتجهيز أساسي Runflat Tyres. وتأتي هذه العجلات على إطارات ذات حواف ممتدة، حيث تعتمد BMW X5 الجديدة الجيل الرابع من هذه التقنية. وبفضل خطوطها الخارجية الأكثر صلابة، تساهم هذه الإطارات الخاصة في منع مخاطر تضرر الإطارات خلال السير على الطرقات غير الممهدة. وعلى الرغم من فراغها تماماً من الهواء، يستطيع السائق السير لمسافة تصل إلى 150 كلم، بسرعة قصوى تبلغ 80 كلم/ساعة في حالة الحمولة الكاملة، مع إمكانية قطع مسافات أكبر إذا كان الوزن أخف.
وتأتي BMW X5 الجديدة، بصفة أساسية، بعجلات من سبيكة خفيفة مقاس 18 بوصة وإطارات 255/55، كما تتوفر خيارات أخرى منها، عجلات مقاس 19 و20 بوصة على إطارات مقاس 275/40 في الأمام و315/35 في الخلف، وهي بالطبع تدعم تقنية السير مفرغة من الهواء.
وتوفر BMW X5 الجديدة حزمة أخرى من المزايا الفريدة، ومن ضمنها تقنية التعرف على عيوب الإطارات والتي تحذر السائق من النقص التدريجي في ضغط الهواء. ويتم تحديد أي خلل في ضغط الهواء من خلال مقارنة سرعة العجلات، حيث يجري توجيه إنذار في صور رسم جرافيك يظهر على شاشة العرض الموجودة ضمن وحدة الأدوات.
قوة فائقة في كافة الأجواء: محرك غازولين ثماني الأسطوانات على شكل حرف V

غني عن الذكر أن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من الفئة النخبوية تحتاج إلى محرك قادر على توفير دفع استثنائي وأداء يتكامل مع متعة قيادة مطلقة. وتعتبر هذه المقومات تحديداً العنصر الذي يجعل من BMW X5 الجديدة تأتي مع نوعين من محركات الغازولين وآخر بوقود الديزل  والتي تلبي جميعها أعلى معايير الجودة والكفاءة المعتمدة ضمن هذه الفئة من السيارات.  
ويوفر محرك الغازولين القوي سعة 4799 سنتيمتر مكعب المكون من ثماني أسطوانات على شكل حرف V في الطراز BMW X5 4.8i مستوى فريد من الأداء، بالاعتماد على قوة قصوى تصل إلى 355 حصان، بأقصى عزم يبلغ 475 نيوتن، عند سرعة محرك تتراوح من 3400 دورة في الدقيقة و3800 دورة في الدقيقة. وتعني هذه الأرقام بوضوح كفاءة عالية في ديناميكيات الأداء حسب أرقى المقاييس.

وتصل BMW X5 4.8i، التي تتسارع من الصفر إلى 100 كلم/ساعة في غضون 6.5 ثانية فقط، إلى آفاق غير مسبوقة من الكفاءة حسب مختلف معايير الأداء، من خلال تحقيق سرعة مسجلة الكترونياً تبلغ 240 كلم/ساعة.

دورات سريعة ووزن خفيف: محرك غازولين مؤلف من ست أسطوانات متتالية
يعكس محرك الغازولين المؤلف من ست أسطوانات متتالية، المعتمد في الطراز BMW X5 3.0si، أحدث تقنيات المحركات التي عملت BMW على تطويرها لعقود طويلة. ويجمع هذا المحرك سعة 3 لترات بين الأداء المتميز للمحركات ذات سرعة الدوران الكبيرة وسلاسة الأداء على الطريق. وتبلغ قوته القصوى 272 حصان، وأقصى عزم 315 نيوتن عند سرعة محرك قدرها 2750 دورة في الدقيقة. 

ويستفيد المحرك من غطاء عمود الدوران المصنوع من سبيكة الماغنسيوم/الألومنيوم، والذي لا يتجاوز وزنه 161 كلجم، وهو ما يعني 10 كلجم أخف من الطراز السابق. وتعتبر هذه ميزة إضافية تعزز عملية توزيع الوزن على المحاور وترتقي بالرشاقة وتساعد على تقليل استهلاك الوقود.
وتتسارع BMW X5 3.0si من الصفر إلى 100 كلم/ساعة في غضون فترة زمنية لا تتجاوز 8.1 ثانية فقط، في حين تبلغ السرعة القصوى المسجلة الكترونياً 225 كلم/ساعة، في حين تقف السرعة المحددة عند 210 كلم/ساعة باستخدام إطارات من فئة H.
نظام نقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي: سرعة أكبر وراحة أعلى في الغيار
تتضمن الإعدادات القياسية لـ BMW X5 الجديدة ناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات والذي تم تطويره أيضاً والارتقاء بمستويات أدائه إلى مستويات أعلى. 
ويكفل نظام نقل الحركة الأوتوماتيكي سداسي السرعات تغيير الحركة بسرعة وكفاءة غير مسبوقة بالاعتماد على تقنية تحويل جديدة وبرنامج مبتكر يساهم في تقليل الاحتكاك وزمن الغيار بمعدل 50% مقارنة بأنظمة نقل الحركة الأوتوماتيكية التقليدية. وتساعد وظيفة التعرف المباشر على الغيار المناسب في نقل الحركة إلى المستوى الأدنى، بسرعة فائقة، أثناء الانتقال بين غيارات متعددة، وبالتالي لا تحتاج إلى زمن إضافي. 

ومن خلال الديناميكية الاستثنائية في نقل الحركة، والارتباط المباشر بالمحرك، يساعد نظام نقل الحركة الأوتوماتيكي سداسي السرعات في منح BMW X5 مستويات أعلى من الأداء الرياضي النشط، وفي الوقت ذاته، يساهم في تحسين معايير الراحة والرشاقة وترشيد استهلاك الوقود عند سرعات المحرك المنخفضة. 

تقنية مبتكرة لاختيار الغيار الكترونياً

تتميز السيارة الجديدة بأسلوب متطور لنقل الحركة تلقائياً بواسطة نظام الكتروني لاختيار الغيار، يتم اعتماده للمرة الأولى في BMW X5. وتتشابه أنماط نقل الحركة مع أنظمة تغيير السرعة الأوتوماتيكية التقليدية، ولكن يتم تنشيط وضعية ركن السيارة بمجرد الضغط على مفتاح معين في ذراع جهاز اختيار الغيار، مما يجعله يستعيد وضعيته الأصلية بعد الاستخدام. 

حضور وأناقة: تصميم BMW X5 الجديدة
تأتي BMW X5 الجديدة أطول بنحو 18.7 سم وأكثر عرضاً بنحو 6.8 سم مقارنة بالطراز السابق، وهو ما يعني راحة ومرونة أكبر في المقصورة الداخلية، أما من الخارج فتحافظ هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المتفوقة على إطلالة تنضح بالقوة والأناقة، والتي ارتبطت لعقود طويلة بسيارات BMW. ونجح مصممو جسم السيارة بحق في صقل أبعادها بعناية، في عملية تطوير مستفيضة ركزت على الانطباع الكلي للسيارة، مع إضفاء لمسة واضحة من الرشاقة. 
ولا يرجع هذا الحضور القوي إلى المحورين الأمامي والخلفي القصيرين فحسب، بل يبدو بوضوح في العجلات ذات الحجم الأكبر. كما حظيت عملية التوازن البصري بين محوري المقدمة والمؤخرة باهتمام خاص، بما يساعد في منح BMW X5 الجديد أبعاداً أكثر تناسقاً، تبعث في الأذهان مباشرة، تقنية الدفع الجماعي للعجلات المُعتمدة في السيارة. 

وتطرح BMW X5 الجديدة، بقاعدة عجلاتها الأطول، مفهوماً أكثر تطوراً للثبات والحضور، حيث تشكل دعامات الأبواب D-pillars حدود وأبعاد الإطلالة الجانبية للسيارة، وتساعد الخطوط المدمجة للحواجز بدورها في توفير خط سقف أقصر، وهو ما يساهم مجدداً في تحسين المظهر الكلي ويجمع بين الأناقة ورشاقة التصميم. 
إطلالة قوية، واجهة خلفية حازمة
تتكامل الخطوط القوية المنحنية لمحيط مقصورة غطاء المحرك، والإعدادت ثلاثية الأبعاد لقضبان المقصورة ذات المظهر الكلوي والتي تعتبر سمة مميزة لعلامة BMW مع وحدات الأضواء الأمامية المدمجة تماماً ضمن اللوحات الجانبية، لتمنح إطلالة أمامية تنبض بالقوة والديناميكية لسيارة BMW X5 الجديدة.
ويتمتع تصميم الجهة الخلفية للسيارة بلمسة قوية من الأناقة الراقية، وتبرز الخطوط المرتفعة لحافة واقي الصدمات مدى اتساع عرض السيارة، وموقعها الواثق والثابت على الطريق. وتم تعزيز هذا الانطباع من خلال الهياكل الأفقية لأضواء مؤخرة السيارة، والتي تتبع نمط التصميم  BMW L-design، كما أنها تمتد إلى مؤخرة غطاء الخلفية. علاوة على ذلك، تمنح قضبان الربط بين الأضواء الأربعة، BMW X5 الجديدة شخصية رائعة وجذابة خلال القيادة ليلاً.

ويتميز الطراز الجديد بالمزج بين الأسطح المحدبة والمقعرة في أسلوب قوي يتماشى مع شخصية سيارات BMW الرياضية متعددة الاستخدامات، والحضور الرائع لهذه السيارة النخبوية الاستثنائية. ويشتمل هذا المحيط على أضواء ديناميكية وخطوط ظلال تجسد رشاقة السيارة، وتبرز هيكلها بوضوح. وتترك أقواس العجلات ذات المظهر القوي، بدورها، انطباعاً بصرياً للثبات الفائق إلى جانب تعزيز عرض السيارة. وتنصهر عناصر ومقومات التصميم لتضفي بعداً جديداً للحضور الفريد لـ BMW X5 الجديدة.
هيكل BMW X5 الجديدة: تصميم أيروديناميكي، أمن ورحابة 
تأتي معايير التصميم الأيروديناميكي الاستثنائي في مقدمة الخصائص المتفوقة لسيارة BMW X5 الجديدة، ومن سمات تصميم هيكلها الريادية. وفي هذا السياق، تساعد قوى الرفع المنخفضة في تعزيز ديناميكية القيادة ومعايير السلامة على الطريق، بمعامل جر يصل إلى 0.33 في BMW X5 3.0si، بما يكرس مكانة هذا الطراز في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. 
وتبلغ أبعاد BMW X5 الجديدة 4854 مليمتر طولاً و1933 مليمتر عرضاً. وتعني هذه الزيادة في الأبعاد، مقارنة بالطراز السابق، رحابة أكبر وتنوع أوسع داخل المقصورة. وتتيح BMW X5 الجديدة خمسة مقاعد رحبة ومريحة مجهزة خصيصاً للمسافات الطويلة. 
مرونة قصوى: مقعدان إضافيان ضمن صف ثالث
تنفرد BMW X5 الجديدة بالعديد من مقاييس المرونة المتفوقة، ومنها إمكانية إضافة صف ثالث من المقاعد، المثبتة في الخلف إلى جهة اليمين. وتوفر هذه الخاصية مقعدين مريحين إضافيين لركاب بطول يصل إلى 1.7 متر.

ويشتمل كلا المقعدين الخلفيين على أحزمة أمان مزودة ببكرات ثلاثية النقاط ومساند للرأس قابلة للتعديل حسب الرغبة. ولضمان سهولة الوصول إلى صف المقاعد الثالث، يمكن طي الصف الثاني بالكامل إلى الأمام، حتى في حالة رفع مسند الظهر. كما يمكن طيها إلى الأسفل كلٍ على حده أو معاًَ على أرضية مقصورة الأمتعة. 
علاوة على ذلك، توفر BMW X5 الجديدة مساحة أكبر بنحو 40 مليمتر، مقارنة بالطراز السابق، لراحة ركاب صف المقاعد الثاني. من جهة أخرى، يمكن فتح الباب الخلفي في جزئين، بما يتيح وصولاً سهلاً إلى كابينة الأمتعة الرحبة التي ازداد طولها بنحو 100 مليمتر مقارنة بالطراز السابق. أما في الطرازات غير المزودة بصف مقاعد ثالث، فهي توفر سعة إضافية للأمتعة تصل إلى 90 لتر أو 3.15 قدم مكعب، في حين تمت زيادة سعة كابينة الأمتعة بمقدار 110 لتر حسب مقاييس VDA، وهو ما يعني زيادة بنسبة 22%، لتصل السعة إلى 620 لتر في طرازات BMW X5 خماسية المقاعد.

ومن خلال طي صف المقاعد الثاني القابلة للفصل بالكامل، تزداد سعة كابينة الأمتعة لتصل إلى 1750 لتر، بنمو قدره 200 لتر أو 13% مقارنة بالطراز السابق. وحتى في حالة استخدام صف المقاعد الثالث، يستطيع السائق والركاب الاستفادة بسعة للأمتعة تبلغ 200 لتر أو 7 قدم مكعب. 

تقنية ذكية للوزن الخفيف: قوة أكبر مع المحافظة على نفس الوزن تقريباً
على الرغم من الأبعاد الخارجية الأكبر لسيارة BMW X5 الجديدة، نجح مهندسو BMW في المحافظة على وزن الطراز الجديد بدون تغيير تقريباً، في الوقت الذي يأتي فيه الهيكل الجديد أكثر قوة عن ذي قبل. وبهدف الوصول إلى المكاملة بين الرحابة الأكبر والثبات الأفضل مع تجنب إدخال زيادة ملموسة على الوزن، ركز المتخصصون في BMW بصفة مستمرة على تطوير تقنية مبتكرة للوزن الخفيف. ويعتمد كل من اختيار الخامات وترتيبها والتوزيع الهندسي لعناصر حمل الوزن والقضبان والدعامات على مفهوم شامل مصمم خصيصاً لتحقيق أعلى مستويات السلامة عند الصدمات ورشاقة فائقة على الطريق.

وتم زيادة الصلابة من 23.500 إلى 27.000 نيوتن/درجة بنسبة 15%. واعتمد تصنيع الطراز الجديد على الصلب فائق القوة والمقاومة في الجهة الخلفية لضمان تعزيز الصلابة لأقصى حد ممكن ومقاومة الصدمات الخلفية، في الوقت ذاته، استخدام أدنى كمية ممكنة من المواد والخامات لتحقيق هذا الهدف. أما في المقدمة، فتوجد دعامات من الألومنيوم تساعد في تقليل الوزن وتدعم صلابة الجسم في آن واحد.
وتساهم الاعدادت الخاصة للوحات الأمامية والدعامات المصنوعة من البلاستيك في تلبية العديد من أهداف التطوير، ليس من ناحية المحافظة على الوزن وتوفير حرية أكبر من التصميم فحسب، بل أنها تضمن أيضاً المزيد من السلامة والأمن للمشاة.

مقصورة ركاب تتمتع بالثبات وقائمة واسعة من أنظمة السلامة

تتمتع سيارة BMW X5 الجديدة بالعديد من أنظمة السلامة السلبية والنشطة، والتي يأتي في مقدمتها مقصورة الركاب التي تتميز بصلابة فائقة. كما يتم تحويل القوة العاملة على السيارة لدى التصادمات من خلال أذرع دعم المحرك والشاسيه إلى مسارات مختلفة، لضمان عدم تركيز أكبر قدر من الحمل على هيكل واحد.

أما داخل BMW X5 الجديدة، فتوجد وسادات هواء للصدر والرأس إلى جانب وسادات جانبية لحماية الرأس كتجهيز أساسي. وتنطلق هذه الوسادات، عند الحاجة من داخل حاجز A-pillars وبطانة السقف، مما يوفر حماية فعالة للركاب في الصفين الأولين.

BMW X5 الجديدة: أحزمة أمان مزودة ببكرات جر ثلاثية النقاط في كافة المقاعد
 ومن أبرز ضوابط الحماية أحزمة الأمان المزودة بأنظمة للتحكم في قوة وضغط الحزام على المقاعد الأمامية. وأخيراً، تأتي هذه السيارات مع كرسي الأطفال المبتكر ISOFIX كتجهيز أساسي في الصف الثاني من المقاعد.
أما في حالة تعرض السيارة لخطر الانقلاب، تضمن وحدة الاستشعار المعتمدة في BMW X5 الجديدة تشغيل وسادات الهواء الجانبية بصورة فورية، إلى جانب زيادة معدل شد حزام الأمان. ومن خلال ارتباطها بنظام التحكم الديناميكي في الثبات، تستطيع هذه الوحدات الاستجابة الدائمة حتى في الظروف والأجواء الصعبة.
وتتناغم هذه الضوابط والتقنيات في BMW X5 الجديدة، عبر جسمها وبنيتها الهيكلية الصلبة ومعايير السلامة المتطورة، لتوفر بذلك كافة المميزات اللازمة لتحقيق أفضل أداء في اختبارات التصادم على مستوى العالم.

التصميم الداخلي: عملي أكثر، فخامة أرقى
تبدو تجربة القيادة المطلقة التي توفرها BMW X5 الجديدة جلية من الوهلة الأولى عبر موقع القيادة المميز الذي يستمتع به السائق على وجه التحديد. ويتكامل موقع مقعد القيادة المرتفع مع ترتيب لوحة الأدوات والأنظمة بزاوية مائلة قليلاً جهة السائق، لتخلق انطباعاً بالتحكم والسيطرة المطلقة على هذه السيارة الفريدة.

وتتضمن لوحة المفاتيح الوسطى بين مقعدي السائق والراكب الأمامي كافة وظائف عرض المعلومات التي تكفل راحة ورفاهية أكبر في المقدمة. ويستطيع السائق والراكب الأمامي مشاهدة لوحة عرض بيانات نظام القيادة الذكية iDrive Control Display الموجود ضمن لوحة الأدوات على امتداد خط البصر بوضوح.

ويساهم التصميم الجذاب والخامات الفخمة والتركيبات اللونية المبتكرة والمقاعد المريحة ومساند الأذرع في توفير أجواء تنعم بالراحة والرفاهية. وتجسد الرحابة وسعة مقصورة الأمتعة والتشطيبات عالية الجودة، الشخصية المميزة الفريدة لهذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.

ويمزج التصميم الداخلي لـ BMW X5الجديدة بين الأسلوب الراقي الأنيق لسيارات الصالون الفاخرة إلى جانب تنوع الوظائف والسمة العملية للسيارات الرياضية الحديثة. وتأتي السيارة مع أربعة تركيبات لونية للتجهيزات الداخلية، وستة ألوان للمعدات والأنظمة وخمسة أنواع من الخطوط، والتي تتكامل مع تسعة تركيبات لونية خارجية، لتقدم بذلك خيارات واسعة تعكس شخصيتها المتفردة. كما أنها تمتع بألواح كروم بلون لؤلؤي مصقول كتجهيز أساسي تتفاعل مع لوحات عتبة الأبواب لتمنحها لمسة إضافية من الأناقة والقيمة والروعة.

نظام القيادة الذكي BMW iDrive: ثمانية مفاتيح للإعدادات المفضلة 
وتم تجهيز BMW X5 الجديدة بنظام القيادة الذكي iDrive الذي يقوم بإدارة أنظمة الملاحة وتكييف الهواء وحلول الترفيه ووظائف الاتصالات. ويمكن إدارة وظائف الاتصالات والرفاهية من وحدة iDrive Controller الموجودة في الكونصول المركزي، حيث يجري عرض الاعدادات والوظائف المختارة على لوحة عرض التحكم Control Display. وتتميز الشاشة المضادة للإبهار بقدرتها على ضبط درجة الاستضاءة حسب معدل الإضاءة بشكل تلقائي، إلى جانب موقعها ضمن لوحة الأدوات، مما يساعد السائق على متابعة المعلومات المعروضة بصفة دائمة دون الحاجة إلى تحويل انتباهه عن الطريق.
علاوة على ذلك، يوفر النظام ثمانية مفاتيح للإعدادت المفضلة والتي تكفل تسهيل التحكم في النظام. ويستطيع السائق بمجرد الضغط على مفتاح واحد، استدعاء واستخدام وظائف معينة مثل أرقام الهاتف الهامة والوجهات المعتادة ومحطات الراديو المفضلة.   
ويتيح الطراز الجديد أيضاً إمكانية إضافة وظيفة عرض البيانات على الزجاج الأمامي Head-Up Display الاختيارية والتي تعتبر فريدة من نوعها في السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. ويضمن ذلك تقديم المعلومات الرئيسية المتعلقة بسرعة السيارة وتعليمات الملاحة ومعلومات التحكم بالسرعة فضلاً عن التوجيهات المستمدة من أنظمة الفحص والتحكم، في مستوى رؤية السائق براحة وسهولة فائقة.

وضوح فائق: أضواء الزينون والأضواء المتكيفة والقابلة للدوران
إلى جانب أضواء الزينون الأمامية المتاحة كتجهيز اختياري، تتضمن BMW X5 الجديدة أضواء نهارية، والتي يتم توفيرها من خلال أضواء حلقية موجودة ضمن الأضواء الأمامية ذات الاستدارة المزدوجة. وفي هذه الحالة، ترسل الأضواء الأمامية الداخلية الحلقية أضواء أكثر سطوعاً بمعدل 100 مرة مقارنة بأضواء ركن السيارة، وهو ما يضمن وضوح السيارة من مسافة أكبر، ويكفل أيضاً التعرف على الشخصية المميزة X5 الجديدة من الوهلة الأولى نتيجة اعتمادها على التصميم المميز لأضواء BMW.
كما تم تعزيز راحة القيادة ليلاً من خلال نظام مساعد الأضواء العالية High-Beam Assist المتاح كنظام اختياري في BMW X5 الجديدة. ويعمل هذا النظام على العودة تلقائياً إلى الأضواء الأمامية المنخفضة بمجرد اقتراب سيارة أخرى أو تناقص المسافة الفاصلة مع السيارة الأمامية عن حد معين. كما تعمل مصابيح الضباب كأضواء جانبية عند المنحنيات.
وتعتبر وظيفة التحكم الكامل في عملية التسيير من خلال تنشيط المكابح عند الحاجة إحدى الخيارات المبتكرة المتاحة ضمن BMW X5 الجديدة. ويقوم هذا النظام بوظائف إدارة المحرك واختيار الغيار والمكابح بهدف المحافظة على السرعة التي اختارها السائق. 

كما يتعرف هذا النظام، الذي يراقب بصفة دائمة التسارع الجانبي للسيارة، على مخاطر عدم توافر مقاييس السلامة والمسافة المناسبة عند المنحنيات، حيث يبادر بالاستجابة الفورية عبر تقليص سرعة السيارة. ويساهم النظام أيضاً في تنشيط المكابح أثناء هبوط المرتفعات لضمان المحافظة على التحكم الكامل في السيارة.

تجهيزات اختيارية مبتكرة:
تساهم مجموعة من أفضل حلول الملاحة عالية التقنية والأنظمة الصوتية المتقدمة في تحسين تجربة قيادة BMW X5 الجديدة إلى مستويات غير مسبوقة من الراحة والرفاهية المطلقة. وتتضمن هذه السيارة نظام فيديو رقمي DVD في الصف الثاني من المقاعد، مبدل أقراص مدمجة CD وفيديو رقمي DVD في الكونصول بالإضافة إلى نظام صوتي مبتكر متعدد القنوات، كجزء من أنظمة الترفيه النقالة المتاحة ضمن هذه السيارة الرائعة.

علاوة على ذلك، يأتي النظام الصوتي الأساسي مع ستة مكبرات صوت، في حين تم تطوير مفهوم نظام الهاي-فاي HiFi system Professional لتوفير مخرجات صوت متعددة القنوات عالية الجودة باستخدام أكثر من 16 مكبر صوت.
ونتيجة الاعتماد على مفتاح AUX-IN المعتمد كتجهيز أساسي، يمكن استعمال الموسيقى المستمدة من مصادر خارجية مثل مشغلات MP3 مباشرة إلى مكبرات الصوت الموجودة في السيارة. علاوة على ذلك، تتوفر أيضاً أنظمة مبتكرة مثل حزمة خدمات الإنترنت الإلكترونية BMW Online بالإضافة إلى خدمة المساعدة اللاسلكية على الطريق BMW Assist.

حزمة الخدمات اللاسلكية BMW TeleServices: ميزة جديدة في BMW X5
 باستخدام وظيفة استدعاء الخدمة لاسلكياً BMW Teleservice Call، تبادر السيارة عند الحاجة بإرسال كافة المعلومات الفنية الهامة أوتوماتيكياً إلى مركز شريك الخدمات BMW Service Partner. ويتسلم السائق بعدها رسالة من مركز الخدمة لتحديد موعد فحص السيارة وقائمة الأعمال والمهام المطلوب إنجازها للتعامل مع الموقف.
وفي إطار جهودها المستمرة لتطوير وتعزيز تقنياتها المبتكرة، سيتمكن نظام التشخيص اللاسلكي للأعطال BMW TeleDiagnosis قريباً من توفير صور بالأشعة السينية للسيارة حسب الطلب، حيث يتم قراءة البيانات المسجلة على وحدات التحكم لمنح عميل خدمات BMW تقرير واضح عن حالة السيارة وأنظمتها قبل عملية الفحص الدوري التالية. ويتسلم العميل بدوره التقرير الفني قبل التوجه إلى مركز الخدمة.

وفي حالة تعرض الأنظمة الالكترونية للعطل، لا يقتصر دور نظام التشخيص اللاسلكيBMW TeleDiagnosis على توفير الخدمات الاستشارية عن بعد فحسب، ولكنه يوفر أيضاً مساعدة مباشرة. وعند طلب العميل، يمكن إزالة بيانات وأسباب الأعطال في وحدات التحكم، على سبيل المثال لا الحصر، أو إعادة ضبطها لاسلكياً، وهو ما يساهم في تلافي وإصلاح العديد من المشكلات الفنية بصفة فورية. وتتضمن BMW X5 الجديدة أيضاً نظام التحكم في مسافة الركن Park Distance Control، والمزود بكاميرا دعم تسهل عملية ركن السيارة وتغيير الاتجاهات في المساحات الضيقة وفي ظروف الإضاءة الضعيفة.
علاوة على ذلك، تتبنى هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المزيد من الخصائص والتقنيات المبتكرة، ومنها وظيفة لتحديد العقبات على الطريق، والتي ترصدها وحدات استشعار فوق صوتية ضمن نظام التحكم في مسافة الركن  PDC في هيئة صور، وتقديمها كرسم بياني ثلاثي الأبعاد. كما يمكن لهذه الوظيفة تقديم المزيد من المساعدة عند جر مقطورة، حيث توفر كاميرا الدعم وظيفة تقريب بصري إلى جانب رسوم مجسمة تفاعلية تسمح بالدخول إلى خطاف المقطورة بدون أدنى مشكلة.
تجتمع التقنيات المبتكرة، الأجواء المثالية مع كافة مميزات فخامة ورفاهية أداء السيارات الصالون الفاخرة وأناقة تصميم الهيكل وديناميكية القيادة الاستثنائية، لتجعل من BMW X5 الجديدة فريدة بحق من ناحية الكفاءة والإعتمادية والمظهر. ويواصل الطراز الجديد تراث وتقاليد سابقه الذي كان أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، ليرسخ بذلك معايير ومقاييس هذه الشريحة الجديدة في السوق. ويعود مهندسو ومصممو BMW X5 مجدداًَ لتحسين وتعزيز مواطن قوة هذه السيارة وإضافة ميزات أخرى في عملية تطوير طبيعي استهدفت في المقام الأول تقديم سيارة فريدة من نوعها لا تقارن في العالم.
وفي هذه الشريحة من السوق التي تشتد بها حدة المنافسة، تضع BMW X5 مجدداً معايير قياسية لديناميكية القيادة ورشاقة الأداء. وتنفرد هذه السيارة ضمن فئتها بالمكاملة المثالية بين التفوق الهندسي والابتكار التقني المرتبط بعلامة BMW من جهة، ومميزات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تتسم بالأناقة والحضور الطاغي في مظهرها من جهة أخرى. وتجعل هذه المواصفات من BMW X5 الجديدة السيارة المفضلة للنخبة من العملاء الذي يتميزون بأسلوب رياضي منطلق، ويرغبون من خلال اختيارهم لسيارتهم، في إظهار نمط حياتهم النشط، الفردي والمستقل، وفي الوقت ذاته، الاستمتاع بأبعاد جديدة لخبرات قيادة غير مسبوقة.
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2. لمحة موجزة
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* تعتبر BMW X5 الجديدة الجيل الثاني من أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات طرحتها BMW، والتي حققت نجاحاً لافتاً، وسجلت مبيعات تجاوزت 580.000 سيارة، كما أنها اشتقت لنفسها شريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وتحافظ كافة عمليات التطوير الجديدة على الهيكل والأنظمة المرافقة التي أثبتت كفاءتها إلى جانب الارتقاء بمعايير الديناميكية والأداء والرفاهية لمستويات أعلى.

* تعزيز ديناميكية القيادة والرشاقة: يتمتع الطراز الجديد بمحركات أكثر قوة وفعالية، جسم أكثر صلابة، تصميم أيروديناميكي مبتكر، محور أمامي بتصميم شوكي مزدوج ومحور خلفي رباعي متكامل، مركز ثقل منخفض فضلاً عن تقنية الدفع الجماعي للعجلات BMW xDrive.
* أول سيارة في فئتها تتبنى تقنية التسيير النشط Active Steering، مما يساهم في تعزيز رشاقة الأداء ومتعة القيادة، وشخصيتها الرياضية الواضحة، بالاعتماد على تقنيات القيادة المتكيفة والثبات المضاد للدوران والصمامات المتكيفة. وهي أيضاً السيارة الوحيدة في فئتها المزودة بتقنية العجلات القابلة للسير مفرغة من الهواء كتجهيز أساسي.
* جهاز نقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات كتجهيز أساسي، مع ميزة تغيير التروس بسرعة أكبر، وتحقيق راحة أفضل أثناء الغيار إلى جانب الاستفادة من الاستهلاك الأقل للوقود وتقنية الاختيار الأوتوماتيكي للغيار المناسب. 

* يوفر الطراز الجديد مرونة استخدام فائقة من خلال تقديم رحابة أكبر للركاب مع إمكانية إضافة صف ثالث من المقاعد، وسعة قصوى للأمتعة تتراوح من 620-1.750 لتر. 
* نظام القيادة الذكية iDrive المطور والمزود بثمانية مفاتيح تتيح إمكانية الاختيار المباشر لنمط الملاحة لوجهات معينة، أرقام هواتف هامة، مصادر الصوت بمجرد ضغطة واحدة. وتعتبر BMW X5 الجديدة الوحيدة في فئتها المزودة بتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي كتجهيز اختياري Head-Up Display.
* تصميم خارجي مبتكر، بتناغم فائق في الأبعاد، خطوط أنيقة ورشيقة، وفي الوقت ذاته، إطلالة تنبض بالقوة والحضور. 

* أجواء من الرفاهية والخصوصية داخل السيارة نتيجة استخدام ثماني مواد فائقة الجودة إلى جانب تشطيبات راقية مع العناية بأدق التفاصيل، كما أنها توفر قائمة واسعة من الأنظمة الاختيارية المبتكرة منها نظام الاتصال اللاسلكي بالانترنت BMW Online، نظام صوتي متعدد القنوات، نظام فيديو رقمي DVD، وكامير دعم، وغيرها.
مواصفات المحركات: 

الطراز BMW X5 4.8i: محرك غازولين مكون من ثماني اسطوانات على شكل حرف V سعة 4.799 سنتيمتر مكعب، يوفر قوة قصوى 355 حصان (+11%)، أقصى عزم 475 نيوتن (+8%)، ويستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كلم/ساعة في غضون 6.5 ثانية فقط (-7%)، بسرعة قصوى تبلغ 240 كلم/ساعة، ومعدل استهلاك وقود حسب الجولة الأوروبية لا يتجاوز 12.5 لتر لكل 100 كلم (-5%). 

الطراز BMW X5 3.0si: محرك غازولين مؤلف من ست أسطوانات متتالية، سعة 2.996 سنتيمتر مكعب، يوفر قوة قصوى 272 حصان (+18%)، أقصى عزم 315 نيوتن (+5%)، ويستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كلم/ساعة في غضون 8.1 ثانية فقط (-8%)، في حين تصل السرعة القصوى إلى 225 كلم/ساعة (210 كلم/ساعة باستخدام إطارات من فئة H)، ويصل معدل استهلاك الوقود المتوسط حسب الجولة الأوروبية إلى 10.9 لتر لكل 100 كلم (-14%).

3. مواصفات BMW X5 الجديدة
BMW X5 3.0si، BMW X5 4.8i 
	Body
Anzahl Türen / s
	
	3.0si
	4.8i
	
	

	No of doors/seats
	
	5/5 (7)
	5/5 (7)
	
	

	Length/width/height (unladen)
	mm
	4,854/1,933/1,7665
	4,854/1,933/1,7665
	
	

	Wheelbase
	mm
	2,933
	2,933
	
	

	Track, front/rear
	mm
	1,644/1,650
	1,644/1,650
	
	

	Turning circle
	m
	12.8
	12.8
	
	

	Tank capacity
	approx ltr
	85
	85
	
	

	Cooling system incl heater
	ltr
	10.6
	14.7
	
	

	Engine oil6
	ltr
	6.5
	8.0
	
	

	Transmission fluid
	ltr
	lifetime
	lifetime
	
	

	Final drive fluid
	ltr
	lifetime
	lifetime
	
	

	Weight, unladen, to EU1
	kg
	2,125 (2,205)3
	2,245 (2,325)3
	
	

	Max load to DIN
	kg
	630 (770)3
	615 (750)3
	
	

	Max permissible to DIN
	kg
	2,680 (2,900)3
	2,785 (3,000)3
	
	

	Max axle load front/rear
	kg
	1,245/1,535 (1,250/1,735)3
	1,345/1,540 (1,350/1,740)3
	
	

	Max trailer load2,
	
	
	
	
	

	braked (12%)/unbraked
	kg
	2,700/750
	2,7002/750
	
	

	Max roofload/towbar download
	kg
	100/120
	100/120
	
	

	Luggage comp to VDA
	ltr
	620–1,750
	620–1,750
	
	

	Drag coefficient
	cd x A
	0.33 x 2.87
	0.35 x 2.87
	
	

	Power Unit
	
	
	
	
	

	Config/No of cyls/valves
	
	Inline/6/4
	V/8/4
	
	

	Engine management
	
	MSV80
	ME 9.2.3
	
	

	Capacity
	cc
	2,996
	4,799
	
	

	Stroke/bore
	mm
	85.0/88.0
	93.0/88.3
	
	

	Compression ratio
	: 1
	10.7
	10.5
	
	

	Fuel grade
	RON
	91–98
	91–98
	
	

	Output
	kW / hp
	200/272
	261/355
	
	

	At
	rpm
	6,650
	6,300
	
	

	Torque
	Nm/lb-ft
	315/232
	475/350
	
	

	At
	rpm
	2,750
	3,400–3,800
	
	

	Electrical System
	
	
	
	
	

	Battery/installation
	Ah/–
	70/luggage comp
	90/luggage comp
	
	

	Alternator
	A/W
	180/2,520 
	180/2,520
	
	

	Chassis and Suspension
	
	
	
	
	

	Suspension, front
	
	Double wishbone axle, small, negative steering roll radius; anti-dive

	Suspension, rear
	
	Integral axle; multi-dimensional suspension with anti-squat and anti-dive

	Brakes, front
	
	Single-piston swing-calliper disc brakes (4.8i twin-piston swing-calliper disc brakes)

	Diameter
	mm
	348, vented


	365, vented


	
	

	Brakes, rear
	
	Single-piston swing-calliper disc brakes



	Diameter
	mm
	320, vented
	345, vented
	
	

	Driving Stability System
	
	DSC III (HDC, DBC, ABS, ASC-X, ADB-X, DTC, Trailer Stability Control)

	Steering
	
	Rack-and-pinion power-assisted

	Overall steering ratio
	: 1
	19.5
	19.5
	
	

	Transmission
	
	

	Gear ratios
I

  
	: 1
	4.171
	4.171
	
	

	
II
	: 1
	2.340
	2.340
	
	

	
III
	: 1
	1.521
	1.521
	
	

	
IV
	: 1
	1.143
	1.143
	
	

	
V
	: 1
	0.867
	0.867
	
	

	
VI
	: 1
	0.691
	0.691
	
	

	
R
	: 1
	3.403
	3.403
	
	

	Final drive
	: 1
	4.44
	3.91
	
	

	Tyres, front/rear
	
	255/55 R18 109V XLRSC4
	255/55 R18 109V XLRSC
	
	

	Rims, front/rear
	
	8.5 J x 18 LM
	8.5 J x 18 LM
	
	

	Performance
	
	
	
	
	

	Power-to-weight ratio to DIN
	kg/kW
	10.3
	8.3
	
	

	Output per litre
	kW/ltr
	66.8
	54.4
	
	

	Acceleration  
0–100 km/h
	sec
	8.1
	6.5
	
	

	Standing-start km
	sec
	28.9
	26.6
	
	

	In fourth gear         80–120 km/h
	sec
	–
	–
	–
	

	Top speed
	Km/h
	225 (210)7
	240 (242)8
	
	

	Fuel consump in the EU cycle
	
	
	
	
	

	Urban
	ltr/100 km 
	
	17.5
	
	

	Extra-urban
	ltr/100 km 
	
	9.6
	
	

	Composite
	ltr/100 km 
	10.9 (preliminary)
	12.5
	
	

	CO2 
	g/km
	260 (preliminary)
	299
	
	

	Miscellaneous
	
	
	
	
	

	Emission standard
	
	EU4 
	EU4 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Wading depth (at 7 km/h)
	mm
	500
	500
	
	

	Embankment angle front/rear.
	°
	25.4/22.9
	25.4/22.9
	
	

	Ramp angle
	°
	19.7
	19.7
	
	

	Ground clearance, unladen
	mm
	212
	212
	
	

	Permanent all-wheel drive, 
power distribution
	
	variable
	variable
	
	


Specifications applicable to Europe (ECE)/homologation data applicable in part to Germany only (weight).

1Weight of vehicle in road trim (DIN) plus 75 kg for driver and luggage.    2Optional up to 3,500 kg.    3With third row of seats.

4Applicable to Germany (with H-rated tyres in some countries).    5Height without roof aerial 1,729mm.    6Oil change.

7With H-rated tyres.    8With Sports Package.
4. الأبعاد الخارجية والداخلية
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5. الرسم البياني للقوة والعزم
BMW X5 3.0si


BMW X5 4.8i


