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Technische Daten.

BMW i4.
(Vorläufig; es liegen noch keine Homologationsdaten vor)
	
	
	BMW i4 eDrive40

	
	
	

	Fahrzeugkategorie
	
	

	Antriebsart / Karosserieform
	
	Batterieelektrisches Fahrzeug – BEV / Gran Coupé

	
	
	

	Karosserie
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	5 / 5

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4783 / 1852 / 1448

	Radstand
	mm
	2856

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1601 / 1630

	Bodenfreiheit bei Leergewicht
	mm
	125

	Wendekreis
	m
	12,5

	Leergewicht (DIN/EU)
	kg
	2050 / 2125

	Achslastverteilung (leer) VA / HA
	% / %
	45,1 / 54,9

	Zuladung nach DIN
	kg
	555

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2605

	Zul. Achslast vorn/hinten
	kg
	1140 / 1550

	Zul. Anhängelast (12 %) gebremst/ungebremst
	
kg
	
1600 / 750

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	75 / 75

	Gepäckraumvolumen
	l
	470 – 1290

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,24 x 2,31

	
	
	

	Antrieb
	
	

	Antriebskonzept
	 
	Elektrischer Antrieb, Übertragung des Antriebsmoments des Elektromotors auf die Hinterräder

	Systemleistung
	kW/PS
	250 / 340

	Systemdrehmoment
	Nm
	430

	Systemleistungsgewicht
	kg/kW
	8,2

	max. Rekuperationsleistung
	kW
	116

	Getriebeart
	
	Automatikgetriebe, einstufig mit fester Übersetzung

	
	
	

	Elektromotor
	
	

	Motor-Technologie
	 
	BMW eDrive Technologie der fünften Generation: 
Stromerregte Synchronmaschine, Elektromotor, Leistungselektronik und einstufiges Getriebe in gemeinsamem Gehäuse integriert, Generatorfunktion zur Rekuperation

	Spitzenleistung nach ECE R 85
	kW/PS
	250 / 340

	bei Drehzahl
	min–1
	8.000-17.000

	Dauerleistung nach ECE R 85
	kW/PS
	xx / xx

	Drehmoment
	Nm
	430

	bei Drehzahl
	min–1
	0-5.000

	Getriebeübersetzung
	:1
	8,774

	
	
	

	Hochvoltspeicher
	
	

	Speichertechnik
	
	Lithium-Ionen

	Einbauort
	
	Unterflur

	Spannung
	V
	398,5

	Batteriekapazität
	Ah
	210,6

	Energiegehalt brutto
	kWh
	83,9

	Energiegehalt netto
	kWh
	80,7

	Ladezeit für 0 – 100 % Ladung
	
	< 8,5 h bei 11 kW (16 A / 380 V, AC dreiphasig, Wallbox)

	Ladezeit für 10 – 80 % Ladung
	
	31 min bei 210 kW initial (DC, Schnellladestation)

	
	
	

	Ladeeinheit
	
	

	Bauart
	 
	Combined Charging Unit (CCU) mit integriertem 4-kW-Spannungswandler zur Versorgung des 12-Volt-Bordnetzes

	max. Ladeleistung 
Wechselstrom (AC) einphasig
	
kW
	
7,4

	max. Ladeleistung 
Wechselstrom (AC) dreiphasig
	
kW
	
11,0

	max. Ladeleistung 
Gleichstrom (DC)
	
kW
	
200

	
	
	


	
	
	BMW i4 eDrive40

	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminium-Stahl-Leichtbauweise, hydraulisch gedämpftes Zugstrebenlager

	Hinterradaufhängung
	
	Fünf-Lenker-Achse in Aluminium-Stahl-Leichtbauweise; optional: Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung

	Bremse vorne
	
	Vierkolben-Festsattel-Scheibenbremsen, belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC und DTC (Dynamische Traktions Control), ARB-Technologie (Aktornahe Radschlupfbegrenzung), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Bergabfahrkontrolle, Anhänger-Stabilitätskontrolle, Performance Control; optional: Adaptives M Fahrwerk

	Sicherheitsausstattung
	
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifendruckanzeige

	Lenkung
	
	Elektromechanische Servolenkung (EPS) 
mit Servotronic Funktion; optional: Variable Sportlenkung

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	15,5

	Reifen vorne/hinten
	
	225/55 R17 101Y XL

	Felgen vorne/hinten
	
	7,5J x 17 LM

	
	
	

	Fahrleistungen
	
	

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	5,7

	Beschleunigung
0–60 km/h
	s
	x,y

	Beschleunigung
80–120 km/h
	s
	x,y

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	190 (elektronisch limitiert)

	
	
	

	Verbrauch / Reichweite 
	
	

	Stromverbrauch kombiniert (WLTP)
	kWh/100 km
	20 – 16

	Reichweite (WLTP)
	km
	bis zu 590

	
	
	

	Umweltmerkmale
	
	

	Emissionseinstufung
	
	Elektrofahrzeug

	Lebenszyklus CO2-Bilanz bei Verwendung von Grünstrom in der Nutzungsphase gegenüber BMW xxxxxxx
	
	

–xx %

	Lebenszyklus CO2-Bilanz bei Verwendung von EU28-Strom in der Nutzungsphase gegenüber BMW xxxxxx
	
	

–xx %

	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	

	KH / VK / TK
	
	1)


Vorläufige technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

1) Angaben noch nicht verfügbar
Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Sie beziehen sich auf Fahrzeuge auf dem Automobilmarkt in Deutschland. Angaben im NEFZ berücksichtigen bei Spannbreiten Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße, im WLTP jeglicher Sonderausstattung. 
Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, sowie ggf. für die Zwecke von fahrzeugspezifischen Förderungen werden WLTP-Werte verwendet. Aufgeführte NEFZ-Werte wurden gegebenenfalls auf Basis des neuen WLTP-Messverfahrens ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf das NEFZ-Messverfahren zurückgerechnet. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP und NEFZ sind auch unter www.bmw.de/wltp zu finden.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist.


BMW i4.
	
	
	BMW i4 M50

	
	
	

	Fahrzeugkategorie
	
	

	Antriebsart / Karosserieform
	
	Batterieelektrisches Fahrzeug – BEV / Gran Coupé

	
	
	

	Karosserie
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	5 / 5

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4783 / 1852 / 1448

	Radstand
	mm
	2856

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1589 / 1606

	Bodenfreiheit bei Leergewicht
	mm
	125

	Wendekreis
	m
	12,5

	Leergewicht (DIN/EU)
	kg
	2215 / 2290

	Achslastverteilung (leer) VA / HA
	% / %
	48,1 / 51,9

	Zuladung nach DIN
	kg
	520

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2735

	Zul. Achslast vorn/hinten
	kg
	1270 / 1550

	Zul. Anhängelast (12 %) gebremst/ungebremst
	
kg
	
1600 / 750

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	75 / 75

	Gepäckraumvolumen
	l
	470 – 1290

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,25 x 2,33

	
	
	

	Antrieb
	
	

	Antriebskonzept
	 
	Elektrischer Allradantrieb, bedarfsgerecht aufeinander abgestimmte Übertragung des Antriebsmoments von jeweils einem Elektromotor auf die Vorder- und auf die Hinterräder

	Systemleistung
	kW/PS
	400 / 544

	Systemdrehmoment
	Nm
	795

	Systemleistungsgewicht
	kg/kW
	6,3

	max. Rekuperationsleistung
	kW
	195

	Getriebeart
	
	Automatikgetriebe, einstufig mit fester Übersetzung

	
	
	

	Elektromotoren
	
	

	Motor-Technologie
	 
	BMW eDrive Technologie der fünften Generation: 
Stromerregte Synchronmaschinen, Elektromotor, Leistungselektronik und einstufiges Getriebe jeweils in gemeinsamem Gehäuse integriert, Generatorfunktion zur Rekuperation

	Elektromotor vorne
	
	

	Spitzenleistung nach ECE R 85
	kW/PS
	190 / 258

	bei Drehzahl
	min–1
	8.000-17.000

	Dauerleistung nach ECE R 85
	kW/PS
	xx / xx

	Drehmoment
	Nm
	xxx

	bei Drehzahl
	min–1
	0-5000

	Getriebeübersetzung
	:1
	x,yyy

	Elektromotor hinten
	
	

	Spitzenleistung nach ECE R 85
	kW/PS
	230 / 313

	bei Drehzahl
	min–1
	8.000-17.000

	Dauerleistung nach ECE R 85
	kW/PS
	xx / yy

	Drehmoment
	Nm
	xxx

	bei Drehzahl
	min–1
	xx000

	Getriebeübersetzung
	:1
	x,yyy

	
	
	

	Hochvoltspeicher
	
	

	Speichertechnik
	
	Lithium-Ionen

	Einbauort
	
	Unterflur

	Spannung
	V
	398,5

	Batteriekapazität
	Ah
	210,6

	Energiegehalt brutto
	kWh
	83,9

	Energiegehalt netto
	kWh
	80,7

	Ladezeit für 0 – 100 % Ladung
	
	< 8,5 h bei 11 kW (16 A / 380 V, AC dreiphasig, Wallbox)

	Ladezeit für 10 – 80 % Ladung
	
	31 min bei 210 kW initial (DC, Schnellladestation)

	
	
	

	Ladeeinheit
	
	

	Bauart
	 
	Combined Charging Unit (CCU) mit integriertem 4-kW-Spannungswandler zur Versorgung des 12-Volt-Bordnetzes

	max. Ladeleistung 
Wechselstrom (AC) einphasig
	
kW
	
7,4

	max. Ladeleistung 
Wechselstrom (AC) dreiphasig
	
kW
	
11,0

	max. Ladeleistung 
Gleichstrom (DC)
	
kW
	
200

	
	
	


	
	
	BMW i4 M50

	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminium-Stahl-Leichtbauweise, hydraulisch gedämpftes Zugstrebenlager

	Hinterradaufhängung
	
	Fünf-Lenker-Achse in Aluminium-Stahl-Leichtbauweise; optional: Luftfederung mit automatischer Niveauregulierung

	Bremse vorne
	
	Vierkolben-Festsattel-Scheibenbremsen, belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC und DTC (Dynamische Traktions Control), ARB-Technologie (Aktornahe Radschlupfbegrenzung), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Bergabfahrkontrolle, Anhänger-Stabilitätskontrolle, Performance Control, Adaptives M Fahrwerk

	Sicherheitsausstattung
	
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifendruckanzeige

	Lenkung
	
	Elektromechanische Servolenkung (EPS), 
Variable Sportlenkung mit Servotronic Funktion

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	14,1

	Reifen vorne/hinten
	
	245/45 R18 100Y XL / 255/45 R18 103Y XL

	Felgen vorne/hinten
	
	8,5J x 18 LM / 9J x 18 LM

	
	
	

	Fahrleistungen
	
	

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	3,9

	Beschleunigung
0–60 km/h
	s
	x,y

	Beschleunigung
80–120 km/h
	s
	x,y

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	225 (elektronisch limitiert)

	
	
	

	Verbrauch / Reichweite 
	
	

	Stromverbrauch kombiniert (WLTP)
	kWh/100 km
	24 – 19

	Reichweite (WLTP)
	km
	bis zu 510

	
	
	

	Umweltmerkmale
	
	

	Emissionseinstufung
	
	Elektrofahrzeug

	Lebenszyklus CO2-Bilanz bei Verwendung von Grünstrom in der Nutzungsphase gegenüber BMW xxxxxxx
	
	

–xx %

	Lebenszyklus CO2-Bilanz bei Verwendung von EU28-Strom in der Nutzungsphase gegenüber BMW xxxxxx
	
	

–xx %

	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	

	KH / VK / TK
	
	1)


Vorläufige technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

1) Angaben noch nicht verfügbar

Offizielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen, Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. Sie beziehen sich auf Fahrzeuge auf dem Automobilmarkt in Deutschland. Angaben im NEFZ berücksichtigen bei Spannbreiten Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße, im WLTP jeglicher Sonderausstattung. 
Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, sowie ggf. für die Zwecke von fahrzeugspezifischen Förderungen werden WLTP-Werte verwendet. Aufgeführte NEFZ-Werte wurden gegebenenfalls auf Basis des neuen WLTP-Messverfahrens ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf das NEFZ-Messverfahren zurückgerechnet. Für seit 01.01.2021 neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nur noch nach WLTP. Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP und NEFZ sind auch unter www.bmw.de/wltp zu finden.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhältlich ist.
