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San Donato Milanese, 28 febbraio 2006

Kit da gara per la BMW Z4 M Coupé 
La prima due posti BMW per i fan del Nordschleife e per i piloti privati internazionali 

Presentazione a Ginevra: in occasione del Salone dell’automobile, il Prof. Dr. Burkhard Göschel, membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo BMW per gli acquisti e lo sviluppo, ha presentato una nuova auto sportiva destinata ai clienti impegnati nelle competizioni. La versione Motorsport della BMW Z4 M Coupé, che ha già destato grande scalpore come auto di serie, è la prima due posti offerta dalla BMW Motorsport ai piloti privati. Quando si è trattato di svilupparla, la BMW ha dovuto affrontare una sfida enorme. La vettura doveva avere tutti i requisiti per poter correre con successo sul più impegnativo e spettacolare circuito del mondo: il famoso Nordschleife del Nürburgring. La nuova coupé sportiva per i team privati BMW può essere usata nel Campionato tedesco di endurance e nella 24 Ore del Nürburgring.

Il propulsore della muscolosa coupé è un 3,2 litri sei cilindri in linea progettato dalla BMW Motorsport per erogare circa 400 cavalli. È il reparto delle sospensioni in particolare che trae beneficio dalle conoscenze acquisite dal successo della BMW M3 GTR.

Con una gamma diversificata di componenti, la BMW Motorsport e la BMW Racing Parts Distribution offrono ai team clienti una nuova piattaforma tecnologica per l’utilizzo nelle più varie serie di gare internazionali e di attività sportive di club; infatti, oltre agli entusiasti del Nordschleife, anche i partecipanti alla serie belga Belcar e ad altre serie di endurance non europee potranno disporre di un’auto sportiva di razza.

Il kit può essere ordinato a partire dal maggio 2006 alla BMW Motorsport e sarà disponibile ad un prezzo stimato di €250.000,00 (più IVA).

Per ulteriori informazioni:

Alessandro Toffanin

Product Communication Specialist

Tel. 02 51610308 – Fax 02 51610416

Email: Alessandro.Toffanin@bmw.it

Website: www.press.bmwgroup.com

Scheda tecnica per la BMW Z4 M Coupé versione Motorsport

Lunghezza:
4.415 mm

Larghezza:
1.880 mm

Passo:
2.493 mm

Sbalzi anteriore e posteriore:
865 mm / 774 mm

Larghezza alettone posteriore:
1.504 mm

Altezza da terra ant. e post.:
80 mm / 90 mm

Pneumatici ant. e post.:
Michelin 27/65-18, 28/71-18

Freni anteriori:
Dischi in ghisa da 380 mm con pinza a 6 pistoncini

Freni posteriori:
Dischi in ghisa da 320 mm con pinza a 4 pistoncini

Trasmissione:
Cambio sequenziale a 6 velocità, frizione robotizzata

Configurazione motore:
Sei cilindri in linea

Cilindrata:
3.246 cc

Alesaggio e corsa:
87 x 91 mm

Rapporto di compressione:
12,5:1

Potenza mass.:
Circa 400 CV a 8.200 giri/min.

Coppia mass.:
Circa 400 Nm a circa 5.750 giri/min.

Regime mass.:
8.400 giri/min.

Blocco cilindri:
Monoblocco

Albero motore:
Acciaio forgiato

Pistoni:
Forgiati

Bielle:
Acciaio

Testa cilindri:
Alluminio, quattro valvole per cilindro

Distribuzione:
Due alberi a camme in testa comandati da catena con fasatura variabile delle valvole

Sistema di alimentazione:
Sei valvole a farfalla, sede filtro aria in fibra di carbonio, con tubi di aspirazione ad induzione di risonanza ottimizzata

Sistema di scarico:
Collettore a tubi multipli con silenziatore e convertitore catalitico

Sistema di lubrificazione:
Con pompa a bagno d’olio

Sistema di raffreddamento:
Acqua/aria

Volano:
Acciaio

Sistema d’iniezione:
Collettore di aspirazione, un iniettore per cilindro, pressione di iniezione: 5 bar

Carburante:
Benzina senza piombo a 98 ottani

Capacità serbatoio:
120 litri

Peso minimo:
1.200 kg nella specifica Nürburgring

Sistema di gestione motore:
BMW Motorsport ECU406 con due potenti microprocessori, interfaccia Ethernet e quattro CAN bus, iniezione cilindri ed accensione selettiva ottimizzata, limitatore velocità in corsia box, quick-shift, giornale di bordo motore, controllo elettronico dell’acceleratore, controllo VANOS, ABS da corsa, controllo di trazione.

Gestione sistema elettrico:
Distribuzione e controllo dell’energria elettrica per mezzo dell’unità di controllo BMW Motorsport POWER400. Networking di tutti i sensori ed attuatori per mezzo di un CAN bus

Cablaggio:
Peso ottimizzato

Bobine di accensione:
Sei bobine di accensione sottili ad alte prestazioni con driver integrato.

Candele d’accensione:
Candele ad alte prestazioni NGK

Strumentazione:
Display LCD programmabile con luci di segnalazione cambio marcia integrate.

Volante:
Volante multifunzionale con meccanismo di sbloccaggio rapido e controllo del display.













