De nieuwe BMW M3 Cabrio

De nieuwe BMW M3 Cabrio is het derde profiel in het BMW M3 gamma: een hoogperformante cabrio, ontworpen door BMW M GmbH, die tegelijk door zijn voorkomen en door zijn techniek origineel is. Hij werd ontwikkeld op basis van de BMW 3 Reeks Cabrio, maar nauwgezet gericht op het hoogperformante M-karakter van de BMW M3 Coupé en BMW M3 Berline. Het concept ervan stoelt op een lange traditie: net zoals de Coupé is de Cabrio BMW M3 aan zijn derde generatie toe.

De BMW M Cabrio creëert een specifiek verband tussen buitengewone dynamiek en esthetische originaliteit, met daarnaast een unieke openluchtervaring en een geschiktheid voor dagelijks gebruik. Dankzij het stijve plooidak met elektro-hydraulische bediening kan de gebruiker van een BMW M3 Cabrio de openluchtervaring van prestaties van het hoogste niveau ondergaan.

De authentieke BMW M stijl geeft uitdrukking aan een magistrale voortbewegingstechniek. De aluminium motorkap is voorzien van een uitgesproken vermogenskoepel, de karakteristieke voorkant beschikt over grote luchtinlaten, de wielkasten hebben een krachtige welving, met andere woorden: de BMW M Cabrio is de specifieke interpretatie van een BMW Cabrio met een rank silhouet, een lage gordellijn en een lage achtersteven. In de voorste zijpanelen zijn luchtinlaten geïntegreerd, de optische klemtoon verwijst vanzelf naar de achterwielaandrijving en de achterbumper is voorzien van een deflector die de luchtstroom onder de wagen optimaliseert. Bovendien beschikt de BMW M Cabrio over dubbele M-uitlaten.

De unieke vermogensontplooiing van de BMW M3 Cabrio zorgt voor een exclusieve rijervaring, die zich verenigt met het intense contact van zon en wind, een contact dat onder deze vorm alleen door een BMW cabrio geboden wordt.

De BMW M3 Cabrio wordt aangedreven door de volledig nieuw ontworpen V8-motor van 4,0 liter, die een vermogen van 309 kW (420 pk) ontwikkelt en bij 3900 tpm een koppel van 400 Nm. Het maximale toerental bedraagt 8400 tpm, met een optimale trekkracht bij het volledige toerentalbereik.

De motor beschikt over individuele gaskleppen, met een dubbele VANOS variabele kleptiming. De motor maakt gebruik van de energierecuperatie die vrijkomt bij het remmen. Hij weegt bovendien 15 kg minder dan zijn  zescilinder voorganger.

In 5,3 seconden accelereert hij uit stilstand naar 100 km/u en hij bereikt zijn topsnelheid bij 250 km/u (elektronisch begrensd). Overeenkomstig de Europese testcyslus bedraagt zijn gemiddeld verbruik 12,9 l/100 km.

De mechanische versnellingsbak heeft 6 verhoudingen en is voorzien van geïntegreerde oliekoeling, die bediend wordt door middel van een temperatuursonde. De koppeling heeft een dubbele schijf en geoptimaliseerde inertie.

MDrive laat de bestuurder toe om de configuratie te veranderen met betrekking tot de motorkarakteristieken, de regeling van het onderstel en van de DSC, alsook de afstelling van de Servotronic-functie.

Volledig nieuw onderstelconcept, met specifieke versterkingen voor het cabrio-concept met M-specificaties, lichtere componenten en een typische M kinematiek, die een zeer dynamische rijstijl toelaat. Er worden gematriceerde ophangingsarmen in aluminium gebruikt en een hoogperformant remsysteem met kunststof remschijven.

De ophanging wordt in optie elektronisch bediend (EDC) met drie verschillende cartografieën. De adaptieve afstelling van de schokdempers reageert op de staat van het wegdek en op de rijstijl. Het EDC verzekert een afstelling die op ieder moment aangepast is aan extreem dynamische rijbelasting, wat ook de gekozen functiemode is.

Het in drie delen plooibare dak in lichte constructie beschikt over een volledig automatisch mechanisme voor het openen en sluiten. Standaard is een bediening van het openingsmechanisme met afstandsbediening voorzien. Het openen van het dak neemt slechts 22 seconden in beslag. Dankzij de grote ruitoppervlakte is ook met gesloten dak een panoramisch uitzicht verzekerd.

Bijzonder torsiestijve koetswerkstructuur. De inzittenden worden uitstekend beschermd dankzij de volgende elementen: frontale en zijdelingse (hoofd en thorax) airbags, driepuntsgordels met automatische oprol- en voorspanfunctie, centraal elektronisch systeem dat de veiligheidssystemen bedient in functie van de situatie, inclusief rolbeugels die in geval van nood automatisch uitklappen achter de achterzetel. Standaard dubbele xenon koplampen, adaptieve directionele verlichting in optie.

Hoogstaand interieur met aanzienlijke mogelijkheden tot individualiseren. Vernieuwend kleuren- en materialenconcept. Achterbank met twee individuele zitplaatsen. In optie is een hoogstaand audiosysteem BMW Individual beschikbaar, met 9-kanaals versterker en 16 performante luidsprekers. Specifieke M-varianten voor kleuren en afwerking.

