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Περιληπτική παρουσίαση. 
• Με τον ευέλικτο, πολυμορφικό και σύγχρονο χαρακτήρα της, η BMW X1 εγγυάται μία νέα οδηγική εμπειρία στη μικρομεσαία άνετη ευελιξία κατηγορία X. Επεκτείνει και αναβαθμίζει τη γκάμα μοντέλων BMW X με μία ακόμα πρωτοποριακή αυτοκινητιστική φιλοσοφία. 
• Μέσα από τις σχεδιαστικές γραμμές της, η BMW X1 δηλώνει δυναμική κομψότητα, πολυμορφικό και σπορτίφ χαρακτήρα, και εύκολη ευελιξία. Για πρώτη φορά, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός μοντέλου BMW X μεταφέρονται με μοντέρνο στυλ σε ένα μοναδικό όχημα στη μικρομεσαία premium κατηγορία. 

• Το εσωτερικό της BMW X1 χαρακτηρίζεται από λειτουργική σαφήνεια και πρωτοποριακό, μοντέρνο στυλ. Το προσανατολισμένο στον οδηγό cockpit, που αποτελεί τυπικό γνώρισμα της BMW, αναδεικνύεται από γραμμές που ρέουν προς τα εμπρός. Προηγμένα υλικά και φυσικά χρώματα τονίζουν τη νεανική και δυναμική αίσθηση του οχήματος. 

• Η υπερυψωμένη θέση των καθισμάτων, η αίσθηση ευρυχωρίας, οι ποικίλες λύσεις αποθήκευσης και το μεταβλητό εσωτερικό, διαμορφώνουν ιδανικές συνθήκες για να απολαμβάνει κάποιος τη BMW X1 εντός και εκτός πόλης, με ευελιξία, άνεση και πολυμορφικότητα υψηλών προδιαγραφών. Τρία κανονικά καθίσματα πίσω προσφέρουν άφθονο χώρο και ελευθερία κινήσεων. Η πλάτη του τριθέσιου καθίσματος έχει ρυθμιζόμενη κλήση και αναδιπλώνεται σε διάταξη 40/20/20. Η χωρητικότητα αποσκευών μπορεί να αυξηθεί από 420 σε 1350 λίτρα, το μέγιστο. Μία ηλεκτρική Πανοραμική κρυστάλλινη οροφή διατίθεται προαιρετικά. 

• Η σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής/μετάδοσης ισχύος χαρίζει στη BMW X1 ανώτερες επιδόσεις και υποδειγματική απόδοση. Ανάλογα με την έκδοση του μοντέλου, ο οδηγός ωφελείται από ισχυρούς, οικονομικούς και χαμηλών εκπομπών ρύπων κινητήρες βενζίνης και diesel, την ευφυή τεχνολογία xDrive AWD της BMW, καθώς και από τη φιλοσοφία BMW EfficientDynamics, η οποία περιλαμβάνει λειτουργίες όπως Brake Energy Regeneration, Auto Start Stop, και ένδειξη σημείου αλλαγής ταχυτήτων. Η BMW X1 sDrive18d με πίσω κίνηση και μέση κατανάλωση, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο, 5.2 lit. /100 km και εκπομπές CO2 136 grams/ km επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης. 

• Η προηγμένη τεχνολογία ανάρτησης της BMW X1 περιλαμβάνει διπλούς συνδέσμους και μπάρα αντιστάθμισης φορτίων ή, αντίστοιχα, αλουμινένιους διπλούς συνδέσμους και μπάρα σύνδεσης μπροστά και πίσω άξονα πέντε συνδέσμων από ελαφρύ ατσάλι, σύστημα διεύθυνσης υψηλής ακρίβειας, φρένα υψηλής απόδοσης, Dynamic Stability Control με Dynamic Traction Control και, προαιρετικά, Performance Control που επενεργεί στα φρένα για πολύ δυναμική συμπεριφορά. 

• Η BMW X1 έχει ειδική δομή αμαξώματος σχεδιασμένη με γνώμονα τη μέγιστη ασφάλεια των επιβατών. Τα στάνταρ χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ζώνες ασφαλείας τριών σημείων παντού, εμπρόσθιους και πλευρικούς αερόσακους, καθώς και αερόσακους προστασίας κεφαλής στο πλάι, προσαρμοζόμενα φώτα ακινητοποίησης και φώτα ημέρας. 
Προβολείς Xenon, Προσαρμοζόμενοι Προβολείς και High-Beam Assistant διατίθενται προαιρετικά. 

• Σε συνδυασμό με τα προαιρετικά συστήματα πλοήγησης Business και Professional, η BMW X1 εφοδιάζεται με την πιο σύγχρονη γενιά BMW iDrive που περιλαμβάνει έναν Controller και μπουτόν άμεσης επιλογής στην κεντρική κονσόλα, μία Οθόνη Ελέγχου αρμονικά ενσωματωμένη στο ταμπλό, και ‘αγαπημένα’ μπουτόν κάτω από το πάνελ ελέγχου για το κλιματιστικό (στάνταρ). 
Τα πιο προηγμένα HiFi συστήματα διατίθενται εναλλακτικά αντί του στάνταρ ηχοσυστήματος, ενώ η  είσοδος AUX-In που επίσης προσφέρεται στάνταρ, μπορεί να συμπληρώνεται από μία διεπαφή USB. Εξάλλου, διατίθενται πολυάριθμα συστήματα υποστήριξης οδηγούς και μία μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών του BMW ConnectedDrive. 

• Εκδόσεις κινητήρων: 

BMW X1 xDrive28i: Straight-six βενζινοκινητήρας με συνθετικό στροφαλοθάλαμο από μαγνήσιο/αλουμίνιο, VALVETRONIC και dual-VANOS 

Κυβισμός: 2996 cc, μέγιστη ισχύς: 190 kW/258 hp στις 6600 rpm 

Μέγιστη ροπή: 310 Nm από τις 2600 – 3000 rpm 

Επιτάχυνση 0–100 km/h: 6.8 sec 

Τελική ταχύτητα: 205 km/h (230 km/h με προαιρετικό σετάρισμα υψηλών ταχυτήτων) 

Μέση κατανάλωση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο: 9.4 ltr/100 km 

Εκπομπές CO2 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο: 153 g/km 

Πρότυπο εκπομπών ρύπων: EU5. 

BMW X1 sDrive20d: Τετρακύλινδρος κινητήρας diesel με αλουμινένιο στροφαλοθάλαμο, υπερσυμπιεστή με μεταβλητή γεωμετρία και άμεσο ψεκασμό common-rail
Κυβισμός: 1995 cc, μέγιστη ισχύς: 130 kW/177 hp στις 4000 rpm 

Μέγιστη ροπή: 350 Nm από τις 1750 – 3000 rpm 

Επιτάχυνση 0–100 km/h: 8.1 sec 

Τελική ταχύτητα: 205 km/h (218 km/h με προαιρετικό σετάρισμα υψηλών ταχυτήτων) 

Μέση κατανάλωση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο: 5.3 ltr/100 km 

Εκπομπές CO2 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο: 219 g/km 

Πρότυπο εκπομπών ρύπων: EU5. 

BMW X1 xDrive23d: Τετρακύλινδρος κινητήρας diesel με αλουμινένιο στροφαλοθάλαμο, BMW TwinPower Turbo και άμεσο ψεκασμό common-rail Κυβισμός: 1995 cc, μέγιστη ισχύς: 150 kW/204 hp στις 4400 rpm 

Μέγιστη ροπή: 400 Nm από τις 2000 – 2250 rpm 

Επιτάχυνση 0–100 km/h: 7.3 sec 

Τελική ταχύτητα: 205 km/h (223 km/h με προαιρετικό σετάρισμα υψηλών ταχυτήτων) 

Μέση κατανάλωση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο: 6.3 ltr/100 km 

Εκπομπές CO2 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο: 167 g/km 

Πρότυπο εκπομπών ρύπων: EU5. 

BMW X1 xDrive20d: Τετρακύλινδρος κινητήρας diesel με αλουμινένιο στροφαλοθάλαμο, υπερσυμπιεστή με μεταβλητή γεωμετρία και άμεσο ψεκασμό common-rail
Κυβισμός: 1995 cc, μέγιστη ισχύς: 130 kW/177 hp στις 4000 rpm 

Μέγιστη ροπή: 350 Nm από τις 1750 – 3000 rpm 

Επιτάχυνση 0–100 km/h: 8.4 sec 

Τελική ταχύτητα: 205 km/h (213 km/h με προαιρετικό σετάρισμα υψηλών ταχυτήτων) 

Μέση κατανάλωση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο: 5.8 ltr/100 km 

Εκπομπές CO2 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο: 139 g/km 

Πρότυπο εκπομπών ρύπων: EU5. 

BMW X1 xDrive18d: Τετρακύλινδρος κινητήρας diesel με αλουμινένιο στροφαλοθάλαμο, υπερσυμπιεστή με μεταβλητή γεωμετρία και άμεσο ψεκασμό common-rail
Κυβισμός: 1995 cc, μέγιστη ισχύς: 105 kW/143 hp στις 4000 rpm 

Μέγιστη ροπή: 320 Nm από τις 1750 – 3000 rpm 

Επιτάχυνση 0–100 km/h: 10.1 sec 

Τελική ταχύτητα: 195 km/h 

Μέση κατανάλωση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο: 5.7 ltr/100 km 

Εκπομπές CO2 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο: 150 g/km 

Πρότυπο εκπομπών ρύπων: EU5 

BMW X1 sDrive18d: Τετρακύλινδρος κινητήρας diesel με αλουμινένιο στροφαλοθάλαμο, υπερσυμπιεστή με μεταβλητή γεωμετρία και άμεσο ψεκασμό.
Κυβισμός: 1995 cc, μέγιστη ισχύς: 105 kW/143 hp στις 4000 rpm 

Μέγιστη ροπή: 320 Nm από τις 1750 – 3000 rpm 

Επιτάχυνση 0–100 km/h: 9.6 sec 

Τελική ταχύτητα: 200 km/h 

Μέση κατανάλωση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο: 5.2 ltr/100 km 

Εκπομπές CO2 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο: 136 g/km 

Πρότυπο εκπομπών ρύπων: EU5 

Οδηγική απόλαυση στις άκρες των δακτύλων σας.                                             Για πρώτη φορά τα γνωρίσματα και οι αρετές ενός μοντέλου BMW X προσφέρονται με ένα μικρομεσαίο premium όχημα. Πραγματικά, η BMW X1 κάνει την είσοδό της στην αγορά, με αποστολή να προσφέρει τη Γνήσια Οδηγική Απόλαυση (Sheer Driving Pleasure) BMW μέσα από ένα νέο πρότυπο ποιότητας και σ’ αυτή την κατηγορία. Το πιο πρόσφατο μέλος της οικογένειας BMW είναι σύμβολο πολυμορφικότητας, σπορ επιδόσεων και ανώτερης ευελιξίας σε αστικό περιβάλλον και όχι μόνο. Σε στυλ και εμφάνιση, η BMW X1 είναι η επιτομή της δυναμικής κομψότητας, της προηγμένης λειτουργίας, και του σοφιστικέ πνεύματος. Με μία έξοχη τεχνολογία παραγωγής/μετάδοσης ισχύος, που περιλαμβάνει επίσης το ευφυές σύστημα xDrive all-wheel-drive της BMW και μία σύγχρονη, πολυμορφική καμπίνα, η BMW X1 είναι η ιδανική πρόταση για ευέλικτη μετακίνηση που διασφαλίζει μία γνήσια οδηγική εμπειρία. Η υπερυψωμένη θέση των καθισμάτων και η προσανατολισμένη στον οδηγό σχεδίαση του cockpit επιτείνουν τη συναισθηματική, οδηγική εμπειρία. Προηγμένα υλικά, εντυπωσιακές ανάγλυφες επιφάνειες και το BMW iDrive σε συνδυασμό με ένα από τα προαιρετικά συστήματα πλοήγησης αναδεικνύουν εξ αρχής τον premium χαρακτήρα της BMW X1. Πίσω, η ευρύχωρη καμπίνα προσφέρει τρία καθίσματα κανονικού μεγέθους. Με την αναδίπλωση της πλάτης των πίσω καθισμάτων που διαιρείται σε τρία τμήματα και ρυθμίζεται ως προς την κλίση, ο χώρος αποσκευών μπορεί να αυξηθεί από 420 λίτρα σε 1350 λίτρα, το μέγιστο. Πολυάριθμες λύσεις αποθήκευσης και κουτιά προσδίδουν ακόμα μεγαλύτερη λειτουργικότητα και πρακτική αξία, ενώ η προαιρετική Πανοραμική κρυστάλλινη οροφή προάγει την αίσθηση ευρυχωρίας. Η BMW X1 εγκαινιάζει νέα πρότυπα οδηγικής απόλαυσης στη μικρομεσαία premium κατηγορία. Χάρη στη φιλοσοφία BMW EfficientDynamics, προσφέρει επίσης τη βέλτιστη ισορροπία επιδόσεων και οικονομίας καυσίμου στην κατηγορία των μοντέλων BMW X. Η BMW X1 λανσάρεται με έναν εξακύλινδρο βενζινοκινητήρα και τρεις τετρακύλινδρους πετρελαιοκινητήρες. Ο straight-six βενζινοκινητήρας της BMW X1 xDrive28i χρησιμοποιεί συνθετικό στροφαλοθάλαμο από μαγνήσιο/αλουμίνιο, διαχείριση βαλβίδων VALVETRONIC και dual-VANOS, ενώ αποδίδει μέγιστη ισχύ 190 kW/258 hp. Η BMW X1 xDrive23d υιοθετεί έναν 150 kW/204 hp diesel με BMW TwinPower Turbo και ψεκασμό common-rail fuel. Τέλος, οι κινητήρες diesel της BMW X1 xDrive20d με ισχύ 130 kW/177 hp και στη BMW X1 xDrive 18d με 105 kW/143 hp, υιοθετούν τεχνολογία ψεκασμού common-rail και υπερσυμπιεστή με μεταβλητή γεωμετρία. Οι κινητήρες αυτοί  χρησιμοποιούνται επίσης στις BMW X1 sDrive20d και BMW X1 sDrive18d, εκ των οποίων η δεύτερη, με πίσω κίνηση (RWD), μέση κατανάλωση στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών μόνο 5.2 litres/100 km και εκπομπές CO2 136 grams / km είναι η πιο αποδοτική και οικονομική επιλογή για γνήσια οδηγική απόλαυση. 

Σχεδίαση αμαξώματος: πολυμορφικό σπορ στυλ, δυναμική κομψότητα. Τα οδηγικά χαρακτηριστικά της BMW X1 συνδυάζουν ανώτερη ευελιξία με πολυμορφικό, σπορ στυλ. Αυτά τα στοιχεία εκφράζονται άριστα στη σχεδίαση του νέου μοντέλου. Ταυτόχρονα, η δυναμική κομψότητα που χαρακτηρίζει τη BMW X1 εναρμονίζεται άριστα με τη σύγχρονη λειτουργικότητα. Για το σκοπό αυτό, το πλαϊνό και το πίσω τμήμα ρέουν ομαλά το ένα μέσα στο άλλο, με εντυπωσιακές και δυναμικές γραμμές να συνδέουν καλαίσθητα τα διάφορα στοιχεία του αμαξώματος. 

Με μήκος 4.45 m, αυτό το μοναδικό πεντάθυρο ξεχωρίζει από κάθε οπτική γωνία, σαν ένα κανονικό μοντέλο BMW X, παρά το γεγονός ότι οι διαστάσεις του αμαξώματος είναι μικρότερες από των  BMW X6, BMW X5, και BMW X3. Οι τετραγωνισμένοι θόλοι των τροχών, η μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, οι κομψές ποδιές προστασίας στο κάτω τμήμα και η κάθετη μάσκα BMW συμβολίζουν τη στιβαρότητα του νέου μοντέλου, ενώ το μακρύ μεταξόνιο των 2.76 m και το χαμηλωμένο πίσω παρμπρίζ δημιουργούν κομψές και επιμηκυμένες αναλογίες που επιβεβαιώνουν το σπορ χαρακτήρα της BMW X1. Ο σπορ χαρακτήρας δημιουργείται επίσης από τις έξοχες αεροδυναμικές αρετές του νέου μοντέλου, που επιτυγχάνει έναν συντελεστή αεροδυναμικής 0.32 στις BMW X1 sDrive20d, BMW X1 xDrive18d, και BMW X1 sDrive18d.

Χάρη στο μυώδη προφυλακτήρα και τη μάσκα BMW που συγχωνεύεται ομαλά με όλα τα γύρω στοιχεία, το εμπρός τμήμα προβάλλει άμεσα μία στιβαρή παρουσία. Οι διευρυμένοι θόλοι των τροχών και το ανάγλυφο καπό με τις ακμές να εκτείνονται μέχρι τη μάσκα χαρίζουν στη BMW X1 μία ιδιαίτερα δυναμική εμφάνιση.  Κομμένοι απότομα στο πάνω τμήμα, οι δύο στρογγυλοί προβολείς – σήμα κατατεθέν της BMW – μαζί με τη μπάρα φώτων ημέρας που τονίζουν το πλάτος του αυτοκινήτου, δημιουργούν μία ιδιαίτερη δυναμική και ‘επικεντρωμένη’ εμφάνιση. Ένα τρισδιάστατο πλαίσιο δίνει πρόσθετη έμφαση στις καμπύλες των προβολέων. Οι προβολείς ομίχλης που τοποθετούνται ψηλά και προς τα έξω, βρίσκονται βαθειά στον προφυλακτήρα. Τέλος, κάτω από το μεγάλο αεραγωγό, ένα ασημί υποδαπέδιο κάλυμμα προστασίας (ποδιά) επιβεβαιώνει και πάλι ότι πρόκειται για γνήσιο μοντέλο BMW X από κάθε άποψη. Το προφίλ της BMW X1 χαρακτηρίζεται από τρεις εντυπωσιακές γραμμές. Η χαρακτηριστική γραμμή στο επίπεδο των χειρολαβών που ανεβαίνει απότομα προ το πίσω τμήμα συνδυάζεται αρμονικά με την ελαφρώς ανερχόμενη γραμμή των μαρσπιέ, για τη δημιουργία ενός δυναμικού, σφηνοειδούς προφίλ. Ανάμεσα, μία τρίτη χαρακτηριστική γραμμή προσθέτει μία ξεχωριστή πινελιά μέσω της προοδευτικής ροής της, αφού αρχικά κινείται καθοδικά, μετά κινείται ελαφρώς προς τα πάνω και τέλος ανεβαίνει δυναμικά μέχρι το εμπρός τμήμα του πίσω θόλου των τροχών. Η ίδια γραμμή συνεχίζεται στο πλαίσιο του πίσω πλαϊνού παραθύρου με τη χαρακτηριστική απότομη αλλαγή κλίσης, γνωστής ως “Hofmeister Kick”, που αποτελεί στοιχείο ταυτότητας στη βάση της κολόνας C στα μοντέλα BMW, με τη γραμμή και τα παράθυρα να δημιουργούν μία οπτική μονάδα που χαρίζει στη BMW X1 μία ιδιαίτερα ευέλικτη και συμπαγή εμφάνιση. 

Δυναμικοί θόλοι τροχών και οριζόντιες γραμμές τονίζουν το πλάτος του περίτεχνου πίσω τμήματος. Οι μεμονωμένες επιφάνειες και τα τμήματα του αμαξώματος φέρουν ομαλά, στρογγυλεμένα άκρα, ενώ τα πίσω φωτιστικά σώματα σε τυπικό σχήμα L υιοθετούν νέα εκτέλεση, με  κοφτές, σχεδόν ακανόνιστες γραμμές. Όπως οι προβολείς μπροστά και το πίσω τμήμα των πλαϊνών παραθύρων, έτσι και τα πίσω φωτιστικά σώματα φέρουν ειδικό πλαίσιο στην εξωτερική πλευρά τους που αναδεικνύει τις καμπύλες τους. Τέλος, ένα ασημί υποδαπέδιο προστατευτικό κάλυμμα (ποδιά) αποδεικνύει τη στιβαρότητα ενός μοντέλου BMW X και στο πίσω τμήμα. 

Το προαιρετικό πακέτο X Line που διατίθεται για τη BMW X1 προσδίδει μία ξεχωριστή πινελιά στυλ και κύρους, με ένθετα στους εμπρός και πίσω προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος και στα μαρπσιέ, αλλά μια και οριζόντια βαμμένη διακοσμητική μπάρα που χωρίζει τον κάτω αεραγωγό. Προαιρετικά, διατίθενται ράγες οροφής, σε μία ειδική ασημί απόχρωση. 

Σχεδίαση εσωτερικού: προηγμένο, μοντέρνο, λειτουργικό, ευρύχωρο. 
Στυλιστικά στοιχεία γεμάτα ‘νεύρο’, πληθωρικές επιφάνειες και δυναμικές γραμμές χαρίζουν στο εσωτερικό της BMW X1 μία αληθινά σπορ και νεανική εμφάνιση. Το ταμπλό οργάνων υποδιαιρείται με οριζόντιες γραμμές που δημιουργούν μία ξεχωριστή δομή, η οποία συνεχίζεται στην επενδύσεις θυρών, και τονίζοντας το πλάτος του αυτοκινήτου, επιτείνει την αίσθηση ευρυχωρίας. Η Οθόνη Ελέγχου στο προαιρετικό σύστημα ελέγχου iDrive φέρει επίσης πρωτοποριακό φινίρισμα, ώστε να ενσωματώνεται ομαλά και αρμονικά στο ταμπλό. Η υπερυψωμένη θέση των καθισμάτων – τυπική για όλα τα μοντέλα BMW X - διασφαλίζει άνετη και βολική πρόσβαση σε όλες τις περιπτώσεις. Η βελτιστοποιημένη σφαιρική ορατότητα της γύρω οδικής κυκλοφορίας, χαρίζει στον οδηγό ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αίσθηση υπεροχής. Αυτό επιτείνεται όταν κοιτάζει αφ’ υψηλού, πάνω από το ταμπλό που είναι στραμμένο ελαφρώς προς τα εμπρός. Η ειδική σχεδίαση της κεντρικής κονσόλα και της περιοχής του ταμπλό επιβεβαιώνει ότι το cockpit είναι προσανατολισμένο στον οδηγό, όπως σε όλες τις BMW. Λόγω ξεχωριστής εμφάνισης και διάταξης, η κεντρική κονσόλα διαχωρίζει με σαφήνεια τις περιοχές οδηγού και συνοδηγού. Τα χειριστήρια για τον κλιματισμό και το ηχοσύστημα, είναι ελαφρώς κεκλιμένα προς τον οδηγό, ενώ μία διακοσμητική μπάρα σε αντίθετη απόχρωση που εξέχει από το κάτω τμήμα του ταμπλό πλαισιώνει τον πίνακα οργάνων, καθοδηγώντας με ασφάλεια και αξιοπιστία το βλέμμα του οδηγού στο δρόμο. Το BMW X1 διατίθεται σε επτά εξωτερικές αποχρώσεις. Το εσωτερικό, βάφεται σε δυναμικές και φυσικές αποχρώσεις, ενώ η πλούσια παλέτα των διαθέσιμων αποχρώσεων προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να εξατομικεύσει το όχημά του σύμφωνα με το ατομικό του στυλ. Εναλλακτικά στην ταπετσαρία καθισμάτων από ύφασμα Elektra, διατίθεται η υφασμάτινη Median με σπορ ρίγες και η δερμάτινη Nevada. Έτσι ο πελάτης μπορεί να επιλέξει από επτά αποχρώσεις ταπετσαριών και πέντε εκδόσεις ένθετων διακοσμητικών που χαρίζουν στο αυτοκίνητο είτε μία πολύ σπορ, μία σύγχρονη, μία εξωστρεφή ή μία κομψή πινελιά. Ένα ακόμα ξεχωριστό χαρακτηριστικό είναι το πακέτο Cool Elegance Design που διατίθεται με την BMW X1, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία όπως σπορ καθίσματα σε δερμάτινη ταπετσαρία χρώματος Oyster και μαύρες/κίτρινες ραφές στην πλάτη, καθώς και ένθετα διακοσμητικά από ξύλο σε Bright Wave. Στην περίπτωση αυτή, το κάτω τμήμα του ταμπλό και η κεντρική κονσόλα έχουν επίσης απόχρωση Oyster. 

Ένας μεγάλος αριθμός αποθηκευτικών χώρων, ράφια και ποτηροθήκες στην κεντρική κονσόλα καθώς και μεγάλες ανοιχτές θήκες στις πόρτες με ενσωματωμένες βάσεις για μπουκάλια, υπογραμμίζουν το λειτουργικό χαρακτήρα της BMW X1. Χάρη στις πληθωρικές διαστάσεις τους, τα πίσω καθίσματα προσφέρουν ευρυχωρία για τρεις επιβάτες. Ένα ακόμα πλεονέκτημα στο εσωτερικό της BMW X1 είναι η εύκολη και γρήγορη αναδιάταξη χώρου, ανάλογα με όλες τις ανάγκες μεταφορών. Η φόρτωση είναι εύκολη και βολική χάρη στη μεγάλη πίσω πόρτα, στο αυξημένο πλάτος ανοίγματος του χώρου αποσκευών και στο χαμηλό σκαλοπάτι φόρτωσης, ακόμα και όταν μεταφέρονται ογκώδη αντικείμενα. Η κλίση των πίσω καθισμάτων μπορεί να ρυθμιστεί σε πολλές θέσεις μέχρι 31o – και όταν οι πλάτες ρυθμιστούν σε κάθετη γωνία (Θέση Φόρτωσης), η χωρητικότητα αποσκευών αυξάνεται από 420 σε 490 λίτρα. Διαιρούμενη σε αναλογία 40/20/40, η πλάτη των πίσω καθισμάτων προσφέρει πλείστες ακόμα επιλογές ανάλογα με τα φορτία: Για παράδειγμα, η αναδίπλωση μόνο του κεντρικού τμήματος, προσφέρει τα πλεονεκτήματα ενός μεγάλου ανοίγματος φόρτωσης, ικανού να χωρέσει δύο τσάντες του γκολφ 46 ιντσών, τέσσερα ζευγάρια σκι ή δύο snowboards. Ρίχνοντας τελείως την πλάτη των πίσω καθισμάτων, από την άλλη, η χωρητικότητα αποσκευών αυξάνεται στα 1350 λίτρα. Ένα ακόμα στοιχείο άνεσης είναι ο ξεχωριστός χώρος φόρτωσης κάτω από το πάτωμα του χώρου αποσκευών. Αναδιπλώνοντας μόνο την πλάτη του μεσαίου πίσω καθίσματος δημιουργείται ένα μεγάλο άνοιγμα που συνδυάζεται με την προαιρετική τσάντα μεταφοράς αντικειμένων μεγάλου μήκους. Τέλος, ένα πακέτο προ-εγκατάστασης σχάρας αποσκευών διατίθεται επιπλέον των ραγών οροφής. 

Κινητήρες: ασυναγώνιστη απόδοση και δυναμική στην κατηγορία. 
Τα μοντέλα BMW X διαθέτουν όλα τα διαπιστευτήρια της Γνήσιας Οδηγικής Απόλαυσης της μάρκας. Η  BMW X1, τώρα, συνδυάζει αυτή την εμπειρία με μία απόδοση απαράμιλλη για την κατηγορία. Η BMW X1 sDrive20d και η BMW sDrive18d, για παράδειγμα, είναι τα πρώτα οχήματα του είδους τους που εκπέμπουν λιγότερο από 140 grams CO2 / km στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών, και τα υπόλοιπα μοντέλα ξεχωρίζουν μέσω μιας πρωτοφανούς ισορροπίας οδηγικής απόλαυσης και οικονομίας καυσίμου: αυτή διασφαλίζεται από προηγμένους κινητήρες υψηλής απόδοσης και, ασφαλώς, χάρη στην ολοκληρωμένη φιλοσοφία BMW EfficientDynamics, με διάφορες τεχνολογίες ανάλογα με το μοντέλο. Ενδεικτικά αναφέρουμε το σύστημα Brake Energy Regeneration, τη βελτιστοποιημένη αεροδυναμική, τα ελαστικά με χαμηλή αντίσταση κύλισης, την ευφυή μηχανολογία ελαφρού βάρους, την τελική μετάδοση με βελτιστοποιημένη συμπεριφορά στην προθέρμανση, καθώς και τις περιφερειακές μονάδες που λειτουργούν και ελέγχονται κατ’ απαίτηση (on demand), όπως η ηλεκτρική αντλία καυσίμου και ο συμπλέκτης του συμπιεστή κλιματισμού (a/c). 

Τα μηχανικά μοντέλα διαθέτουν λειτουργία Auto Start Stop και ένδειξη σημείου αλλαγών ταχυτήτων. Το σύστημα BMW xDrive all-wheel-drive έχει ένα νέο διαχωριστή ισχύος βελτιστοποιημένης απόδοσης, και ο κινητήρας της BMW X1 xDrive28i έχει επίσης ηλεκτρονικά χαρτογραφημένη αντλία λαδιού. Τέλος, όλες οι εκδόσεις της BMW X1 πληρούν τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EU5. Το κορυφαίο μοντέλο στην κατηγορία είναι ασφαλώς η BMW X1 xDrive28i με straight-six βενζινοκινητήρα που αποδίδει ισχύ 190 kW/258 hp στις 6600 rpm. Η μέγιστη ροπή αυτής της μονάδας 3.0-λίτρων είναι 310 Nm και διατηρείται σταθερά μεταξύ 2600 και 3000 rpm. Έχοντας συνθετικό  στροφαλοθάλαμο από μαγνήσιο/αλουμίνιο, πλήρως μεταβλητό έλεγχο βαλβίδων VALVETRONIC και γραμμικά μεταβλητό χρονισμό εκκεντροφόρων dual-VANOS, αυτή η κινητήρια μονάδα ξεχωρίζει για το χαμηλό βάρος, την αθόρυβη λειτουργία και ευστροφία  – τυπικό χαρακτηριστικό ενός εξακύλινδρου της BMW, καθώς και τις βελτιστοποιημένες επιδόσεις στις χαμηλές στροφές. 

Η BMW X1 xDrive28i επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 6,8 δευτερόλεπτα και αγγίζει την τελική ταχύτητα των 205 km/h (230 km/h με το προαιρετικό σετάρισμα υψηλών ταχυτήτων). Η απόδοση του εξακύλινδρου, μαζί με ένα μεγάλο αριθμό τεχνολογιών που μειώνουν την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων, προσφέρει μέση κατανάλωση στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών μόλις 9.4 lit./100 km και εκπομπές CO2 219 grams / km. 

Ο τετρακύλινδρος diesel με BMW TwinPower Turbo και άμεσο ψεκασμό common-rail τέταρτης γενιάς στη BMW X1 xDrive23d συνδυάζει πραγματικά εντυπωσιακή ροπή και ελκτική ισχύ με ανώτερη απόδοση. Με κυβισμό 2.0 λίτρων, αυτή η αλουμινένια κινητήρια μονάδα παράγει μέγιστη ισχύ 150 kW/204 hp στις 4400 rpm και μέγιστη ροπή 400 Nm μεταξύ 2000 και 2250 rpm. Η τεχνολογία Variable Twin Turbo που ενεργοποιεί ένα μικρό υπερσυμπιεστή από το ρελαντί ακόμα και στο πιο ελαφρύ πάτημα του γκαζιού, και ένα δεύτερο, μεγαλύτερο υπερσυμπιεστή ο οποίος τίθεται σε λειτουργία σε υψηλότερο φορτίο, διασφαλίζει πραγματικά εντυπωσιακή απόκριση και ομαλή παραγωγή ισχύος όταν είναι απαραίτητο. Πιεζοηλεκτρικά μπεκ που λειτουργούν με πίεση μέχρι 2000 bar συμβάλλουν στην ακρίβεια του ψεκασμού καυσίμου. 

Η BMW X1 xDrive23d επιταχύνει στα 100 km/h σε 7,3 δεύτερα και αγγίζει την τελική ταχύτητα των 205 km/h (223 km/h με το προαιρετικό σετάρισμα υψηλών ταχυτήτων). Αυτές οι σπορ επιδόσεις συνδυάζονται άριστα με μέση κατανάλωση στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών μόλις 6.3 lit./ 100 km και εκπομπές CO2 167 grams / km. 

Ένας υπερσυμπιεστής με μεταβλητή γεωμετρία και ψεκασμό καυσίμου common-rail με πιεζοηλεκτρικά μπεκ που παράγουν μέγιστη πίεση 1800 bar, χαρίζουν στο δεύτερο τετρακύλινδρο πετρελαιοκινητήρα της BMW X1 μέγιστη ισχύ 130 kW/177 hp στις 4000 rpm και μέγιστη ροπή 350 Nm, που διατηρείται σταθερή μεταξύ 1750 και 3000 rpm. Με ίδιο κυβισμό 2.0 λίτρων, ο νέος αλουμινένιος πετρελαιοκινητήρας της BMW X1 xDrive20d διασφαλίζει επιτάχυνση στα 100 km/h σε 8,4 δεύτερα, ενώ η BMW X1 sDrive20d επιτυγχάνει το ίδιο αποτέλεσμα, ακόμα ταχύτερα, σε 8,1 δεύτερα. Η τελική ταχύτητα σε κάθε περίπτωση είναι 205 km/h. Σε μοντέλα με προαιρετικό σετάρισμα υψηλών ταχυτήτων, η τελική ταχύτητα φτάνει στα 213 km/h στη BMW X1 xDrive20d και, αντίστοιχα, 218 km/h στη BMW X1 sDrive20d. 

Η οικονομία καυσίμου και η διαχείριση εκπομπών ρύπων είναι πραγματικά εξαιρετική και στα δύο μοντέλα: Η μέση κατανάλωση στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών είναι 5.8 lit./100 km στη BMW X1 xDrive20d και 5.3 lit./100 km στη BMW X1 sDrive20d. Οι αντίστοιχες εκπομπές CO2 είναι 153 και, αντίστοιχα, 139 grams / km. 

Η έκδοση 105 kW/143 hp του τετρακύλινδρου diesel στη BMW X1 xDrive18d και στη BMW X1 sDrive18d αντιπροσωπεύει μία ακόμα πιο οικονομική είσοδο στην εντυπωσιακό κόσμο των μοντέλων BMW X. Και αυτή η κινητήρια μονάδα διατίθεται με άμεσο ψεκασμό diesel common-rail και υπερσυμπιεστή μεταβλητής γεωμετρίας παράγοντας μέγιστη ροπή 320 Nm μεταξύ 1750 και 2500 rpm και τη μέγιστη ισχύ στις 4000 rpm. Η BMW X1 xDrive18d επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 10,1 δεύτερα, η BMW X1 sDrive18d καλύπτει την ίδια απόσταση σε  9,6 δεύτερα. Η τελική ταχύτητα είναι 195 και, αντίστοιχα, 200 km/h.

Η BMW X1 xDrive18d έχει μέση κατανάλωση στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών 5.7 lit./100 km και εκπομπές CO2 150 grams / km. 
Τέλος, η BMW X1 sDrive18d, σημειώνει ρεκόρ στη διαχείριση εκπομπών ρύπων, με μέση κατανάλωση 5.2 lit./100 km και εκπομπές CO2 κάτι λιγότερο από 136 grams / km. 

Και τα δύο μοντέλα, BMW X1 xDrive28i και BMW X1 xDrive23d διατίθενται στάνταρ με εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο. Αυτό το κιβώτιο, που επίσης διατίθεται προαιρετικά με τη  BMW X1 xDrive20d αντί του στάνταρ, εξατάχυτου μηχανικού, όχι μόνο προάγει την οδηγική άνεση αλλά αναβαθμίζει και την ευέλικτη οδηγική συμπεριφορά του πιο συμπαγούς μοντέλου X. 

Τα σπορ χαρακτηριστικά του κιβωτίου οφείλονται κυρίως στην άμεση σύνδεση με τον κινητήρα που κλείνει το συμπλέκτη- μετατροπέα ροπής, αμέσως μετά την εκκίνηση. Επομένως, το κιβώτιο ανταποκρίνεται ακόμα και στην πιο ελαφριά εντολή στο πεντάλ του γκαζιού, με ταχύτατες αντιδράσεις και αλλαγές ταχυτήτων. Το κατέβασμα περισσότερων της μιας σχέσεων δεν διαρκεί περισσότερο από μία απευθείας αλλαγή στην επόμενη σχέση, χάρη στην άμεση επιλογή των γραναζιών της επιθυμητής σχέσης. Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, η λειτουργία Steptronic του αυτόματου κιβωτίου επιτρέπει στον οδηγό να αλλάζει σχέσεις μηχανικά, όποτε το επιθυμεί. 

BMW xDrive: ευφυές σύστημα AWD για πρώτη φορά στη μικρομεσαία κατηγορία. 
Προσφέροντας μεταβλητή κατανομή κινητήριας ισχύος μεταξύ εμπρός και πίσω τροχών, το BMW xDrive με μόνιμη τετρακίνηση βελτιώνει αφενός την ευελιξία του αυτοκινήτου, αφετέρου την πρόσφυση σε ανώμαλες επιφάνειες. Χάρη στα έξοχα χαρακτηριστικά του συστήματος, η BMW είναι η παγκοσμίως πιο επιτυχημένη κατασκευάστρια οχημάτων AWD στην premium κατηγορία. Και τώρα, αυτό το ευφυές σύστημα AWD διατίθεται για πρώτη φορά σε μικρομεσαίο μοντέλο. 

Λειτουργώντας μέσω ενός διαχωριστή ισχύος με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πολύδισκο συμπλέκτη, το xDrive κατανέμει τις κινητήριες δυνάμεις κατάλληλα, και σε απόλυτα ακριβείς αναλογίες στον άξονα με την καλύτερη πρόσφυση. 

Το σύστημα All-wheel drive συνδέεται, όπως είναι φυσικό, με το DSC Dynamic Stability Control και τη διαχείριση του κινητήρα και στη BMW X1, με αισθητήρες στους τροχούς που ανιχνεύουν άμεσα ακόμα και την παραμικρή τάση ολίσθησης. Επομένως, μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, το σύστημα μπορεί να μεταβάλλει την κατανομής ισχύος πριν καν ο τροχός αρχίσει να σπινάρει, εξουδετερώνοντας αποτελεσματικά και έγκαιρα ακόμα και την παραμικρή τάση για υπερστροφή ή υποστροφή. 

Στις στροφές, παρέχεται περισσότερη κινητήρια ισχύς στον πίσω άξονα, με στόχο την αυξημένη ευελιξία του αυτοκινήτου και την αποφυγή υποστροφής. Στη συνέχεια, μετά την έξοδο από τη στροφή, το BMW xDrive επανέρχεται άμεσα στο βασικό του σετάρισμα με στόχο τη βέλτιστη μεταφορά ελκτικής ισχύος. 

Ακόμα και κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες, η κατανομή κινητήριας ισχύος μέσω του xDrive διασφαλίζει πάντα βέλτιστη οδηγική ευστάθεια. Μόνον όταν η κατάλληλη αλλαγή στην κατανομή κινητήριας ισχύος δεν είναι πλέον αρκετή, το DSC Dynamic Stability Control θα παρέμβει για να ανακτήσει την οδηγική ευστάθεια, φρενάροντας ατομικά κάθε τροχό και μειώνοντας ανάλογα την κινητήρια ισχύ. 

Το DSC Dynamic Stability Control στη BMW X1 περιλαμβάνει, εκτός από τις λειτουργίες ABS anti-lock brake function, Dynamic Brake Control και CBC Cornering Brake Control, και δυναμικό έλεγχο πρόσφυσης - DTC Dynamic Traction Control. Αυτή η τελευταία λειτουργία ανεβάζει τα όρια επέμβασης του συστήματος ελέγχου ευστάθειας, διευκολύνοντας τον οδηγό να ξεκινήσει στο χιόνι και στην άμμο με τους τροχούς να σπινάρουν ελαφρά. 

Στη BMW X1 xDrive28i, το DSC συνοδεύεται από λειτουργίες όπως Dry Braking (Στέγνωμα Φρένων) στο βρεγμένο δρόμο, Fading Compensation (Αντιστάθμιση Κόπωσης) και Start-Off Assistant (Υποστήριξη Εκκίνησης). 

Ο Έλεγχος Επιδόσεων - Performance Control σε όλες τις τετρακίνητες εκδόσεις της BMW X1, που διατίθεται προαιρετικά σε συνδυασμό με σπορ σετάρισμα (ομοίως προαιρετικό), επιτρέπει ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια στην πίεση φρεναρίσματος και διατηρεί μία ανώτερη ισορροπία κατανομής ροπής, αντισταθμίζοντας αποτελεσματικά ακόμα και την παραμικρή τάση υποστροφής από την αρχή, σε ολισθηρές επιφάνειες και πολύ δυναμικές στροφές. Μόλις οι εμπρός τροχοί αρχίσουν να ολισθαίνουν προς εξωτερικό μιας στροφής, ο εσωτερικός πίσω τροχός επιβραδύνει ανάλογα μέσω της παρέμβασης του DSC, ενώ η οποιαδήποτε μείωση της επιτάχυνσης αντισταθμίζεται από μία αύξηση της ισχύος που κατανέμεται στους τροχούς. 

Έξοχη ευελιξία και συνολική ασφάλεια χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία ανάρτησης και την ισχυρή δομή του αμαξώματος. 
Χαρακτηριζόμενες από ανώτερη ευελιξία, ακρίβεια και υπεροχή, η οδική συμπεριφορά και οι επιδόσεις της BMW X1 οφείλονται πρωτίστως στην κορυφαία τεχνολογία της ανάρτησης και της πολύ ισχυρής και ανθεκτικής δομής του αμαξώματος. Μπροστά, τα AWD μοντέλα υιοθετούν ανάρτηση διπλών συνδέσμων με μπάρα αντιστάθμισης φορτίων, ενώ η BMW X1 sDrive20d και η BMW X1 sDrive18d φέρουν ανάρτηση διπλών συνδέσμων με μπάρα σύνδεσης. Σε συνδυασμό με τον πίσω άξονα πέντε συνδέσμων που υπάρχει σε όλα τα μοντέλα, διασφαλίζεται μία άριστη ισορροπία σπορ επιδόσεων και οδηγικής άνεσης, σε όλες τις περιπτώσεις.

Η υδραυλική κρεμαγιέρα του συστήματος διεύθυνσης περιλαμβάνει υποβοήθηση υψηλής ακρίβειας. Το Servotronic που αντιδρά ανάλογα με την ταχύτητα διατίθεται προαιρετικά σε όλα τα μοντέλα AWD, επιτρέπει ακόμα πιο ομαλή και άνετη οδηγική συμπεριφορά. 

Τα πανίσχυρα φρένα της BMW X1 διασφαλίζουν υποδειγματική ισχύ φρεναρίσματος και δυνάμεις ακινητοποίησης κάτω από όλες τις συνθήκες. Ανάλογα με τον κινητήρα, τα δισκόφρενα και στους τέσσερις τροχούς διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις και, ανάλογα με κάθε μοντέλο, φέρουν πλευστές ή σταθερές δαγκάνες μπροστά. 

Όλες οι εκδόσεις της BMW X1 διατίθενται στάνταρ με ζάντες 17 ιντσών, από ατσάλι ή αλουμίνιο. Ένα ακόμα στάνταρ χαρακτηριστικό είναι ο δείκτης απώλειας πίεσης ελαστικού - Tyre Defect Indicator, ενώ με τα προαιρετικά ελαστικά runflat, η οδήγηση μπορεί να συνεχιστεί μέχρι το πλησιέστερο βουλκανιζατέρ ακόμα και μετά από πλήρη απώλεια πίεσης. 

Το εξαιρετικά ανθεκτικό και στρεπτικά άκαμπτο πλαίσιο αμαξώματος της BMW X1 βασίζεται στην ευφυή τεχνολογία ελαφρού βάρους της BMW, που χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό με άλλα υλικά, ατσάλι υψηλής και υπέρ υψηλής αντοχής, όπου χρειάζεται. Τόσο η επιλογή υλικών όσο και η διάταξη και γεωμετρία των διαφόρων μπαρών έδρασης, δομικών στοιχείων και ενισχύσεων στόχο έχουν την επίτευξη μέγιστης ασφάλειας σε μία σύγκρουση μαζί με ελάχιστο βάρος και το υψηλότερο δυνατό πρότυπο ευελιξίας στο δρόμο. Οι δυνάμεις που επενεργούν στο πλαίσιο του αμαξώματος σε περίπτωση ατυχήματος εκτρέπονται μέσω των βάσεων του κινητήρα και της ανάρτησης κατά μήκος αρκετών ζωνών απόσβεσης φορτίου, ώστε να αποφεύγεται η καταπόνηση των μεμονωμένων δομικών στοιχείων από τα υπερβολικά φορτία και πιθανή παραμόρφωση του κλωβού ασφαλείας των επιβατών. 

Μέσα στη BMW X1 όχι μόνον οι εμπρόσθιοι και πλευρικοί αερόσακοι, αλλά και οι αερόσακοι τύπου κουρτίνας στο πλάι προσφέρουν ανώτερη ασφάλεια στους επιβάτες, μπροστά και πίσω. Επίσης, η BMW X1 διαθέτει ζώνες ασφαλείας τριών σημείων σε όλα τα καθίσματα, που περιλαμβάνουν περιοριστές φορτίου και προεντατήρες μπροστά. Βάσεις παιδικών καθισμάτων ISOFIX στα πίσω καθίσματα διατίθενται στάνταρ. Όλα τα συστήματα συγκράτησης ελέγχονται από μία κεντρική, ηλεκτρονική μονάδα ασφάλειας. 

Φώτα ημέρας στάνταρ, προβολείς bi-xenon προαιρετικοί. 
Οι διπλοί στρογγυλοί προβολείς (στάνταρ στη BMW X1),  διατίθενται επίσης με λειτουργία φώτων ημέρας. Προβολείς Bi-xenon με φώτα στάθμευσης/ημέρας και φωτεινούς δακτυλίους διατίθενται προαιρετικά σε συνδυασμό με λυχνίες LED στα πίσω φώτα, που αναδεικνύουν τη δυναμική εικόνα των πίσω φωτιστικών σωμάτων σχεδίασης L. 

Εκτός από τη λειτουργία High-Beam Assistant και τον αισθητήρα βροχής, η BMW X1 διατίθεται επίσης προαιρετικά με Προσαρμοζόμενους Προβολείς - Adaptive Headlights που φωτίζουν το δρόμο μπροστά υπό κατάλληλη γωνία, ακολουθώντας την κίνηση του τιμονιού και τη γωνία των εμπρός τροχών. Τα Προσαρμοζόμενα Φώτα Στοπ, από την άλλη, προσφέρουν στους οδηγούς που ακολουθούν μία σαφή προειδοποίηση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης. 

Προαιρετικός εξοπλισμός: λειτουργικός, καινοτόμος, προηγμένος. 
Η καθημερινή οδηγική ποιότητα, απόλαυση και άνεση που προσφέρει η BMW X1 στο ταξίδι μπορούν να αναβαθμιστούν ακόμα περισσότερο με προηγμένο,  προαιρετικό εξοπλισμό, ανώτερων προδιαγραφών. Οι ράγες οροφής, ένα ειδικό πακέτο λύσεων αποθήκευσης και ένα σύστημα κοτσαδόρου με αφαιρούμενη μπίλια προσφέρουν πρόσθετες δυνατότητες μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο ρυμούλκησης της BMW X1 είναι 2000 kg (BMW X1 sDrive20d, BMW X1 xDrive 18d. Για την BMW X1 sDrive18d: 1800 kg). 

Χαρακτηριστικά όπως, σπορ καθίσματα, θέρμανση καθισμάτων, αυτόματο αιρκοντίσιον, πακέτο φώτων και μία μεγάλη κρυστάλλινη Πανοραμική οροφή παρέχουν άριστες δυνατότητες εξατομίκευσης εσωτερικού και δημιουργίας ενός μοναδικού, ατομικού περιβάλλοντος. Το ηχοσύστημα που προσφέρεται στάνταρ συνοδεύεται από έξι ηχεία και CD player και μία είσοδο AUX-In για τη σύνδεση εξωτερικών μουσικών πηγών με δυνατότητα ενσωμάτωσης ενός MP3 player και άλλων μέσω αποθήκευσης δεδομένων, όπως μία διεπαφή USB στο σύστημα ψυχαγωγίας του αυτοκινήτου. Τέλος, έξοχη ποιότητα ήχου προσφέρει το επαγγελματικό σύστημα Pro Logic 7 HiFi. 

Σε συνδυασμό με το σύστημα πλοήγησης Business και, αντίστοιχα, Professional, η BMW X1 υιοθετεί την πιο σύγχρονη γενιά BMW iDrive που περιλαμβάνει Controller και μπουτόν άμεσης επιλογής στην κεντρική κονσόλα, ‘αγαπημένα’ μπουτόν κάτω από τη μονάδα ελέγχου ραδιοφώνου και μία Οθόνη Ελέγχου (Control Display), 6,5 ή 8,8 ιντσών. Αυτή η Οθόνη παρουσιάζει επίσης εικόνες από την κάμερα οπισθοπορείας που διατίθενται προαιρετικά και, πέρα από το προαιρετικό Park Distance Control με τους ακριβείς αισθητήρες της, διευκολύνει το παρκάρισμα και παρόμοιους ελιγμούς της BMW X1. 

Οι οδηγοί μιας BMW X1 με σύστημα πλοήγησης, μπορούν να χρησιμοποιήσουν φωνητικό έλεγχο και μία διαπαφή Bluetooth για κινητά τηλέφωνα ή για αναβαθμισμένη σύνδεση των Smartphones με τις λειτουργίες αναπαραγωγής μουσικής και επικοινωνίας. Εξάλλου, αξίζει να σημειωθούν οι ποικίλες υπηρεσίες του BMW ConnectedDrive που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, BMW Assist, BMW Online, και απεριόριστη χρήση του internet μέσα στο αυτοκίνητο.

Μοναδική οδηγική εμπειρία, απαράμιλλη απόδοση. 
Η BMW X1 είναι τα πρώτο premium μοντέλο του είδους του στη μικρομεσαία κατηγορία. Με μοναδικό τρόπο, η φιλοσοφία της BMW X1 συνδυάζει τις πολλές και υψηλές απαιτήσεις λειτουργικότητας που ενέχει ένα σύγχρονο μικρομεσαίο αυτοκίνητο με τα πλεονεκτήματα της έξοχης ποιότητας και της απόλαυσης μιας συναισθηματικής, οδηγικής εμπειρίας. 

Επομένως, για μία φορά ακόμα, η BMW, χάρη στον ισχυρό καινοτόμο χαρακτήρα της και στην ικανότητά της να ικανοποιεί κάθε είδους επιθυμία των πελατών, αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην αγορά. «Όπως όλα τα μοντέλα BMW X, η BMW X1 σηματοδοτεί για μία φορά ακόμα μία σημαντική εξέλιξη σε ένα νέο, σαφώς προσδιορισμένο τμήμα της αγοράς» δηλώνει ο Dr. Klaus Draeger, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντής Ανάπτυξης της BMW AG. «Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξέλιξης, υπέρτατος στόχος μας με τη BMW X1 ήταν να προσφέρει μία μοναδική οδηγική εμπειρία στη μικρομεσαία κατηγορία και απαράμιλλη απόδοση σε όλη την κατηγορία μοντέλων BMW X».

Η BMW X1 κατασκευάζεται στο Εργοστάσιο της BMW στη Λειψία, όπου το νέο μοντέλο Χ παράγεται στην ίδια γραμμή με το τρίθυρο Sedan, το Coupé και το Cabrio μοντέλο της BMW Σειράς 1. Αυτό το υπερσύγχρονο εργοστάσιο, όπου επίσης κατασκευάζεται η BMW Σειρά 3 Sedan, ξεχωρίζει κυρίως χάρη στην υψηλή ευελιξία, στις πρωτοποριακές μεθόδους διασφάλισης ποιότητας και στις περιβαλλοντικά συμβατές τεχνολογίες παραγωγής του.

Προδιαγραφές
BMW X1 xDrive28i, 
BMW X1 xDrive23d, 

BMW X1 xDrive20d, 

BMW X1 xDrive18d.
	MW X1 xDrive28i 
	BMW X1 xDrive23d 
	BMW X1 xDrive20d 
	BMW X1 xDrive18d 

	Body 

	No of doors/seats 
	5/5 
	5/5 
	5/5 
	5/5 

	Length/width/height (unladen) 
	mm 
	4,454/1,798/1,545 
	4,454/1,798/1,545 
	4,454/1,798/1,545 
	4,454/1,798/1,545 

	Wheelbase 
	mm 
	2,760 
	2,760 
	2,760 
	2,760 

	Track, front/rear 
	mm 
	1,500/1,529 
	1,500/1,529 
	1,500/1,529 
	1,500/1,529 

	Turning circle 
	m 
	11.8 
	11.8 
	11.8 
	11.8 

	Tank capacity 
	ap ltr 
	63 
	61 
	61 
	61 

	Cooling system incl heater 
	ltr 
	8.5 
	7.9 
	7.5 (7.91)) 
	7.5 

	Engine oil2)
	ltr 
	6.5 
	5.2 
	5.2 
	5.2 

	Transmission fluid 
	ltr 
	Lifetime 
	Lifetime 
	Lifetime 
	Lifetime 

	Final drive fluid 
	ltr 
	Lifetime 
	Lifetime 
	Lifetime 
	Lifetime 

	Weight, unladen, to EU/DIN 
	kg 
	1,685 / 1,610 
	1,670 / 1,595 
	1,650 / 1,575 (1,660 / 1,5851)) 
	1,615 / 1,540 

	Max load 
	kg 
	550 
	550 
	550 
	550 

	Max permissible 
	kg 
	2,180 
	2,160 
	2,130 (2,1451)) 
	2,120 

	Max axle load, front/rear 
	kg 
	1,030/1,180 
	1,015/1,160 
	1,010/1,165 
	1,010/1,170 

	Max trailer load (12 %), 

	braked /unbraked 
	kg 
	2,000/750 
	2,000/750 
	2,000/750 
	1,800/750 

	Max roofload/max trailr dwnld 
	kg 
	75/80 
	75/80 
	75/80 
	75/80 

	Luggage capacity DIN 70020 
	ltr 
	420–1,350 
	420–1,350 
	420–1,350 
	420–1,350 

	Air resistance 
	cX x A 
	0.33 x 2.34 
	0.33 x 2.34 
	0.33 x 2.34 
	0.32 x 2.34 

	Power Unit 

	Config/No of cyls/valves 
	Straight-six/4 
	Straight-four/4 
	Straight-four/4 
	Straight-four/4 

	Engine management 
	MSV80 
	DDE71 
	DDE71 
	DDE71 

	Capacity 
	cm³ 
	2,996 
	1,995 
	1,995 
	1,995 

	Bore/stroke 
	mm 
	85.0/88.0 
	84.0/90.0 
	84.0/90.0 
	84.0/90.0 

	Compression ratio 
	:1 
	10.7 
	16.5 
	16.5 
	16.5 

	Fuel grade 
	RON 91–98 
	Diesel 
	Diesel 
	Diesel 

	Max output 
	kw/hp 
	190/258 
	150/204 
	130/177 
	105/143 

	at 
	rpm 
	6,600 
	4,400 
	4,000 
	4,000 

	Max torque 
	Nm/lb 
	310/228 
	400/295 
	350/258 
	236 

	at 
	rpm 
	2,600 
	2,000–2,250 
	1,750–3,000 
	1,750–2,500 

	Electrical System 

	Battery/installation 
	Ah/– 
	80/luggage comp 
	80/luggage comp 
	80/luggage comp 
	80/luggage comp 

	Alternator 
	A/W 
	180/2,520 
	180/2,520 
	180/2,520 
	180/2,520 

	Chassis and Suspension 

	Suspension, front 
	Double thrust bar axle 

	Suspension, rear 
	Central-arm axle with longitudinal arm and double wishbone 

	Disc brakes, front 
	Single-piston swing-calliper disc brakes 

	Diameter 
	mm 
	348 x 30, vented 
	330 x 24, vented 
	312 x 24, vented 
	312 x 24, vented 

	Disc brakes, rear 
	Single-piston swing-calliper disc brakes 

	Diameter 
	mm 
	336 x 22, vented 
	330 x 20, vented 
	300 x 20, vented 
	300 x 20, vented 

	Driving stability systems 
	DSC incl ABS, ASC, DBC, DTC, Performance Control 

	Steering 
	Rack-and-pinion power steering 

	Steering trans ratio, overall 
	:1 
	18.46 
	18.46 
	18.46 
	18.46 

	Transmission 
	Six-speed automatic 
	Six-speed automatic 
	Six-speed manual (opt: six-speed automatic) 
	Six-speed manual 

	Transmission ratios I 
	:1 
	4.065 
	4.171 
	5.140 (4.1711)) 
	5.140 

	II 
	:1 
	2.371 
	2.340 
	2.830 (2.3401)) 
	2.830 

	III 
	:1 
	1.551 
	1.521 
	1.804 (1.5211)) 
	1.804 

	IV 
	:1 
	1.157 
	1.143 
	1.257 (1.1431)) 
	1.257 

	V 
	:1 
	0.853 
	0.867 
	1.000 (0.8671)) 
	1.000 

	VI 
	:1 
	0.674 
	0.691 
	0.831 (0.6911)) 
	0.831 

	R 
	:1 
	3.200 
	3.403 
	4.638 (3.4031)) 
	4.638 

	Final drive 
	:1 
	3.91 
	3.64 
	2.79 (3.461)) 
	2.64 

	Tyres, front/rear 
	225/50 R17 94H 
	225/50 R17 94H 
	225/50 R17 94H 
	225/50 R17 94H 

	Rims, front/rear 
	7.5J x 17 light-alloy 
	7.5J x 17 light-alloy 
	7.5J x 17 light-alloy 
	7.5J x 17 steel 

	
	

	BMW X1 xDrive28i 
	BMW X1 xDrive23d 
	BMW X1 xDrive20d 
	BMW X1 xDrive18d 

	Performance 

	Power-to-weight ratio 

(DIN unladen) 
	kg/kW 
	8.5 
	10.6 
	12.1 (12.21)) 
	14.7 

	Output per litre 
	kW/hp 
	63.4/86.2 
	75.2/102.3 
	65.2/88.7 
	52.6 

	Acceleration 0–100 km/h 
	sec 
	6.8 
	7.3 
	8.4 (8.61)) 
	10.1 

	Standing-start km 
	sec 
	27.0 
	28.2 
	29.5 (29.71)) 
	31,7 

	In 4th/5th gear 80–120km/h 
	sec 
	–/– 
	–/– 
	7.2/9.1 
	8.7/10.2 

	Top speed 
	km/h 
	205 (2303)) 
	205 (2233)) 
	205 (2133)) 
	195 

	Fuel Con in EU Cycle 

	Urban 
	l/100km 
	13.0 
	7.8 
	7.0 (7.71)) 
	6.7 

	Extra-urban 
	l/100km 
	7.3 
	5.5 
	5.1 (5.41)) 
	5.1 

	Combined 
	l/100km 
	9.4 
	6.3 
	5.8 (6.21)) 
	5.7 

	CO2
	g/km 
	219 
	167 
	153 (1641)) 
	150 

	Miscellaneous 

	Emission rating 
	EU5 
	EU5 
	EU5 
	EU5 

	Overhang angle, front/rear 
	° 
	18.0/21.5 
	18.0/22.2 
	18.0/22.2 
	18.0/22.2 

	Ramp angle 
	° 
	16.8 
	16.8 
	16.8 
	16.8 

	Ground clearance, unladen 
	mm 
	194 
	194 
	194 
	194 

	Perm all-wheel drive, power distribution 
	variable 
	variable 
	variable 
	variable 

	

	
	

	
	

	
	
	

	Προδιαγραφές
BMW X1 sDrive20d, 
BMW X1 sDrive18d.
BMW X1 sDrive20d 
BMW X1 sDrive18d 
Body 
No of doors/seats 

5/5 

5/5 

Length/width/height (unladen) 

mm 

4.454/1.798/1.545 

4.454/1.798/1.545 

Wheelbase 

mm 

2. 760 

2. 760 

Track, front/rear 

mm 

1.500/1.529 

1.500/1.529 

Turning circle 

m 

11.3 

11.3 

Tank capacity 

ap ltr 

61 

61 

Cooling system incl heater 

ltr 

7.5 

7.5 

Engine oil2)
ltr 

5.2 

5.2 

Transmission fluid 

ltr 

Lifetime 

Lifetime 

Final drive fluid 

ltr 

Lifetime 

Lifetime 

Weight, unladen, to EU/DIN 

kg 

1.565 / 1.490 

1.545 / 1.470 

Max load 

kg 

550 

550 

Max permissible 

kg 

2.045 

2.030 

Max axle load, front/rear 

kg 

940/1.160 

940/1.155 

Max trailer load (12 %), 

braked /unbraked 

kg 

1.800/750 

1.800/750 

Max roofload/max trailr dwnld 

kg 

75/80 

75/80 

Luggage capacity DIN 70020 

ltr 

420–1.350 

420–1.350 

Air resistance 

cX x A 

0.32 x 2.34 

0.32 x 2.34 

Power Unit 
R/4/4 

R/4/4 

Engine management 

DDE71 

DDE71 

Capacity 

cm³ 

1.995 

1.995 

Bore/stroke 

mm 

84.0/90.0 

84.0/90.0 

Compression ratio 

:1 

16.5 

16.5 

Fuel grade 

Diesel 

Diesel 

Max output 

kw/hp 

130/177 

105/143 

at 

rpm 

4.000 

4.000 

Max torque 

Nm/lb 

350/258 

320/236 

at 

rpm 

1.750–3.000 

1.750–2.500 

Electrical System 
Battery/installation 

Ah/– 

80/luggage comp 

80/luggage comp 

Alternator 

A/W 

180/2.520 

180/2.520 

Chassis and Suspension 
Suspension, front 

Suspension, rear 

Disc brakes, front 

Single-piston swing-calliper disc brakes 

Diameter 

mm 

312 x 24, vented 

Disc brakes, rear 

Single-piston swing-calliper disc brakes 

Diameter 

mm 

300 x 20, vented 

Driving stability systems 

Steering 

Rack-and-pinion power steering 

Steering trans ratio, overall 

:1 

16.13 

16.13 

Transmission 

Six-speed manual 

Six-speed manual 

Transmission ratios I 

:1 

5.140 

4.002 

II 

:1 

2.830 

2.108 

III 

:1 

1.804 

1.380 

IV 

:1 

1.257 

1.000 

V 

:1 

1.000 

0.780 

VI 

:1 

0.831 

0.645 

R 

:1 

4.638 

3.187 

Final drive 

:1 

2.64 

3.23 

Tyres, front/rear 

225/50 R17 94H 

225/50 R17 94H 

Rims, front/rear 

7,5J x 17 St 

7,5J x 17 St 

BMW X1 sDrive20d 

BMW X1 sDrive18d 

Performance 
kg/kW 

11,5 

14,0 

Output per litre 

kW/hp 

65,2 

52,6 

Acceleration 0–100 km/h 

sec 

8,1 

9,6 

Standing-start km 

sec 

28,8 

30,8 

In 4th/5th gear 80–120km/h 

sec 

7,0/8,9 

8,2/10,9 

Top speed 

km/h 

205 (2183)) 

200 

Fuel Con in EU Cycle 
Urban 

l/100km 

6,4 

6,1 

Extra-urban 

l/100km 

4,7 

4,7 

Combined 

l/100km 

5,3 

5,2 

CO2
g/km 

139 

136 

Miscellaneous 
Emission rating 

EU5 

EU5 

Overhang angle, 

° 

18,0/22,2 

18,0/22,2 

Ramp angle 

° 

16,8 

16,8 



	Καμπύλες Ισχύος και Ροπής
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BMW X1 xDrive28i.
Engine speed [min-1]
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BMW X1 xDrive23d.
BMW X1 xDrive20d,
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BMW X1 xDrive18d,

BMW X1 sDrive18d.
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Εξωτερικές και εσωτερικές διαστάσεις 
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Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας BMW Group Hellas.

Νίκος Ταγκούλης, Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας.

Τηλέφωνο: +30 2109118150, Fax: +30 210 9118007

e-mail: nikos.tagoulis@bmw.gr 

Βιβή Δαλάκου, Βοηθός Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας.

Τηλέφωνο: +30 2109118151, Fax: +30 210 9118007

e-mail:  stavroula.dalakou@partner.bmw.gr
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