BMW X6

Nieuw concept: als bedenker van de nieuwe categorie van Sports Activity Vehicles stelt BMW vandaag de eerste Sports Activity Coupé voor.

De BMW X6 geeft een nooit eerder geziene interpretatie aan de stijlkenmerken en typische eigenschappen van de grote BMW-coupés en is tegelijk de meest sportieve versie van een BMW X-model. Zijn design is de authentieke vertaling van magistrale dynamische rijeigenschappen in een exclusief topmodel.

Individueel en extravagant: sportieve en opvallende voorpartij met grote luchtinlaten, slank silhouet, lage glaspartij, geaccentureerde wielen die zelfverzekerdheid en kracht uitstralen, klassieke coupéverhoudingen, grote holle en bolle koetswerkvlakken en een daklijn die in één vloeiende lijn overloopt in de gespierde achterpartij.

De BMW X6 is standaard uitgerust met de xDrive intelligente permanente vierwielaandrijving. Hij beschikt als eerste wagen in de wereld over Dynamic Performance Control, een systeem dat borg staat voor unieke wendbaarheid, stuurstabiliteit en precisie en anderzijds tractie garandeert onder alle omstandigheden. Het eerste van deze twee systemen – de xDrive – is verantwoordelijk voor de variabele verdeling van het koppel tussen voor- en achteras. Het tweede systeem – Dynamic Performance Control – zorgt bovenop voor de variabele verdeling van het koppel tussen beide achterwielen. De stabiliserende werking is op die manier zowel bij plotse lastenwissels als bij het remmen gegarandeerd. 

Herwerkte topmotor: V8 benzine met rechtstreekse injectie van het type High Precision Injection, aangeblazen met Twin Turbo. Dit is de eerste 8-cilinder benzinemotor ter wereld waarbij de turbocompressoren en de katalysators in de V-vorm tussen de twee cilinderrijen gemonteerd zijn. Deze vernieuwende opstelling vertaalt zich in een nooit gezien compact design en in minder drukverliezen, zowel bij luchttoevoer als uitlaat. Cilinderinhoud: 4.395 cc, maximum vermogen van 300 kW (407 pk) in een toerentalbereik tussen 5.500 en 6.400 opm, maximum koppel: 600 Nm tussen 1.750 en 4.500 opm. De meest efficiënte motor in zijn segment die voldoet aan de uitstootnormen ULEV II en Euro 5, BMW Efficient Dynamics van het hoogste niveau.

Uniek gamma motoren: V8 benzinemotor met Twin Turbo (300 kW/407 pk), zescilinder in lijn benzinemotor met Twin Turbo (225 kW/306 pk), zescilinder in lijn dieselmotor met variabele Twin Turbo (210 kW/286 pk), zescilinder in lijn turbodiesel (173 kW/235 pk).

Standaard automatische zestraps versnellingsbak op alle modellen die zich onderscheidt door zijn verbeterde schakeldynamiek, ultrakorte schakeltijden, bedieningsgemak van het hoogste niveau, geoptimaliseerd brandstofverbruik dankzij de directe, quasi slipvrije koppeling, elektronische selectiehendel en standaard schakellepels aan het stuur. 

De BMW X6 onderscheidt zich door een koetswerkstructuur die ontworpen werd met het oog op maximale bescherming van de inzittenden. Tel daarbij alle passieve veiligheidssystemen en hij heeft alles in huis om met glans alle belangrijke crash-tests ter wereld te doorstaan. De bescherming van de inzittenden wordt in geval van een aanrijding onder meer verzekerd door de driepuntsgordels met automatische gordelspanner op alle zitplaatsen, frontale, zijdelingse en gordijnairbags en actieve hoofdsteunen.

De standaarduitrusting omvat dubbele bi-xenonverlichting met bijkomende dagrijlichtfunctie, mistlichten, remlichten met tweevoudige intensiteit en runflat banden.

Vernieuwend concept voor koetswerk en interieur: 4-deurs coupé met een grote achterklep die ruim naar boven openklapt, prestigieus interieur met een luxueuze en tegelijk sportieve uitstraling, vier zitplaatsen, ruime en moduleerbare bagageruimte (570 tot 1.450 liter).

De binneninrichting benadrukt het sportief karakter van de BMW X6. Het standaard met leder beklede sportstuur heeft geïntegreerde multifunctionele toetsen en schakellepels, de middenconsole is voorzien van stootrubbers voor de bestuurder en de passagier vooraan, de voorzetels zijn standaard deels elektrisch verstelbaar in verschillende richtingen en de achterbank bestaat uit – typisch voor een coupé – twee individuele zetels met geïntegreerde hoofdsteunen.

Exclusief bij BMW (in optie) verkrijgbare rijhulpsystemen: Adaptive Drive (anti-rolsysteem en adaptieve schokdempers), Active Steering, head-up display (projectie op voorruit), adaptieve bochtenverlichting, hoekverlichting, grootlicht assistent, snelheidsregelaar met remfunctie.

Uitgebreide comfortfuncties en innovatieve opties voor ontspanning: BMW iDrive met individueel programmeerbare voorkeuzetoetsen, cd-speler met MP3 functie, standaard AUX-ingang, USB-verbinding, audiosysteem met meerdere kanalen, dvd-systeem acherin, automatische aircondioning met vier zones, actieve ventilatie in de zetels, achteruitrijcamera, navigatiesysteem, BMW Assist, BMW Online, BMW TeleServices in optie.

Motoren

BMW X6 xDrive 50i: V8 benzine met Twin Turbo en directie inspuiting (High Precision Injection), cilinderinhoud: 4.395 cc, vermogen 300 kW (407 pk), tussen 5.500 en 6.400 opm, maximum koppel: 600 Nm tussen 1.750 en 4.500 opm, acceleratie (van 0 tot 100 km/uur): 5,4 seconden, maximum snelheid 250 km/uur, gemiddeld verbruik volgens Europese cyclus: 12,5 l/100 km, CO2-uitstoot volgens Europese cyclus: 299 g/km.

BMW X6 xDrive 35i: zescilinder in lijn benzine met Twin Turbo en rechtstreekse injectie (High Precision Injection), cilinderinhoud: 2.979 cc, vermogen: 225 kW (306 pk) tussen 5.800 en 6.250 opm, maximum koppel: 400 Nm tussen 1.300 en 5.000 opm, acceleratie (van 0 tot 100 km/uur): 6,7 seconden, maximum snelheid: 240 km/uur, gemiddeld verbruik volgens Europese cyclus: 10,9 l/100 km, CO2-uitstoot volgens Europese cyclus: 262 g/km. 

BMW X6 xDrive 35d: zescilinder in lijn diesel met variabele Twin Turbo en directe injectie via common rail van de derde generatie, cilinderinhoud: 2.993 cc, vermogen: 210 kW (286 pk) bij 4.400 opm, maximum koppel: 580 Nm tussen 1.750 en 2.250 opm, acceleratie (van 0 tot 100 km/uur): 6,9 seconden, maximum snelheid: 236 km/uur, gemiddeld verbruik volgens Europese cyclus: 8,3 l/100 km, CO2-uitstoot volgens Europese cyclus: 220 g/km. 

BMW X6 xDrive 30d: zescilinder in lijn turbodiesel met directe injectie via common rail van de derde generatie, cilinderinhoud: 2.993 cc, vermogen: 173 kW (235 pk) bij 4.000 opm, maximum koppel: 520 Nm tussen 2.000 en 2.750 opm, acceleratie (van 0 tot 100 km/uur): 8,0 seconden, maximum snelheid: 210 km/uur, gemiddeld verbruik volgens Europese cyclus: 8,2 l/100 km, CO2-uitstoot volgens Europese cyclus: 217 g/km.
