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   De nieuwe BMW M5
Er komt verandering aan de top van een exclusief segment waarin ultradynamische business berlines met technologie voor de rijeigenschappen en de ophanging van racewagens worden uitgerust. De nieuwe BMW M5 is klaar om de traditie van zijn voorgangers voort te zetten en de grenzen van het autosportgevoel in een een vierdeurswagen nogmaals te verleggen. Met zijn harmonieuze vormgeving, uiterst geavanceerde technologie en verbluffend dynamische rijeigenschappen waarvoor BMW M wagens bekendstaan, wakkert de BMW M5 van de vijfde generatie de passie van sportieve rijders voor topprestaties aan en combineert hij ze op een onnavolgbare wijze met de universele kwaliteiten van een luxeberline van de topklasse. De krachtigste motor die ooit in een seriemodel van BMW M GmbH werd gemonteerd, het innovatieve actieve M differentieel – dat de krachtoverbrenging op de achterwielen optimaliseert – en specifieke chassistechnologie ontwikkeld uit de uitgebreide ervaring in de autosport, zorgen er allemaal voor dat de BMW M5 het segment van krachtige sportberlines beheerst. 

Onder de motorkap van de nieuwe BMW M5 zit een nieuw ontwikkelde, uiterst soepele V8-motor met M TwinPower Turbo-technologie en een maximumvermogen van 412 kW/560 pk bij 6.000 – 7.000 t/min en een maximumkoppel van 680 Newtonmeter tussen 1.500 en 5.750 t/min. De ogenblikkelijke krachtoverbrenging en de aanhoudende stuwkracht waarvoor M modellen bekendstaan, liggen aan de basis van het acceleratievermogen van 0–100 km/u in 4,4 seconden (0–200 km/u: 13,0 seconden). Het gemiddelde verbruik over de Europese testcyclus bedraagt 9,9 liter per 100 kilometer (CO2-uitstoot: 232 g/km). 

Terwijl het vermogen ongeveer 10 procent is gestegen en het maximumkoppel meer dan 30% is toegenomen, verbruikt de nieuwe BMW M5 meer dan 30 procent minder brandstof dan zijn voorganger. Het aanzienlijk verbeterde evenwicht tussen de prestatiegerichte M ervaring en het brandstofverbruik van de wagen is te danken aan het uitzonderlijk indrukwekkende rendement van de nieuwe V8-motor en aan de ingrijpende EfficientDynamics technologie, zoals de Auto Start Stop functie in combinatie met de standaard 7-traps M sportversnellingsbak met dubbele koppeling en Drivelogic. Om de imposante krachtontwikkeling van de motor in verbluffende prestaties om te zetten gaat de nieuwe BMW M5 prat op een chassistechnologie – met onder meer elektronisch gestuurde schokdempers, specifieke M Servotronic stuurinrichting, een stabiliteitsregeling met M Dynamic Mode en krachtige composietremmen – die uit de ervaring in de autosport werd ontwikkeld en op het vermogenprofiel van de krachtbron is afgestemd, met geoptimaliseerd gewicht. Deze technologie wordt gekoppeld aan functionele designkenmerken die specifiek zijn voor het model – en rechtstreeks bijdragen tot een geoptimaliseerde toevoer van koellucht en verbeterde aerodynamische eigenschappen – tot een conceptuele harmonie die kenmerkend is voor BMW M modellen. De nauwkeurige wisselwerking tussen aandrijfsysteem, chassis en design werd verder verfijnd in uitgebreide en grondige testritten op het Nordschleife-circuit van de Nürburgring met het oog op ongeëvenaarde acceleraties in lengte- en dwarsrichting, wegligging en remvermogen. 

Het interieurdesign, het bedieningsconcept en de innovatieve uitrusting van de nieuwe wagen dragen eveneens bij tot het creëren van de exclusieve M ervaring. Sportzetels, een lederen M stuur en een specifiek M instrumentenpaneel en middenconsole verlenen de cockpit de uitstraling van een klassieke sportwagen. Voor het eerst werden standaard twee M Drive toetsen voorzien voor de bestuurder, waarmee hij de autoafstelling ideaal kan afstemmen op de heersende situatie. Minutieus afgewerkte materialen van hoge kwaliteit, royale opbergruimte en een uitgebreide standaarduitrusting zorgen voor een verheven sfeer – verweven met de allermodernste luxe – van een BMW 5 Reeks model. Ook kan de klant zijn wagen van een persoonlijke toets voorzien, aangezien zowat de hele reeks opties voor de BMW 5 Reeks Berline eveneens verkrijgbaar is voor de M5, waaronder een groot aantal rijhulpsystemen en mobiliteitsdiensten van BMW ConnectedDrive. 

Koetswerkdesign: typische M designelementen leveren een echte bijdrage om aan de technische vereisten te voldoen. 

Het design van het koetswerk is een accurate weerspiegeling van de uitmuntende eigenschappen van de nieuwe BMW M5. De dynamische verhoudingen en de stijlvolle, imposante verschijning van de BMW 5 Reeks Berline werden nog versterkt door de toevoeging van specifieke M designkenmerken die precies op de technische vereisten van de wagen zijn afgestemd en centraal staan in het algemene concept van de krachtige berline. 

Het design van de voorschort verraadt duidelijk de superieure kracht van de nieuwe V8-motor. De omtreklijnen van de motorkap lopen in een V samen tot het typische radiatorrooster met dubbele nieren van het merk. De brede spreiding van de gebruikelijke zwarte M latten – zoals de drie grote luchtinlaten onderaan in de voorschort – accentueren de nood aan koellucht voor de motor achter het radiatorrooster. Onderaan in de voorkant zorgen luchtgeleidende kleppen, ontwikkeld in de autosport, voor een geoptimaliseerde aerodynamica. 

De standaard bi-xenonkoplampen zijn voorzien van dagrijlichten met visuele unieke LED-lichtringen. LED-accentlichten snijden de bovenkant van de bekende dubbele ronde koplampen af om de kenmerkende geconcentreerde blik te creëren – zowel overdag als 's nachts. 

De lange wielbasis, de naar achteren geplaatste passagiersruimte en hoogglanzend zwarte lijsten voor de zijruiten accentueren duidelijk het langgerekte silhouet van de nieuwe BMW M5. Duidelijk welvende, gespierde wielkasten, wielen in hetzelfde vlak als het koetswerk en de verlaagde ophanging beklemtonen de sportieve présence van de wagen in zijaanzicht. De specifieke 19” M lichtmetalen velgen dubbelspaak versterken deze indruk nog. Ook de zijdrempels van de nieuwe BMW M5 hebben een heel eigen design. De aerodynamisch geslepen vorm van de buitenspiegels wordt benadrukt door een horizontale kleurschakering, terwijl de voorste wielkasten van vernieuwde M kieuwen zijn voorzien. 

De specifieke achterschort vestigt de aandacht op de aandrijfkrachten die via de achterwielen worden overgebracht. Een diffusor in de onderrand van de schort zorgt voor een efficiënte luchtstroom langs de bodem achteraan. Een typisch M kenmerk van de nieuwe BMW M5 is het uitlaatsysteem met dubbele uitlaatpijp, waarvan de eindpijpen breed aan weerszijden van de diffusor zijn geplaatst. Ook de subtiele ‘gurney-flap’-vormige achterspoiler op het kofferdeksel verbetert de stroomlijn van de wagen. 

Het aandrijfsysteem: soepele V8-motor met M TwinPower Turbo-technologie vormt nieuwe maatstaf in vermogen en rendement. 

Voor het eerst dankt een BMW M5 zijn uitstekende dynamische eigenschappen aan een motor met turbocompressor. De soepele V8-motor met M TwinPower Turbo-technologie levert het hoogste vermogen ooit voor een BMW M model, en vindt tegelijkertijd het meest efficiënte evenwicht tussen prestaties en brandstofverbruik. De motor van 4,4 liter levert een maximumvermogen van 412 kW/560 pk bij 6.000 – 7.000 t/min en het maximumkoppel van 680 Newtonmeter is beschikbaar tussen 1.500 en 5.750 t/min. De toerentalbegrenzer grijpt in bij 7.200 t/min. Het toerentalbereik, dat extreem dynamische acceleraties biedt tussen het bereiken van het maximumkoppel en de beschikbaarheid van het maximumvermogen, is daardoor bijna driemaal zo breed als bij de vorige motor. 

Het M TwinPower Turbo-technologiepakket dat voor de motor van de nieuwe BMW M5 werd ontwikkeld, combineert designkenmerken die rechtstreeks uit de autosport afkomstig zijn, met innovaties die binnen de strenge EfficientDynamics strategie werd ontwikkeld. Dat zijn onder meer een turbocompressiesysteem gebaseerd op het principe van de TwinScroll Twin Turbo, met cilinderrij-overspannende uitlaatspruitstukken, High Precision Injection directe benzine-injectie en de volledig variabele klepsturing VALVETRONIC. Voorts heeft de motor een uiterst krachtig koelsysteem en een oliecartersmering die voor hoge zijwaartse krachten werd geoptimaliseerd. Dit is een wereldwijd ongeëvenaarde combinatie en levert de passend exclusieve prestaties die u van een BMW M wagen mag verwachten. De rijervaring wordt gekenmerkt door ogenblikkelijke reacties en een uiterst indrukwekkende stuwkracht, die wordt ontwikkeld vanaf uiterst lage toerentallen en tot in de hogere regionen van het toerentalbereik behouden blijft. 

De twee turbocompressoren van de achtcilinder motor bevinden zich samen met de katalysator in de V-vormige ruimte tussen de cilinderrijen. Deze opstelling maakt de voor het model specifieke plaatsing van kortere, maar bredere inlaat- en uitlaatleidingen mogelijk. Het cilinderrij-overspannend uitlaatspruitstuk zorgt voor een verdere optimalisatie van de gasstroom. Het bestaat uit vier afzonderlijke uitlaatkanalen die in verbinding staan met de uitlaatpoorten van twee verbrandingskamers – een aan de linker cilinderrij en een aan de rechter cilinderrij. Leidingen met identieke lengte en een opstelling van de verbrandingskamers die de ontstekingsvolgorde weerspiegelt, zorgen ervoor dat het gas gelijkmatig door de uitlaatkanalen stroomt. In elk geval voeden twee van de vier uitlaatgasleidingen een van de twee turbocompressoren, nadat ze werden samengebracht kort voordat ze de turbine bereiken. Het resultaat is een consistente druk op de turbocompressoren, zonder enige tegenstroom, zodat de turbines uiterst snel reageren. 

De snelheid, intensiteit en zachtheid van de vermogenafgifte resulteert in een indrukwekkend acceleratievermogen. De sprint vanuit stilstand tot 100 km/u is al voorbij in 4,4 seconden, en blijft vanaf dat punt doorgaan met nauwelijks enige onderbreking. De M5 heeft immers slechts 13,0 seconden om van 0–200 km/u te racen. De topsnelheid is elektronisch begrensd tot 250 km/u; met het als optie verkrijgbare Driver’s Package wordt deze grens opgetrokken tot 305 km/u. 

Het verbeterde rendement is eveneens te danken aan het M TwinPower Turbo-technologiepakket. De turbocompressie verhoogt het vermogen van de M5, ondanks zijn kleinere cilinderinhoud, en de onderbreking van de brandstoftoevoer bij het gas lossen verhoogt het rendement van de motor. De High Precision Injection directe benzine-injectie maakt gebruik van injectoren die centraal tussen de kleppen geplaatst zijn, voor een uiterst precieze toevoer van brandstof naar de verbrandingskamers. Voorts verbeteren de volledig variabele klepsturing VALVETRONIC en de volledig variabele nokkenassturing dubbele Vanos zowel het koppelverloop als het brandstofverbruik. De oliepomp met kwantiteitsregeling en een aantal andere EfficientDynamics technologieën – waaronder Brake Energy Regeneration en de Auto Start Stop functie – verlenen het rendement een extra boost. Dat geeft de nieuwe BMW M5 een gemiddeld brandstofverbruik over de Europese testcyclus van 9,9 liter per 100 kilometer en een CO2-uitstoot van 232 gram per kilometer. 

Grootse prestaties gelden ook voor de krachtoverbrenging: de 7-traps M sportversnellingsbak met dubbele koppeling en Drivelogic. 

De nieuwe BMW M5 is uitgerust met een 7-traps M sportversnellingsbak met dubbele koppeling om ervoor te zorgen dat de overdracht van het motorvermogen op de achterwielen de aloude M ervaring oplevert. De 7-traps M sportversnellingsbak met dubbele koppeling en Drivelogic die speciaal voor de M5 werd ontwikkeld, schakelt uitzonderlijk snel en zuiver, zowel automatisch (D) als manueel (S). Met de specifieke M versnellingspook kan de bestuurder kiezen tussen de standen D en S, en kan hij in achteruit schakelen. De versnellingsbak heeft ook een sequentieel schakelpatroon om manueel te schakelen. Als alternatief kan de bestuurder ook manueel schakelen met de standaard schakelpaddles aan het stuur. 

De 7-traps M sportversnellingsbak met dubbele koppeling en Drivelogic heeft drie schakelprogramma's in de standen S en D. Met de stabiliteitsregeling uitgeschakeld kan de bestuurder dankzij de functie Launch Control met het grootst mogelijke acceleratievermogen optrekken vanuit stilstand – indien de staat van de weg dat toelaat – door het gaspedaal met maximale kracht in te drukken. Anderzijds wordt het comfort in druk fileverkeer verder verbeterd door de nieuwe functie Low Speed Assistance. 

Vernieuwing voor onklopbare trekkracht in dynamische rijsituaties: het actieve M differentieel. 

BMW M wagens zijn uitgerust met een speciaal ontwikkeld differentieel op de achteras met variabele vergrendeling om de bestuurder ten volle te laten genieten van de voordelen van de achterwielaandrijving – in de vorm van de scherpst mogelijke rijdynamiek. In de nieuwe BMW M5 garandeert deze innovatie een nog preciezere verdeling van de aandrijfkracht tussen het linker- en rechterachterwiel, afhankelijk van de rijsituatie. Het actieve M differentieel optimaliseert de stabiliteit met behulp van een elektronisch gestuurd meervoudig sperdifferentieel. 

Het meervoudige sperdifferentieel op de achteras werkt met uiterst hoge precisie en snelheid. De regeleenheid is verbonden met het DSC-systeem (Dynamic Stability Control) en houdt ook rekening met de stand van het gaspedaal, de draaisnelheid van de wielen en de giersnelheid van de wagen. Elke rijsituatie wordt op die manier precies geanalyseerd en dreigend verlies van trekkracht aan één kant van de wagen wordt al in een vroeg stadium herkend. De mate van vergrendeling wordt naar behoefte in een fractie van een seconde bijgestuurd en kan variëren van nul tot 100 procent. Zo wordt wielspin voorkomen op een gladde ondergrond, wanneer het rechter- en linkerachterwiel een sterk verschillende wrijvingscoëfficiënt hebben, in scherpe bochten en bij uiterst dynamische veranderingen van richting. Door de tractie op die manier te optimaliseren werd ook een onklopbare rijstabiliteit in extreme omstandigheden bereikt en zijn indrukwekkende dynamische acceleraties uit bochten mogelijk. 

Specifiek M chassis, elektronisch gestuurde schokdempers, M Dynamic Mode. 
De nieuwe BMW M5 is met een eigen chassistechnologie uitgerust, waarvan de constructie en de opbouw het resultaat zijn van uitgebreide ervaring in de autosport. Net als de integrale achteras, waarvan de subframes stevig op het koetswerk zijn vastgebout, wordt ook de vooras met dubbele A-armen gekenmerkt door specifieke kinematica en nieuw ontwikkelde componenten van gesmeed aluminium. De chassisophanging met grote panelen op de voor- en achteras zorgt ervoor dat de dynamische krachten gelijkmatig over het koetswerk worden verspreid. De nieuwe BMW M5 is standaard uitgerust met elektronisch gestuurde schokdempers. Dynamic Damping Control zorgt met elektrohydraulische bijregeling van de dempkracht voor een instelling die afgestemd is op de rijsituatie of de wensen van de bestuurder. Er is keuze uit drie instellingen van de schokdempers. 

De hydraulische tandheugelstuurinrichting met variabele overbrenging is een ander specifiek M kenmerk dat precieze richtingsstabiliteit combineert met lichtere stuureigenschappen bij het manoeuvreren. Ook het M Servotronic systeem werd speciaal geconfigureerd en laat de bestuurder de kenmerken van de snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging met drie standen naar eigen smaak en aan de omstandigheden aanpassen. 

Behalve afremmen en het motorvermogen verminderen om de wagen stabiel te houden schakelt het DSC systeem in de nieuwe BMW M5 ook het antiblokkeerremsysteem (ABS), Cornering Brake Control (CBC), Dynamic Brake Control (DBC), het remhulpsysteem, de droogremfunctie en het wegrijhulpsysteem in. M Dynamic Mode (MDM) kan worden geactiveerd om de basisinstelling uit te schakelen door de DSC-toets op de middenconsole in te drukken. In deze stand wordt de vertrouwde M zelfsturende respons opgewekt door de drempel te verhogen waarop DSC wordt ingeschakeld. De “DSC Off” stand kan eveneens met een toets worden ingeschakeld. 

Krachtige composietremmen, uitgebreide veiligheidsuitrusting, bijzonder indrukwekkende vermogen-gewichtverhouding. 
Het krachtige remsysteem van de nieuwe BMW M5 garandeert een uitstekende remkracht. De verdere ontwikkeling van de opmerkelijke composietconstructie heeft geleid tot nog betere remprestaties – waarbij fading zelfs onder zware belasting wordt onderdrukt – en een benijdenswaardige feel. De remmen met zes zuigers en vast remzadel zijn radiaal op het taatslager bevestigd. De specifieke M lichtmetalen velgen voor de nieuwe BMW M5 hebben standaard maat 19" en zijn voorzien van 265/40 R19 banden vooraan en 295/35 R19 banden achteraan. 

De kenmerkende M rijeigenschappen en bescherming van de inzittenden worden nog verbeterd door de uitzonderlijke stevigheid van de koetswerkstructuur. Een intelligente mix van materialen met een hoog aandeel van trekvast en ultratrekvast staal, en van aluminium, dragen bij tot het lagere gewicht van de wagen. Net als de motorkap en de voorste wielkasten zijn ook de deuren van aluminium gemaakt, zoals vrijwel alle chassiscomponenten. Met een vermogen-gewichtverhouding van 3,3 kg/pk betekent de nieuwe BMW M5 ook op dit gebied een grote stap voorwaarts in vergelijking met zijn voorganger. De standaard veiligheidsuitrusting omvat frontale en zijdelingse airbags, windowbags voor de beide zitrijen, driepuntsveiligheidsgordels met oprolsysteem voor alle zitplaatsen, gordelspanners en spankrachtbegrenzers vooraan en ISOFIX-bevestigingen voor een kinderzitje achteraan. 

Interieur en bedieningen: cockpit van een sportwagen met luxueuze sfeer. 
Het interieur van de nieuwe BMW M5 brengt een onnavolgbare combinatie van het op de bestuurder gerichte cockpitdesign van een sportwagen, de ruimte van een prestigieuze berline en het gevoel van luxe van een model uit de topklasse. Speciale M sportzetels, lederen bekleding Merino met uitgebreide voorzieningen en de exclusieve decoratieve lijsten in Aluminium Trace behoren allemaal tot de standaarduitrusting, net als het iDrive controlesysteem met een Control Display van 10,2". Het combi-instrument met Black-Panel-technologie is voorzien van klassieke ronde instrumenten in traditionele BMW M stijl, met rode wijzers en een witte verlichting, naast specifieke displays en het M logo in de toerenteller. 

Twee M Drive toetsen voor inschakeling van de individueel geconfigureerde instellingen. 
Rond de versnellingspook op de met leder beklede middenconsole die speciaal voor de nieuwe BMW M5 werd ontworpen, bevinden zich de toetsen waarmee de bestuurder zijn geprefereerde instelling voor alle regelbare aandrijfsystemen en chassisfuncties kan selecteren. De DSC-stand, de prestatiekenmerken van de motor, Dynamic Damping Control, de respons van M Servotronic en de 7-traps M sportversnellingsbak met dubbele koppeling en Drivelogic kunnen elk afzonderlijk worden ingesteld.  Op die manier kan de bestuurder de instelling van zijn wagen gedetailleerd configureren en opslaan door een van de twee M Drive toetsen op het multifunctionele stuur ingedrukt te houden. 

Met de twee nu beschikbare M Drive toetsen kan de bestuurder bijvoorbeeld de toets M1 gebruiken om een sportieve configuratie handig binnen handbereik te hebben en de toets M2 om een op comfort gerichte optie achter de hand te houden wanneer hij het wat kalmer aan wil doen. Zo kan hij steeds de gewenste optie met zijn vingertoppen selecteren. De geselecteerde instelling blijft actief tot ze wordt geannuleerd door de toets nogmaals in te drukken of naar de andere M Drive instelling om te schakelen. Wanneer een van de tegengestelde opties wordt geannuleerd, worden de basisinstellingen voor rendement en comfort van de wagen hersteld, net zoals wanneer u de motor inschakelt. De instellingen die met de M Drive toetsen worden geselecteerd, kunnen ook via het iDrive menu worden aangepast. 

Head-Up Display met specifieke M informatie standaard. 
De M Drive configuratie omvat ook de informatie weergegeven op het Head-Up Display, dat tot de standaarduitrusting van de nieuwe BMW M5 behoort. Naast de digitale weergave van de snelheid en tips van de als optie verkrijgbare Speed Limit Info geeft de specifieke M versie van het Head-Up Display ook de ingeschakelde versnelling en een meerkleurig toerentellersymbool weer, compleet met Shift Lights. 

De nieuwe BMW M5 is ook standaard uitgerust met een automatische airconditioning met vier zones, zetelverwarming en elektrische zetelverstelling (inclusief geheugenfunctie voor de bestuurder en de voorpassagier), xenonkoplampen, sfeerverlichting, een alarmsysteem en de radio Professional. Deze uitrusting kan met haast alle items van de voor de BMW 5 Reeks Berline verkrijgbare optielijst worden uitgebreid. Enkele opvallende voorzieningen zijn het navigatiesysteem Professional met harde schijf, het elektrisch bediende glazen dak, M multifunctionele zetels, actieve zetels, actieve zetelverluchting, comforttoegang, een elektrisch regelbare stuurkolom, de functie Soft Close Automatic voor de deuren en een trekhaak met elektrisch wegklapbare kogelkop. 

De reeks als optie verkrijgbare rijhulpsystemen en mobiliteitsdiensten van BMW ConnectedDrive omvat onder meer Park Distance Control, een achteruitrijcamera, Adaptive Headlights met hoekverlichting, High Beam Assist, Speed Limit Info, Lane Change Warning, Lane Departure Warning, Surround View en BMW Night Vision met voetgangersdetectie. Bovendien optimaliseren innovatieve technologieën de integratie van de Apple iPhone en andere smartphones en muziekspelers, en ook het gebruik van internetdiensten. Met de apps-optie kunnen bezitters van een iPhone bijvoorbeeld webradiozenders ontvangen en berichten van Facebook en Twitter op het autodisplay weergeven. De al even nieuwe functie Real Time Traffic Information houdt de bestuurder op de hoogte van indrukwekkend accurate verkeersinformatie en aanbevolen omleidingen. 
In het kort.
· Vijfde generatie van de meest succesvolle krachtige berline in het luxesegment van de executive class; de nieuwe BMW M5 is een uitzonderlijk dynamische, krachtige sportwagen met vier deuren en vijf zitplaatsen; consequente doorontwikkeling van het voertuigconcept dat in 1984 het licht zag met de eerste generatie van de BMW M5; fascinerende racecapaciteiten gecombineerd met de uitgebreide praktische kwaliteiten van een luxueuze businessberline; grensverleggend karakter met een glansrol voor het aanzienlijk verbeterde rendement, superieur reiscomfort en innovatieve rijhulpsystemen en infotainmentfuncties.

· Wereldpremière voor een nieuw ontwikkelde krachtige BMW M motor: hoog in de toeren klimmende V8-motor van 4,4 liter met M TwinPower Turbo-systeem – bestaande uit TwinScroll Twin Turbo-technologie, cilinderrij-overspannend uitlaatspruitstuk, High Precision Injection directe benzine-injectie en VALVETRONIC volledig variabele klepsturing; 412 kW/560 pk bij 6.000 – 7.000 t/min, maximumkoppel: 680 Newtonmeter vanaf 1.500 t/min; ononderbroken krachtoverbrenging, typische stuwkracht van een M wagen. 

· Aanzienlijk verbeterde verhouding tussen prestaties en brandstofverbruik: acceleratie van 0–100 km/u in 4,4 seconden, 0–200 km/u in 13,0 seconden, topsnelheid: 250 km/u (305 km/u met M Driver’s Package); gemiddeld brandstofverbruik conform EU-cyclus: 9,9 liter/100 km; motorvermogen 10 procent hoger dan bij vorig model, maximumkoppel gestegen met 30 procent, brandstofverbruik verminderd met meer dan 30 procent; uitgebreide EfficientDynamics technologie, inclusief Auto Start Stop functie en Brake Energy Regeneration. 

· Krachtoverbrenging naar de achterwielen via de 7-traps M versnellingsbak met dubbele koppeling en Drivelogic; automatisch schakelen met geoptimaliseerde tractie; Launch Control; Low Speed Assistance; automatisch ingeschakelde parkeerstand; specifieke M schakelhendel; lederen M stuur met schakelpaddles. 

· Kenmerkend harmonieus M concept levert superieure prestaties met precieze interactie tussen technologie van aandrijfsysteem en chassis, aerodynamica en uitgebalanceerd gewicht; verhouding vermogen/gewicht: 3,3 kg/pk; specifieke M ophanging (kinematica voor- en achteras), M Servotronic stuurinrichting, Dynamic Damping Control, DSC stabiliteitscontrole met M Dynamic Mode; koetswerkbevestiging met speciale panelen; licht, krachtig compound-remsysteem. 

· Uitmuntend wendbaar rijgedrag dankzij innovatief achterasdifferentieel met actief M differentieel; elektronisch gestuurd meervoudig sperdifferentieel voor volledig variabele verdeling van de aandrijfkracht tussen de achterwielen voor optimale tractie en stabiliteit bij dynamische veranderingen van rijstrook en versnellen uit bochten; de mate van vergrendeling kan variëren tussen 0 en 100 procent afhankelijk van de situatie; snelle, precieze en preventieve reacties dankzij constante kruiscontrole van gegevens tussen het actieve M differentieel en de DSC stabiliteitscontrole, controle van de positie van het gaspedaal, de draaisnelheid van de wielen en de giersnelheid. 

· Twee individueel geconfigureerde instellingen van de wagen kunnen worden opgeroepen met de nieuwe M Drive-toetsen op het stuur; in het segment unieke reeks programmeerbare parameters: reacties van het gaspedaal, reacties van M Servotronic, Drivelogic schakelprogramma, DSC programma, Dynamic Damping Control en informatie op het Head-Up Display. 

· Kenmerkend koetswerkdesign met vertrouwde M esthetiek die het uiterst dynamische maar precies controleerbare karakter van de wagen weerspiegelt; specifieke prestatiebevorderende designkenmerken; voorschort met extreem grote luchtinlaten voor motor en remmen; atletisch gewelfde wielkasten die het brede wielspoor accentueren; typische M “kieuwen” met geïntegreerde richtingaanwijzers; aerodynamisch geoptimaliseerde achterschort met diffusor tussen het linkse en rechtse paar dubbele uitlaatpijpen; ‘gurney-flap’-vormige achterspoiler op het kofferdeksel; 19” M lichtmetalen velgen met exclusief dubbelspaakdesign. 

· Unieke combinatie van sportwagencockpit en luxueuze sfeer in het interieur; specifiek M combi-instrument met Black-Panel-technologie; nieuw ontworpen, met leder beklede middenconsole; M sportzetels; tot de standaarduitrusting behoren ook: uitgebreide lederuitrusting Merino, exclusieve decoratieve lijsten in Aluminium Trace, BMW Individual hemelbekleding in Anthrazit, elektrische verstelling van de stuurkolom, automatische airconditioning met vier zones en sfeerverlichting. 

· Uitgebreide reeks rijhulpsystemen en mobiliteitsdiensten van BMW ConnectedDrive, ongeëvenaard door de concurrentie in dit segment en daarbuiten: specifiek M Head-Up Display (standaard), Adaptive Headlights voor standaard xenonkoplampen, High Beam Assist, BMW Night Vision met voetgangersdetectie, Lane Change Warning, Lane Departure Warning, Surround View, Speed Limit Info, internettoegang, uitgebreide integratie van smartphones en MP3-spelers, real-time verkeersinformatie en Apps voor ontvangst van Webradio en het gebruik van Facebook en Twitter. 

· Vrijwel alle opties van de BMW 5 Reeks Berline verkrijgbaar, zoals comforttoegang, multifunctionele M zetels, actieve zetels, deuren met Soft-Close-Automatic functie, handenvrije opening van het kofferdeksel, elektrisch bedienbaar glazen dak, aanhangwagenkoppeling. 

· Technische gegevens en prestaties: 
BMW M5: V8-motor, M TwinPower Turbo-technologie met TwinScroll Twin Turbo, cilinderrij-overspannend uitlaatspruitstuk, High Precision Injection directe benzine-injectie en VALVETRONIC volledig variabele klepsturing; 

cilinderinhoud: 4.395 cc, 

vermogen: 412 kW/560 pk bij 6.000 – 7.000 t/min, 

maximumkoppel: 680 Nm bij 1.500 – 5.750 t/min. 

Acceleratie 0–100 km/u: 4,4 seconden, 

acceleratie 0 – 200 km/u: 13,0 seconden, 

topsnelheid: 250 km/u (305 km/u met M Driver’s Package); 

gemiddeld brandstofverbruik: 9,9 liter/100 kilometer, 

CO2-emissie: 232 g/km, emissienorm: EU5. 
