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De nieuwe BMW X5 4.8is: het summum van SAV
Rijswijk. Kort na de introductie van de eerste X5 model-update debuteert deze maand het nieuwe topmodel van deze bestseller: de BMW X5 4.8is met onder de motorkap een exclusief voor dit Sports Activity Vehicle ontwikkelde V8 van maar liefst 360 pk (265 kW) bij 6.200/min en 500Nm bij 3.600/min. 

Voor kenners is de X5 4.8is in één oogopslag herkenbaar als het nieuwe topmodel van de X5-serie. Zowel het onderfront als de achterplaat zijn met designelementen aërodynamisch vervolmaakt. Ook de ovale dubbele eindpijpen en de ruim gedimensioneerde 20” aluminium wielen met voor 9,5Jx20 275/40 R20 W en achter 10,5Jx20 315/35 R20 W zijn exclusief aan het nieuwe topmodel voorbehouden.

Ontwikkeld voor topprestaties: motor en remmen.
Het hart van de nieuwe BMW X5 4.8is wordt gevormd door de uitzonderlijk krachtige achtcilinder V-motor met zijn koppel van 500 Nm bij 3.500/min. Als basis voor deze nieuwe ontwikkeling kozen de ingenieurs de BMW V8 motor met VALVETRONIC, 

Bi-Vanos en een geheel variabel inlaattraject zoals dat in de huidige BMW 5-, 6-, en 7-serie modellen ook wordt gebruikt. Een grotere boring en een nieuwe krukas met een langere slag zorgden voor de cilinderinhoud van 4,8 liter, waarvoor een nieuw in- en uitlaatsysteem is ontwikkeld. De Digitale Motorelektronica is hierop vanzelfsprekend aangepast.

Met dit powerpack en de op het hoge vermogen afgestemde (standaard) zestraps automaat doen de prestaties van de X5 4.8is niet onder voor die van een sportwagen: het nieuwe topmodel accelereert in luttele 6,1 seconden naar de 100 km/h en bereikt een topsnelheid van 246 km/h. Zulke waarden stellen natuurlijk beduidend hogere eisen aan het remsysteem. Reden waarom de 4.8is werd uitgerust met nieuwe en grotere inwendig geventileerde remschijven van 356 mm (voor) en 324 mm (achter). 

Standaard luchtvering met niveauregeling voor en achter.
Met zijn sportief afgestemde onderstel ligt de X5 4.8is standaard al 15 mm lager dan de andere X5 modellen. Bij sportief rijden is deze verlaging van het zwaartepunt goed voelbaar door minder overhellen in bochten, minder duiken met remmen en excellente handling-eigenschappen. Bovendien is het nieuwe topmodel standaard uitgerust met luchtvering en niveauregeling aan voor- en achteras. Dit systeem stelt de bestuurder in staat de X5 nog 20 mm lager te zetten of de grondspeling in het terrein met 40 mm te vergroten.

Intelligente krachtverdeling: xDrive

Niet minder belangrijk dan het indrukwekkende vermogen van de nieuwe motor is de aandrijvingstechniek die dat vermogen onder alle omstandigheden optimaal op de weg zet. xDrive, het intelligente vierwielaandrijvingssysteem van BMW verdeelt het motorvermogen variabel over voor- en achteras: al naar gelang de omstandigheden, permanent en traploos, bijna ongemerkt maar reagerend in fracties van seconden. Dat betekent dat een exact gedoseerde aandrijfkracht altijd daar wordt ingezet waar hij het meeste effect heeft. 

xDrive denkt niet alleen mee, het denkt zelfs vooruit, want het systeem communiceert permanent met de Dynamische Stabiliteits Controle (DSC) van de auto. Die registreert niet alleen de wieltoerentallen, maar ook stuurhoek, stand van het gaspedaal, verdraaiing om de hoogte-as en dwarsversnelling van de auto. Zo heeft xDrive steeds een compleet beeld van de actuele rijtoestand van de auto: of de motor koppel opbouwt of terugbrengt, de rijder gas geeft of loslaat, rechtuit rijdt of een bocht instuurt. En door analyse van al deze gegevens weet het systeem ook of de auto gaat doen wat de bestuurder van hem verwacht, of onder- of overstuur dreigt. 

Het samenvoegen van al deze informatie voegt een nieuwe dimensie toe aan intelligent vierwielaandrijvingsmanagement: xDrive corrigeert vooraf, in plaats van achteraf. 

Markante designelementen.

Decente optische onderscheidingstekens accentueren op harmonieuze wijze de design-update van de nieuwe BMW X5. Het front is tot aan de A-stijlen onder handen genomen, waarbij de voor BMW X-modellen zo kenmerkende  welving in de motorkap sterker benadrukt is. De belijning van de motorkap verloopt nu breder en hoger tot in de niervormige middengrille, die eveneens nieuw is vormgegeven.

De dubbele koplampen in Bi-Xenon techniek kregen dynamischer contouren en passen zo, samen met de iets meer afgeronde richtingaanwijzers, beter in het nieuwe verschijningsbeeld van BMW. Met vier oplichtende Corona-ringen rond de koplampen zorgden de ontwerpers ervoor dat de nieuwe X5 4.8is ook in het donker in één oogopslag te herkennen is. Het onderfront kreeg de designkenmerken van een spoiler en is voorzien van grote, in het midden gedeelde luchtinlaten, waardoor de belijning van de motorkap optisch naar beneden doorloopt. De bumper loopt nu door tot aan de koplampen. De nieuwe achterlichten in helderglas-look ronden het frisse verschijningsbeeld van de nieuwe BMW X5 harmonieus af.

Rijke standaarduitrusting, exclusieve kleuren en materialen.
De BMW X5 4.8is is leverbaar in vijf kleuren lak, waarvan er twee – Imola Rot en Le Mans Blau – exclusief zijn voorbehouden aan het nieuwe topmodel. Het interieur is standaard uitgevoerd in hoogglans Shadow Line en ook hier zet de BMW X5 4.8is nieuwe accenten: de standaard sportstoelen of de optionele comfortzetels kunnen worden gekozen in het exclusieve Creme Beige en eveneens alleen voor de krachtige V8 is een tweekleurige bekleding in Alcantara / Nappaleder verkrijgbaar. Ook Soft Close Automatic voor het bovendeel van de achterdeur behoort tot de standaarduitvoering. Het optieprogramma laat met onder meer een groot glazen panoramadak en Adaptieve Bochtverlichting geen wens onvervuld. En voor wie ook ’s winters op maximale tractie wil kunnen rekenen is er een set exclusieve lichtmetalen 8J x 18 wielen met 255/55 R18 M+S banden.

Toonaangevende veiligheid.

Ook op het gebied van veiligheid neemt de nieuwe X5 een toppositie in. Het intelligente vierwielaandrijvingssysteem xDrive brengt de actieve veiligheid op een niet eerder bereikt niveau omdat dit geavanceerde systeem onstabiliteit en andere kritische situaties eenvoudigweg niet meer laat ontstaan. 

Zijn kwaliteiten op het gebied van passieve veiligheid heeft de X5 onlangs nog in een van de meest meedogenloze crashtests ter wereld bewezen: als eerste zogenoemde ‘large offroader’ kreeg het BMW Sports Activity Vehicle in de Euro NCAP-test de hoogst bereikbare beoordeling van vijf sterren. 
Rijswijk, 1 april 2004
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