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1.
Oryginalne a teraz jeszcze bardziej niezwykłe. Nowe BMW X5.
Nowe BMW X5, bardziej dynamiczne, wydajne i luksusowe niż kiedykolwiek, niezmiennie umacnia swoją pozycję lidera w konkurencyjnym środowisku samochodów klasy premium z napędem na cztery koła. Selektywne modyfikacje konstrukcji autentycznie wyrażają uwypuklone, sportowe właściwości samochodu, a całkiem nowa paleta silników łączy najwyższy stopień radości z jazdy z bezprecedensową wydajnością. Optymalnie zmodyfikowana inteligentna technologia napędu na cztery koła BMW xDrive zapewnia lepszą dynamikę zarówno podczas jazdy na drogach, jak i w terenie. Poszerzony asortyment dostępnych systemów asystujących oraz usługi BMW ConnectedDrive podkreślają innowacyjny charakter nowego BMW X5. Dzięki swoim wszechstronnym zaletom samochód stanowi nowoczesną i aktualną postać dalszego rozwoju koncepcji Sports Activity Vehicle, która powstała w 1999 r. wraz z wprowadzeniem na rynek BMW X5 pierwszej generacji.

Sylwetka: wyraźna koncentracja na udoskonalonych właściwościach sportowych.
Konstrukcja nadwozia BMW X5 charakteryzuje się harmonią proporcji, wyrażających zarówno pełną elegancję, jak i zwinność pojazdu. Nową interpretację konstrukcji zastosowano przy elementach typowych dla modeli BMW X, czyli przede wszystkim w strukturze przedniego pasa i ułożeniu standardowych reflektorów przeciwmgielnych oraz przebudowanym tylnym pasie, przyjmującym strukturę przodu. Wzrost procentowego udziału powierzchni czoła i tyłu pojazdu, pokrytej lakierem w kolorze karoserii, akcentuje właściwości jezdne BMW X5, odzwierciedlając tym samym lepszą, sportową charakterystykę samochodu.

Asortyment silników: większa moc wyjściowa, zoptymalizowana wydajność.

Całkowicie zmieniony asortyment silników dostępnych dla BMW X5 sprawia, że samochód ten niezmiennie umacnia swoją pozycję lidera wśród najdynamiczniejszych samochodów w swoim segmencie.

Paleta silników obejmuje V8 i sześciocylindrowy rzędowy silnik benzynowy z technologią BMW TwinPower Turbo oraz wtryskiem bezpośrednim oraz dwie wersje sześciocylindrowych silników wysokoprężnych najnowszej generacji. Zakres mocy wyjściowej sięga od 180 kW/245 KM aż do 300 kW/407 KM. Mimo znacznego wzrostu mocy zużycie paliwa i poziom emisji spalin są nawet o 10% niższe w porównaniu do poprzednich modeli. Ośmiobiegowa skrzynia automatyczna dodatkowo przyczynia się do wzrostu wydajności, dynamiki i komfortu prowadzenia nowego BMW X5.

Paletę modelową uzupełnia BMW X5 M, wyjątkowy samochód na tle konkurencji dzięki jego koncentracji na uzyskiwaniu maksymalnych osiągów. Model zawdzięcza to technologii M TwinPower Turbo. Wszystkie wersje nowego BMW X5 spełniają wymagania normy emisyjności Euro 5 w Europie i odpowiednio normy ULEV II w USA.

BMW xDrive: najnowsza adaptacja inteligentnej technologii napędu na cztery koła.
Inteligentny układ napędu na cztery koła BMW xDrive jest gwarancją charakterystycznej dynamiki jazdy na drogach utwardzonych oraz doskonałej przyczepności w terenie. Technologia xDrive zintegrowana w nowym BMW X5 jeszcze intensywniej wspomaga dynamiczny styl jazdy dzięki poprawionemu rozdziałowi momentu obrotowego. Aktywny układ kierowniczy i Adaptive Drive z elektronicznie sterowanymi tłumikami oraz układem dynamicznej kontroli stabilności to opcje dostępne również dla BMW X5.

BMW X5 M jest wyposażone w charakterystyczną dla modeli M konstrukcję zawieszenia, obejmującą również pakiet Adaptive Drive. Ponadto samochód jest wyposażony w układ Dynamic Performance Control jako standardową funkcję xDrive.

Wnętrze: luksus i wszechstronność.

Nie tylko wysokie ułożenie siedzeń, lecz całe luksusowe wnętrze przyczynia się do wyraźnego przeżywania radości z jazdy, dostarczanej przez BMW X5. Dodatkowo wnętrze wyróżnia się wysokim stopniem różnorodności.

Część bagażową można zwiększyć z pojemności 620 litrów do maksymalnie 1750 litrów. Dzięki trzeciemu rzędowi siedzeń w BMW X5 można zmieścić nawet 7 osób.

Innowacyjne systemy asystujące BMW ConnectedDrive.

Dla nowego BMW X5 dostępne jest rozszerzone spektrum funkcji oferowanych w ramach BMW ConnectedDrive, obejmujące systemy asystujące takie jak tempomat aktywny z funkcją Stop & Go, system ostrzegania przed zjechaniem z pasa ruchu, informację o ograniczeniu prędkości oraz system kamer przednich – Side View. Dodatkowo dostępny jest wyświetlacz Head-up, reflektory adaptacyjne, podążające za ruchem skrętu, asystent świateł mijania, czujniki parkowania (Park Distance Control) oraz kamera cofania z górnym widokiem.

Produkcja w fabryce BMW w Spartanburgu.

Nowe BMW X5 produkowane jest w fabryce BMW w Spartanburgu. Z taśmy produkcyjnej tej fabryki schodzą również BMW X6 oraz X6 ActiveHybrid. Oprócz wydajnych i ekologicznych procesów produkcyjnych zakład ten, położony w USA, w stanie Karolina Południowa, charakteryzuje się przede wszystkim wysokim stopniem kompetencji w zakresie modeli BMW X.
Nowe BMW X5.
Podstawowe informacje.
•
Druga edycja cieszącego się popularnością i sprzedanego w ilości 580 000 egzemplarzy pierwszego auta stworzonego przez siebie segmentu aut Sports Activity Vehicle (SAV); całkowicie nowy projekt zachowujący koncepcję karoserii i napędu i wzmacniający charakterystycznych cechy BMW X5 w zakresie dynamiki jazdy, funkcjonalności i ekskluzywności.
•
Znacznie większa dynamika jazdy i zwinność: wyższa moc i wydajność silników, sztywna karoseria, zoptymalizowana aerodynamika, jedyna w swoim rodzaju oś przednia z podwójnymi wahaczami poprzecznymi i oś tylna Integral IV, niski środek ciężkości, zmodernizowany system napędu na cztery koła BMW xDrive.
•
Pierwszy w tym segmencie samochód z aktywnym układem kierowniczym zwiększającym zwinność i dający jeszcze więcej radości z jazdy; sportowe właściwości jezdne dzięki układowi Adaptive Drive z systemem stabilizacji przechyłów bocznych i aktywnymi amortyzatorami; jedyny w tym segmencie samochód z oponami run-flat w wyposażeniu standardowym.
•
Sześciobiegowa skrzynia automatyczna o jeszcze krótszych czasach przełożeń w standardowym, podwyższonym komforcie zmiany biegów, zmniejszonym zużyciu paliwa i elektronicznym przełącznikiem wyboru biegu.
•
Wnętrze o znacznie podwyższonej funkcjonalności, więcej miejsca dla pasażerów, opcjonalny trzeci rząd foteli, obszerny bagażnik (maksymalna pojemność 620–1750 l).
•
Zmodernizowany system obsługi iDrive z ośmioma przyciskami ulubionych funkcji do bezpośredniego wyboru celów nawigacji, numerów telefonu i źródeł audio z jednym naciśnięciem przycisku, jedyny samochód w segmencie SAV z opcjonalnym wyświetlaczem Head Up. 

•
Stylistyka karoserii o harmonijnych proporcjach, eleganckiej i smukłej sylwetce i sportowym, wyrazistym wyglądzie.
•
Ekskluzywne wnętrze charakteryzujące się wysoką jakością materiałów i wykonania oraz innowacyjnym wyposażeniem dodatkowym: BMW Online, wielokanałowym systemem audio, systemem DVD i kamerą cofania.
•
Wersje silnika:
BMW X5 4.8i:
silnik benzynowy V8, pojemność: 4 799 cm3, 
 

moc: 261 kW/355 KM (+11%), 
 

maks. moment obrotowy: 475 Nm (+8%), 
 

przyspieszenie (0–100 km/h):


6,5 s (–7%), 
 

prędkość maksymalna: 240 km/h, 
 

średnie zużycie paliwa wg UE (dane wstępne): 
 

12,5 l/100 km (–5%).
BMW X5 3.0si:
6-cylindrowy silnik benzynowy, pojemność: 2 996 cm3, 
 

moc: 200 kW/272 KM (+18%), 
 

maks. moment obrotowy: 315 Nm (+5%), 
 

przyspieszenie (0–100 km/h):
 

8,1 s (–8%), 
 

prędkość maksymalna: 
 

225 km/h (210 km/h z oponami H), 
 

średnie zużycie paliwa wg UE (dane wstępne): 
 

10,9 l/100 km (–14%).
BMW X5 4.0d:

6-cylindrowy silnik wysokoprężny, pojemność: 2 993 cm3,


moc: 225 kW/306 KM



maks. moment obrotowy: 600 Nm



przyspieszenie (0-100 km/h): 



6,6 s



prędkość maksymalna: 




236 km/h



średnie zużycie paliwa wg UE:


7,5 l/100 km
BMW X5 3.0d:
6-cylindrowy silnik wysokoprężny, pojemność: 2 993 cm3, 
 

moc: 170 kW/231 KM (+6%), 
 

maks. moment obrotowy: 520 Nm (+4%), 
 

przyspieszenie (0–100 km/h): 


8,3 s (–3%), 
 

prędkość maksymalna: 
 

216 km/h (210 km/h z oponami H), 
 

średnie zużycie paliwa wg UE: 
 

8,7 l/100 km (–7%). 
3. Sylwetka: maksymalnie sportowy charakter w eleganckiej odsłonie.

· Harmonijnie wyważone proporcje stanowią odzwierciedlenie elegancji, indywidualności i solidności.

· Wyraźnie wystylizowany front i tył pojazdu są wyrazem jeszcze bardziej sportowego charakteru.

· Wnętrze emanujące wszechstronnością i luksusem.

Konstrukcja nadwozia nowego BMW X5 charakteryzuje się dobrze wyważonymi proporcjami, akcentującymi zarówno pełną elegancję, jak i zwinność pojazdu. Duży rozstaw osi, krótki przód i zwis z tyłu oraz duże koła dają optyczne wrażenie wyważenia przedniej i tylnej części pojazdu, co stanowi wskazanie na niezmienną technologię napędu na cztery koła. Narożniki wszystkich słupków zostały zaprojektowane tak, aby zaginając się ku górze łączyły się w wyimaginowanym, znikającym punkcie linii dachu, wzmacniając wrażenie nadwozia mocno wspierającego się na przednich i tylnych kołach.

Dodatkowo boki samochodu determinuje elegancja ciągnących się przez nie, dominujących linii poziomych. Powierzchnia maski połączona jest harmonijnie i jednolicie z talią auta. Widoczna, delikatnie opadająca linia konturowa na poziomie klamki drzwiowej rozciąga się od przedniego nadkola aż po tył samochodu. Nadkola o kwadratowym kształcie i mocnym konturze są symbolem stabilności i indywidualności.

Samochody Sports Activity Vehicle mogą się poszczycić dynamicznym, silnym i eleganckim wyglądem, ich konstrukcja stanowi odbicie lepszych właściwości sportowych na drodze, doskonałych możliwości w terenie oraz luksusowego charakteru tego samochodu, należącego do segmentu aut z najwyższej półki.

Nowa koncepcja czoła pojazdu, silnie skoncentrowana na drodze.

Wyraźnie zaznaczona maska silnika, dużych rozmiarów grill chłodnicy w typowym dla BMW kształcie nerki oraz podwójne, okrągłe reflektory lekko ścięte na górze – to uderzające, pełne wyrazu czoło przedniej części nowego BMW X5,

symbolizujące siłę i indywidualność. Nową interpretację tego wizerunku, charakterystycznego dla modeli BMW X, stanowi przede wszystkim struktura przedniego pasa i ułożenie standardowych reflektorów przeciwmgielnych. Ze względu na większą liczbę elementów polakierowanych w kolorze nadwozia, powstaje wrażenie, że czoło jest położone bliżej nawierzchni drogi.

Jednocześnie większe rozmiary obu wewnętrznych i dwóch zewnętrznych wlotów powietrza wskazują na zwiększoną moc silnika.

Nowa koncepcja czoła pojazdu akcentuje jeszcze lepsze sportowe właściwości BMW X5.

Czarna plastikowa listwa w dolnej krawędzi nadwozia jest teraz znacznie węższa. Osłony spodu o wykończeniu w kolorze matowego srebra, przechodzące przez całą szerokość środkowego wlotu powietrza podkreślają masywną sylwetkę tego Sports Activity Vehicle, dodatkowo akcentując niezłomny charakter nowego BMW X5.

Wraz z podwójnymi, okrągłymi reflektorami, lampami przeciwmgielnymi, które teraz położone są wyżej i bliżej grilla BMW w kształcie nerki, powstaje trójkątny wzór typowy dla modeli BMW X. Optyczna jedność oświetlenia, wynikająca z tej konfiguracji, symbolizuje szczególnie intensywne skupienie na drodze. Reflektory nowego BMW X5 stanowią mocny akcent niezwykle wysokiej jakości tych elementów i samego pojazdu. Bazująca na nowoczesnej technologii struktura oświetlenia w kształcie cylindrów, charakterystycznych dla opcjonalnych reflektorów ksenonowych, podkreślona jest czarną, matową listwą. Ponadto świetlne pierścienie diodowe pełnią funkcję świateł postojowych i świateł do jazdy w dzień. Charakterystyczną dla BMW konstrukcję świateł do jazdy dziennej wyraźnie podkreśla wiązka jasnego, białego światła, emitowanego przez to oświetlenie.

Tył pojazdu o mocnym, charyzmatycznym, sportowym charakterze.

Tutaj również, ze względu na większą liczbę elementów polakierowanych w kolorze nadwozia, tył nowego BMW X5 wydaje się być niezwykle elegancki, a jednocześnie sportowy. Nowa koncepcja tylnego pasa stanowi kontynuację graficznego układu czoła pojazdu. Misternie zaprojektowane otoczenie rur wydechowych, umieszczonych daleko po bokach, polakierowane w kolorze nadwozia, podkreśla luksusowy charakter auta.

Centralnie położona osłona spodu o wykończeniu w kolorze matowego srebra podkreśla masywność konstrukcji i przydatność w terenie tego samochodu z grupy Sports Activity Vehicle.

Tył BMW X5 powyżej zderzaka podzielony jest równoległymi, poziomymi liniami. To rozwiązanie podkreśla szerokość pojazdu, zwracając uwagę na jego muskularną sylwetkę.

Nowy wygląd tylnych świateł, przyjmujących kształt litery L, każde z dwoma jednolicie świecącymi rzędami świateł diodowych, stanowi odbicie typowej dla tej marki nocnej stylistyki tylnej części pojazdu. Dodatkowo szerokość samochodu akcentowana jest przez wąskie pasma białych świateł cofania.

Nowa paleta kolorów nadwozia to dalszy krok w kierunku podkreślenia wyglądu auta. Do palety kolorów metalizowanych, dostępnych dla BMW X5, dołączyły takie kolory jak błękit oceanu, platynowoszary i połyskujący brąz.

Wnętrze: luksusowe wykończenie, dużo przestrzeni, nowe kolory skóry.
Dla wnętrza BMW X5 charakterystyczna jest obszerna przestrzeń i nowoczesne, wyszukane wzornictwo. Dzięki wyjątkowej wszechstronności luksusowego wnętrza samochód spełnia w niezwykle ekskluzywny sposób najwyższe wymagania co do funkcjonalności wnętrza. Poziomy układ deski rozdzielczej i harmonijne nawiązanie do listwy drzwiowej podkreślają obszerność przestrzeni, dostępnej do użytku pasażerów. Komfortowe fotele, wysokiej jakości materiały i starannie dobrane kombinacje kolorystyczne akcentują luksusowy charakter tego nowoczesnego samochodu Sports Activity Vehicle. Opcjonalne listwy wewnętrzne ze skóry Nevada dostępne są teraz w kolorze cynamonowego brązu i ostrygowym. Wybór opcji wyposażenia wnętrza uzupełnia pas listwy w kolorze matowego, satynowego srebra.

BMW X5 M: typowe cechy samochodów M – jeszcze bardziej dynamiczne, bardziej ekskluzywne.
Konstrukcja BMW X5 M wyraża niezwykły potencjał modelu w zakresie dynamiki jazdy. Konstrukcja czoła samochodu z dużymi wlotami powietrza wskazuje na większą moc silnika V8. Konstrukcja maski, przedniego pasa i reflektorów pochodząca z BMW X6 zapewnia szczególnie dynamiczny wygląd.

Proporcje BMW X5 M są odbiciem wszechstronności samochodów Sports Activity Vehicle. Jednak charakterystyczne dla tego modelu zintegrowane otwory wentylacyjne po bokach oraz podobnie indywidualnie dobrane 20-calowe obręcze kół z lekkich stopów metalowych są wystarczającym elementem różnicującym. Sportowy charakter, typowy dla M, otrzymał również indywidualną interpretację w tylnej części pojazdu. Konstrukcja pasa tylnego BMW X5 M stanowi odbicie jego olbrzymiej mocy i indywidualności. Dwie bliźniacze rury wydechowe, otoczone pasem tylnym, są typową cechą pojazdów grupy M. Dodatkowo BMW X5 M teraz jest również wyposażone w zmodyfikowane tylne światła diodowe oraz w szczególności w wąskie pasma białych świateł cofania.

Porównując z BMW X5, w BMW X5 M zmniejszono procentowy udział czarnych, plastikowych elementów w dolnej części karoserii. W ten sposób jeszcze bardziej podkreślono koncentrację BMW X5 M na drodze. Oprócz tego wszystkie elementy karoserii spełniają krytyczne funkcje aerodynamiczne i nastąpiło wyraźne zaakcentowanie układu chłodzenia powietrzem. Te wyjątkowe cechy typowe dla koncepcji M, napędu na cztery koła, wysokiej mocy samochodów sportowych składają się na jego własny, bardzo wyjątkowy charakter. Już na pierwszy rzut oka BMW X5 M błyskawicznie pokazuje swoją moc i ekskluzywność.

Podgrzewane i elektrycznie regulowane fotele M stanowiące wyposażenie BMW X5 M pokryte zostały skórą merynosów o jakości, którą zapewnia jedynie BMW Individual. Naturalna struktura i miękka powierzchnia tej wysokiej jakości skóry wyglądają niezwykle elegancko i są bardzo miłe w dotyku.

Skórzane elementy ozdobne, które oprócz centralnej konsoli pokrywają również podłokietniki, lusterka drzwiowe, uchwyty klamek drzwiowych, dostępne są w kolorze czarnym, skalnego srebra i bambusowego beżu. Fotele posiadają typowy dla M wzór szwów. Logo M dodatkowo wytłoczono w zagłówkach przednich foteli. Dostępne jest również wykonanie całego wnętrza w wysokiej jakości skórze z merynosów. Ta wersja obejmuje dodatkowo skórzane obicie tylnej części oparcia foteli, paneli drzwiowych oraz dodatkowe opcje kolorystyczne skóry – cynamonowy i pomarańczowy Sakhir.

4. Układ przeniesienia napędu: większa moc i mniejsza emisja dzięki technologii BMW EfficientDynamics.

· Całkowicie zmodyfikowany pakiet dostępnych silników benzynowych i wysokoprężnych: zakres mocy sięga od 180 kW/245 KM aż do 300 kW/407 KM.
· Ośmiobiegowa automatyczna skrzynia i pełen zakres opcji BMW EfficientDynamics w standardzie.
· Wyczynowy samochód sportowy z napędem na cztery koła: BMW X5 M z silnikiem V8 o mocy 408 kW/555 KM i maksymalną dynamiką.

Całkowicie zmieniony asortyment silników dostępnych dla BMW X5 sprawia, że samochód ten niezmiennie umacnia swoją pozycję lidera wśród najdynamiczniejszych samochodów w swoim segmencie. Asortyment silników benzynowych obejmuje teraz model V8 i sześciocylindrowy rzędowy silnik benzynowy, wyposażone w technologię BMW TwinPower Turbo oraz układ wtrysku bezpośredniego.

Oprócz tego dostępne są dwa warianty sześciocylindrowych rzędowych silników wysokoprężnych BMW nowej generacji. Oba całkowicie aluminiowe silniki wyposażone są w turbodoładowanie i wykorzystują najnowszą technologię wtrysku bezpośredniego Common Rail.

Wszystkie jednostki zasilania dostępne dla BMW X5 ustanawiają nowe standardy w rozwoju sportowych osiągów i wydajności w swojej właściwej klasie silników. Spełniają one wymagania normy emisyjności Euro 5 w Europie i odpowiednio normy ULEV II w USA. Moc napędowa każdego silnika przenoszona jest za pomocą standardowej ośmiobiegowej automatycznej skrzyni, której doskonała wydajność również przyczynia się do redukcji zużycia paliwa i zmniejszenia poziomu emisji spalin.

Wszystkie te zalety uzupełnia pakiet BMW EfficientDynamics, którego kombinacja dopasowana jest w optymalnym stopniu do każdego modelu. Wspomniana technologia, występująca tu w wyposażeniu standardowym, obejmuje odzysk energii hamowania oraz komponenty pomocnicze, uruchamiane w zależności od potrzeb, np. pompę elektryczną układu chłodzenia, pompę olejową sterowaną mikroprocesorem, odłączany kompresor klimatyzacji oraz rozdzielczą skrzynię biegów zoptymalizowaną pod kątem wydajności. Ponadto opcje tej technologii obejmują inteligentną, lekką konstrukcję, opony ze zmniejszonym tarciem tocznym oraz optymalne właściwości aerodynamiczne wraz z aktywną kontrolą otworów wentylacyjnych.

Efektem zastosowania pełnego zakresu innowacji technologii napędowej oraz konsekwentnego wdrażania BMW EfficientDynamics we wszystkich wersjach nowego BMW X5 jest uzyskanie doskonałego stosunku między osiągami samochodu a zużyciem paliwa, niezrównanego i niedoścignionego przez środowisko konkurencyjne tego segmentu samochodów.

Silniki benzynowe: znaczny wzrost mocy dzięki technologii BMW TwinPower Turbo.
Dzięki silnikowi V8, wyposażonemu w technologię BMW TwinPower Turbo oraz układ High Precision Injection, moc nowego BMW X5 xDrive50i wzrosła o 39 kW w porównaniu z poprzednimi modelami. Ten wyjątkowy 4,4-litrowy silnik, którego turbosprężarki umieszczone są wewnątrz sekcji V pomiędzy rzędami cylindrów, osiąga moc 300 kW/407 KM przy prędkości obrotów silnika od 5500 do 6400 obr/min. Maksymalny moment obrotowy przy 600 Nm wynosi 1750 – 4500 obr/min. Ten niezwykle spontaniczny i fascynujący, wysokoobrotowy silnik V8 zapewnia doskonałe, sportowe osiągi, a zarazem jest najwydajniejszym na całym świecie silnikiem w swojej klasie.

BMW X5 xDrive50i przyspiesza od 0 do 100 km/h w ciągu 5,5 sek. i osiąga maksymalną prędkość 250 km/h. Średnie zużycie paliwa zgodnie z danymi uzyskanymi w cyklu pomiarowym UE wynosi 12,5 l/100 km. Poziom emisji CO2 kształtuje się na poziomie 292 g/km.
Również drugi wariant silnika benzynowego, dostępnego dla BMW X5, charakteryzuje się znacznym wzrostem mocy i imponującą wydajnością. BMW X5 xDrive35i wyposażone jest w pierwszy, sześciocylindrowy, rzędowy silnik, połączony z technologią BMW TwinPower Turbo, układem wtrysku bezpośredniego (High Precision Injection) oraz układem adaptacyjnej regulacji zaworów VALVETRONIC. Jego układ doładowania, w którym – zgodnie z zasadą działania Twin Scroll – kanały trzech cylindrów są w określonym czasie oddzielane od siebie trafiając do rury wydechowej i turbosprężarki oraz zmodernizowany układ VALVETRONIC sprawiają, że 3-litrowy silnik charakteryzuje się niezwykle fascynującą, spontaniczną reakcją. Dzięki swojej mocy 225 kW/306 KM przy 5800 obr/min silnik ten przewyższa maksymalną moc swoich poprzedników o 25 kW. Maksymalny moment obrotowy 400 Nm osiągany jest przy obrotach 1200 – 5000 obr/min. Nowe BMW X5 xDrive35i przyspiesza od 0 do 100 km/h w ciągu 6,8 sekund, a prędkość maksymalna wynosi 235 km/h. Znacznemu wzrostowi mocy towarzyszy średnie zużycie paliwa zmniejszone do 10,1 l/100 km na podstawie cyklu pomiarowego UE oraz emisja CO2 na poziomie 236 g/km.

Nowa generacja silników wysokoprężnych w dwóch kategoriach mocy.

Silniki wysokoprężne, dostępne dla nowego BMW X5, są również przedstawicielami silników nowej generacji. Posiadając w pełni aluminiową konstrukcję, wyposażone w najnowszą technologię wtrysku bezpośredniego Common Rail z piezowtryskiwaczami i turbosprężarką, oba 3-litrowe sześciocylindrowe, rzędowe silniki zapewniają imponującą moc, budzącą respekt elegancję ruchu i niezrównaną wydajność. Jeszcze większa redukcja masy w porównaniu z poprzednikami tych modeli silników dodatkowo poprawia sprawność jednostek napędowych, dostępnych w ofercie BMW X5.

Nowe BMW X5 xDrive40d charakteryzuje się przede wszystkim wyjątkowymi, wyczynowymi walorami. Dzięki technologii BMW TwinPower Turbo oraz układowi wtrysku bezpośredniego Common Rail, jednostka napędzająca ten samochód, po raz pierwszy zaprezentowana w luksusowym BMW 740d sedan, osiąga moc 225 kW/306 KM przy 4400 obr/min, a maksymalny moment obrotowy 600 Nm osiągany jest przy obrotach 1500 – 2500 obr/min. Maksymalny moment obrotowy 450 Nm osiągany jest przy prędkości obrotowej silnika 1000 obr/min. Powyżej 90% maksymalnej mocy osiąganych jest w zakresie 3500 do 5000 obr/min. Nowy silnik wysokoprężny osiąga maksymalną prędkość obrotową 5600 obr/min.

Technologia doładowania, stanowiąca wyposażenie nowego wyczynowego silnika wysokoprężnego, jest zgodna z zasadą technologii Variable Twin Turbo. Oznacza to, że początkowo tuż powyżej prędkości biegu jałowego uruchamiana jest mała sprężarka, a dodatkowa druga sprężarka jest uruchamiana, gdy wymagany jest wyższy moment obrotowy. Spontaniczna, lecz konsekwentna siła przyspieszenia pozwala osiągnąć BMW X5 xDrive40d prędkość od 0 do 100 km/h w ciągu 6,6 sekundy. Maksymalna prędkość wynosi 236 km/h. Wyjątkowa, sportowa odsłona mocy połączona jest z imponującą wydajnością. Wynika to głównie z zastosowanej technologii Common Rail, działającej przy maksymalnym ciśnieniu 2000 bar i gwarantującej niezwykłą precyzję regulacji dopływu paliwa. średnie zużycie paliwa w BMW X5 xDrive40d wynosi na podstawie na podstawie cyklu pomiarowego UE 7,5 l/100 km, a poziom emisji CO2 osiąga 198 g/km.

Drugą wersją samochodu z silnikiem wysokoprężnym w palecie modelowej jest nowe BMW X5 xDrive30d. Jego sześciocylindrowy, rzędowy silnik wysokoprężny posiada doładowanie, zmienną geometrię turbiny oraz układ wtrysku bezpośredniego Common Rail, działający przy ciśnieniu maksymalnym 1800 bar. Silnik osiąga maksymalną moc 180 kW/245 KM przy 4000 obr/min. Maksymalny moment obrotowy 540 Nm osiągany jest przy obrotach 1750 – 3000 obr/min. Nowe BMW X5 xDrive30d przyspiesza od 0 do 100 km/h w czasie 7,6 sekundy i osiąga maksymalną prędkość 222 km/h. Mimo faktu, że jego moc przewyższa moc poprzedniego modelu o 7 kW, średnie zużycie paliwa w cyklu pomiarowym UE wynosi teraz 7,4 l/100 km, czyli nastąpiło zmniejszenie o 10%. Nowe BMW X5 xDrive30d osiąga poziom emisji CO2 wynoszący 195 g/km.

W wyposażeniu standardowym: ośmiobiegowa skrzynia automatyczna o optymalnej dynamice zmiany biegów i niezrównanej wydajności.
Wszystkie nowe warianty modelowe BMW X5 wyposażone są standardowo w ośmiobiegową skrzynię automatyczną. Nowa skrzynia biegów łączy komfort przełączania biegów, sportową charakterystykę i wydajność na niespotykanym dotąd poziomie. Dzięki temu przyczynia się ona w jeszcze większym stopniu do redukcji zużycia paliwa i zmniejszenia emisji spalin w porównaniu z sześciobiegową skrzynią automatyczną, stanowiącą wyposażenie poprzednich samochodów BMW X5. Nowa, ośmiobiegowa, automatyczna przekładnia cechuje się minimalnym poślizgiem konwertera i innowacyjną konfiguracją zestawu biegów, która zezwala na dodatkowe pozycje napędu i większy zakres przełożenia przekładni bez ujemnych skutków na rozmiar, masę i nieodłączną wydajność systemu.

BMW X5 M: lepsza dynamika dzięki silnikowi V8 z technologią M TwinPower Turbo.
Nowy wyczynowy silnik V8 przeznaczony do BMW X5 M pozwala osiągnąć moc, która precyzyjnie została dopasowana do charakteru tego wyczynowego modelu z napędem na cztery koła. Silnik ośmiocylindrowy o pojemności 4395 cm3 z technologią M TwinPower Turbo i układem wtrysku bezpośredniego osiąga maksymalną moc 408 kW/555 KM przy 6000 obr/min. Maksymalny moment obrotowy 680 Nm osiągany jest przy obrotach 1500 – 5650 obr/min. BMW X5 przyspiesza od 0 do 100 km/h w ciągu 4,7 sekundy, a maksymalna prędkość wynosi 250 km/h (275 km/h z opcjonalnym pakietem M Driver). 

Innowacyjna zasada konstrukcyjna zapewnia rozwój mocy typowej dla koncepcji modelu M. M TwinPower Turbo z technologią Twin Scroll Twin Turbo i opatentowana technologia BMW Cylinder Bank Comprehensive Manifold (CCM – rozbudowany kolektor wydechowy) fascynują niezwykle spontaniczną reakcją, liniowym przyrostem mocy i nadzwyczaj stałą krzywą momentu obrotowego. Turbosprężarka i konwertery katalityczne zostały umieszczone w sekcji V między rzędami cylindrów. Umieszczenie kanałów dopływu powietrza do silnika i kanałów spalinowych wynika z uproszczonego skrócenia i poszerzenia rur, zmniejszającego straty ciśnienia po stronie wydechowej.

Dodatkowo rozbudowany kolektor wydechowy, scalający przepływ gazu spalinowego z dwóch cylindrów w danym czasie zapewnia optymalną przepustowość gazu. Oddzielenie strumienia gazu trwa, aż gaz dotrze do koła turbiny, zasilając cewki dwóch turbosprężarek typu Twin Scroll bez ciśnienia przeciwprężnego. Maksymalne ciśnienie doładowania układu wynosi 1,5 bar. Wdrożenie technologii Twin Scroll Twin Turbo z układem doładowania CCM (rozbudowanym kolektorem wydechowym) zapewnia wyjątkowe wykorzystanie potencjału. Imponującemu wzrostowi mocy towarzyszy fascynujący dźwięk silnika, który akcentuje wysokoobrotową charakterystykę i liniowy przyrost mocy z dynamicznym efektem akustycznym, typowym dla samochodów BMW M.

M TwinPower Turbo pozwala uzyskać niezwykłe osiągi w połączeniu z wysokim stopniem efektywności. Oprócz układu wtrysku bezpośredniego (High Precision Injection), BMW X5 M wyposażone jest w liczne elementy technologii BMW EfficientDynamics. Oprócz odzysku energii hamowania, obejmuje ona również elektryczną pompę paliwa, uruchamianą na żądanie, odłączany kompresor klimatyzacji oraz układ zasilania płynem hydraulicznym układu dynamicznej kontroli stabilności z kontrolą przepływu. Średnie zużycie paliwa w BMW X5 M wynosi na podstawie cyklu pomiarowego UE 13,9 l/100 km, a poziom emisji CO2 osiąga 325 gramów na kilometr. Samochód spełnia nie tylko wymagania norm emisji US LEV II, ale również wymogi europejskiej normy Euro 5.

M Sports Automatic z elektronicznym systemem zmiany biegów i przełączającymi łopatkami przy kierownicy.

Sześciobiegowa automatyczna skrzynia stanowiąca po raz pierwszy wyposażenie modelu BMW M uwydatnia wyczynowy charakter BMW X5 M dzięki swojej spontanicznej reakcji, bezpośredniemu połączeniu z silnikiem oraz wysokiemu poziomowi komfortu przełączania biegów. Nowy M Sports Automatic jest sterowany elektronicznym systemem zmiany biegów na konsoli centralnej. Oprócz trybu napędu D, kierowca może wybrać tryb S i M, które dają jeszcze bardziej sportową charakterystykę przełączania biegów.

Manualne przełączanie biegów jest możliwe za pomocą aluminiowych łopatek przełączających w stylu M, umieszczonych przy kierownicy. W trybie ręcznym przełączanie biegów jest znacznie szybsze dzięki zastosowaniu nowej technologii, która redukuje moment obrotowy w przekładni poprzez wyłączenie poszczególnych cylindrów, co podkreśla atletyczny charakter samochodu. W trybie M każdy przełączony bieg jest utrzymywany do czerwonej linii w celu zapewnienia kierowcy perfekcyjnej kontroli nad pojazdem w najbardziej wymagających warunkach drogowych. Dlatego w tym trybie nie ma żadnego automatycznego przechodzenia na wyższy bieg. Kolejną opcją w trybie M jest włączenie funkcji Launch Control, która umożliwia kierowcy start z miejsca z maksymalnym przyspieszeniem. Gdy pedał przyspieszenia jest całkowicie wciśnięty, M Sports Automatic automatycznie przełącza na wyższy bieg w idealnym czasie i z optymalnie sterowanym poślizgiem.
5. Zawieszenie i wrażenia z jazdy: niezrównana dynamika, bezkompromisowa dominacja.

· Dwuwahaczowa oś przednia z kolumnami amortyzującymi i zintegrowana oś tylna o lekkiej konstrukcji.

· Inteligentna technologia napędu na cztery koła BMW xDrive w nowej konfiguracji – aby uzyskać niezwykle dynamiczne osiągi.
· Układ kierowniczy z funkcją Servotronic w standardowym wyposażeniu i dostępne opcjonalnie zawieszenie pneumatyczne tylnej osi.

Technologia zawieszenia wykorzystana w nowym BMW X5 jest idealną podstawą doskonałej dynamiki jazdy na drogach utwardzonych. Zawieszenie tego samochodu typu SAV (Sports Activity Vehicle) obejmuje dwuwahaczową oś przednią z kolumnami amortyzującymi i zintegrowaną oś tylną o lekkiej konstrukcji. Dodatkowo dostępne jest resorowanie pneumatyczne tylnej osi z automatyczną regulacją poziomu zawieszenia, zapewniającą stałą wysokość podczas jazdy i niezmienne właściwości jazdy przez cały czas, niezależnie od obciążenia.

Zębatkowy układ kierowniczy nowego BMW X5 wyposażony jest standardowo w funkcję Servotronic, stanowiącą zależne od prędkości wspomaganie kierownicy. Ponadto dostępna jest aktywna funkcja układu kierowniczego, która dodatkowo różnicuje przełożenie układu kierowniczego w zależności od prędkości jazdy. Zatem mniej ruchów kierownicą i mniej wysiłku wymaga parkowanie, podczas gdy przy znacznej prędkości następuje bardziej bezpośrednie przełożenie i zmniejszenie działania wspomagania kierownicy w celu podkreślenia kierunkowej stabilności i komfortu jazdy.

Optymalna dominacja dzięki zmienionemu układowi Adaptive Drive.

Połączenie aktywnego systemu minimalizacji przechyłów bocznych oraz zmiennej regulacji amortyzatorów wchodzących w skład zmienionego układu Adaptive Drive o rozszerzonych funkcjach są gwarancją niezrównanej, niedoścignionej dominacji BMW X5 na tle konkurencji. Wspomagany pracą czujników, układ Adaptive Drive stale monitoruje i przetwarza dane dotyczące prędkości jazdy, kąta skrętu kierownicy, przyspieszenia poprzecznego i wzdłużnego, przyspieszenia karoserii i kół oraz poziomów wysokości nadwozia. Na podstawie tych informacji sterowane są silniczki stabilizatorów poprzecznych i zawory elektromagnetyczne amortyzatorów. W ten sposób następuje redukcja przechyłów bocznych oraz stała regulacja amortyzacji pojazdu w zależności od aktualnych warunków jazdy. Bardzo szybki system transmisji danych FlexRay wykorzystywany jest w celu szybkiej i niezawodnej koordynacji danych. Oprócz wyboru pewnej konfiguracji amortyzatora kierowca może teraz nawet włączyć jeszcze bardziej sportową charakterystykę układu kierowniczego za pomocą przycisku Sport na konsoli środkowej.

Zaawansowany układ hamulcowy i opony z funkcją jazdy awaryjnej.
Zaawansowany układ hamulcowy BMW X5 zapewnia doskonałą siłę hamowania. Nowa konstrukcja lekkich hamulców z tarczami hamulcowymi 385 mm z przodu i aluminiowa konstrukcja pływających zacisków hamulcowych na przedniej i tylnej osi flagowego modelu BMW X5 xDrive50i zapewniają maksymalną stabilność i maksymalny komfort działania hamulców.

Do standardowego wyposażenia nowego BMW X5 należą 19-calowe obręcze kół z lekkich stopów metalowych w modelu BMW X5 xDrive50i oraz 18-calowe obręcze tego samego typu we wszystkich innych wariantach. Paletę lekkich obręczy opcjonalnie dostępnych dla nowego BMW X5 uzupełniają trzy wersje 19- i 20-calowe w stylistyce Y Spoke. Bezpieczne opony Runflat, dostarczane również w wyposażeniu standardowym, umożliwiają kierowcy kontynuowanie podróży i dotarcie do warsztatu nawet w przypadku całkowitego spadku ciśnienia w oponie. W zależności od obciążenia samochodu możliwe jest kontynuowanie jazdy na dystansie wnoszącym od 50 do 250 km. Dodatkowo wskaźnik uszkodzenia opony cały czas monitoruje ciśnienie w oponie.

Inteligentna technologia napędu na cztery koła BMW xDrive: szybka reakcja i precyzja w celu polepszenia dynamiki jazdy oraz optymalnej przyczepności.
Stały napęd na cztery koła ze sterowanym elektronicznie zmiennym rozdziałem momentu obrotowego na przednią i tylną oś nie tylko gwarantuje nowemu BMW X5 doskonałą przyczepność w terenie, ale także zapewnia najlepszą dynamikę jazdy na drogach utwardzonych.

Technologia BMW xDrive stanowiła początkowo wyposażenie BMW X5 pierwszej generacji i od tej pory była stale udoskonalana. Ten inteligentny układ napędu na cztery koła wykorzystuje skrzynię rozdzielczą biegów ze sterowanym elektronicznie sprzęgłem wielotarczowym w celu stałego dostarczania wymaganej mocy do osi, mającej najlepszą styczność z nawierzchnią drogi. W wyniku powyższego xDrive również zwiększa stabilność jazdy na zakrętach pokonywanych z dużą prędkością, ponieważ przewiduje wszelkie tendencje do nadsterowności lub podsterowności oraz przeciwdziała skutecznie tym siłom.

W normalnych warunkach jazdy BMW xDrive rozdziela siłę napędową na przednie i tylne osie w stosunku 40:60. Czujniki stale monitorują podział sił na wszystkie koła. W ułamku sekundy system może zmienić ten stosunek rozłożenia sił napędowych.

W przeciwieństwie do poprzedniego układu napędu na cztery koła, BMW xDrive również działa w sposób przewidujący i nie czeka, aż koła zaczną się obracać. Dlatego w przypadku nowego systemu stabilizacja samochodu następuje zanim kierowca zauważy, że istnieje potrzeba reakcji. Dzięki nowej, podstawowej konfiguracji, BMW xDrive stanowiący wyposażenie nowego BMW X5 w jeszcze znaczniejszym stopniu przyczynia się do wzrostu dynamiki jazdy. Podczas skręcania moc kierowcy coraz częściej przesuwa się w kierunku tylnej osi. Po skręceniu, system powraca do normalnych ustawień w celu zapewnienia optymalnej przyczepności i stabilności.

Precyzyjnie kontrolowana koordynacja xDrive i DSC.

Szybka i precyzyjna adaptacja rozdziału siły napędowej to efekt połączonego działania xDrive, DSC (układu dynamicznej kontroli stabilności) i systemu Integrated Chassis Management (ICM). Tę kombinację uzupełnia również opcjonalnie dostępny, zmodyfikowany aktywny układ kierowniczy.

Efekt stabilizacji zmiennego rozłożenia siły napędowej zmniejsza konieczność interwencji układu DSC. Wybiórcze hamowanie poszczególnymi kołami oraz zmniejszenie mocy silnika działają dopiero po przekroczeniu krytycznego progu. Dodatkowe funkcje DSC obejmują układ ABS, zapobiegający blokowaniu kół, automatyczną kontrolę stabilności (ASC), kontrolę stabilności przyczepy, kontrolę zjazdu po stoku (HDC), automatyczną blokadę mechanizmu różnicowego (ADB-X), dynamiczną regulację hamulców (DBC) oraz kontrolę hamowania na zakrętach (CBC). Ponadto układ ten zawiera funkcję suszenia tarcz hamulcowych w wilgotnych warunkach, asystenta ruszania, kompensację efektu przegrzania się hamulców oraz tempomat dynamiczny z funkcją hamowania. Specjalny tryb dynamicznej kontroli trakcji (DTC) zwiększa tolerancję DSC, pozwalając na niezwykły, sportowy i aktywny styl jazdy oraz uruchamiając w głębokim śniegu lub sypkim piasku kontrolę obrotów koła napędowego.

Nowe BMW X5 jest również wyposażone w hamulec parkingowy, który wykorzystuje zarówno siłę elektro-mechaniczną, jak i hydrauliczną i aktywowany bądź zwalniany jest naciśnięciem przycisku. Hamulec postojowy wyposażony jest w funkcję automatycznego włączania, która poprawia komfort przede wszystkim podczas jazdy w korkach. Gdy tylko pojazd się zatrzyma, funkcja automatycznego włączania hamulca samoczynnie utrzymuje samochód w miejscu, używając stałego ciśnienia hamulców również na pochyłym terenie, aż do momentu naciśnięcia przez kierowcę pedału gazu. Kierowca nie musi trzymać wciśniętego pedału hamulca przez cały czas zatrzymania. Funkcja automatycznego włączania włączana jest i wyłączana za pomocą osobnego przycisku na konsoli środkowej.

BMW X5 M: w standardzie zawieszenie M z układem Adaptive Drive.

W wyniku zastosowania zawieszenia, skonstruowanego specjalnie dla BMW X5 M oraz BMW X6 M z dwuwahaczową osią przednią z kolumnami amortyzującymi oraz zintegrowaną osią tylną, pojazdy otrzymują charakterystyczną dla M geometrię i amortyzację. Efekt ten uzyskiwany jest dzięki zoptymalizowanym łożyskom wahaczy poprzecznych oraz hydraulicznemu ułożyskowaniu wahaczy wzdłużnych w przedniej części, a także sztywnej ramie zawieszenia tylnego. Wyposażenie standardowe obejmuje również resorowanie pneumatyczne tylnej osi z automatyczną regulacją poziomu zawieszenia oraz układ Adaptive Drive z elektroniczną regulacją amortyzatorów (EDC) oraz układem dynamicznej kontroli stabilności.

Specjalna wersja układu Adaptive Drive również umożliwia obniżenie całego samochodu o 10 mm w porównaniu ze zwykłym BMW X5 oraz zawiera sztywniejsze sprężyny nośne, zmodyfikowane sprężyny dodatkowe, trzy rodzaje ramy zawieszenia oraz kontrolę amortyzacji ze wzmocnieniem połączenia z nadwoziem.

Funkcja Servotronic stanowi zależne od prędkości wspomaganie kierownicy, którego stopień określany jest przez dwa moduły sterowania. Niezależnie od standardowej konfiguracji, kierowca może uruchomić sportową charakterystykę za pomocą przycisku Adaptive Drive lub przycisku M Drive. Zostanie wówczas uruchomiona bezkompromisowa sportowa charakterystyka z większą siłą kontroli przy szczególnie dynamicznych warunkach jazdy.

W momencie zmiany trybu ze Zwykłego na Sportowy, system nie tylko zmienia charakterystykę Servotronic, ale również ustawienia amortyzatora, którego połączenie z karoserią samochodu zostało znacznie wzmocnione w trybie sportowym. Dzięki temu rozwiązaniu w połączeniu z układem dynamicznej kontroli stabilności możliwe jest osiągnięcie niezwykle wysokiego poziomu bocznych sił liniowych podczas szybkiego pokonywania zakrętów.

Doskonała siła hamowania z efektem przegrzania się hamulców zredukowanym do minimum to efekt bardzo wydajnego układu hamulcowego, składającego się z czterotłokowych nieruchomych zacisków hamulcowych z przodu oraz pływających zacisków z tyłu, wyposażonych w każdym przypadku w ogromne tarcze hamulcowe o lekkiej konstrukcji i z wewnętrzną wentylacją. BMW X5 M wyposażony jest standardowo w konfigurację mieszanych opon, charakterystyczną dla tego modelu, z 20-calowymi obręczami kół z lekkich stopów metalowych. Dobór rozmiaru opon przednich 275/40 R 20 oraz tylnych 315/35 R 20 jest kolejnym następstwem charakterystycznego tuningu samochodu z zaakcentowanym napędem na tylną oś. Wybór takiej kombinacji rozmiaru opon, które są idealnie dopasowane do wykonywania dynamicznych manewrów, przyczynia się bardzo korzystnie do przenoszenia siły na tylną oś oraz do precyzyjnej, ostrej jak brzytwa reakcji układu kierowniczego.

Dynamiczne osiągi za naciśnięciem przycisku: przycisk M Drive na kierownicy.
Oprócz trybu DSC oraz specyficznego układu amortyzatorów i układu kierowniczego, kierowca BMW X5 M może również skonfigurować ustawienie układu przeniesienia napędu. Uruchomienie trybu Power wpływa zarówno na silnik, jak i przełożenie, a kierowca może dokonać wyboru pomiędzy sportowym i wydajnym programem jazdy. Program sportowy umożliwia precyzyjną kontrolę mocy silnika w najbardziej dynamicznych warunkach jazdy i zapewnia liniowe narastanie dopływu mocy. Program wydajny wcześnie przechodzi nie tylko do znacznie zmniejszonego zużycia paliwa w normalnych warunkach jazdy, ale również pozwala na spokojny styl jazdy z wykorzystaniem mocy dostępnej przy mniejszej prędkości silnika. W wyniku tego sprawna jazda autem jest równocześnie połączona z pełnią dominacji.

Za pomocą menu M Drive można wstępnie skonfigurować tryb Power oraz ustawienia DSC i EDC. Dzięki tej kombinacji wybranych ustawień kierowca może stworzyć swoją własną, indywidualną konfigurację pojazdu. Można ją zapisać, a później odtwarzać poprzez naciśnięcie przycisku M Drive na kierownicy.

BMW xDrive i układ Dynamic Performance Control z optymalnymi ustawieniami dynamicznych osiągów.
Inteligentny układ napędu na cztery koła xDrive, stanowiący wyposażenie BMW X5 M, jest standardowo połączony z układem Dynamic Performance Control. Dzięki zmiennemu rozdziałowi siły napędowej na przednią i tylną oś oraz między prawe i lewe koła w zauważalny sposób dokonano jeszcze większej poprawy precyzji kierowania i stabilności toru we wszystkich zakresach prędkości. Oznacza to, że stabilizująca interwencja DSC jest konieczna tylko w przypadku znacznego przyspieszenia poprzecznego. Kierowca doświadcza niezrównanej dynamiki, zwrotności i przyczepności, które ustanawiają nowe standardy w technologii przeniesienia napędu i zawieszenia.

BMW X5 M wykorzystuje potencjał obu systemów w sposób charakterystyczny wyłącznie dla koncepcji M. Za pomocą przycisku DSC na konsoli środkowej kierowca może uruchomić tryb można wstępnie skonfigurować tryb M Dynamic Mode (MDM). Ten tryb zwiększa progi reakcji DSC dla interwencji hamulców i redukcji mocy silnika oraz zapewnia działanie układu kierowniczego typowe dla BMW M poprzez przesunięcie właściwości kontrolnych xDrive bardziej w kierunku tylnych kół i współdziałanie w tym procesie z układem Dynamic Performance Control. MDM umożliwia pokonywanie zakrętów z maksymalną możliwą prędkością i przy znacznie opóźnionej interwencji kontrolnej w momencie, gdy samochód zbliża się do granic swoich fizycznych możliwości. Nawet w warunkach maksymalnego obciążenia w samym środku wirażu samochód podąża z najwyższą precyzją za komendą kierownicy, pozwalając na niezwykle dużą prędkość podczas wychodzenia z zakrętu. Naciskając przycisk, można również uruchomić tryb wyłączenia DSC.
6. Nadwozie i bezpieczeństwo: fascynująca wszechstronność, bezkompromisowa solidność.

· Bardzo sztywna struktura karoserii, pełna paleta funkcji bezpieczeństwa.

· Wysoki stopień wszechstronności wnętrza, opcjonalne fotele w trzecim rzędzie.

· Reflektory adaptacyjne z opcjonalnymi światłami zakrętowymi.

Tak jak wszystkie modele BMW X, nowe BMW X5 ma niezwykle sztywne nadwozie, które – mimo wysokiego stopnia sztywności skręcania – ma optymalną masę dzięki inteligentnej, lekkiej konstrukcji. Z korzyścią dla bezpieczeństwa pasywnego, siły działające na samochód podczas wypadku są przekazywane przez ramę silnika i podwozia wzdłuż różnych ścieżek obciążenia, z dala od stabilnej kabiny pasażerskiej.

Oprócz poduszek powietrznych przednich i piersiowo-biodrowych wnętrze nowego BMW X5 wyposażone jest standardowo w boczne kurtyny chroniące głowę. Pojazd posiada również trzypunktowe automatyczne pasy bezpieczeństwa przy wszystkich siedzeniach, ograniczniki siły naciągu, napinacze pasów, zagłówki aktywne przy przednich fotelach oraz system mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w drugim rzędzie siedzeń. Wszystkie systemy zabezpieczające użytkownika podlegają centralnej, elektronicznej kontroli. W razie nieuchronnego dachowania, czujniki rozpoznające zagrażające dachowanie pojazdu uruchamiają kurtyny i napinacze pasów.

Wysoki stopień wszechstronności wnętrza, opcjonalne fotele w trzecim rzędzie.

Nowe BMW X5 oferuje radość z jazdy w bardzo zróżnicowanym terenie. Wszechstronność auta polega również na wysokim stopniu adaptacji wnętrza. Trzy tylne siedzenia zapewniają pełną swobodę dla nóg i głowy, co jest gwarancją niezwykłego komfortu nawet podczas długich podróży. Kierowca ma do dyspozycji przestrzeń bagażową o pojemności 620 l.

Jeżeli potrzeba więcej miejsca na bagaże, można złożyć w całości lub częściowo tylną kanapę, podzieloną w stosunku 40:60. Ta funkcja umożliwia stworzenie całkowicie płaskiej przestrzeni bagażowej o maksymalnej pojemności 1750 l. Szeroka, podzielona poziomo tylna kanapa, której elementy otwierają się w przeciwnych kierunkach, umożliwia dogodne pakowanie bagażu. Niższy odcinek może być wykorzystywany jako platforma, mogąca unieść ładunek ważący 250 kg.

W BMW X5 dostępny jest opcjonalnie trzeci rząd siedzeń. Dwa siedzenia w tym rzędzie wyposażone są w zagłówki i trzypunktowe, automatyczne pasy bezpieczeństwa. Siedzenia można pojedynczo złożyć, aby tworzyły podłogę samochodu. Nawet korzystając z wszystkich siedmiu siedzeń, w nowym BMW X5 nadal jest dostępna przestrzeń bagażowa o pojemności 200 l.

Reflektory biksenonowe i reflektory adaptacyjne w wyposażeniu opcjonalnym.

Podwójne, okrągłe reflektory BMW X5 tak typowe dla tej marki doskonale oświetlają drogę. Kolejnym elementem standardowego wyposażenia są lampy przeciwmgielne oraz czujnik światła, który automatycznie uruchamia światła mijania w zależności od zewnętrznych warunków oświetlenia. W standardzie dostępny jest również czujnik deszczu, który rozpoznaje intensywność opadów atmosferycznych, a tym samym dostosowuje automatycznie regulację wycieraczek przednich szyb.

W połączeniu z opcjonalnymi reflektorami biksenonowymi, światła do jazdy w dzień i światła postojowe wyposażone są w świetlne pierścienie diodowe. Charakterystyczną dla BMW konstrukcję świateł do jazdy dziennej wyraźnie podkreśla wiązka jasnego, białego światła, emitowanego przez to oświetlenie.

W połączeniu z opcjonalnymi reflektorami biksenonowymi, nowe BMW X5 może być wyposażone w reflektory adaptacyjne najnowszej generacji ze światłami zakrętowymi, zmiennym rozdziałem światła oraz regulacją ustawienia reflektorów adaptacyjnych. Reflektory adaptacyjne zapewniają dostateczne oświetlenie drogi podczas pokonywania zakrętów. Każde przesunięcie kierunku padania światła reflektorów jest skutkiem kąta skrętu kierownicy, stopnia odchylenia kierunkowego i prędkości pojazdu. Funkcja światła zakrętowego jest zintegrowana z reflektorami adaptacyjnymi. Podczas pokonywania zakrętu wytwarzany jest dodatkowy stożkowy promień światła w celu oświetlenia drogi w kierunku ruchu samochodu.

Funkcja regulacji ustawienia reflektorów adaptacyjnych również bierze pod uwagę pionowy kontur drogi. Podczas przejeżdżania przez szczyty pagórków, przez tunele lub strome podjazdy, pasmo światła jest opuszczane lub podnoszone odpowiednio do sytuacji, aby zapewnić optymalne oświetlenie drogi bez oślepiania pojazdów nadjeżdżających z przeciwka. Reflektory adaptacyjne są wyposażone również w zmienny rozdział światła, funkcję, która gwarantuje optymalne oświetlenie pasma prostej drogi.

Innowacyjny układ sterowania automatycznie wzmacnia pole widzenia w zależności od prędkości przez odpowiednie poszerzanie strumienia światła.

W celu uniknięcia kolizji z samochodami jadącymi z tyłu, BMW X5 oraz BMW X5 M wyposażone są w specjalny system ostrzegawczy dla kierowców z tyłu. To kolejne rozwiązane, będące efektem rozwoju adaptacyjnych świateł stop, które firma BMW wprowadziła do wyposażenia jako pierwszy producent samochodów na świecie. Podczas szczególnie mocnego hamowania i uruchomienia układu ABS, kierowcy jadący z tyłu są automatycznie alarmowani światłem stopu, które w widoczny sposób emituje świetlny sygnał błyskowy, który sprawia, że kierowcy z tyłu natychmiast reagują równie intensywnym hamowaniem. Gdy samochód zatrzyma się po szczególnie silnym zahamowaniu, automatycznie zapalają się migające lampki ostrzegawcze.
7. BMW ConnectedDrive w nowym BMW X5: większa radość z jazdy dzięki inteligentnemu połączeniu z siecią.

· Dostępne jedynie w BMW systemy asystujące i funkcja Mobile Service – pogotowia technicznego.

· Nowe opcje: tempomat aktywny z funkcją Stop & Go, system ostrzegania przed zjechaniem z pasa ruchu, informacja o ograniczeniu prędkości oraz system kamer przednich – Side View.

· Wyjątkowe rozwiązanie, niespotykane u konkurencji: wyświetlacz Head-Up oraz kamera cofania z Top View.

Nowe BMW X5 oferuje w ramach BMW ConnectedDrive całą paletę wyjątkowych systemów asystujących oraz usług mających na celu zoptymalizowane komfortu, informacji, rozrywki i bezpieczeństwa. Aby sprostać tym wszystkim wymaganiom, wymiana informacji pomiędzy kierowcą, samym samochodem i otaczającym światem jest koordynowana przez BMW ConnectedDrive w szczególnie inteligentny sposób, ukierunkowany na osiągnięcie zamierzonego celu. Zadanie wyboru informacji i odpowiedniego działania celowo pozostawiono kierowcy jako osoby decyzyjnej, kontrolującej wszystkie czynności. Korzyść wynikająca w ten sposób z BMW ConnectedDrive oraz innowacyjnych systemów asystujących to poprawienie kompetencji kierowcy, dominacji i bezpieczeństwa w praktycznie wszystkich warunkach jazdy.

Ten samochód typu Sports Activity Vehicle jest jedynym pojazdem w otoczeniu konkurencyjnym, który może posiadać w wyposażeniu wyświetlacz Head-up oraz kamerę cofania z górnym widokiem. Dodatkowe opcje wyposażenia teraz dostępne w nowym BMW X5 obejmują tempomat aktywny z funkcją Stop & Go oraz system ostrzegania przed zjechaniem z pasa ruchu. Po raz pierwszy przyszli posiadacze BMW X5 oraz BMW X5 M mogą wyposażyć swoje auto w system informacji o ograniczeniu prędkości oraz system kamer przednich – Side View. Dodatkowo poprawiono również wybór usług w takim zakresie jak informacja o ruchu drogowym, funkcja wzywania pomocy w razie awarii, usługi związane z pojazdem, zapytania i usługi biurowe, planowanie podróży i wolnego czasu oraz opcja Internetu.

Kamera cofania z Top View: perfekcyjny podgląd podczas manewrowania pojazdem.
Aby możliwe było komfortowe parkowanie i manewrowanie, nowe BMW X5 jest również dostępne z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu pojazdu oraz z kamerą cofania, która przekazuje kolorowe obrazy w optymalnej perspektywie na monitorze pokładowym. Interaktywne linie sygnalizują kierowcy optymalny do parkowania kąt skrętu kół i najmniejszy promień skrętu. Kamera tylna jest w szczególności pomocna podczas podczepiania przyczepy, do funkcji zoom, służącej od powiększania rozmiaru obrazu okolic drążka holowniczego. Specjalne linie statyczne na obrazie pomagają kierowcy prawidłowo ocenić odległość od innego pojazdu lub obiektu, a interaktywna „linia dokowania” zależna od kąta skrętu kierownicy ułatwia kierowcy precyzyjne cofanie do dyszla przyczepy.

Ponadto kamera cofania dostępna w BMW X5 jest połączona z systemem górnego widoku – Top View. Oprócz kamery cofania i czujników parkowania, funkcja górnego widoku wykorzystuje dwie kamery w lusterkach bocznych, a dane o samochodzie i otoczeniu, pozyskane w ten sposób, są przetwarzane w komputerze centralnym. Otrzymany obraz całościowy przedstawiany jest na monitorze pokładowym, pokazując z lotu ptaka zarówno samochód, jak i jego otoczenie. Ten wyraźny podgląd pozwala kierowcy na precyzyjne manewry nawet w bardzo ciasnych warunkach.

Kolejną opcją jest możliwość korzystania przez kierowcę nowego BMW X5 z funkcji kamery przedniej (Side View) do pomocy w stosownych sytuacjach. Side View wykorzystuje dwie kamery wbudowane w przednie błotniki samochodu i pokazujące na monitorze ruch drogowy po bokach (w poprzek) pojazdu. Obrazy otrzymywane w ten sposób również są przekazywane do monitora pokładowego, zapewniając nie tylko dodatkowy komfort manewrów, lecz także przekazując wczesny podgląd warunków drogowych po lewej i prawej stronie samochodu, szczególnie podczas wyjeżdżania z wąskiej, nieoświetlonej drogi dojazdowej lub parkingu.

Innowacyjne usługi oferowane przez poprzez BMW ConnectedDrive.

Opcjonalne usługi, dostępne w ramach BMW ConnectedDrive z korzyścią dla kierowcy nowego BMW X5 są bardzo fascynującym, światowym ewenementem w swoim działaniu. Dzięki funkcji BMW Assist, BMW ConnectedDrive może zaoferować kierowcy szeroki zakres pomocnego, ukierunkowanego na użytkownika pojazdu wsparcia w wielu sytuacjach zarówno przed wyruszeniem w drogę, podczas jazdy, jak i po dojechaniu na miejsce. W ogólnym ujęciu, BMW Assist obejmuje rozszerzoną funkcję wzywania pomocy z automatyczną lokalizacją bieżącej pozycji kierowcy, rozszerzone informacje o ruchu drogowym, bogatą funkcję telefonicznego serwisu automatycznego oraz interaktywny kanał komunikacyjny „My Info” z funkcją Google „Send to Car”.

BMW TeleServices pozwala kierowcy przykładowo na automatyczne zgłoszenie wizyty pojazdu w serwisie, dane określone przez serwisowy system diagnostyczny, bazujący na warunkach pokładowych pojazdu i dotyczące aktualnego stanu części eksploatacyjnych elementów konstrukcyjnych przekazywane są telefonicznie do właściwego Partnera Serwisowego BMW. Ostatni, nie mniej ważny element oferowany przez BMW ConnectedDrive, to nowa funkcja zdalnej kontroli, umożliwiająca kierowcy zamknięcie i otwarcie drzwi swojego samochodu oraz identyfikację bieżącej lokalizacji łącznie z przejechanymi ostatnimi metrami poprzez telefon, i obejmująca cały świat globalnym serwisem.

Klienci korzystający z funkcji BMW Assist – Mobile Service – mogą mieć w samochodzie bezpośredni dostęp do informacji dostępnych z najbardziej znanej na świecie wyszukiwarki internetowej poprzez funkcję wyszukiwania branżowego. Lokalizacja i miejsce docelowe samochodu są automatycznie określane i wyświetlany jest wynik szukania na danym obszarze, tj. adres, nr telefonu i odległość. Zoptymalizowane korzystanie z systemów telekomunikacyjnych i rozrywkowych jest zapewnione między innymi dzięki pełnemu zintegrowaniu zewnętrznych telefonów komórkowych i odtwarzaczy muzycznych. Usługa BMW ConnectedDrive „My Info” daje dodatkową możliwość bezpośredniego przesyłania pełnych danych adresowych i krótkich wiadomości z komputera do samochodu za pomocą portalu internetowego BMW Assist. Funkcję tę może obsługiwać sam kierowca lub autoryzowana osoba.

Innowacyjne zwiększenie bezpieczeństwa: tempomat aktywny z funkcją Stop & Go.
Nowe BMW X5 wyposażone jest standardowo w tempomat połączony z niezależną funkcją hamowania. System steruje silnikiem i hamulcami tak, aby utrzymać daną prędkość, nastawioną wcześniej przez kierowcę. Tempomat konsekwentnie identyfikuje przyspieszenie wzdłużne i poprzeczne samochodu i, jeśli jest to konieczne, redukuje prędkość samochodu interweniując w system zarządzania silnikiem oraz układ hamulcowy w celu uniknięcia jakiegokolwiek zmniejszenia komfortu podczas jazdy na zakrętach. Dodatkowo kontrolowany układ jazdy w dół po stoku obejmuje redukcję hamowania kół poprzez przeniesienie momentu obrotowego oraz redukcję mocy z przeciwdziałaniem przegrzania hamulców w szczególności przy jeździe z przyczepą.

Tempomat aktywny połączony z dostępną opcjonalnie funkcją Stop & Go stanowi jeszcze lepszą pomoc i wsparcie dla kierowcy. Ten wyrafinowany system wyposażony jest również w funkcję automatycznej kontroli odległości, umożliwiającą płynne poruszanie się ze stałą prędkością w bieżącym ruchu drogowym na autostradzie lub na drogach drugorzędnych oraz utrzymywanie ustawionej odległości od pojazdu poprzedzającego w korkach ruchu miejskiego przy bardzo małej prędkości. Gdy tylko nastąpi przekroczenie ustawionej wstępnie przez kierowcę odległości od samochodu poprzedzającego, aktywny tempomat dopasowuje prędkość samochodu interweniując w system zarządzania silnikiem oraz zwiększając ciśnienie w układzie hamulcowym, co zapewnia stałe utrzymanie prawidłowej prędkości zgodnej z warunkami panującymi na drodze. W wyniku zadziałania układu zmniejsza się prędkość pojazdu, a nawet w razie potrzeby nastąpi jego zatrzymanie.

Maksymalna siła hamowania wygenerowana przez aktywny tempomat z funkcją Stop & Go wynosi 4 m/s2, a przy większej prędkości jest ona ograniczana do bardziej komfortowej wielkości 2,5 m/s2. Jeżeli z powodu stosunkowo dużej prędkości system nie będzie mógł jej skompensować polepszając komfort, kolej na interwencję kierowcy. Zostanie on wezwany do reakcji poprzez odpowiednie sygnały optyczne i akustyczne. Wraz z wyłączeniem systemu następuje również uruchomienie funkcji gotowości hamulców i obniżenie progów zwolnienia hydraulicznego asystenta hamowania, względna prędkość powinna osiągnąć poziom krytyczny, wszystko to znacząco zwiększa skutki hamowania kierowcy.

Po zatrzymaniu się pojazdu na czas dłuższy niż trzy sekundy, w celu ponownego ruszenia kierowca powinien nacisnąć krótko pedał gazu lub przycisk „Resume” na kierownicy wielofunkcyjnej w celu zarządzenia przyspieszenia pojazdu. Kolejnym istotną cechą tej funkcji jest to, że przy aktywnym systemie kierowca w każdej chwili może sam kontrolować prędkość, naciskając pedał przyspieszenia lub hamulca, w ten sposób przez cały czas zachowuje swoją odpowiedzialność za prowadzenie auta.
Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go, który można włączyć przy prędkości 30 – 180 km/h, wykorzystuje do wykonywania swoich funkcji technologię czujników radarowych najnowszej generacji, tzw. Far Range Radar. Ten innowacyjny czujnik radarowy został wbudowany dyskretnie w pas przedni samochodu, nie wymaga indywidualnej kalibracji i jest w znacznym stopniu odporny na zabrudzenia. Wiązka pomiarowa, emitowana przez system, jest wystarczająco silna na krótkich odległościach do ok. 50 m, aby w pewnych granicach rozpoznać samochody jadące na przyległych pasach ruchu. Gdy tylko inny pojazd przesuwa się na pas ruchu, po którym porusza się samochód kierowcy BMW, tempomat aktywny z funkcją Stop & Go dopasowuje płynnie i miękko prędkość BMW X5 do prędkości samochodu, jadącego teraz z przodu.

Ostrzeżenie przed zjechaniem z pasa ruchu i funkcja Speed Limit Info.

Ostrzeżenie przed zjechaniem z pasa ruchu, dostępne w wyposażeniu standardowym, wykrywa niezamierzony zjazd z danego pasa ruchu przy prędkości co najmniej 70 km/h. System ten składa się z kamery zainstalowanej na przedniej szybie w pobliżu wewnętrznego lusterka wstecznego, sterownika przetwarzającego dane i nadajnika generującego wibrację kierownicy. Ostrzeżenie przed zjechaniem z pasa ruchu jest funkcją prędkości na drodze. Przy dużych prędkościach system szybko reaguje, gdy samochód zjedzie blisko w stronę pobocza drogi.

System nie wyemituje jednak sygnału ostrzegawczego, gdy kierowca zasygnalizuje zamiar zmiany pasa ruchu lub kierunku poprzez włączenie kierunkowskazu.
Kamera systemu wykrywa oznaczenia co najmniej jednego pasa ruchu. Sterownik określa pozycję pojazdu w odniesieniu do tych oznaczeń. System działa również na zakrętach, na wąskich pasach ruchu, w ciemności, gdy tylko zapalą się reflektory.

Kamera zamontowana w wewnętrznym lusterku również umożliwia instalację innego systemu asystującego, zwiększającego komfort na drodze. Funkcja Speed Limit Info, połączona z profesjonalnym systemem nawigacji, dostarcza kierowcy informacji o ograniczeniu prędkości na drodze, którą właśnie przemierza. Kamera stale monitoruje znaki drogowe oraz różne znaki znajdujące się nad drogą na autostradzie. Dane uzyskane w ten sposób są porównywane z danymi zapisanymi w systemie nawigacyjnym. Kamera może nawet rozpatrzyć dodatkowe, odpowiednie znaki drogowe, np. obowiązujące jedynie w deszczowych warunkach atmosferycznych, oraz tymczasowe ograniczenia prędkości, np. w miejscach objętych robotami drogowymi.

Określone ograniczenie prędkości jest wykazywane w postaci symbolicznych znaków prędkości na zestawie wskaźników lub opcjonalnie na wyświetlaczu aż do zmiany ograniczenia prędkości lub całkowitego jej zniesienia. Funkcja Speed Limit Info swoim działaniem zwalnia kierowcę z ważnego, uciążliwego obowiązku, zwiększając komfort prowadzenia auta w szczególności podczas pokonywania długich dystansów.

Wyświetlacz Head-Up: najważniejsze informacje bezpośrednio w polu widzenia kierowcy.

Wyświetlacz Head-up jest kolejnym, wyjątkowym elementem opcjonalnego wyposażenia BMW X5, wyróżniającym się na tle konkurencji. Informacje istotne dla kierowcy, takie jak bieżąca prędkość, ostrzeżenia emitowane przez systemy asystujące oraz dane nawigacyjne przedstawione są na wyświetlaczu Head-up bezpośrednio na linii wzroku kierowcy, w niezwykle korzystnej i wyraźnej pod względem ergonomicznym pozycji na przedniej szybie. Kierowca może odczytać te informacje i skorzystać z nich bez zmiany kierunku linii patrzenia lub odrywania wzroku od drogi.

Intensywność projekcji jest automatycznie dopasowywana do otaczających warunków oświetlenia, z dodatkową opcją regulacji poziomu jasności w menu iDrive. Kierowca może również wybrać informację z systemów asystujących, którą chce otrzymywać na przedniej szybie oprócz prędkości jazdy i ostrzeżeń.

BMW X5 M jest wyposażone opcjonalnie w wyświetlacz Head-Up, charakterystyczny dla modeli M. Jeżeli kierowca zdecydował się na wybór tego systemu, może wykorzystać menu M Drive, aby ustawić rodzaj i zakres wyświetlanych danych. Naciskając przycisk M Drive, może on uruchomić prezentowanie danych w sposób charakterystyczny dla M. W tym przypadku wyświetlacz Head-up zwraca uwagę na różne ostrzegawcze pola obrotomierza i sygnalizuje optymalny moment zmiany przełożeń pomocą funkcji Shift Light (przełączanych diod). Dodatkowo wyświetlacz przekazuje kierowcy informację o przełączanych biegach oraz aktualnej prędkości jazdy.

Na wszelki wypadek: funkcja wzywania pomocy informująca o aktualnej lokalizacji pojazdu.
Elementem telematycznych usług BMW Assist jest funkcja rozszerzonego wzywania pomocy BMW ConnectedDrive zapewniająca, że nawet w przypadku kolizji służby ratunkowe otrzymają szczegółową informację o rodzaju kolizji i niebezpieczeństwie obrażeń odpowiednio wcześnie przed przybyciem na miejsce wypadku. To pozwala im na wczesne przygotowanie odpowiedniego, właściwego postępowania medycznego wobec rannych osób.

Informacje przekazywane są do BMW Call Center przez funkcję rozszerzonego wzywania pomocy automatycznie zgłaszającą położenie pojazdu, podając nie tylko dokładną lokalizację, ale również numer telefonu komórkowego, numer podwozia, rodzaj samochodu, jego kolor oraz dane zarejestrowane przez czujniki samochodu, wskazujące rodzaj i stopień kolizji. Podawane są również informacje o włączeniu systemów zabezpieczających oraz zajęciu i stanie pasów bezpieczeństwa przy przednich fotelach. System może nawet wykryć kolizję przedniej części, tylnej, bocznej i kolizję wielostronną, odróżniając jedną od drugiej. Oprócz automatycznego wysyłania wezwania pomocy, funkcja rozszerzonego wzywania pomocy umożliwia kierowcy lub pasażerowi ręczne uruchomienie wzywania ratunku, wysyłane prosto do BMW Call Center.
8. Wyposażenie i akcesoria: nowoczesna funkcjonalność w luksusowym wnętrzu.

· Kontroler iDrive z bezpośrednim wyborem i przyciskami preferowanych funkcji w wyposażeniu standardowym.

· Opcje klasy luksusowej: 4-strefowa automatyczna klimatyzacja, aktywne fotele, nawigacja na twardym dysku, funkcje rozrywki dla pasażerów na tylnych siedzeniach.

· Pakiet M Sport zapewniający jeszcze bardziej dynamiczne wrażenia z jazdy.

Przy pełnym zakresie standardowego wyposażenia, zawierającego między innymi regulację automatycznej klimatyzacji, system audio z odtwarzaczem CD i złączem AUX-In, kierownicę wielofunkcyjną, elektryczne podgrzewanie przednich foteli i regulację oparć, czujnik deszczu ze zintegrowaną automatyczną regulacją reflektorów i system regulacji iDrive, nowe BMW X5 zapewnia komfort jazdy i podróżowania na poziomie samochodów luksusowej klasy premium. Komfortowe wyposażenie również podkreśla wysoką jakość i ekskluzywny charakter tego samochodu typu Sports Activity Vehicle.

Ponadto wysokie położenie siedzeń w połączeniu z konsolą środkową, która jest pochylona w kierunku kierowcy, przyczyniają się do charakterystycznego doświadczenia jazdy i umożliwiają optymalny widok w każdych warunkach drogowych, tym samym wzmacniając wrażenie całkowitej kontroli nad pojazdem. Idealnie położone pod względem ergonomicznym elementy regulacyjne i przestronna przestrzeń bagażowa dodatkowo poprawiają najnowocześniejszą funkcjonalność BMW X5.

Ponadto BMW X5 M ma deskę rozdzielczą charakterystyczną dla pojazdów typu M, zestaw wskaźników, który zawiera różne ostrzegawcze pola obrotomierza, wskaźnik temperatury oleju, specyficzne wskaźniki funkcji pojazdu i białe oświetlenie wyświetlacza. BMW X5 M wyposażone jest również w standardowe fotele dla M oraz
kierownicę M, a także podpórki na kolana na konsoli środkowej, które dają kierowcy i pasażerowi na przednim siedzeniu dodatkową stabilność podczas niezwykle dynamicznej jeździe.

Intuicyjna obsługa za pomocą standardowej funkcji iDrive.

Nowe BMW X5 jest wyposażone standardowo w układ regulacji iDrive najnowszej generacji, którego 6,5-calowy monitor pokładowy (lub 8,8-calowy wyświetlacz, połączony z systemem nawigacji Professional) jest harmonijnie połączony z tablicą rozdzielczą i idealnie dopasowany lokalizacją do kierowcy. Komputer pokładowy oraz system audio, a także funkcje nawigacji i komunikacji można aktywować poprzez przechylanie, obracanie i naciskanie Kontrolera, umieszczonego centralnie na konsoli środkowej.

Przyciski wyboru bezpośredniego Kontrolera umożliwiają szybkie przemieszczanie się miedzy funkcjami CD, radia, telefonu i nawigacji. Paletę przycisków wyboru bezpośredniego uzupełniają trzy przyciski z poleceniami „MENU”, „BACK” [Cofnij] „OPTION” [Opcja]. Dodatkowo osiem przycisków funkcji „ulubionych” umieszczonych na konsoli środkowej, wykorzystywanych jest do zapisywania i wyboru stacji radiowych, numerów telefonów i miejsc docelowych systemu nawigacji lub innych opcji menu dostępnych dzięki iDrive.

System nawigacji Professional z pamięcią na twardym dysku i pełnoekranowym wyświetlaczem.
BMW iDrive oferuje wszelakie korzyści również wtedy, gdy samochód wyposażony jest w opcjonalny system nawigacji. W systemie nawigacji Professional, mapy o wysokiej rozdzielczości są połączone ze strzałkami prowadzącymi kierowcę do miejsca docelowego. Ponadto pełnoekranowa prezentacja map oferuje niezrównany, szczegółowy widok okolicy, po której drogach aktualnie porusza się kierowca. Zarówno mapy, jak i poszczególne symbole mogą być wyświetlane w grafice trójwymiarowej. System może wyświetlać również mapę ukształtowania terenu, pokazując różne poziomy wysokości. Szczegółowy widok otoczenia drogi jest wyświetlany w postaci wiernej grafiki fotograficznej z mapą widoku z przodu, ułatwiającą kierowcy wybór miejsca docelowego.

Alternatywą do widoku pełnoekranowego jest możliwość włączenia przez kierowcę pomocnego okna na monitorze pokładowym, które przedstawia dalsze obrazy/grafiki, informacje z komputera pokładowego lub dane dotyczące programów rozrywkowych. Specjalne funkcje mapy podające kluczowe warunki drogowe dają wyraźny pod względem wizualnym obraz najbardziej aktualnych zatorów na drodze i sprawozdań o korkach.

Oprócz pamięci na twardym dysku, zawierającej mapy cyfrowe i kolekcję indywidualnie dobranej muzyki, system nawigacji Professional obejmuje również różne opcje regulacji funkcji poprzez komendy głosowe i przy użyciu Kontrolera. Kierowca może wybrać jedną z dwóch form wprowadzania danych nawet podczas wykonywania specyficznych zadań i działań, wprowadzanie głosowe oraz Kontroler są aktywne w tym samym czasie, umożliwiając równoległe korzystanie z nich. Wprowadzanie głosowe umożliwia również bezpośredni dostęp do zapisanych plików muzycznych oraz głosowe wprowadzanie całych adresów.

Dodatkową, kolejną funkcją w ramach BMW ConnectedDrive jest BMW Routes. przed ruszeniem w drogę, kierowca lub pasażerowie mogą ułożyć ich indywidualną trasę za pomocą internetowego programu planowania tras, a następnie w dogodny sposób przesłać tę trasę bezpośrednio do samochodu przez BMW Online lub za pomocą pamięci przenośnej USB, wprowadzając ją bezpośrednio do systemu nawigacji, który następnie będzie prowadził kierowcę do miejsca docelowego wybraną drogą, podając dodatkowo informację o interesujących miejscach mieszczących się przy wybranej trasie.

Z myślą o luksusowym komforcie jazdy: 4-strefowa klimatyzacja automatyczna, aktywne fotele, aktywna wentylacja foteli.
Nowe BMW X5 wyposażone jest w osobny panel sterujący na konsoli środkowej, służący do włączania i regulacji automatycznej klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji. Podczas zakupu swojego BMW X5 kierowca może wybrać regulację klimatyzacji z funkcją 2-strefową i osobną regulację temperatury dla kierowcy i pasażera siedzącego obok niego, bądź też 4-strefową klimatyzację automatyczną z wentylatorem dla tylnych siedzeń, otworami wentylacyjnymi w słupkach B oraz osobną regulację dla tylnej części pojazdu.

Opcjonalnym wyposażeniem BMW X5 są aktywne fotele, które skutecznie pomagają kierowcy zrelaksować się podczas długiej podróży. Dzięki przemiennemu podnoszeniu i opuszczaniu płaszczyzny fotela pracują mięśnie miednicy i kręgosłup w części lędźwiowej, co zapobiega napięciom i zmęczeniu.

Dłuższe podróże stają się niezwykle przyjemnym doświadczeniem dzięki systemowi aktywnej wentylacji przednich foteli – kierowcy i pasażera siedzącego obok niego. Po

włączeniu tej funkcji, do siedzenia i oparcia dopływa chłodne powietrze, przechodzące przez drobną perforację w powierzchni fotela. Chłodne powietrze dostarczane jest z wnętrza samochodu, w związku z tym system działa zupełnie niezależnie od lokalnych warunków klimatycznych.

Standardowy system auto, dostępny dla BMW X5, zawiera odtwarzacz CD z dekoderem MP3, sześć głośników (12 głośników w BMW X5

M) oraz złącze AUX-In. Opcjonalne wyposażenie obejmuje CD i zmieniarkę DVD, funkcję TV dla analogowych i cyfrowych odbiorników telewizyjnych oraz system rozrywki dla tylnej części pojazdu ze składanym 8-calowym monitorem na konsoli środkowej i funkcją zdalnego sterowania. Jeżeli kierowca chce doznawać niezwykle dynamicznych wrażeń dźwiękowych, może wybrać system audio BMW Individual High End, który został dostosowany specjalnie do BMW X5. 16 nowoczesnych głośników z magnesami neodymowymi i bardzo sztywną membraną HEXACONE, cyfrowym wzmacniaczem 9-kanałowym o mocy maksymalnej 825 W i precyzyjnie działającymi zwrotnicami częstotliwości zapewnia niedoścignioną jakość dźwięku.

Panoramiczne okno dachowe, dające wymaganą ilość światła i powietrza.

Panoramiczne okno dachowe, dostępne w wyposażeniu opcjonalnym BMW X5, dostarcza wszystkim pasażerom niezwykłe uczucie wolności, a jego wielkość daje niespotykane wrażenie przestronności, odczuwane zarówno przez pasażerów przedniej, jak i tylnej części samochodu. Wewnętrzne, przesuwane okno dachowe, składające się z dwóch paneli szklanych i dwóch rozsuwanych podsufitek, ma niezwykle duży otwór. Obsługa szklanych części, podsufitek i wiatrochronu jest w pełni elektryczna i odbywa się za pomocą przełącznika umieszczonego na panelu sterowania lusterka wstecznego. Dopływ świeżego powietrza do kierowcy i pasażerów przedniego i tylnego rzędu siedzeń jest regulowany precyzyjnie zgodnie z potrzebą. Wiatrochron regulowany w zależności od prędkości jazdy, z dwoma poziomami regulacji, zapobiega możliwym hałasom podczas podroży przy mniejszej lub większej prędkości jazdy.

BMW X5 może być wyposażone opcjonalnie w funkcję automatycznego otwierania i zamykania tylnej klapy oraz automatyczne, miękkie zamykanie drzwi. Komfortowa opcja dostępu zapewnia otwieranie/zamykanie i uruchamianie samochodu bez korzystania z kluczyka. Wystarczy, gdy klucz będzie znajdował się w kieszeni kurtki lub aktówce kierowcy.

Charakterystyczne dla modelu, dostępne dla BMW X5 relingi dachowe występują w dwóch wersjach kolorystycznych: matowa czerń i satynowe aluminium. Hak holowniczy, dostępny dla nowego BMW X5, może być wyposażony – w połączeniu z pakietem M Sport – w zdejmowaną, elektrycznie obracaną głowicę kulową. Maksymalne obciążenie przyczepy podczepionej do nowego BMW X5 wynosi 3500 kg.

Elitarna indywidualność dzięki oryginalnym akcesoriom BMW.

Program oryginalnych akcesoriów BMW jest atrakcyjnym uzupełnieniem obszernego, standardowego i opcjonalnego wyposażenia, dostępnym już od samego początku. Wyjątkowy charakter nowego BMW X5 można podkreślić m.in. jeszcze wyraźniejszym, indywidualnym wyglądem. Każdy indywidualista ma do wyboru ekskluzywne 21-calowe obręcze kół wykonane z lekkich stopów metalowych, wyróżniającą się osłonę spodu oraz pakiet aerodynamiczny.

Oprócz podświetlanych listew progowych, wykonanych ze stali nierdzewnej, dostępny jest wybór różnorodnych rozwiązań przestrzeni transportowej i bagażowej, obejmujący precyzyjnie dopasowany dywanik do bagażnika, taśmy mocujące i składany schowek. Maksymalne obciążenie systemu wielofunkcyjnej konstrukcji bagażnika dachowego, stworzonego do nowego BMW X5, wynosi 100 kg. Konstrukcja ta może być wyposażona w szereg dodatkowych mocowań, pozwalających np. na przewożenie rowerów, desek surfingowych, nart, desek snowboardowych oraz bagażnika skrzyniowego.

Pakiet M Sport do nowego BMW X5.

Równocześnie z wprowadzeniem na rynek nowego BMW X5 udostępniono pakiet M Sport, przystosowany specjalnie do wymagań samochodu typu SAV. Ekskluzywne, doskonale dopasowane wyposażenie zewnętrzne i wewnętrzne oraz udoskonalone zawieszenie stanowią idealne, podstawowe warunki do jeszcze bardziej wzmocnionej, optymalnej, sportowej charakterystyki BMW X5, akcentując jego sylwetkę w bardzo autentyczny sposób. Większe wloty powietrza w przednim pasie nadają samochodowi niezwykle muskularny wygląd. Wyczynowe elementy tuningowe i sportowe zawieszenie podkreślają dynamiczny charakter auta, podobnie jak 19-calowe, sportowe obręcze kół z lekkich stopów metalowych w stylistyce V Spoke z przeznaczeniem do modeli M. Alternatywnie dostępne są opcjonalne 20-calowe obręcze kół ze stopów lekkich z przeznaczeniem do modeli M, w wersjach dwukolorowych oraz – na życzenie – polerowane na wysoki połysk. W obu przypadkach stosowane jest ogumienie mieszane, inne na tył i przód, dobrane specjalnie do BMW X5. Rury wydechowe sześciocylindrowych wariantów silników wykonano w stylistyce charakterystycznej dla silników V8.

Oprócz pakietu aerodynamicznego M i progów, linia zewnętrznych akcesoriów BMW Individual pozwala wyposażyć pojazd w listwy okalające okna w kolorze satynowego aluminium, a relingi dachowe z linii BMW Individual w odcieniu o wyjątkowym połysku nadają samochodowi wyjątkowy wygląd. A we wnętrzu sportowe fotele dla kierowcy i pasażera z przodu, pokryta skórą kierownica M, podnóżek M dla kierowcy, wewnętrzne listwy o wyglądzie precyzyjnie szczotkowanego aluminium i podsufitka w kolorze antracytowym zapewniają optymalne przeżycia z jazdy BMW X5.

9. BMW X5 jako pojazd pancerny i uprzywilejowany: przygotowane na każdą sytuację.

· Opcjonalne wyposażenie uwzględniane jest już podczas fazy rozwojowej samochodu.

· Większe kompetencje dzięki dziesiątkom lat doświadczenia.

· BMW X5 Security i BMW X5 Security Plus z wyjątkową, dopasowaną do klienta koncepcją ochrony, wprowadzoną już od samego początku.

Dzięki swoim pojazdom pancernym i uprzywilejowanym, bazującym na modelu BMW X5, niemiecki producent samochodów luksusowych udowadnia, że samochód, taki jak popularny Sports Activity Vehicle, charakteryzujący się fascynacją i radością z jazdy, może również sprostać złożonym i wymagającym potrzebom, wykraczającym poza codzienne sytuacje na drodze. Ta specjalna wersja BMW X5, cechująca się typową dla marki wszechstronnością, jakością i radością z jazdy, posiada wyposażenie alarmowe/pancerne, stworzone wyłącznie z myślą o takich specyficznych modelach pojazdów.

Wstępne rozwiązania specjalnego wyposażenia znajdującego się w samochodach uprzywilejowanych i pancernych, oferowanych przez BMW, uwzględniane są już podczas procesu rozwojowego produktu. W efekcie tego wszystkie aspekty aktywnego i pasywnego bezpieczeństwa są harmonijnie połączone w integralną całość. Ponadto BMW poddaje wszystkie specjalne pojazdy najsurowszym testom i badaniom, dalece wykraczającym poza wymagane standardy. Obejmują one testy zderzeniowe, testy dachowania, jak również badania w gorącym i zimnym klimacie, które zapewniają pełną funkcjonalność i gotowość pojazdów do użycia w ekstremalnych warunkach klimatycznych.

Pojazd uprzywilejowany BMW X5: w pełni zintegrowana technologia gwarantuje najwyższy poziom funkcjonalności i ochrony pasażerów.

Przed ponad 50 laty, przy współpracy z władzami międzynarodowymi, firma BMW skonstruowała najnowocześniejsze samochody uprzywilejowane, które – zmodyfikowane odpowiednio do lokalnych przepisów i wymogów – dają maksymalny stopień bezpieczeństwa, oszczędności i innowacji. Ostatnim produktem, będącym efektem tej współpracy, jest samochód uprzywilejowany bazujący na BMW X5 xDrive30d. Nowe BMW X5 jest najbardziej przestronne ze wszystkich samochodów uprzywilejowanych BMW. Zapewnia maksymalną ilość miejsca pasażerom i pokaźne miejsce bagażowe do przechowania dodatkowego sprzętu w przestrzeni bagażowej o pojemności 620 l. Napęd samochodu stanowi mocny, a jednocześnie wydajny, sześciocylindrowy, rzędowy silnik wysokoprężny. Inteligentny układ napędu na cztery koła BMW xDrive jest gwarancją wysokiego stopnia stabilności na drodze i optymalnej przyczepności w terenie.

System sygnałów świetlnych, obejmujący zamontowany na dachu diodowy system alarmowy, przednie, diodowe lampy błyskowe w kolorze niebieskim i białym, lustrzane boczne i tylne lampy błyskowe poniżej spojlera dachowego oraz czterokrotnie powiększone tylne lampy błyskowe zintegrowane z pokrywą bagażnika. Przednie lampy błyskowe mogą zostać zamontowane za grillem chłodnicy. Dostępne jest również urządzenie sygnału zatrzymania, zintegrowane z systemem alarmowym. W razie potrzeby można zamontować drugi akumulator, wyposażony w centralny system usuwania gazów, przekaźnik odcinający i dodatkową linię zasilania, montowaną w bagażniku i stanowiącą dodatkowe źródło zasilania. Ponadto samochód uprzywilejowany BMW X5 jest wyposażony w radiowy zestaw montażowy AEG TX9 oraz instalację dopływu tlenu.

Przy pomocy systemu BMW iDrive obsługa wszystkich podstawowych i specjalnych funkcji samochodu uprzywilejowanego BMW X5 jest bardzo prosta. Podczas obsługi funkcji kierowca może korzystać ze zintegrowanego ergonomicznie z konsolą środkową kontrolera iDrive, nie odwracając uwagi od tego, co dzieje się na drodze przed nim. Dodatkowe funkcje, takie jak dźwiękowe i optyczne sygnały alarmowe, system sygnalizacji, dodatkowe światła, system zewnętrznych głośników czy wyposażenie radiowe są w pełni zintegrowane z systemem iDrive poprzez początkowe menu kontekstowe. Doposażenie elementów sterujących nie jest zatem konieczne. Za pomocą BMW ConnectedDrive można pobierać adresy do systemu nawigacji z internetu i wykorzystywać je w razie potrzeby jako miejsca docelowe.

Komputer wewnętrzny w samochodzie daje nowe możliwości mobilnej komunikacji, posługującej się najnowocześniejszą formą przekazu i technologią interfejsu, która jest dużo lepsza od konwencjonalnej technologii radiowej. Usługi stworzone specjalnie do użytku policyjnego, takie jak pełne przekazywanie danych dotyczących poszukiwań, kontroli wyrywkowych lub weryfikacji własności pojazdu oraz synchronizacja informacji dotyczących pojazdów zagranicznych poprawiają komfort i bezpieczeństwo osób, zaangażowanych w egzekwowanie prawa.

Dzięki w pełni zintegrowanym technologiom zarządzania bezpieczeństwem aktywnym i pasywnym, ryzyko dla personelu znajdującego się wewnątrz BMW X5 jest zredukowane do minimum nawet w ekstremalnych sytuacjach. Wszystkie instalacje poddawane są testom zderzeniowym, a test dachowania jest przeprowadzany dla systemu alarmowego zamontowanego na dachu pojazdu. Technologie BMW EfficientDynamics oraz zoptymalizowane pod względem aerodynamicznym instalacje dachowe redukują zarówno zużycie paliwa, jak i poziom emisji spalin, co gwarantuje zrównoważone i odpowiedzialne korzystanie z zasobów. Funkcja BMW Conditioned Based Service BMW zmienia częstotliwość serwisowania w zależności od tego, jak pojazd jest używany. Dodatkowo oryginalny serwis BMW, oryginalne części zamienne BMW oraz długoterminowa gwarancja BMW na instalację alarmową minimalizuje koszt obsługi pojazdu uprzywilejowanego.

BMW X5 Security i BMW X5 Security Plus: ochrona przeciwko atakom przestępczym, dopasowana do danego klienta.
BMW ma ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie rozszerzonej ochrony samochodu i pasażerów, fundamentem której jest koncepcja bezpieczeństwa F.I.R.S.T. (Fully Integrated Road Safety Technology), dostępna dla wszystkich samochodów BMW. Bazując na niej, elementy wyposażenia ochronnego w samochodach pancernych BMW ułatwiają optymalizację poziomu bezpieczeństwa w zależności od indywidualnych potrzeb klientów.

Modele BMW X5 Security i BMW X5 Security Plus gwarantują również dopasowaną do potrzeb klienta ochronę przed napadami i / atakami przestępczymi połączonymi z typową dla marki dynamiką jazdy, znakomitym komfortem podróżowania oraz funkcjonalnością właściwą do codziennego użytku. W tym samym czasie oba samochody stały się liderami w swoich kategoriach bezpieczeństwa dzięki wyjątkowo skutecznym i zaawansowanym pod względem technologicznym elementami systemów ochrony. BMW X5 Security jest jedynym samochodem pancernym w klasie ochrony balistycznej VR4, oferujący ochronę wnętrza dla maksymalnie pięciu osób oraz ich bagażu. BMW X5 Security Plus ustanawia standardy w klasie ostrzału 6 (kwiecień 2006 r.), w której uwzględniana jest ochrona przeciwko atakom przy użyciu popularnej automatycznej broni ręcznej AK47. Samochody pancerne BMW X5 schodzą wraz z modelem seryjnym z taśmy produkcyjnej fabryki BMW w Spartanburgu w Południowej Karolinie/USA. Instalacja wyposażenia ochronnego odbywa się w fabryce Toluca (Meksyk), zgodnie z procesami BMW. W przeciwieństwie do późniejszej instalacji uzbrojenia, rozwiązanie takie eliminuje wszelkie luki zabezpieczeń w strukturze pojazdu. Kolejną zaletą koncepcji ochrony dopasowanej do klienta, wprowadzanej już od samego początku, zintegrowanie neutralnie wystylizowanego wyposażenia pancernego.

Perfekcyjnie skoordynowane wyposażenie zabezpieczające.

Koncepcja bezpieczeństwa wprowadzona w BMW X5 Security Plus koncentruje się głownie na uzbrojeniu kabiny pasażerskiej. Dzięki temu zapewniona jest doskonała ochrona, m.in. dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stalowych elementów montażowych i paneli. Nadwozie posiada uszczelnione złącza, dające ochronę newralgicznych miejsc – np. między drzwiami a ramą oraz między bocznymi panelami a słupkami – co zapobiega przenikaniu kul czy odłamków, a także szyby ochronne, zaprojektowane specjalnie zgodnie ze standardami wymienionej klasy ostrzału. Ponadto okna odporne są na ataki z użyciem pałek, łomów itp., posiadając powłokę z poliwęglanu, która chroni wnętrze przed rozbiciem szyb.

Wyposażenie zabezpieczające, zawarte w BMW X5 Security, obejmuje opancerzoną kabinę pasażerską i bagażnik oraz szyby pancerne.

Przestrzeń za tylnym rzędem siedzeń również posiada pełne zabezpieczenie, dzięki czemu przestrzeń bagażowa może być wykorzystywana jako bezpieczny sejf. Podzielona tylna klapa jest całkowicie pokryta stalą. Maksymalne dopuszczalne obciążenie wykracza poza poziom 500 kg. Pierwszorzędną ochronę zapewniają również zamontowane komponenty i panele, wykonane ze specjalnych wysokiej jakości kompozytów wzmocnionych włóknem. Zastosowano je do wzmocnienia bocznych ścian, dachu, przedniej przestrzeni na nogi oraz tyłu samochodu. Te zabezpieczenia uzupełnia zastosowanie stali kuloodpornej przy różnych częściach samochodu. Wszystkie szyby pancerne o grubości 22 mm również są odporne na ataki z użyciem pałek, łomów itp. BMW X5 Security posiada okna z powłoką z poliwęglanu, która chroni wnętrze przed rozbiciem szyb.

Oba modele – BMW X5 Security oraz BMW X5 Security Plus – są wyposażone w interkom oraz system alarmowy na wypadek ataku, co oznacza, że możliwa jest komunikacja z osobami spoza pojazdu bez konieczności otwierania drzwi czy okien. Za pomocą kamery cofania, która przekazuje obrazy na monitor pokładowy iDrive na tablicy rozdzielczej, kierowca może przykładowo oszacować odległość od przeszkody podczas cofania bez konieczności spoglądania w tył. Kamery wyposażone w funkcję Side View, zintegrowane z przednim zderzakiem, umożliwiają szczegółowy podgląd tego, co dzieje się z przodu samochodu. Widok z kamery ukazuje się na również monitorze pokładowym.

Niezwykłe osiągi silnika i ulepszone zawieszenie.

Oba samochody pancerne, bazujące na BMW X5, zasilane są przez ośmiocylindrowy silnik benzynowy, który współpracuje z inteligentnym systemem napędu na cztery koła BMW xDrive. Zawieszenie każdego samochodu doskonale jest dostosowane do tego, aby poradzić sobie z większą masą. Ten wynik osiągnięto m.in. dzięki zastosowaniu wzmocnionych komponentów zawieszenia, takich jak sprężyny i amortyzatory, oraz poprzez przystosowanie oprogramowania zarządzania zawieszeniem do specyficznych wymogów samochodu pancernego.

W celu jeszcze większego wzrostu niezależności w wymagających warunkach jazdy, standardowe wyposażenie BMW X5 Security i BMW X5 Security Plus zawiera również bardzo wydajny układ hamulcowy, zależny od prędkości aktywny układ kierowniczy oraz układ Adaptive Drive, obejmujący układ dynamicznej kontroli stabilności oraz zmienną regulację amortyzatorów. Ponadto opony posiadają funkcję jazdy awaryjnej, co oznacza, że umożliwiają kierowcy kontynuowanie jazdy przez 150 km z maks. prędkością 80 km/h – nawet w sytuacji całkowitej utraty ciśnienia w oponach, wynikającej np. z przebicia na skutek ostrzału lub przejechania przez ostry przedmiot.

BMW oferuje pełny serwis techniczny dla pojazdów pancernych na całym świecie. Ponadto nowe BMW X5 Security oraz nowe BMW X5 Security Plus zostały zaprojektowane w taki sposób, że mogą być serwisowane i naprawiane w zwykłych centrach serwisowych BMW. Kierowcy samochodów pancernych są przygotowywani do wykonywania swoich ambitnych zadań na szkoleniach przeprowadzanych przez BMW na całym świecie.
10. Produkcja: wydajność, zrównoważenie i zaangażowanie najwyższego poziomu wiedzy i umiejętności w produkcji modeli BMW X.

· Fabryka BMW w Spartanburgu produkuje BMW X5 na światowy rynek.

· Połączona produkcja BMW X6 i BMW ActiveHybrid X6.

· Wydajna i zrównoważona produkcja, zgodna z międzynarodowymi standardami jakości, właściwymi dla BMW Group.

Podobnie jak BMW X6, model BMW ActiveHybrid X6 oraz – in przyszły – nowy BMW X3, ostatni BMW X5 są produkowane w fabryce BMW w Spartanburgu z przeznaczeniem na cały rynek międzynarodowy. To zobowiązanie sprawiło, że zakład produkcyjny, działający w Karolinie Południowej, stanie USA, od 1994 r., znowu umocnił swoje znaczenie w globalnej sieci produkcyjnej BMW Group jako centrum kompetencji w zakresie modeli BMW X. Dzięki technologii wyznaczającej nowe kierunki rozwoju, fabryka może w elastyczny i wydajny sposób produkować kilka różnych serii modeli na jednej linii produkcyjnej zgodnie z wymaganiami klienta. Zakład gwarantuje precyzje i jakość, ponieważ działa w oparciu o najsurowsze, międzynarodowe standardy, właściwe dla BMW Group.

Historia sukcesu BMW X5 oraz fabryki BMW w Spartanburgu są ściśle ze sobą powiązane. Pierwsze BMW X5 zjechało z tutejszej linii produkcyjnej w 1999 roku, 500-tysięczny egzemplarz BMW X5 został dostarczony w czerwcu 2005 r. Ponadto ten bardzo popularny na całym świecie samochód typu SAV jest eksportowany do ponad 120 krajów.

Docelowa automatyzacja zwiększa wydajność i jakość.

Ponad 350 automatów zaangażowanych jest w konstruowanie nadwozia BMW X5. W szczególności proces spawania jest zautomatyzowany prawie w 100%. Technologia automatów gwarantuje wysoki stopień precyzji, w szczególności podczas obróbki bardzo mocnej stali, wykorzystywanej do większej części nadwozia. Ponadto optyczne systemy monitoringu kontrolują stosowanie kleju, wymaganego do zapewnienia maksymalnej stabilności. W celu zagwarantowania niezmiennie wysokiej jakości, dokładność wymiarów nadwozia jest nadzorowana przez lasery do pomiaru wewnętrznego i kamery pomiarowe.

Podczas zautomatyzowanego montowania silnika, przekładni i zawieszenia do nadwozia BMW X5, dziesięć systemów monitoringu optycznego bezpośrednio zintegrowanych z cyklem procesu zapewnia stałą kontrolę jakości. Montaż przedniej i tylnej szyby BMW X5 wykonywany jest przy dwóch stacjach roboczych automatów z zaangażowaniem bardzo dokładnego systemu pomiarowego sterowanego kamerą. Jedynie boczne szyby są na koniec montowane odręcznie. Efektem tych działań jest ponad 50%-owe obniżenie czasu danego procesu.

Produkcyjne stanowiska robocze są stale ulepszane pod kątem aspektów ergonomicznych. Rozległe środki pozwalające na obracanie każdego pojazdu w celu uzyskania najlepszej pozycji roboczej ułatwiają instalację różnych komponentów.

Zrównoważona produkcja: znacznie niższa emisja CO2.

Fabryka produkcyjna BMW jest również wzorcowym zakładem pod względem oszczędności zasobów. Model BMW X5 jest konstruowany w fabryce, która posiada certyfikat zgodny z normą zarządzania środowiskiem ISO 14001 i która uzyskuje ponad 60% energii w zrównoważony sposób z metanu, otrzymywanego w drodze biologicznej degradacji materiałów odpadowych z ich miejsca utylizacji, znajdującego się w odległości ok. 16 km od fabryki.

W 2009 roku rozszerzono jeszcze bardziej produkcję energii z metanu. Dwie nowe, bardzo wydajne gazowe turbogeneratory o mocy wyjściowej 11.000 kW pokrywają teraz prawie 30% dostaw energii elektrycznej do fabryki.

Zgodnie z kalkulacją dokonaną przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (American Environmental Protection Agency EPA), redukcja emisji CO2 uzyskana w wyniku zrównoważonej produkcji energii jest porównywalna z zasadzeniem ponad 9300 ha lasów – czyli jest to powierzchnia prawie trzydziestokrotnie większa niż powierzchnia nowojorskiego Central Parku. Dzięki tej ekologicznej inicjatywie fabryka BMW w Spartanburgu otrzymała już szereg krajowych i stanowych nagród, włącznie z nagrodą EPA „Green Power”.

Ciągły wzrost dzięki popularnemu modelowi samochodu.

Trwający sukces modelu BMW X przyczynił się również do stałego wzrostu w fabryce w Spartanburgu. Obecna inwestycja rozbudowy fabryki BMW w Spartanburgu to koszt 750 mln USD. Celem tej rozbudowy – już piątej od momentu rozpoczęcia produkcji – jest wzrost mocy produkcyjnej ze 160.000 do 200.000 egzemplarzy rocznie do roku 2012. Dzięki rozbudowie fabryka zwiększy swoją obecną wielkość wynoszącą 232.000 m2 do powierzchni całkowitej rzędu 370.000 m2. Do tej pory BMW Group zainwestowała równowartość ok. 3 mld euro w swój zakład w Południowej Karolinie.
11. Specyfikacja techniczna.

BMW X5 xDrive35i, BMW X5 xDrive50i.

	Moment obrotowy silnika [Nm] 
	BMW X5 xDrive50i 

	
	

	Nadwozie 
	

	Liczba drzwi/miejsc 
	5 / 5 (7) 1) 
	5 / 5 (7) 1) 

	Długość/szerokość/wysokość (bez ładunku) 
	mm 
	4857 / 1933 / 1776 2) 
	4857 / 1933 / 1776 2) 

	Rozstaw osi 
	mm 
	
	2933 
	2933 

	Rozstaw kół przednich/tylnych 
	mm 
	
	1644 / 1650 
	1640 / 1646 

	Średnica skrętu 
	m 
	
	12,8 
	12,8 

	Pojemność zbiornika paliwa 
	ok. w litrach 
	
	85 
	85 

	Układ chłodzenia z ogrzewaniem 
	l 
	
	10,9 
	17,2 

	Olej silnikowy3) 
	l 
	
	6,5 
	8,5 

	Masa własna wg normy DIN/UE 
	kg 
	
	2070 / 2145 
	2190 / 2265 

	Ładowność wg DIN 
	kg 
	
	680 (890) 1) 
	680 (835) 1) 

	Dop. masa całkowita 
	kg 
	
	2750 (2960) 1) 
	2870 (3025) 1) 

	Dop. obciążenie osi przód/tył 
	kg 
	
	1265 / 1550(1270 / 1755) 1) 
	1365 / 1570(1370 / 1740) 1) 

	Dop. masa przyczepy (12%) hamowanej/niehamowanej 
	kg 
	
	3500 / 750 
	3500 / 750 

	Dop. obciążenie dachu/haka 
	kg 
	
	100/140 
	100/140 

	Pojemność bagażnika 
	l 
	
	620-1750 
	620-1750 

	Opór powietrza 
	cd x A 
	
	0,33 x 2,87 
	0,35 x 2,87 

	
	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	
	

	Układ / liczba cylindrów/zaworów 
	
	R / 6 / 4 
	V / 8 / 4 

	Technologia silnika 
	BMW TwinPower Turbo, układ wtrysku bezpośredniego (High Precision Injection), w pełni adaptacyjna regulacja zaworów (VALVETRONIC) 
	BMW TwinPower Turbo, układ wtrysku bezpośredniego (High Precision Injection) 

	Pojemność 
	cm3 
	2979 
	4395 

	Skok/średnica 
	mm 
	89,6 / 84,0 
	88,3 / 89,0 

	Stopień sprężania 
	:1 
	10,2 
	10,0 

	Paliwo 
	
	co najmniej LO 91 
	co najmniej LO 91 

	Moc maks. 
	kW/KM 
	225 / 306 
	300 / 407 

	przy 
	obr/min 
	5800 
	5500-6400 

	Maks. moment obrotowy 
	Nm 
	400 
	600 

	przy 
	obr/min 
	1200-5000 
	1750-4500 

	
	
	
	

	Układ elektryczny 
	
	
	

	Akumulator/instalacja 
	Ah/– 
	90/bagażnik 
	90/bagażnik 

	Alternator 
	A/W 
	210 / 2940 
	210 / 2940 

	
	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo jazdy 
	
	

	Zawieszenie przednie 
	Dwuwahaczowa oś przednia z kolumnami amortyzującymi, małe, ujemne przesunięcie kierownicy, z kompensacją efektu "nurkowania" 

	Zawieszenie tylne 
	Zintegrowana, czterowahaczowa tylna oś, wielowymiarowe zawieszenie z kompensacją efektu nurkowania przy ruszaniu i hamowaniu 

	Hamulce z przodu 
	Jednotłokowe hamulce tarczowe z konstrukcją pływających zacisków 

	Średnica 
	mm 
	348 x 30 / wentylowane 
	385 x 36 / wentylowane 

	Hamulce z tyłu 
	
	Jednotłokowe hamulce tarczowe z konstrukcją pływających zacisków 
	

	Średnica 
	mm 
	320 x 20 / wentylowane 
	345 x 24 / wentylowane 

	Systemy stabilizacji jazdy 
	Wyposażenie standardowe: DSC z ABS i DTC (dynamiczna kontrola trakcji), CBC kontrola hamowania na zakrętach, DBC dynamiczna regulację hamulców, funkcja suszenia tarcz hamulcowych w wilgotnych warunkach, kompensacja efektu przegrzania się hamulców, asystent ruszania, DSC połączony z napędem na cztery koła xDrive, adaptacyjna kompensacja hamowania, HDC kontrola zjazdu po stoku, opcjonalnie: Adaptive Drive 

	Systemy bezpieczeństwa 
	Wyposażenie standardowe: Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera obok niego, boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, kurtyny chroniące głowę dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń, zagłówki aktywne przy przednich fotelach, trzypunktowe automatyczne pasy bezpieczeństwa przy wszystkich siedzeniach, napinacze pasów przy przednich siedzeniach, ograniczniki siły naciągu i blokady pasów, czujniki kolizji, czujniki dachowania, wskaźniki uszkodzenia opony 

	Układ kierowniczy 
	Zębatkowy układ kierowniczy ze wspomaganiem i funkcją Servotronic, opcjonalnie: aktywny układ kierowniczy 

	Przełożenie układu kierowniczego 
	:1 
	19,5 
	19,5 

	Opony przód/tył 
	255/55 R18 109 V XLRSC 
	255/50 R19 107W XL RSC 

	Obręcze kół przód/tył 
	8,5J x 18 LM 
	9J x 19 LM 


	BMW X5 xDrive35i 
	BMW X5 xDrive50i 

	
	

	BMW ConnectedDrive 
	

	Komfort 
	Wyposażenie dodatkowe: Elementy układu BMW Assist, zawierające m.in. serwis informacyjny, funkcje zdalne, informacje o ruchu drogowym+, BMW TeleServices, integracja z urządzeniami mobilnymi 

	Informacja i rozrywka 
	Wyposażenie dodatkowe: Dostęp do internetu, funkcja BMW Online, zwierająca m.in. informacje parkingowe, informacje dotyczące danego kraju, wyszukiwanie branżowe w wyszukiwarce Google, wyszukiwanie wiadomości, informacji pogodowych, rzeczywistego czasu, funkcje biurowe, BMW Routes i aktualizacja online plików muzycznych 

	Bezpieczeństwo 
	Wyposażenie dodatkowe: Adaptacyjne reflektory ze światłami zakrętowymi, asystent świateł mijania, czujniki parkowania, funkcja Side View, kamera cofania z górnym widokiem, wyświetlacz Head-Up, tempomat z funkcją Stop & Go, ostrzeżenie przed zjechaniem z pasa ruchu, funkcja Speed Limit Info, automatyczna/zaawansowana funkcja wzywania pomocy.

	
	

	Przekładnia 
	

	Typ 
	8-biegowa automatyczna skrzynia z funkcją Steptronic 

	Przełożenie biegu 
	I 
	:1 
	4,714 
	4,714 

	
	II 
	:1 
	3,143 
	3,143 

	
	III 
	:1 
	2,105 
	2,105 

	
	IV 
	:1 
	1,667 
	1,667 

	
	V 
	:1 
	1,285 
	1,285 

	
	VI 
	:1 
	1,000 
	1,000 

	
	VII 
	:1 
	0,839 
	0,839 

	
	VIII 
	:1 
	0,667 
	0,667 

	
	R 
	:1 
	3,295 
	3,317 

	Przekładnia główna 
	
	:1 
	3,154 
	3,154 

	
	
	
	
	

	Osiągi 
	
	
	
	

	Stosunek mocy do masy 
	kg/kW 
	9,2 
	7,3 

	Pojemnościowy wskaźnik mocy 
	kW/l 
	75,5 
	68,3 

	Przyspieszenie 
	0–100 km/h 
	s 
	6,8 
	5,5 

	0–1000 m 
	s 
	27,0 
	24,8 

	na 4./5. biegu 80 – 120 km/h 
	s 
	-
	-

	Prędkość maksymalna 
	km/h 
	235 
	240 (250) 4) 

	
	
	
	

	Charakterystyka terenowa 
	
	
	

	Kąt zwisu z przodu/z tyłu 
	° 
	25,5/22,7 
	25,5/22,7 

	Kąt rampowy 
	° 
	19,8 
	19,8 

	Prześwit pod pojazdem 
	mm 
	222 
	222 

	Głębokość brodzenia (przy 7 km/h) 
	mm 
	500 
	500 

	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics 
	
	
	

	Funkcje BMW EfficientDynamics w standardzie 
	Odzysk energii hamowania, komponenty pomocnicze, uruchamiane w zależności od potrzeb, pompa olejowa sterowana mikroprocesorem (BMW X5 xDrive35i), inteligentna, lekka konstrukcja, kontrola otworów wentylacyjnych (BMW X5 xDrive35i), odłączany kompresor klimatyzacji oraz rozdzielcza skrzynia biegów zoptymalizowaną pod kątem wydajności, opony ze zmniejszonym tarciem tocznym 

	
	

	Zużycie paliwa w cyklu pomiarowym UE 
	

	cykl miejski 
	l/100 
	13,2 
	17,5 

	cykl pozamiejski 
	
	l/100 
	8,3 
	9,6 

	cykl mieszany 
	
	l/100 
	10,1 
	12,5 

	CO2 
	
	g/km 
	236 
	292 

	Klasa emisji spalin 
	
	
	Euro 5 
	Euro 5 

	
	
	
	
	

	Klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego 
	
	
	
	

	KH / VK / TK 
	23 / 26 / 30 
	23 / 29 / 30 


Dane techniczne obowiązują na rynkach ACEA / dane wymagane przy rejestracji częściowo tylko w Niemczech (masy, prędkość maksymalna)

1) Z opcjonalnym trzecim rzędem siedzeń

2) Wysokość bez anteny na dachu: 1739 mm

3) Ilość nalewanego oleju

4) Z opcjonalnym tuningiem zwiększającym prędkość (specyfika rynkowa)
BMW X5 xDrive30d, BMW X5 xDrive40d.

	BMW X5 xDrive30d 
	BMW X5 xDrive40d 

	
	

	Nadwozie 
	

	Liczba drzwi/miejsc 
	5 / 5 (7) 1) 
	5 / 5 (7) 1) 

	Długość/szerokość/wysokość (bez ładunku) 
	mm 
	4857 / 1933 / 1776 2) 
	4857 / 1933 / 1776 2) 

	Rozstaw osi 
	mm 
	
	2933 
	2933 

	Rozstaw kół przednich/tylnych 
	mm 
	
	1644 / 1650 
	1644 / 1650 

	Średnica skrętu 
	m 
	
	12,8 
	12,8 

	Pojemność zbiornika paliwa 
	ok. w litrach 
	
	85 
	85 

	Układ chłodzenia z ogrzewaniem 
	l 
	
	10,4 
	10,4 

	Olej silnikowy3) 
	l 
	
	7,5 
	7,5 

	Masa własna wg normy DIN/UE 
	kg 
	
	2075 / 2150 
	2110 / 2185 

	Ładowność wg DIN 
	kg 
	
	680 (890) 1) 
	680 (890) 1) 

	Dop. masa całkowita 
	kg 
	
	2755 (2965) 1) 
	2790 (3000) 1) 

	Dop. obciążenie osi przód/tył 
	kg 
	
	1275 / 1545(1280 / 1745) 1) 
	1300 / 1555(1305 / 1755) 1) 

	Maks. dopuszczalne obciążenie przyczepy (12%) 
	kg 
	
	3500 / 750 
	3500 / 750 

	z hamulcami/bez hamulców 
	
	
	
	

	Dop. obciążenie dachu/haka 
	kg 
	
	100/140 
	100/140 

	Pojemność bagażnika 
	l 
	
	620-1750 
	620-1750 

	Opór powietrza 
	cd x A 
	
	0,34 x 2,87 
	0,34 x 2,87 

	
	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	
	

	Układ / liczba cylindrów/zaworów 
	
	R / 6 / 4 
	R / 6 / 4 

	Technologia silnika 
	
	Turbodoładowanie ze zmienną geometrią kanałów wlotowych, układ wtrysku bezpośredniego Common Rail z piezowtryskiwaczami (maks. ciśnienie wtrysku: 1800 bar) 
	BMW TwinPower Turbo (Variable Twin Turbo), układ wtrysku bezpośredniego Common Rail z piezowtryskiwaczami (maks. ciśnienie wtrysku: 2000 bar) 

	Pojemność 
	cm3 
	
	2993 
	2993 

	Skok/średnica 
	mm 
	
	90,0 / 84,0 
	90,0 / 84,0 

	Stopień sprężania 
	:1 
	
	16,5 
	16,5 

	Paliwo 
	
	
	Olej napędowy 
	Olej napędowy 

	Moc maks. 
	kW/KM 
	
	180 / 245 
	225 / 306 

	przy 
	obr/min 
	
	4000 
	4400 

	Maks. moment obrotowy 
	Nm 
	
	540 
	600 

	przy 
	obr/min 
	
	1750-3000 
	1500-2500 

	
	
	
	
	

	Układ elektryczny 
	
	
	
	

	Akumulator/instalacja 
	Ah/– 
	90/bagażnik 
	90/bagażnik 

	Alternator 
	A/W 
	170 / 2380 
	170 / 2380 

	
	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo jazdy 
	
	

	Zawieszenie przednie 
	Dwuwahaczowa oś przednia z kolumnami amortyzującymi, małe, ujemne przesunięcie kierownicy, z kompensacją efektu "nurkowania" 

	Zawieszenie tylne 
	
	Zintegrowana, czterowahaczowa tylna oś, wielowymiarowe zawieszenie z kompensacją efektu nurkowania przy ruszaniu i hamowaniu 

	Hamulce z przodu 
	
	Jednotłokowe hamulce tarczowe z konstrukcją pływających zacisków 

	Średnica 
	mm 
	332 x 30 / wentylowane 
	348 x 30 / wentylowane 

	Hamulce z tyłu 
	
	Jednotłokowe hamulce tarczowe z konstrukcją pływających zacisków 
	

	Średnica 
	mm 
	320 x 20 / wentylowane 
	320 x 20 / wentylowane 

	Systemy stabilizacji jazdy 
	Wyposażenie standardowe: DSC z ABS i DTC (dynamiczna kontrola trakcji), CBC kontrola hamowania na zakrętach, DBC dynamiczna regulacja hamulców, funkcja suszenia tarcz hamulcowych w wilgotnych warunkach, kompensacja efektu przegrzania się hamulców, asystent ruszania; DSC połączony z napędem na cztery koła xDrive, adaptacyjna kompensacja hamowania, HDC kontrola zjazdu po stoku, opcjonalnie: Adaptive Drive 

	Systemy bezpieczeństwa 
	Wyposażenie standardowe: Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera obok niego, boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, kurtyny chroniące głowę dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń, zagłówki aktywne przy przednich fotelach, trzypunktowe automatyczne pasy bezpieczeństwa przy wszystkich siedzeniach, napinacze pasów przy przednich siedzeniach, ograniczniki siły naciągu i blokady pasów, czujniki kolizji, czujniki dachowania, wskaźniki uszkodzenia opony 

	Układ kierowniczy 
	Zębatkowy układ kierowniczy ze wspomaganiem i funkcją Servotronic, opcjonalnie: aktywny układ kierowniczy 

	Przełożenie układu kierowniczego 
	:1 
	19,5 
	19,5 

	Opony przód/tył 
	255/55 R18 109 H XL RSC 
	255/55 R18 109 V XL RSC 

	Obręcze kół przód/tył 
	8,5J x 18 LM 
	8,5J x 18 LM 


	BMW X5 xDrive30d 
	BMW X5 xDrive40d 

	
	

	BMW ConnectedDrive 
	

	Komfort 
	Wyposażenie dodatkowe: Elementy układu BMW Assist, zawierające m.in. serwis informacyjny, funkcje zdalne, informacje o ruchu drogowym+, BMW TeleServices, integracja z urządzeniami mobilnymi 

	Informacja i rozrywka 
	Wyposażenie dodatkowe: Dostęp do internetu, funkcja BMW Online, zwierająca m.in. informacje parkingowe, informacje dotyczące danego kraju, wyszukiwanie branżowe w wyszukiwarce Google, wyszukiwanie wiadomości, informacji pogodowych, rzeczywistego czasu, funkcje biurowe, BMW Routes i aktualizacja online plików muzycznych 

	Bezpieczeństwo 
	Wyposażenie dodatkowe: Adaptacyjne reflektory ze światłami zakrętowymi, asystent świateł mijania, czujniki parkowania, funkcja Side View, kamera cofania z górnym widokiem, wyświetlacz Head-Up, tempomat z funkcją Stop & Go, ostrzeżenie przed zjechaniem z pasa ruchu, funkcja Speed Limit Info, automatyczna/zaawansowana funkcja wzywania pomocy 

	
	

	Przekładnia 
	

	Typ 
	8-biegowa automatyczna skrzynia z funkcją Steptronic 

	Przełożenie biegu 
	I 
	:1 
	4,714 
	4,714 

	
	II 
	:1 
	3,143 
	3,143 

	
	III 
	:1 
	2,105 
	2,105 

	
	IV 
	:1 
	1,667 
	1,667 

	
	V 
	:1 
	1,285 
	1,285 

	
	VI 
	:1 
	1,000 
	1,000 

	
	VII 
	:1 
	0,839 
	0,839 

	
	VIII 
	:1 
	0,667 
	0,667 

	
	R 
	:1 
	3,317 
	3,317 

	Przekładnia główna 
	
	:1 
	3,154 
	3,154 

	
	
	
	
	

	Osiągi 
	
	
	
	

	Stosunek mocy do masy 
	kg/kW 
	11,5 
	9,4 

	Pojemnościowy wskaźnik mocy 
	kW/l 
	60,1 
	75,2 

	Przyspieszenie 
	0–100 km/h 
	s 
	7,6 
	6,6 

	
	0–1000 m 
	s 
	28,5 
	27,0 

	na 4./5. biegu 
	80-120 km/h 
	s 
	-
	-

	Prędkość maksymalna 
	
	km/h 
	210 (222) 4) 
	236 

	
	
	
	

	Charakterystyka terenowa 
	
	
	

	Kąt zwisu z przodu/z tyłu 
	° 
	25,5/22,7 
	25,5/22,7 

	Kąt rampowy 
	° 
	19,8 
	19,8 

	Prześwit pod pojazdem 
	mm 
	222 
	222 

	Głębokość brodzenia (przy 7 km/h) 
	mm 
	500 
	500 

	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics 
	
	
	

	Funkcje BMW EfficientDynamics w standardzie 
	Odzysk energii hamowania, komponenty pomocnicze, uruchamiane w zależności od potrzeb, pompa olejowa sterowana mikroprocesorem (BMW X5 xDrive35i), inteligentna, lekka konstrukcja, kontrola otworów wentylacyjnych (BMW X5 xDrive35i), odłączany kompresor klimatyzacji

	
	

	Zużycie paliwa w cyklu pomiarowym UE 
	

	cykl miejski 
	l/100 
	8,7 
	8,8 

	cykl pozamiejski 
	
	l/100 
	6,7 
	6,8 

	cykl mieszany 
	
	l/100 
	7,4 
	7,5 

	CO2 
	
	g/km 
	195 
	198 

	Klasa emisji spalin 
	
	
	Euro 5 
	Euro 5 

	
	
	
	
	

	Klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego 
	
	
	
	

	KH / VK / TK 
	24 / 29 / 30 
	24 / 29 / 30 


Dane techniczne obowiązują na rynkach ACEA / dane wymagane przy rejestracji częściowo tylko w Niemczech (masy, prędkość maksymalna)

1) Z opcjonalnym trzecim rzędem siedzeń

2) Wysokość bez anteny na dachu: 1739 mm

3) Ilość nalewanego oleju

4) Z opcjonalnym tuningiem zwiększającym prędkość (specyfika rynkowa)

BMW X5 M.

	BMW X5 M 

	

	Nadwozie 

	Liczba drzwi/siedzeń 
	5 / 5 

	Długość/szerokość/wysokość (bez ładunku) 
	mm 
	4851 / 1994 / 17641 

	Rozstaw osi 
	mm 
	
	2933 

	Rozstaw kół z przodu/z tyłu 
	mm 
	
	1660 / 1672 

	Promień skrętu 
	m 
	
	12,8 

	Pojemność zbiornika paliwa 
	ok. w litrach 
	
	85 

	Układ chłodzenia z ogrzewaniem 
	l 
	
	17,0 

	Olej silnikowy3) 
	l 
	
	8,5 

	Masa własna wg normy DIN/UE 
	kg 
	
	2305 / 2380 

	Ładowność wg DIN 
	kg 
	
	600 

	Dop. masa całkowita 
	kg 
	
	2905 

	Dop. obciążenie osi przód/tył 
	kg 
	
	1400 / 1560 

	Dop. masa przyczepy (12%) hamowanej/niehamowanej 
	kg 
	
	3000 / 750 

	Dop. obciążenie dachu/haka 
	kg 
	
	100/120 

	Pojemność bagażnika 
	l 
	
	620 – 1750 

	Opór powietrza 
	cd x A 
	
	0,38 x 2,90 

	
	
	
	

	Silnik 
	
	
	

	Układ / liczba cylindrów/zaworów 
	
	V90/ 8 / 4 

	Technologia silnika 
	M TwinPower Turbo z technologią CCM (rozbudowanym kolektorem wydechowym) oraz technologią Twin Scroll Twin Turbo, układ bezpośredniego wtrysku benzyny (High Precision Injection), układ Double Vanos 

	Pojemność 
	cm3 
	4395 

	Skok/średnica 
	mm 
	88,3 / 89,0 

	Stopień sprężania 
	:1 
	9,3 

	Paliwo
	
	co najmniej LO 95 

	Moc maks. 
	kW/KM 
	408 / 555 

	przy 
	obr/min 
	6000 

	Maks. moment obrotowy 
	Nm 
	680 

	przy 
	obr/min 
	1500 – 5650 

	
	
	

	Układ elektryczny 
	
	

	Akumulator/instalacja 
	Ah/– 
	90/bagażnik 

	Alternator 
	A/W 
	210 / 2940 

	
	
	

	Dynamika i bezpieczeństwo jazdy 
	

	Zawieszenie przednie 
	Dwuwahaczowa oś przednia z kolumnami amortyzującymi z charakterystyczną dla M elastokinematyką, małe, ujemny kąt skręcania kierownicy, z kompensacją efektu "nurkowania" 

	Zawieszenie tylne 
	Zintegrowana, czterowahaczowa tylna oś z charakterystyczną dla M elastokinematyką, wielowymiarowe zawieszenie z kompensacją efektu nurkowania przy ruszaniu i hamowaniu, automatyczna, pneumatyczna regulacja poziomu zawieszenia 

	Hamulce z przodu 
	Czterotłokowe hamulce tarczowe z konstrukcją nieruchomych zacisków 

	Średnica 
	mm 
	395 x 36 / wentylowane 

	Hamulce z tyłu 
	Jednotłokowe hamulce tarczowe z konstrukcją pływających zacisków 

	Średnica 
	mm 
	385 x 24 / wentylowane 

	Systemy stabilizacji jazdy 
	wyposażenie standardowe: DSC z ABS i M Dynamic Mode, CBC kontrola hamowania na zakrętach, DBC dynamiczna regulacja hamulców, ADB-X automatyczna blokada mechanizmu różnicowego, funkcja suszenia tarcz hamulcowych w wilgotnych warunkach, kompensacja efektu przegrzania się hamulców, asystent ruszania; DSC połączony z napędem na cztery koła xDrive, układ Dynamic Performance Control, HDC kontrola zjazdu po stoku, Adaptive Drive 

	Systemy bezpieczeństwa 
	wyposażenie standardowe: Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera obok niego, boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu, kurtyny chroniące głowę dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń, zagłówki aktywne przy przednich fotelach, trzypunktowe automatyczne pasy bezpieczeństwa przy wszystkich siedzeniach, napinacze pasów przy przednich siedzeniach, ograniczniki siły naciągu i blokady pasów, czujniki kolizji, czujniki dachowania, wskaźniki uszkodzenia opony 

	Układ kierowniczy 
	Zębatkowy układ kierowniczy ze wspomaganiem i charakterystyczną dla M funkcją Servotronic 

	Przełożenie układu kierowniczego 
	:1 
	19,5 

	Opony przód/tył 
	275/40 R20 106Y XL RSC /315/35 R20 110Y XL RSC 

	Obręcze kół przód/tył 
	10J x 20 LM / 11J x 20 LM 


	BMW X5 M 

	

	BMW ConnectedDrive 

	Komfort 
	Wyposażenie dodatkowe: Elementy układu BMW Assist, zawierające m.in. serwis informacyjny, funkcje zdalne, informacje o ruchu drogowym+, BMW TeleServices, integracja z urządzeniami mobilnymi 

	Informacja i rozrywka 
	Wyposażenie dodatkowe: Dostęp do internetu, funkcja BMW Online, zwierająca m.in. informacje parkingowe, informacje dotyczące danego kraju, wyszukiwanie branżowe w wyszukiwarce Google, wyszukiwanie wiadomości, informacji pogodowych, rzeczywistego czasu, funkcje biurowe, BMW Routes i aktualizacja online plików muzycznych 

	Bezpieczeństwo 
	Wyposażenie standardowe: Adaptacyjne reflektory ze światłami zakrętowymi, czujniki parkowania, wyświetlacz Head-Up, tempomat z funkcją hamowania, opcjonalnie: kamera cofania z górnym widokiem, funkcja Side View, asystent świateł mijania, funkcja Speed Limit Info, automatyczna/zaawansowana funkcja wzywania pomocy 

	
	

	Przekładnia 
	

	Typ 
	Sześciobiegowa automatyczna przekładnia M Sport z funkcją Steptronic, z elektronicznym systemem zmiany biegów i przełączającymi łopatkami przy kierownicy 

	Przełożenie biegu 
	I 
	:1 
	4,171 

	
	II 
	:1 
	2,340 

	
	III 
	:1 
	1,521 

	
	IV 
	:1 
	1,143 

	
	V 
	:1 
	0,867 

	
	VI 
	:1 
	0,691 

	
	R 
	:1 
	3,403 

	Przekładnia główna 
	
	:1 
	3,909 

	
	
	
	

	Osiągi 
	
	
	

	Stosunek mocy do masy 
	kg/kW 
	5,6 

	Pojemnościowy wskaźnik mocy 
	kW/l 
	92,8 

	Przyspieszenie 
	0–100 km/h 
	s 
	4,7 

	
	0-200 km/h 
	s 
	16,9 

	
	0–1000 m 
	s 
	23,5 

	na 4./5. biegu 
	80-120 km/h 
	s 
	4,3 / 5,1 

	Prędkość maksymalna 
	
	km/h 
	250 (275)3) 

	
	
	

	Charakterystyka terenowa 
	
	

	Kąt zwisu z przodu/z tyłu 
	° 
	22 / 21,5 

	Kąt rampowy 
	° 
	18,6 

	Prześwit pod pojazdem 
	mm 
	207 

	
	
	

	BMW EfficientDynamics 
	
	

	Funkcje BMW EfficientDynamics w standardzie 
	Odzysk energii hamowania, komponenty pomocnicze, uruchamiane w zależności od potrzeb, inteligentna, lekka konstrukcja, odłączany kompresor klimatyzacji, układ dynamicznej kontroli stabilności z kontrolą przepływu odpowiednio do zapotrzebowania 

	
	

	Zużycie paliwa w cyklu pomiarowym UE 
	

	cykl miejski 
	l/100 km 
	19,3 

	cykl pozamiejski 
	
	l/100 km 
	10,8 

	cykl mieszany 
	
	l/100 km 
	13,9 

	CO2 
	
	g/km 
	325 

	Klasa emisji spalin 
	
	Euro 5 

	
	
	

	Klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego 
	
	24 / 32 / 31 

	KH / VK / TK 
	


Dane techniczne obowiązują na rynkach ACEA / dane wymagane przy rejestracji częściowo tylko w Niemczech (masy, prędkość maksymalna)

1) Wysokość bez anteny na dachu: 1 726 mm

2) Ilość nalewanego oleju

3) W połączeniu z opcjonalnym pakietem M Driver

12. Wykresy mocy i momentu obrotowego.

BMW X5 xDrive50i

[image: image1.emf]
300 kW przy 5500-6400 obr/min

600 Nm przy 1750-4500 obr/min

Moment obrotowy [Nm]
Moc [kW]
Prędkość [obr/min]
BMW X5 xDrive35i

[image: image2.emf]
225 kW przy 5800 obr/min

400 Nm przy 1200-5000 obr/min

Moment obrotowy [Nm]
Moc [kW]
Prędkość [obr/min]

BMW X5 xDrive40d
[image: image3.emf]
225 kW przy 4400 obr/min

600 Nm przy 1500-2500 obr/min

Moment obrotowy [Nm]
Moc [kW]

Prędkość [obr/min]

BMW X5 xDrive30d

[image: image4.emf]
180 kW przy 4000 obr/min

540 Nm przy 1750-3000 obr/min

Moment obrotowy [Nm]
Moc [kW]
Prędkość [obr/min]

BMW X5 M

[image: image5.emf]
408 kW przy 6000 obr/min
680 Nm przy 1500-5650 obr/min
Moment obrotowy [Nm]
Moc [kW]
Prędkość [obr/min]
13. Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne.
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