De nieuwe BMW X3

In een notendop

- Nieuwe editie van de SAV (Sports Activity Vehicle), de bestseller uit de topklasse met een aangepast uiterlijk dat de toename in snelheid en dynamisme weerspiegelt die veroorzaakt werd door de nieuwe aandrijfgroepen, die niet alleen beter presteren, maar ook doeltreffender zijn; 

- Nieuwe lichtblokken voor- en achteraan, en nieuwe, brede bumpers, voor een groot deel in koetswerkkleur om de opvallende en dynamische persoonlijkheid en het karakter van dit topmodel te benadrukken;

- Kwaliteit van het interieur van de bovenste plank;

- Talrijke aanpassingen aan het instrumentenbord, het stuur, de middenconsole, de zetels, de deurbekleding, de opbergvakken en de dakbekleding;

- Uitgebreide keuze in kleuren, zetelbekleding en decoratie-elementen voor een veelvoud aan mogelijkheden voor een persoonlijke toets.

Bijzondere highlights: intelligente permanente BMW xDrive vierwielaandrijving en proactieve verdeling van het koppel tussen de voor- en de achteras volgens een verhouding van 40:60 in normale omstandigheden, een verhouding die kan variëren tussen 50:50 en 0:100 in functie van de beste stabiliteit, de grootste dynamiek en de meest optimale motriciteit. In bepaalde extreme gevallen is het zelfs mogelijk dat 100% van het motorkoppel gedurende een korte periode naar de vooras gestuurd wordt. Het xDrive systeem is voorzien van een transversale blokkeringsfunctie, gerealiseerd door het selectief afremmen van het slippende wiel.

Nieuwe topmotoren: zescilinder dieselmotor in lijn (3,0 liter, 210 kW/286 pk) met Variable Twin Turbo technologie, motorcarter volledig in aluminium, common rail injectie en piëzo-elektrische injectoren, partikelfilter en oxidatiekatalysator. Dieselmotor met geoptimaliseerd gewicht, zes cilinders in lijn (3,0 liter, 160 kW/218 pk), met VTG turbocompressor, motorcarter volledig in aluminium, common rail injectie en piëzo-elektrische injectoren, partikelfilter en oxidatiekatalysator. Nieuwe generatie zescilinder benzinemotoren in lijn (3,0 liter en 2,5 liter, 200 kW/272 pk en 160 kW/218 pk) met motorcarter in een mix van magnesium en aluminium, VALVETRONIC, Bi-VANOS en geregelde koelvloeistofpomp.

Varianten:

BMW X3 3.0sd:
6 cilinders, cilinderinhoud: 2.993 cc,


vermogen: 210 kW/286 pk, maximumkoppel: 580 Nm,


acceleratie (0–100 km/u): 6,6 seconden,


topsnelheid: 240 km/u,


gemiddeld verbruik volgens EU: 8,7 l/100 km.

BMW X3 3.0d:
6 cilinders, cilinderinhoud: 2.993 cc, 

 
vermogen: 160 kW/218 pk, maximumkoppel: 500 Nm, 

 
acceleratie (0–100 km/u): 7,4 seconden,

 
topsnelheid: 220 km/u, 

 
gemiddeld verbruik volgens EU: 7,9 l/100 km.

BMW X3 2.0d:
4 cilinders, cilinderinhoud: 1.995 cc, 

 
vermogen: 110 kW/150 pk, maximumkoppel: 330 Nm,

 
acceleratie (0–100 km/u): 10,2 seconden,

 
topsnelheid: 198 km/u, 

 
gemiddeld verbruik volgens EU: 7,2 l/100 km. 

BMW X3 3.0si:
6 cilinders, cilinderinhoud: 2.996 cc, 

 
vermogen: 200 kW/272 pk, maximumkoppel: 315 Nm,

 
acceleratie (0–100 km/u): 7,2 seconden,

 
topsnelheid: 232 km/u, 

 
gemiddeld verbruik volgens EU: 10,1 l/100 km.

BMW X3 2.5si:
6 cilinders, cilinderinhoud: 2.497 cc, 

 
vermogen: 160 kW/218 ch, maximumkoppel: 250 Nm,

 
acceleratie (0–100 km/u): 8,5 seconden,

 
topsnelheid: 220 km/u, 

 
gemiddeld verbruik volgens EU: 9,9 l/100 km.

BMW X3 2.0i:
4 cilinders, cilinderinhoud: 1995 cc, 

 
vermogen: 110 kW/150 pk, maximumkoppel: 200 Nm,

 
acceleratie (0–100 km/u): 11,5 seconden,

 
topsnelheid: 198 km/u, 


gemiddeld verbruik volgens EU: 9,3 l/100 km.

Nieuwe automatische zesversnellingsbak met zes verhoudingen die uiterst dynamisch verdeeld zijn en een aanzienlijk verbeterd efficiëntieniveau hebben; dynamische DSC stabiliteitscontrole met extra functies die voortaan ABS, ASC, DBC, CBC, DTC, pre-remfunctie, fading compensatiefunctie, droogremfunctie, motriciteitscontrole bij afdalingen (HDC) en stabiliteitscontrole van een aanhangwagen integreren.

Nieuwe parallel verbinding van de intelligente permanente BMW xDrive vierwielaandrijving met het DSC en het motormanagementsysteem door het geïntegreerde beheersysteem van het onderstel (ICM), de bi-xenon lichten met adaptieve richtingsverlichting en (optionele) lichten met richtingsverandering; 17-duims lichtmetalen velgen, standaard 18-duims op de X3 3.0sd (18- en 19-duims in optie).


Verse krachten voor een elitaire klimmer:

de nieuwe BMW X3

• Nieuwe generatie zescilinder benzinemotoren van 160 en 200 kW.

• Volledig aluminium zescilinder diesel met piëzo-elektrische injectoren.

• Zescilider diesel van 210 kW/286 pk met VTT technologie.

• Automatische zesversnellingsbak met nieuwe dynamiek.

• Geoptimaliseerd: het geïntegreerd beheer van het onderstel.

• Intelligentere elektronische controle van de DSC stabiliteit.

• Buitendesign dat snelheid en kwaliteit benadrukt.

• Functioneel en modern: een sfeer binnenin die kwaliteit uitademt.

Of het nu op de baan, in de stad of op oneffen pistes is, de nieuwe BMW X3 rijdt overal naar het succes. Met zijn nieuwe krachtige motoren, het frisse nieuwe desing en zijn kwalitatief hoogstaande interieur, behoudt deze Sports Activity Vehicle (SAV) van BMW, die al bekend stond omwille van zijn snelheid en zijn opvallende dynamische gedrag, nog steeds zijn koers naar het succes. De nieuwe BMW X3 verenigt alle voorwaarden om zijn unieke positie als enige luxemodel binnen zijn segment te bestendigen.

Nauwkeurig bestudeerde aanpassingen, vooraan, achteraan en aan de zijkanten, beklemtonen zijn dynamische karakter. Binnenin heersen materialen van hoogstaande kwaliteit, vloeiende lijnen en stijlvol gecombineerde kleuren. Het design van de nieuwe BMW X3 stemt optimaal overeen met de toename van zijn aandrijfgroepen. Als topmotor ontvangt de BMW X3 de meest sportieve dieselmotor ter wereld. De zescilinder in lijn van 3,0 liter met “Variable Twin Turbo” (VTT) technologie waarmee de BMW X3 3.0sd uitgerust werd, is nieuw ontwikkeld, levert 210 kW/286 pk en bereikt een maximumkoppel van 580 Nm.

De nieuwe BMW X3 krijgt ook de nieuwe generatie zescilinder in lijn benzinemotoren van 3,0 en 2,0 liter cilinderinhoud. Deze groepen met motorcarter in aluminium/magnesium, VALVETRONIC en Bi-VANOS technologie, ontwikkelen respectievelijk 200 kW/272 pk en 160 kW/218 pk. Ongeacht zijn motorisatie, verzekert de geoptimaliseerde computer van het geïntegreerd beheersysteem van het onderstel (ICM) een nog doeltreffender en snellere interactie van de BMW xDrive permanente vierwielaandrijving, de DSC dynamische stabiliteitscontrole en het motormanagement.

De nieuwe BMW X3 is het resultaat van een systematische ontwikkeling van een type voertuig dat furore maakt op de internationale automobielmarkten.

Dit uiterst snelle Sports Activity Vehicle combineert een dynamische rijstijl op de baan met de voordelen op het gebied van een gegarandeerde motriciteit ook naast het asfalt, dankzij de intelligente permanente BMW xDrive vierwielaandrijving.

De nieuwe BMW X3 is nog steeds het enige luxevoertuig binnen zijn categorie. Meer dan ooit werd deze wagen ontwikkeld voor de actieve en veeleisende automobilist die de weergaloze transmissie, zijn polyvalentie, zijn dynamische gedrag en zijn hoge afwerkingsgraad weet te waarderen. De nieuwe BMW X3 biedt precies deze autmobilist alle mogelijkheden om zijn sportieve, spontane en onafhankelijke karakter tot op het hoogste niveau tot uiting te brengen.

Dynamisme benadrukt door een sterk design

De aanpassingen voor en achter aan de BMW X3 zijn klein maar erg expressief. Net zoals vooraan, zijn ook achteraan de twee duidelijk afgescheiden bumperdelen bijna volledig in koetswerkkleur gespoten, wat het sportieve en elegante voorkomen van de nieuwe BMW X3 benadrukt. Enkel de erg kwetsbare beschermingselementen zijn gemaakt in een stevig zwart synthetisch materiaal.

Wat alle BMW X modellen met elkaar gemeen hebben, is het opvallende “gezicht met zes ogen”. Dat van de nieuwe BMW X3 onderscheidt zich voortaan door middel van nieuwe dubbele ronde lichten waarvan de lichtbronnen en de reflectoren beschermd zijn door doorzichtig glas. Ook opmerkelijk zijn de antimistlichten die zich op een lijn bevinden die de koplampen met de wielen verbindt volgens een uitwendige diagonaal. Net zoals de spoiler vooraan die onder de bumpers is geverfd, versterkt deze lijn de indruk van een autonome, krachtige wagen, klaar om er tegenaan te gaan. Het radiatorrooster is groter en de lamellen van het rooster zijn in verschillende kleuren naargelang de modelvarianten. Bovendien onderlijnt dit BMW rooster nog meer de optische karakteristieken van de wagen. De lamellen in licht titaan staan toe de BMW X3 3.0sd te identificeren, terwijl die van de andere varianten met zescilinder motor in metallic grafietkleur zijn. Op de varianten met viercilinders zijn de roosterlamellen in het zwart. Optioneel kunnen de lichtblokken vooraan voorzien worden van een perfect geïntegreerd reinigingssysteem, dat zich enkel vertoont wanneer het gebruikt wordt.

Nieuwe achterlichtblokken met licht glas op horizontale lichtbanden gevoed door oplichtende diodes, verstrekken de wagen ‘s nachts een erg karakteristiek design en laten de nieuwe BMW X3 er ook bij daglicht uitspringen. Al even karakteristiek zijn de horizontale lijnen die van de achterklep naar de bumpers vertrekken. Deze beklemtonen de indruk van vermogen die de nieuwe BMW X3 uitstraalt wanneer hij onder die hoek bekeken wordt.

Het zijaanzicht toont de lichtjes conische lijn die onderstreept wordt door de lagere gordellijn. Deze lijn wordt overgenomen aan de zijkant onder de voor- en achterspoilers.

Materialen van hoge kwaliteit en een gecultiveerd design binnenin

Deze lineaire harmonie wordt verdergezet in het interieur van de nieuwe BMW X3, met name in de zachtheid van zijn vormen en de overgangen tussen de verschillende zones van de binnenruimte. Het ernstige van de functionele elementen wordt er verzoend met de designcultuur. Uit ieder detail - of je het nu ziet of voelt - blijkt de veeleisendheid op het gebied van de keuze en de verwerking van de materialen. Het instrumentenbord is voorzien van een nieuwe decoratieve afwerking waarvan de kleur en het materiaal overeenstemmen met de decoratieve oppervlakken van de middenconsole. 

Gegalvaniseerd metaal voor de deurklinken en de regelelementen voor de airco, hoogwaardige stoffen en leder, een kleur en motieven van hoge kwaliteit voor het dak en edele synthetische materialen weerspiegelen erg goed het zowel robuuste als elegante karakter van het interieur. Ook het nieuwe driespakige stuurwiel en de grote, in de deuren geïntegreerde opbergvakken, met dezelfde bekleding als de deuren, dragen bij aan deze indruk van hoge kwaliteit. Dit erg hoge niveau stemt overeen met de stijl van de huidige generatie automobilisten, die hun voertuig op een heel polyvalente manier willen gebruiken en tegelijkertijd ook willen proeven van een gecultiveerde omgeving.

Vier uitrustingsvarianten, tien koetswerkkleuren en vijf varianten in decoratie-oppervlakken bieden talrijke mogelijkheden om de nieuwe BMW X3 naar eigen smaak aan te kleden. Naast de standaardzetels kan de BMW X3 ook uitgerust worden met optionele sport- of comfortzetels. Net zoals de gekozen stof voor de zetelbekleding, vind je de uitrustingsvariant terug op de middenconsole, de armsteunen en de deurbekleding. De kleuren zwart, grijs of zandkleurig beige creëren een eerder rustige atmosfeer, terwijl de tinten gebakken aarde, antraciet of tabak meer persoonlijke klemtonen leggen. De keuze in decoratie-oppervlakken laat ook toe om een meer persoonlijke stijl uit te drukken, gaande van de klassieke elegantie van hout tot de resoluut sportieve look van aluminium.

Maar vooral aan zijn bestuurder biedt de nieuwe BMW X3 3.0sd een uiterst exclusieve omgeving. De pedalen met speciale metalen bekleding maken deel uit van de standaarduitrusting. Bij alle modellen voorzien van een zescilinder, klimt de snelheidsmeter tot 260 km/u terwijl het wijzerplaatje van de BMW X3 3.0sd daar zelfs nog 10 km/u aan toevoegt. Langs de buitenkant onderscheidt de BMW X3 3.0sd zich in het bijzonder met de verleidelijke 18-duims velgen, een sportieve schort achteraan en “dikkere” uitlaten.

Première: een diesel als topmotor

Drie benzinemotoren en drie dieselgroepen zijn beschikbaar voor de nieuwe BMW X3. De nieuwe zescilinders onderscheiden zich door een toename in vermogen, een hoger koppel, een lager gewicht en een toegenomen zuinigheid. Hun prestaties dragen voor een groot deel bij aan de snelle indruk die deze SAV geeft. Vooral met zijn zescilinders legt BMW de lat weer iets hoger in zijn segment op het gebied van vermogen, zuinigheid en bedrijfsstilte. Voor het eerst plaatst een BMW diesel zich als topmotor wat betreft vermogen. De gloednieuwe diesel van 3,0 liter met zes cilinders in lijn en “Variable Twin Turbo” technologie (VTT) viert zijn première in de BMW X3 3.0sd. Ook de tweede zescilinder dieselmotor, ditmaal in de BMW X3 3.0d, geniet van de meest gesofisticeerde technologie. Anderzijds wordt de BMW X3 ook uitgerust met zescilinder-in-lijn benzinemotoren van de nieuwe generatie met een motorcarter in aluminium/magnesium en VALVETRONIC technologie. De instapversies van het gamma krijgen allen een viercilinder, hetzij diesel hetzij benzine.

De nieuwe BMW X3 3.0sd wordt aangedreven door de meest sportieve zescilinder diesel die ooit werd aangeboden op een standaardwagen. Deze nieuwe groep ontwikkelt 210 kW/286 pk en is voorzien van de “Variable Twin Turbo” (VTT) technologie waarmee BMW als eerste constructeur zijn BMW 535d uitrustte. Behalve de mogelijkheid tot drukvoeding via trapsgewijze turbo’s, laat deze technologie eerst in de laagste toerentallen een kleine compressor ingrijpen en wanneer de nood aan vermogen toeneemt treedt ook een grotere compressor in werking. De stuwkracht geproduceerd door deze drukvoeding begint al net onder het vrijloop toerental. Het maximumkoppel van 580 Nm wordt geleverd in een toerentalbereik tussen 1.750 en 2.250 omw/min. Het maximale vermogen wordt bereikt bij 4.400 omw/min, een ongewoon hoog toerental voor een dieselmotor, terwijl het maximale toerental pas op 5.070 omw/min bereikt wordt.

Deze extreme reikwijdte van het bruikbare toerentalregime mondt uit in een rijkelijk beschikbaar vermogen, dat zich weerspiegelt in pure prestaties. De nieuwe BMW X3 3.0sd heeft met 6,6 seconden genoeg om te accelereren van 0 tot 100 km/u en de snelheidswijzer stopt pas met klimmen wanneer hij 240 km/u aanwijst. Bovendien is deze indrukwekkende vermogensontwikkeling verbonden met de zoektocht naar maximale zuinigheid. Het gemiddeld verbruik, berekend volgens de testcyclus conform de EU voorschriften, bedraagt 8,7 liter dieselolie per 100 km. Een doeltreffende zuivering van de uitlaatgassen wordt verzorgd door een roetfilter van de laatste generatie, gecombineerd met een oxydatiekatalysator in een gemeenschappelijke behuizing, vlakbij de motor. Net zoals de andere modelvarianten, beantwoordt de BMW X3 3.0sd hierdoor aan de Euro 4 emissienorm.

Deze topdiesel heeft zijn voorbeeldige zuinigheid met name te danken aan zijn met 25 kg verminderde gewicht en aan de laatste generatie directe injectietechnologie met common rail en piëzo-elektrische injectoren.

Ook de tweede dieselmotor van 3,0 liter zescilinder in lijn in het motorengamma van de nieuwe BMW X3 geniet van deze twee elementen. De motor die de BMW X3 3.0d aandrijft is eveneens voorzien van een volledig aluminium motorblok, in plaats van het grijze stalen dat gewoonlijk bij zijn concurrenten gebruikt wordt, en een injectiesysteem met piëzo-elektrische injectoren. Zo wordt de druk opgevoerd tot 1600 bar en verzekert de injectiedruk een uitzonderlijk snelle vulling van de verbrandingskamers. 

Het piëzo-element van de injector reageert zonder vertraging op de elektrische impuls die het injectieproces op gang brengt. Zo wordt de openingsgraad van de injectienaald heel nauwkeurig bestuurd en wordt het maximumvolume zo snel mogelijk bereikt. In combinatie met een turbocompressor met turbines met variabele geometrie (VTG) staan deze technologieën toe om een maximumvermogen van 160 kW/218 pk te ontwikkelen.

De nieuwe BMW X3 3.0d kan in alle situaties rekenen op voldoende vermogen want zijn motor levert zijn maximumkoppel van 500 Nm al bij toerentallen tussen 1.750 en 2.750 omw/min. De sprint van 0 tot 100 km/u legt hij af in 7,4 seconden en hij bereikt een maximumsnelheid rond 210 km/u. Wie wil kan af fabriek banden met de optionele snelheidsindex V laten installeren, waarmee de maximumsnelheid opgevoerd wordt tot 220 km/u. Met een gemiddeld verbruik van 7,9 liter diesel voor 100 km, berekend volgens de testcyclus conform de EU voorschriften, toont de BMW X3 3.0d dat hij over voorbeeldige zuinigheidskarakteristieken beschikt. Bovendien is ook deze versie voorzien van een roetfilter vlak bij de motor.

De nieuwe BMW X3 2.0d is nog zuiniger. Zijn viercilinder met common rail injectie voorziet hem van een vermogen van 110 kW/150 pk en van een maximumkoppel van 330 Nm in het toerentalveld tussen 2.000 en 2.500 omw/min. Dit garandeert een krachtige acceleratie en staat hem toe om in 10,2 seconden van 0 tot 100 km/u te sprinten. De topsnelheid van de BMW X3 2.0d bedraagt 198 km/u en zijn gemiddeld verbruik is slechts 7,2 l/100 km. Ook deze viercilinder diesel is standaard voorzien van een partikelfilter.

Benzinemotoren: 

meer vermogen, minder gewicht

De zescilinder in lijn van de nieuwe BMW X3 is uiterst licht en doeltreffend en klimt goed in de toeren. Hij wordt al onmiddellijk aangeboden in twee versies, met verschillende cilinderinhouden en dito vermogens. Zo wordt de nieuwe BMW X3 3.0si aangedreven door de totnogtoe krachtigste versie van de zescilinder 3,0 liter. Hij staat bekend om zijn stilte en gewilligheid om in toeren te klimmen. Voortaan ontwikkelt hij 200 kW/272 pk en levert hij een maximumkoppel van 315 Nm. 

De zescilinder van 2,5 liter van de nieuwe BMW X3 2.5si levert een vermogen van 160 kW/218 pk en een maximumkoppel van 250 Nm. 

De twee groepen zijn voorzien van een motorblok in een aluminium/magnesiummengsel, variabele VALVETRONIC distributie en een koelvloeistofpomp die in functie van de noden bediend wordt. Met een gewicht van slechts 165 kg, dragen ze bij tot het evenwicht van de verdeling van de massa over de assen en - zodoende - ook aan de flitsende snelheid en het opvallend dynamische gedrag van de BMW X3.

Vooral de 3,0 liter motor is een erg dynamisch en efficiënt model in het aanbod van de benzinemotoren. De BMW X3 3.0si legt de sprint van 0 tot 100 km/u af in slechts 7,2 seconden, en hij bereikt een topsnelheid van 210 km/u, en indien hij (af fabriek) voorzien is van de optionele banden met snelheidsindex V zelfs 232 km/u. Met een gemiddeld verbruik van 10,1 l/100 km berekend volgens de testcyclus voorgeschreven door de EU, toont hij zich bovendien erg zuinig in deze vermogensklasse.

De karakteristieken van de nieuwe BMW X3 2.5si zijn al bijna even indrukwekkend. Hij sprint in 8,5 seconden naar 100 km/u, en zijn maximumsnelheid bedraagt 210 km/u. Ook de BMW X3 2.5si kan voorzien worden van banden met snelheidsindex V waardoor zijn topsnelheid tot 221 km/u klimt. Tegelijkertijd verbruikt hij gemiddeld 9,9 l/100 km volgens de testcyclus conform de EU voorschriften.

Binnen het gamma benzinemotoren van de nieuwe BMW X3 bevindt zich ook een krachtbron met vier cilinders die dienst doet als instapmodel van het gamma. De 2,0 liter motor van de nieuwe BMW X3 2.0i is de enige viercilinder ter wereld voorzien van de variabele VALVETRONIC distributie. Bovendien is hij voorzien van de Bi-VANOS nokkenas en de DISA inlaatcollector, waardoor hij zich op het gebied van bedrijfsstilte en efficiëntie voor een viercilinder op een erg hoog niveau nestelt.

De nieuwe BMW X3 2.0i is al even overtuigend wat zijn snelheid, als wat zijn zuinigheid betreft. Hij legt de 0 tot 100 km/u af in 11,5 seconden en bereikt een topsnelheid van 198 km/u. Zijn gemiddeld verbruik volgens de EU testcyclus bedraagt slechts 9,3 liter per 100 km.

Nieuwe automatische versnellingsbak 

voor dynamisme, zuinigheid en comfort

Met uitzondering van de BMW X3 3.0sd, zijn alle versies van het nieuwe SAV model uitgerust met een mechanische zesversnellingsbak. De configuratie van de versnellingen is in perfecte harmonie met de vermogenskarakteristieken van elke motor. De automatische versnellingsbakken met Steptronic functie die in optie worden aangeboden, hebben ook zes verhoudingen. 

Het nieuwe topmodel van het gamma, de BMW X3 3.0sd, heeft de automatische versnellingsbak standaard. Op dit model wordt de keuze van een geschikte versnelling verzekerd door een automatische versnellingsbak die speciaal werd ontwikkeld om ingezet te worden met erg krachtige aandrijfgroepen. Deze nieuwe automatische zesversnellingsbak vervult deze taak met een onvergelijkbare snelheid, nauwkeurigheid en efficiëntie. Niet alleen het comfort, maar ook de rijdynamiek van de BMW X3 3.0sd nemen dankzij deze versnellingsbak toe. 

Een koppelomvormer met nieuwe technologieën en een uiterst krachtige logistiek laten toe de reactietijden tot 50% te verminderen ten opzichte van de traditionele automatische versnellingsbakken. Dankzij een direct en doelgericht zoeksysteem naar de juiste verhouding, vraagt het terugschakelen niet meer tijd, waardoor deze nieuwe automatische zesversnellingsbak een opvallend actieve en sportieve rijstijl toelaat. Deze mechaniek vergemakkelijkt bovendien ook het rijden tegen een comfortabele en ontspannen kruissnelheid in de lagere toerentallen, wat uiteraard het verbruik ten goede komt.

Intelligente permanente vierwielaandrijving: BMW xDrive

Hij is snel en dynamisch op de baan, en polyvalent en krachtig naast het asfalt. De nieuwe BMW X3 verleidt bij uitstek omdat hij zo polyvalent is. Dat dankt hij aan zijn intelligente BMW xDrive permanente vierwielaandrijving die snelle maar ook erg nauwkeurige reacties verzekert en het vermogen volledig variabel over de voor- en de achteras verdeelt. Dankzij een transferbak en koppeling met elektronisch gestuurde platen slaagt hij er steeds in de aandrijfkracht van de motor naar de wielen te sturen die de beste motriciteit bieden. Zo garandeert dit systeem niet alleen een maximale tractie in moeilijke terreinsituaties, maar draagt het ook bij aan een dynamisch rijgedrag door de minste neiging tot over- of onderstuur in bochten te corrigeren. De zijdelingse blokkeerfunctie wordt verzekerd door het afremmen van het slippende wiel. Deze eigenschappen verlenen uitstekende rijkwaliteiten, niet alleen aan de SAV modellen, maar aan alle BMW modellen die voorzien zijn van het xDrive systeem. Het is trouwens aan dit verleidelijke systeem te danken dat BMW vandaag de beste verkoper van wagens met permanente vierwielaandrijving in het topsegment is.

Verdeling van het koppel volgens 40:60 in normale situaties

In het xDrive systeem van BMW wordt de verdeling van het koppel naar de vier wielen permanent en continu variabel verzekerd door een primaire starre as die de verbinding verzorgt met de achteras en een koppeling met platen die het koppel naar de vooras stuurt via een secundaire as. In normale omstandigheden wordt het motorkoppel volgens de verhouding 40 : 60 verdeeld over de voorste en de achterste wielen. Bij iedere wijziging in de toestand van de weg of van de dynamische situatie, reageert het xDrive systeem in een oogopslag door een geschikte aanpassing van de distributieverhouding.

Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat bij extreme verschillen van gripwaarden tussen de voor- en de achterwielen, gedurende een kort ogenblik bijna de totaliteit van het koppel naar één enkele as wordt gestuurd.

Het systeem reageert al even snel om bijvoorbeeld een neiging tot overstuur in een snel genomen bocht te corrigeren. De platenkoppeling sluit zich scherper om meer vermogen naar voren te sturen en de rijstabiliteit te optimaliseren. Zo kan het systeem in extreme gevallen van overstuur tot 75% van het koppel naar de voorwielen sturen. Deze toestand van “blokkering” wordt enkel en alleen gestuurd door de grip van de banden.

Verbeterd: het geïntegreerde managementsysteem van het onderstel

Om zulke snelle en nauwkeurige reacties te garanderen, zijn de systemen voor permanente vierwielaandrijving xDrive, voor dynamische stabiliteitscontrole (DSC) en voor motormanagement verbonden met het geïntegreerde managementsysteem van het onderstel. De sensoren van het regelsysteem van het onderstel voeden immers ook de besturing van het xDrive systeem met nuttige gegevens over de situatie op dat ogenblik. Zo is het xDrive systeem in staat om de stabiliteit op een proactieve manier te verzekeren.

Het slippen wordt al vastgesteld en gecorrigeerd, nog voor de bestuurder merkt dat één van de wielen slipt of het voertuig enig gebrek aan stabiliteit zou vertonen. Het is pas wanneer de distributie van het vermogen verzekerd door het xDrive systeem niet volstaat om de rijstabiliteit te optimaliseren, dat het DSC systeem ingrijpt, met name door het individueel afremmen van de wielen en door in te spelen op het motormanagement.

Voorzien van een nieuwe structuur voor de regulator, garandeert het geïntegreerde managementsysteem van het onderstel een nog snellere en meer nauwkeurige synchronisatie tussen de xDrive en DSC systemen. Hoewel totnogtoe de systemen voor motormanagement en voor de remmen bijna onafhankelijk ingrepen op het intrinsiek gedrag van de wagen, werken deze drie beheerssystemen nu parallel met elkaar. Terwijl het beheerssysteem de herverdeling van het motorkoppel moduleert over de voor- en de achteras, kan het remsysteem tegelijkertijd tussenkomen via individuele remacties van de wielen om de tractie en de rijdynamiek te bevorderen. Bovendien kan het motormanagement - indien nodig - het motorkoppel verlagen of verhogen.

De precisie van de verbinding met het DSC systeem staat de permanente vierwielaandrijving xDrive toe om snel en nauwkeurig te reageren op wijzigingen in de rijsituatie, en optimaliseert op die manier de rijdynamiek.

Nieuwe functies voor het DSC systeem voor de stabiliteitscontrole
De nieuwe BMW X3 geniet van een elektronisch controlesysteem voor de stabiliteit, voorzien van talrijke extra functies. Dit nieuwe DSC systeem controleert niet alleen de stabiliteit en de tractie, maar optimaliseert eveneens de werking van het remsysteem. Het compenseert iedere daling van de doeltreffendheid van de remmen bij erg hoge temperaturen voor een doelgerichte verhoging van de remdruk.

De pre-positionering van de remblokken verbetert het remgedrag in situaties waar een noodremactie nodig kan zijn. Het regelmatig drogen van de remmen optimaliseert de prestaties van de remmen op nat wegdek en de dynamische remcontrolefunctie (DBC) maximaliseert automatisch de remdruk in geval van een noodstop. Bovendien vergemakkelijkt een assistentiefunctie bij het vertrekken op een helling (hill hold) het wegrijden op een helling.

Daarnaast integreert het stabiliteitscontrolesysteem ook het ABS antiblokkeringssysteem, het ASC systeem dat slip tegengaat bij het vertrekken, de stabiliteitscontrole van de aanhanger, de HDC motriciteitscontrole bij afdalingen (Hill Descent Control) en de CBC controle van remmen in bochten (Cornering Brake Control). Deze laatste corrigeert de ongewenste neiging tot overstuur wanneer lichtjes geremd wordt in een bocht.

De DTC functie voor het eerst op een BMW X model

Het resoluut dynamische karakter van de nieuwe BMW X3 wordt onderlijnd door het dynamische tractiecontrolesysteem (DTC) dat verwerkt werd in het nieuwe DSC. De DTC modus wordt geactiveerd door middel van een knop op de middenconsole. Daarmee worden de drempelwaarden verhoogd met betrekking tot de tussenkomst van de motor en de remmen om zodoende een lichte slip bij het vertrekken toe te laten, bijvoorbeeld in zachte sneeuw.

Daarnaast gunt het DTC zijn bestuurder een actieve en sportieve rijstijl dankzij een dwarse acceleratie waarmee een kleine vorm van beheersbare slip toegelaten wordt in bochten. Naargelang de snelheid toeneemt, benadert de tussenkomst van het DTC de basismodus van het DSC, opdat het effect van het systeem in kritieke situaties ten voordele van stabiliteit bewaard blijft. Zoals gewoonlijk bij BMW, volstaat - indien nodig - een lange druk op de DTC knop om het systeem volledig uit te schakelen. Enkel de transversale blokkeringsfunctie door middel van de remmen wanneer geslipt wordt, blijft dan nog behouden.

De nieuwe BMW X3 is standaard voorzien van wielen met lichtmetalen 17-duims velgen. De BMW X3 3.0sd is standaard voorzien van18-duims velgen. Een groot aantal lichtmetalen 18- en 19-duims velgen is in optie beschikbaar. Ook vervat in de standaarduitrusting, vestigt een lekindicator (RPA) de aandacht voortijdig op een eventueel verlies van bandendruk. Daartoe wordt de bandendruk gecontroleerd door permanente metingen van de rotatiesnelheid van de wielen. Wanneer die meer dan 30% afwijkt van de norm, springt een verklikkerlichtje aan op het instrumentenbord.

Om aanrijdingen langs achteren te vermijden, is de BMW X3 ook voorzien van een stoplicht dat in twee tijden geactiveerd wordt. Dit systeem werd voor het eerst door BMW op seriemodellen ingevoerd en draagt bij aan de waakzaamheid van het achteropliggende verkeer. Wanneer erg krachtig geremd wordt en de ABS geactiveerd wordt, vergroot het oplichtende oppervlak van de stoplichten van de BMW X3. Dit signaal wekt bij de volgende bestuurder de reactie op om ook zo krachtig mogelijk te remmen.

Gastvrijheid en veiligheid: het koetswerk van de nieuwe BMW X3

Dankzij een stevige structuur en een volledige uitrusting, voorzien van ontvangst- en geheugenfuncties gecontroleerd door een centraal elektronisch systeem, biedt het koetswerk van de nieuwe BMW X3 een optimale passieve veiligheid. Bij een frontale aanrijding leiden dwarse en zijdelingse stangen met hoge weerstand en vastgeschroefde vervormingselementen de schok af en absorberen ze de energie van de schok op een doeltreffende wijze. De gevolgen van een zijdelingse aanrijding worden geminimaliseerd door verstevigingsbuizen in hoogwaardig staal, die diagonaal in het koetswerk verwerkt werden en die hun krachten bij een mogelijke vervorming bundelen met die van de zijdelingse kader, om een extra afleiding van de energie van de schok te garanderen. Zo blijft, bij een zware aanrijding, de passagierszone grotendeels intact.

Binnenin bestaat de standaarduitrusting uit frontale en laterale airbags, en gordijnairbags die openplooien vanaf de bekleding van de A-stijlen en het dak, om inzittenden zowel voor- als achterin de wagen tegen verwondingen te beschermen. De vijf zetels van de BMW X3 zijn voorzien van automatische veiligheidsgordels met drie verankeringspunten. De gordelsystemen vooraan zijn uitgerust met spanbegrenzers en een voorspanningsfunctie van de gordel.

De nieuwe BMW X3 is 4.569 mm lang, 1.853 mm breed en 1.674 mm hoog. Deze waarden maken van deze vijfdeurs een voertuig met ideale afmetingen. Dankzij de compacte omvang, verleidt deze kleinste van de SAV familie van BMW door zijn snelheid en extreme handelbaarheid, terwijl zijn royale en moduleerbare interieur de beste omstandigheden biedt voor een veelvoud aan gebruiksmogelijkheden. Onder het bagagescherm bedraagt het koffervolume 480 liter. De grote achterklep opent breed naar boven toe en een lage laadvloer vergemakkelijkt het laden, terwijl grotere voorwerpen met gemak in de koffer kunnen. Wanneer de asymmetrisch neerklapbare achterbank volledig neergeklapt wordt, is een laadruimte van 1.560 liter beschikbaar.

De uitrusting: van compleet naar exclusief

Het interieur van de nieuwe BMW X3 wordt gekenmerkt door het hoogste kwaliteitsniveau. De materiaalkeuze en de kwaliteit van de afwerking zullen voldoen aan de hoogste eisen en de complete, comfortabele standaarduitrusting draagt bij aan de sfeer van hoge standing. De talrijke personalisatiemogelijkheden beperken zich niet tot de uitgebreide kleuren-, textiel- en decoratiekeuze. Navigatiesystemen en audio-installaties zorgen voor nog meer comfort in de nieuwe BMW X3. Bovendien is de assistentiedienst BMW Assist in optie beschikbaar.

Om ‘s nachts te rijden wordt een optimale zichtbaarheid verzekerd door bi-xenon verlichting (ook in optie) waarvan de projectoren overigens uitgerust zijn met gidslichten die tevens dienst doen als standlichten. Deze verlichting kan gecombineerd worden met adaptieve richtingsverlichting, waarvan de bewegende schijnwerpers het traject van de bocht anticiperen, in functie van een optimale verlichting van de baan. Bovendien vergemakkelijkt de adaptieve richtingsverlichting via de antimistlichten de richtingswijzigingen bij beperkte snelheid en de nachtelijke manoeuvres.

Het Park Disctance Control (PDC) meet de afstand tussen de wagen en obstakels in zijn nabijheid. Tijdens parkeermanoeuvres zendt dit systeem een akoestisch signaal uit waardoor de bestuurder kan inschatten hoeveel ruimte zijn voertuig van een object verwijderd is. 

De nieuwe BMW X3 laat liefhebbers van open lucht volop genieten tijdens het rijden. Met een lengte van 65 cm, biedt het tweedelige glazen panoramische dak een weergaloze blik op de hemel. 

Zijn onbeperkte polyvalentie, zijn dynamische en sportieve rijkwaliteiten, het sterke design van zijn koetswerk en de hoge kwaliteit van de afwerking, verstrekken de BMW X3 een uitzonderlijk karakter ten opzichte van andere wagens met permanente vierwielaandrijving uit zijn segment. Dankzij de moduleerbaarheid van zijn interieur en zijn rijkarakteristieken, levert hij een absoluut spontane vorm van mobiliteit. Bij dagelijks gebruik overtuigt de BMW X3 met zijn grote handelbaarheid en vinnigheid. Vijf royaal bemeten zitplaatsen en een bagageruimte die voorzien is op het laden van grotere voorwerpen, benadrukken zijn polyvalente kwaliteiten. ‘s Winters, naast het asfalt of als trekauto profiteert de BMW X3 van zijn vaardigheden als 4x4, zijn koetswerk en zijn chassis, en de voordelen op het gebied van motriciteit afkomstig van zijn permanente xDrive vierwielaandrijving.

De BMW X3 heeft zijn kwaliteiten al bewezen op de internationale automarkten. In verschillende landen is hij vandaag één van de meest populaire softroaders. In een tijdspanne van tweeënhalf jaar werden er wereldwijd 260.000 exemplaren van verkocht. In Duitsland slaagde hij er zelfs in met een marktaandeel van 11,4% de eerste plaats te veroveren in het segment van de terreinwagens.

De nieuwe BMW X3 beschikt over de optimale voorwaarden om dit succesverhaal verder te zetten. Dankzij zijn nieuwe motoren overtreft hij ruimschoots de normale waarden in dit segment. Met zijn uitzonderlijke dynamiek, zijn opgefriste pittige design en zijn aan de hogere eisen aangepaste interieur, richt hij zich in de eerste plaats naar automobilisten die een robuust, snel en extreem polyvalent voertuig zoeken. Ze willen veel rijplezier, maar zijn ook gevoelig aan de kwaliteit en de uitstraling van een wagen van topklasse. De nieuwe BMW X3 biedt hun dat rijplezier, samen met die verschillende facetten van het hoogste niveau.

