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De nieuwe BMW X3.
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Compromisloos rijplezier: 
De nieuwe BMW X3. 
 4

Technische specificaties 
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Kenmerken.

•
Tweede generatie van het Sports Activity Vehicle met aanzienlijk toegenomen ruimte, geoptimaliseerde functionaliteit en nog meer rijcomfort.

•
Versterking van marktleiderschap in wendbaarheid en efficiëntie dankzij nieuwe motoren, automatische 8-versnellingsbak, vernieuwende ophangingstechnologie en BMW EfficientDynamics.

•
Twee motorvarianten bij marktintroductie: BMW X3 xDrive20d met viercilinder dieselmotor (135 kW/184 pk) en BMW X3 xDrive35i met zescilinder-in-lijn benzinemotor (225 kW/306 pk).

•
Auto Start Stop functie voor het eerst in combinatie met zescilinder motor en automatische 8-versnellingsbak. 

•
Standaard vierwielaandrijving BMW xDrive geharmoniseerd voor optimale rijdynamiek, Performance Control als optie.

•
Nieuw ontworpen ophangingstechnologie, Electric Power Steering voor het eerst in een BMW X model, Variable Sport Steering als optie. 

•
Eerste BMW X model met Damper Control en Dynamic Drive Control als optie.

•
Uiterst flexibel interieur dankzij neerklapbare en 40:20:40-deelbare rugleuning van de achterbank, maximale kofferinhoud: 1.600 liter.

•
Reeks van BMW ConnectedDrive opties uniek in het segment: Head-Up Display, internettoegang, achteruitrijcamera met Top View.

•
Motorvarianten:
BMW X3 xDrive20d: viercilinder-in-lijn dieselmotor met aluminium carter, turbocompressor en Common Rail directe injectie, cilinderinhoud: 1.995 cc, vermogen: 135 kW/184 pk bij 4.000 t/min, maximumkoppel: 380 Nm bij 1.750 – 2.750 t/min, 
acceleratievermogen [0 – 100 km/u]: 8,5 seconden,
topsnelheid: 210 km/u, 
gemiddeld brandstofverbruik conform EU: 5.6 liter/100 km, 
CO2-emissie conform EU: 149 g/km, 
emissienorm: EU5.


BMW X3 xDrive35i: zescilinder-in-lijn benzinemotor met BMW TwinPower Turbo, directe injectie en Valvetronic, 
cilinderinhoud: 2.979 cc, vermogen: 225 kW/306 pk bij 5.800 t/min, 
maximumkoppel: 400 Nm bij 1.300 t/min, 
acceleratievermogen [0 – 100 km/u]: 5,7 seconden,
topsnelheid: 245 km/u, 
gemiddeld brandstofverbruik conform EU: 8,8 liter/100 km, 
CO2-emissie conform EU: 204 g/km, 
emissienorm: EU5.

Compromisloos rijplezier:
De nieuwe BMW X3. 

De nieuwe BMW X3 is de opvolger van een bestseller en voegt een nieuwe dimensie toe aan het rijplezier van een Sports Activity Vehicle van deze klasse. Meer dan ooit vormt hij de nieuwe norm in wendbaarheid en efficiëntie, terwijl hij ook overtuigt met een aanzienlijk toegenomen rijcomfort. Het design van de nieuwe BMW X3 combineert het typische karakter van een BMW X met een dynamisch gestrekt silhouet. Dankzij een royale ruimte en een doorgedreven flexibiliteit in het interieur kunnen zowel het reiscomfort als de transportmogelijkheden naar wens worden aangepast. De BMW xDrive technologie van vierwielaandrijving zorgt niet alleen voor een optimale trekkracht, maar werd ook specifiek geharmoniseerd om de rijdynamiek te verbeteren. De nieuwe BMW X3 biedt geavanceerde kwaliteiten met compromisloze diversiteit in een combinatie van rijplezier en efficiëntie met comfort en functionaliteit, duurzaamheid en verfijning.

De nieuwe BMW X3 biedt een keuze uit twee ultramoderne krachtbronnen. De viercilinder diesel in de nieuwe BMW X3 xDrive20d ontwikkelt een maximumvermogen van 135 kW/184 pk, 5 kW meer dan zijn voorganger. Tegelijkertijd is het gemiddelde brandstofverbruik volgens de EU-testcyclus 14 procent gedaald tot 5,6 liter/100 km. De nieuwe BMW X3 xDrive35i wordt aangedreven door een zescilinder-in-lijn benzinemotor van 225 kW/306 pk.

Het design: stedelijke verfijning, dynamisch vloeiende lijnen en de typische kenmerken van een BMW X model.
Het koetswerkdesign van de nieuwe BMW X3 straalt stedelijke verfijning, duurzaamheid en wendbaarheid uit. De combinatie van een vlakke voorkant en een hoge achterkant creëert in zijaanzicht een dynamische wigvorm, die de sportieve eigenschappen van de wagen beklemtoont. Convexe en concave vlakken worden geaccentueerd met typisch gestructureerde lijnen, waardoor het koetswerk er als een minutieus gemodelleerde sculptuur uitziet. De voor BMW X typische zwarte rand onder aan het koetswerk van de nieuwe BMW X3 werd uitzonderlijk discreet gehouden. 

De voorkant van de nieuwe BMW X3 ziet er adembenemend uit met het voorwaarts neigende niervormige BMW radiatorrooster, een grote koplampunit, een krachtig uitziende voorschort en de motorkap met zes gecontourde lijnen die tot aan het radiatorrooster doorlopen. Samen met de ronde koplampen vormen de ver naar buiten geplaatste mistlampen de driehoekige lichtbronstructuur die typisch is voor BMW X modellen. De bovenrand van de koplampunit pronkt met een accentuerende chroomlijst, die de voor BMW zo typische doelgerichte blik creëert. In combinatie met de als optie verkrijgbare xenonlichten is de wagen uitgerust met dagrijlichten die er als heldere witte LED-lichtringen uitzien.

Ook het zijaanzicht van de nieuwe BMW X3 wordt gekenmerkt door een unieke interpretatie van typische BMW X designkenmerken. Krachtig gewelfde wielkasten en de korte afstand tussen de vooras en het instrumentenbord wijzen op de technologie van vierwielaandrijving en versterken het robuuste karakter van het Sports Activity Vehicle. Het dynamische silhouet wordt nog extra versterkt door drie karakteristieke lijnen. De gecontourde lijn aan de deurhandgreep van de nieuwe BMW X3 die kenmerkend is voor het merk, loopt eerst steil omhoog aan de voorste wielkasten en vervolgens zacht door naar achteren. Twee minder geprononceerde lijnen volgen de loop van de lijn boven de wielkasten.

De achterkant wordt gekenmerkt door horizontale lijnen die het robuuste karakter van de nieuwe BMW X3 versterken. Precieze lijnen en expressieve vlakken creëren een fraai effect van licht en schaduw. De ver naar buiten geplaatste achterlichten hebben een kenmerkende T-vorm die typisch is voor de BMW X3. In combinatie met de als optie verkrijgbare xenonlichten zorgen LED-lichtstrips voor een typisch BMW nachtdesign.

Interieur: luxueuze sfeer, doordachte functionaliteit
Een royaal en flexibel ruimteconcept, materialen van hoge kwaliteit en een kenmerkend driedimensionaal vlakkendesign verlenen het interieur van de nieuwe BMW X3 een moderne, luxueuze sfeer en doordachte functionaliteit. Het horizontaal gerichte instrumentenbord accentueert de breedte van het interieur. De asymmetrisch ontworpen middenconsole versterkt de oriëntatie op de bestuurder, die typisch is voor het merk. De verhoogde zitpositie maakt instappen gemakkelijk en biedt een uitstekend overzicht over de verkeerssituatie. Het Control Display van het als optie verkrijgbare bedieningssysteem BMW iDrive is harmonieus in het instrumentenbord geïntegreerd. Het 8,8”-scherm met hoge resolutie van het navigatiesysteem Professional in de nieuwe BMW X3 is de grootste boordmonitor in dit segment. 

Zowel voorin als achterin bevindt zich in de nieuwe BMW X3 een groot aantal ruime opbergvakken, bakjes en bekerhouders. De drie achterste zitplaatsen bieden een uitstekend comfort voor reizen over lange afstand en aanzienlijk meer been- en elleboogruimte dan in het voorgaande model. Met een inhoud van 550 tot 1.600 liter is de koffer van de nieuwe BMW X3 de grootste in zijn klasse. Daarnaast vertoont hij een ongeëvenaarde flexibiliteit waarmee de beschikbare ruimte aan alle persoonlijke wensen kan worden aangepast. De rugleuning van de achterbank kan in een verhouding van 40:20:40 worden verdeeld en de drie delen kunnen afzonderlijk of samen worden neergeklapt. Op die manier kan de kofferruimte stap voor stap aan de noden worden aangepast. 

Motorenreeks: viercilinder dieselmotor en zescilinder-in-lijn benzinemotor van de nieuwste generatie. 

De nieuwe BMW X3 xDrive20d is krachtiger en zuiniger dan elk van zijn vergelijkbare rivalen. Hij wordt aangedreven door een viercilinder turbodieselmotor van 2 liter met aluminium carter en Common Rail directe injectie, die een maximumvermogen van 135 kW/184 pk bij 4.000 t/min levert en een maximumkoppel van 380 Nm tussen 1.750 en 2.750 t/min ontwikkelt. De motor produceert voldoende vermogen om de wagen in 8,5 seconden van 0 tot 100 te laten accelereren, met een topsnelheid van 210 km/u. Met een gemiddeld brandstofverbruik van 5,6 liter/100 km en een CO2-uitstoot van 149 gram per kilometer vormt de BMW X3 xDrive20d de nieuwe maatstaf voor zuinigheid in dit autosegment. De nieuwe BMW X3 xDrive20d met automatische versnellingsbak heeft dezelfde waarden voor acceleratie, topsnelheid en brandstofverbruik, met een CO2-uitstoot van of 147 gram per kilometer. 

Spontane reacties, een enorme soepelheid, een bijzonder zachte loop en een laag brandstofverbruik kenmerken de motor van de BMW X3 xDrive35i. Daarmee beschikt hij over een uitzonderlijke combinatie van de typische kwaliteiten van een zescilinder-in-lijn motor van BMW, dankzij een innovatief technologisch concept. BMW TwinPower Turbo-technologie, High Precision Injection en variabele klepsturing Valvetronic werden voor het eerst met elkaar gecombineerd. Daardoor levert de 3-litermotor een maximumvermogen van 225 kW/306 pk bij 5.800 t/min, met een maximumkoppel van 400 Nm beschikbaar bij 1.300 t/min. Deze motor laat de X3 xDrive35i in slechts 5,7 seconden van 0 tot 100 km/u accelereren. De topsnelheid is 245 km/u. De BMW X3 xDrive35i biedt niet alleen de meest dynamische rijeigenschappen, maar ook veruit het laagste brandstofverbruik en de minste uitstoot in vergelijking met zijn concurrenten in deze motorklasse. Het gemiddelde brandstofverbruik in de EU-testcyclus is 8,8 liter/100 km en de CO2-uitstoot bedraagt 204 gram per kilometer.

BMW EfficientDynamics in de nieuwe BMW X3: première voor Auto Start Stop functie in combinatie met automatische versnellingsbak. 

De nieuwe BMW X3 xDrive35i is standaard uitgerust met een automatische 8-versnellingsbak. Deze optie, ook al uniek in vergelijking met de concurrentie, is voor de BMW X3 xDrive20d beschikbaar als alternatief voor de standaard manuele zesversnellingsbak.

De automatische versnellingsbak wordt voor het eerst gecombineerd met een Auto Start Stop functie. Aan kruispunten of in de file wordt de motor automatisch uitgeschakeld. Zodra de bestuurder het rempedaal loslaat, slaat de motor weer aan. Als de Auto Hold functie is ingeschakeld, volstaat het om het gaspedaal licht in te drukken. 

De Auto Start Stop functie behoort ook tot de standaarduitrusting van de X3 xDrive20d met manuele versnellingsbak. De wagen is ook met een Shift Point Display uitgerust. Voorts draagt ook de uitrusting in alle modelvarianten, waaronder Brake Energy Regeneration, EPS Electric Power Steering, naar behoefte inschakelbare hulpsystemen, intelligente lichtgewicht constructie en banden met verminderde rolweerstand bij tot een verlaging van het brandstofverbruik en de emissie. 

Nieuw ontwikkelde ophanging, geoptimaliseerde xDrive en unieke opties voor dynamiek en comfort op maat

De nieuwe BMW X3 is standaard uitgerust met de permanente vierwielaandrijving BMW xDrive. Dit elektronisch gestuurd systeem zorgt voor een variabele verdeling van het aandrijfkoppel over de vooras en de achteras. De regeleenheid, die in verbinding staat met de DSC Dynamic Stability Control, onderdrukt al in een vroeg stadium elke neiging tot overstuur of onderstuur door snel en precies te reageren. Met behulp van geavanceerde fijnregeling om de rijdynamiek te verbeteren optimaliseert de intelligente vierwielaandrijving niet alleen de tractie, maar vooral ook het rijgedrag in bochten. Ook in gelijkmatige bochten wordt een hoger aandeel van het aandrijfkoppel naar de achterwielen overgebracht. De als optie verkrijgbare Performance Control maakt de BMW X3 zelfs nog wendbaarder. Door het achterwiel aan de binnenkant van de bocht doelgericht af te remmen en de aandrijfkracht gelijktijdig te verhogen krijgt de wagen een uitzonderlijk wendbaar stuurgedrag. Dat leidt tot betere dynamische eigenschappen in bochten en de best mogelijke trekkracht. 

De nieuwe BMW X3 beschikt ook over een volledig vernieuwde ophangingstechnologie. De combinatie van een veerbeenvooras met dubbele draaipunten en een meerarmige achteras vormt de ideale basis voor een wendbaarheid en rijcomfort van even hoog niveau. EPS Electric Power Steering met Servotronic voor snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging werd voor het eerst in een BMW X3 model gemonteerd en draagt in grote mate bij tot het precieze rijgedrag. De nieuw ontworpen Variable Sport Steering, als optie verkrijgbaar, vermindert de stuurbeweging die nodig is om de voorwielen te draaien. Daarom vergt het sturen bij het parkeren, in bochten en bij uitwijkmanoeuvres minder inspanning.

Dynamic Damping Control is als optie verkrijgbaar voor de nieuwe BMW X3. De elektronisch gestuurde schokdempers passen zich aan het wegdek en de rijstijl van de bestuurder aan. De bestuurder kan de eigenschappen van de regeling van de schokdempers beïnvloeden met behulp van het Dynamic Control systeem. Deze functie is voor het eerst verkrijgbaar voor een BMW X model en laat de bestuurder met een knop op de middenconsole kiezen tussen de programma's “NORMAL”, “SPORT” en “SPORT+”. Deze programma's passen behalve de eigenschappen van de schokdempers ook de reacties van het gaspedaal en de motor, de karakteristiek van de stuurbekrachtiging, de reactiedrempels van DSC en – afhankelijk van de gewenste opties – het schakelgedrag van de automatische versnellingsbak aan. Alle factoren worden in een evenwichtige algemene instelling gecombineerd.

Net als alle BMW X modellen beschikt de nieuwe BMW X3 ook over een uiterst torsiestijf koetswerk, nauwkeurig bepaalde draagstructuren en grote kreukelzones. Het veiligheidspakket omvat frontale airbags en heup-/borstairbags, gordijnairbags, automatische driepuntsveiligheidsgordels op alle zitplaatsen, spankrachtbegrenzers, gordelspanners en crashactieve hoofdsteunen vooraan, evenals ISOFIX-bevestigingen voor kinderzitjes op de achterbank. 

Geavanceerde opties en een uitgebreide reeks BMW ConnectedDrive functies.

Voor de opties kan onder meer worden gekozen uit automatische airconditioning met 2-zoneregeling, een panoramisch dak, hoogwaardige audiosystemen, het navigatiesysteem Professional met opslag op harde schijf, automatische bediening van de kofferklep en een trekhaak met elektronisch zwenkende kogelkop. De keuze uit rijhulpsystemen van BMW ConnectedDrive is uniek in dit segment. De nieuwe BMW X3 kan onder meer worden uitgerust met de systemen Head-Up Display, Adaptive Headlights met hoekverlichting, High Beam Assist, Cruise Control met remfunctie (standaard voor de BMW X3 xDrive35i) en een achteruitrijcamera met Top View.
Productie in de BMW fabriek van Spartanburg.

Wendbaarheid en comfort, sportiviteit en veiligheid, duurzaamheid en verfijning, flexibiliteit en een luxueuze sfeer – de nieuwe BMW X3 beantwoordt op buitengewoon overtuigende wijze aan de diverse eisen die aan een modern Sports Activity Vehicle worden gesteld. Met zijn veelzijdige kwaliteiten vormt hij de nieuwe maatstaf in het segment dat door zijn voorganger werd gecreëerd. 

De nieuwe BMW X3 wordt in de BMW fabriek van Spartanburg gebouwd volgens de uiterst strenge kwaliteitsnormen van de BMW Group. Met de productie van de modellen BMW X5 en BMW X6 is deze vestiging in de Amerikaanse staat Carolina binnen het wereldwijde productienetwerk van de BMW Group uitgegroeid tot het gespecialiseerde centrum voor BMW X modellen. Dankzij aanzienlijke uitbreidingen werden ook de ideale omstandigheden geschapen om de nieuwe BMW X3 in het productieproces te integreren. 
Technische specificaties
BMW X3 xDrive35i, 
BMW X3 xDrive20d.
	
	
	BMW X3 xDrive35i
	
	BMW X3 xDrive20d

	
	
	
	
	

	Body
	
	
	
	

	Number of doors/seats
	
	5 / 5
	
	5 / 5

	Length/Width/Height (unladen)
	mm
	4648 / 1881 / 1661 1)
	
	4648 / 1881 / 1661 1)

	Wheelbase
	mm
	2810
	
	2810

	Track front/rear
	mm
	1594 / 1610
	
	1616 / 1632

	Turning cycle
	m
	11.9
	
	11.9

	Tank capacity
	appr ltr
	67
	
	67

	Cooling system incl. heating
	ltr
	3)
	
	3)

	Engine oil3)
	ltr
	6.5
	
	5.2

	Weight, unladen, to DIN/EU
	Kg
	1805 / 1880


	
	1715 / 1790 (1725 / 1790)



	Max load to DIN
	kg
	560
	
	575

	Max perm weight, overall
	kg
	2365
	
	2290 (2300)

	Max perm axle load front/rear
	kg
	1130 / 1290

	
	1080 / 1280

	Max perm trailer load (12 %)
braked/unbraked
	kg
	2400 / 750
	
	2000 (2400) / 750

	Perm roof load/trail download
	kg
	100 / 100
	
	100 / 100

	Luggage capacity
	ltr
	550–1600
	
	550–1600

	Air resistance
	cd x A
	0.35 x 2.65
	
	0.33 x 2.65

	
	
	
	
	

	Engine
	
	
	
	

	Config/no of cyls/valves
	
	R / 6 / 4
	
	R / 4 / 4

	Engine technology
	 
	BMW TwinPower Turbo, direct injection
(High Precision Injection), fully variable valve control (VALVETRONIC)
	
	Turbo charger with variable intake geometry, Common Rail direct injection with piezo injectors (max. injection pressure: 1800 bar)

	Capacity
	cc
	2979
	
	1995

	Stroke/bore
	mm
	89.6 / 84.0
	
	90.0 / 84.0

	Compression ratio
	:1
	10.2
	
	16.5

	Fuel grade
	
	at least RON 91
	
	Diesel

	Max output
	kW/bhp
	225 / 306
	
	135 / 184

	at
	rpm 
	5800
	
	4000

	Max torque
	Nm
	400
	
	380

	at
	rpm
	1300
	
	1750-2750

	
	
	
	
	

	Electrical system
	
	
	
	

	Battery/installation
	Ah/–
	90 / luggage comp
	
	90 / luggage comp

	Alternator
	A/W
	210 / 2940
	
	180 / 2520 (210 / 2940)

	
	
	
	
	

	Driving dynamics and safety
	

	Suspension, front
	
	Double-joint tension-rod spring-strut suspension, anit-dive

	Suspension, rear
	
	Five-link rear axle, spatial suspension with 
anti-squat and anti-dive

	Brakes, front
	
	Single-piston floating-calliper disc brakes

	Diameter
	mm
	328 / vented
	
	328 / vented

	Brakes, rear
	
	Single-piston floating-calliper disc brakes

	Diameter
	mm
	330 / vented
	
	330 / vented

	Driving stability systems
	  
	Fitted as standard: DSC incl. ABS and DTC (Dynamic Traction Control), CBC Cornering Brake Control, DBC Dynamic Brake Control, rain brake support, 
fading compensation, hill-start assistant; DSC networked with xDrive four-wheel drive, adaptive brake compensation, HDC Hill Descent Control, 
optional: Dynamic Damper Control, Performance Control

	Safety features
	  
	Fitted as standard: Airbags for driver and front seat passenger, side airbags for driver and front seat passenger, head airbags for the first and second seat row, crash-active headrests at the front, three-point automatic belts on all seats, on the front seats with pretensioners, belt-force limiters and belt stoppers, crash sensors, tyre defect indicator

	Steering
	
	EPS Electric Power Steering with Servotronic function, 
optional: variable sports steering

	Overall steering transmission
	:1
	3)
	
	3)

	Tyres front/rear
	245/50 R18 100 W
	
	225/60 R17 99 H

	Wheels front/rear
	
	8J x 18 LM
	
	7.5J x 17 LM


	
	
	BMW X3 xDrive35i
	
	BMW X3 xDrive20d

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Comfort
	
	Optional extras: BMW Assist featuring, inter alia, information service, remote functions and traffic info+, BMW TeleServices, integration of mobile devices

	Infotainment
	
	Optional extras: Internet access, BMW Online featuring, inter alia, parking info, country-relevant info, Google search by type of business, news, weather realtime, BMW Routes, office functions, Bluetooth audio streaming and online update of music tracks

	Safety
	
	Optional extras: Adaptive Cornering Headlights with variable light distribution and adaptive levelling, High-beam Assistant, Park Distance Control, reversing camera with Top View, Head-up Display, speed control with braking function, automatic/advanced emergency call

	
	
	
	
	

	Transmission
	
	
	
	

	Type
	
	8-speed automatic transmission with Steptronic
	6-speed manual transmission (optional: 8-speed automatic transmission with Steptronic)

	Gear ratios
I
	:1
	4.714
	
	4.110 (4.714)

	                                  
II
	:1
	3.143
	
	2.248 (3.143)

	                                  
III
	:1
	2.106
	
	1.403 (2.106)

	                                  
IV
	:1
	1.667
	
	1.000 (1.667)

	                                  
V
	:1
	1.285
	
	0.802 (1.285)

	                                   
VI
	:1
	1.000
	
	0.659 (1.000)

	                                   
VII
	:1
	0.839
	
	– (0.839)

	                                   
VIII
	:1
	0.667
	
	– (0.667)

	                                   
R
	:1
	3.295
	
	3.727 (3.295)

	Final drive
	:1
	3.385
	
	3.077 (3.727)

	
	
	
	
	

	Performance
	
	
	
	

	Power-to-weight ratio
	kg/kW
	8.0
	
	12.7 (12.8)

	Output per litre
	kW/ltr
	75.5
	
	67.7

	Acceleration
0–100 km/h
	s
	5.7
	
	8.5 (8.5)

	
0–1000 m
	s
	25.5
	
	29.7 (29.7)

	in 4th/5th gear 80–120 km/h
	s
	–
	
	6.9 / 9.0 (–)

	Top speed
	km/h
	245
	
	210 (210)

	
	
	
	
	

	Off-road characteristics
	
	
	
	

	Overhang angle
front/rear
	
°
	3)

	
	3)


	Ramp angle
	°
	3)
	
	3)

	Ground-clearance when unladen
	mm
	212
	
	212

	Wading depth (at 7 km/h)
	mm
	3)
	
	3)

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics measures as standard
	
	Brake Energy Regeneration with recuperation display, 
EPS Electric Power Steering), Auto Start Stop function, gear shift indicator (BMW X3 xDrive20d manual transmission), demand-controlled ancillary components, map-controlled oil pump (BMW X3 xDrive35i) intelligent lightweight construction, final drive with optimised warm-up behaviour, 
tyres with reduced rolling resistance

	
	
	
	
	

	Fuel con in the EU cycle
	
	
	
	

	Urban
	ltr/100 km
	11.2
	
	6.7 (6.1)

	Extra-urban
	ltr/100 km
	7.4
	
	5.0 (5.3)

	Composite
	ltr/100 km
	8.8
	
	5.6 (5.6)

	CO2
	g/km
	204
	
	149 (147)

	Emission classification
	
	EU5  
	
	EU5  

	
	
	
	
	

	Insurance category (German)
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	3)
	
	3)


Technical data valid for ACEA markets/Part of registration-specific data only apply to Germany (weights, top speed)

BMW X3 xDrive20d: Data in parentheses apply to automatic transmission

1) Height without roof aerial: 1675 mm

2) Oil filling quantity

3) Data not yet available

