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De nieuwe BMW X3:

Dynamischer dan ooit.
München/Rijswijk. De nieuwe BMW X3 is een toonbeeld van lichtvoetige dynamiek en pure kracht. Nieuwe lichtunits voor en achter en royale bumpers in carrosseriekleur onderstrepen het dynamische karakter van de succesvolle SAV (Sport Activity Vehicle) in het premium segment. Het interieur sluit daar bij aan met een hoogwaardige uitstraling en nieuw vormgegeven instrumentarium, middenconsole en stuurwiel. Voor het interieur zijn bovendien nieuwe stoelen, een breed kleurenpalet en nieuwe hoogwaardige afwerkingsmaterialen beschikbaar. Tegelijkertijd heeft de nieuwe BMW X3 ook op technisch gebied de nodige wijzigingen ondergaan. Een opvallend hoogtepunt is ook de intelligente permanente xDrive vierwielaandrijving van BMW. Dit systeem wordt gekenmerkt door een variabele en proactieve verdeling van het koppel tussen voor- en achteras. Normaliter wordt de aandrijfkracht in een verhouding 40:60 verdeeld. Deze is tussen de verhoudingen 50:50 en 0:100 echter volledig variabel. In specifieke situaties kan de volledige aandrijfkracht worden overgebracht op de vooras. Door de selectieve bediening van de remmen van een slippend wiel voorziet xDrive bovendien in de functie van een sperdifferentieel. 
Nieuw is ook een zescilinder dieselmotor (3.0 liter, 210 KW/286 pk) met variabele twin-turbo, een aluminium cilinderblok, common rail injectie met piëzo injectoren, roetfilter en katalysator. Dezelfde voorzieningen heeft een andere nieuwkomer in het motorenpalet, de 3.0 liter lichtgewicht zescilinder dieselmotor met 160 kW/218 pk. 

Daarnaast krijgt de vernieuwde BMW X3 de beschikking over een nieuwe generatie zescilinder-in-lijn benzinemotoren (3.0 en 2.5 liter, 200 kW/272 pk en 160 kW/218 pk) met magnesium-aluminium cilinderblok, Valvetronic, Bi-VANOS en gereguleerde waterpomp.



Motorvarianten:

BMW X3 3.0sd:
6 cilinders, inhoud: 2.993 cm3, 
 


vermogen: 210 kW/286 pk, max. koppel: 580 Nm,
 


acceleratie (0–100 km/u): 6,6 seconden,
 


topsnelheid: 240 km/h, 
 


gemiddeld brandstofverbruik: 8.7 liter/100 kilometer

BMW X3 3.0d:
6 cilinders, inhoud: 2.993 cm3, 
 


vermogen: 160 kW/218 pk, max. koppel: 500 Nm,
 


acceleratie (0–100 km/u): 7,4 seconden,
 


topsnelheid: 220 km/h, 
 


gemiddeld brandstofverbruik: 7,9 liter/100 kilometer 

BMW X3 2.0d:
4 cilinders, inhoud: 1.995 cm3, 
 


vermogen: 110 kW/150 pk, max. koppel: 330 Nm,
 


acceleratie (0–100 km/u): 10,2 seconden,
 


topsnelheid: 198 km/h, 
 


gemiddeld brandstofverbruik: 7,2 liter/100 kilometer

BMW X3 3.0si:
6 cilinders, inhoud: 2.996 cm3, 
 


vermogen: 200 kW/272 pk, max. koppel: 315 Nm,
 


acceleratie (0–100 km/u): 7,2 seconden,
 


topsnelheid: 232 km/u, 
 


gemiddeld brandstofverbruik: 10,1 liter/100 kilometer

BMW X3 2.5si:
6 cilinders, inhoud: 2.947 cm3, 
 


vermogen: 160 kW/218 pk, max. koppel: 250 Nm,
 


acceleratie (0–100 km/u): 8,5 seconden,
 


topsnelheid: 220 km/h, 
 


gemiddeld brandstofverbruik: 9,9 liter/100 kilometer

BMW X3 2.0i:  
4 cilinders, inhoud: 1.995 cm3, 
 


vermogen: 110 kW/150 pk, max. koppel: 200 Nm,
 


acceleratie (0–100 km/u): 11,5 seconden,
 


topsnelheid: 198 km/h 
 


gemiddeld brandstofverbruik: 9,3 liter/100 kilometer

Een nieuwe zestraps automatische transmissie voor de zescilinders met een uitzonderlijk dynamisch schakelgedrag en sterk verbeterde efficiency; DSC (Dynamische Stabiliteits Controle) met extra functies omvat voortaan ABS, ASC, DBC, CBC, DTC, sneller reagerende remmen, compensatie voor remfading, dry-brake functie, Hill Descent Control (HDC) en aanhangerstabilisatie. 

Geïntegreerde samenwerking van de permanente, intelligente xDrive vierwielaandrijving met DSC en het motormanagement door Integral Chassis Management, Bi-Xenon koplampen met adaptieve bochtenverlichting (optioneel) en standaard 17 inch of 18 inch (X3 3.0sd) lichtmetalen wielen (18 inch en 19 inch optioneel).
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Frisse wind voor een succesnummer: 
De nieuwe BMW X3

•
Nieuwe generatie zescilinder benzinemotoren met 160 en 200 kW
•
Aluminium dieselmotoren met piëzo injectoren
•
Zescilinder dieselmotor met variabele twin turbo en 210 kW/286 pk

•
Zestraps automatische transmissie met dynamisch schakelpatroon
•
Geraffineerd: Integral Chassis Management

•
Dynamische Stabiliteits Controle DSC met extra functies
•
Design exterieur weerspiegelt wendbaarheid en kwaliteit

•
Functioneel en modern: hoogwaardige uitstraling interieur

München/Rijswijk. Of het nu is op bochtige landweggetjes, in druk stadsverkeer of op onverhard terrein, de nieuwe BMW X3 voelt zich overal even goed thuis. Met krachtige nieuwe motoren, een fris design en een hoogwaardig interieur is de Sport Activity Vehicle (SAV) van BMW klaar om het succes te continueren. De nieuwe BMW X3 heeft alle eigenschappen om zijn uitzonderlijke positie in het premium segment verder uit te bouwen. Enkele doordachte modificaties aan voor- en achterzijde en de zijkanten geven de auto een dynamisch aanzien, terwijl in het interieur hoogwaardige materialen, vloeiende lijnen en smaakvolle kleuren de boventoon voeren. Het design van de nieuwe BMW X3 sluit volledig aan bij het toegenomen vermogen van de motoren. Als topmotorisering is de nieuwe BMW X3 leverbaar met de sportiefste dieselmotor ter wereld. Deze nieuw ontwikkelde 3.0 liter zescilinder-in-lijn krachtbron van de BMW X3 3.0d levert dankzij Variabele Twin Turbo (VTT) technologie een vermogen van 210 kW/286 pk en een royaal maximum koppel van 580 Nm. Ook beschikbaar is de nieuwe generatie van zescilinder benzinemotoren met een inhoud van 3.0 en 2.5 liter. Beide motoren zijn uitgerust met Valvetronic en BI-VANOS en een uit een magnesium-aluminium legering vervaardigd cilinderblok. Het motorvermogen bedraagt respectievelijk 200 kW/272 pk en 160 kW/218 pk. Het Integrated Chassis Management (ICM) zorgt daarbij voor een meer effectieve en snelle interactie tussen de intelligente xDrive vierwielaandrijving, DSC (Dynamische Stabiliteits Controle) en het motormanagement.

De nieuwe BMW X3 is een innovatieve doorontwikkeling van een voertuigconcept dat bij zijn introductie een sensatie teweegbracht. Als buitengewoon wendbare Sports Activity Vehicle combineert de BMW X3 dynamische rijeigenschappen op de weg met de voordelen van de intelligente xDrive vierwielaandrijving. Zelfs een omleiding in het terrein vormt voor deze auto geen probleem. 

De nieuwe BMW X3 versterkt zijn positie als het enige premium voertuig in zijn klasse – een segment dat meer dan ooit beantwoordt aan de wensen van actieve en veeleisende automobilisten met een voorliefde voor superieure technologie en puur vakmanschap. 
Karakteristiek design onderstreept dynamiek
De wijzigingen aan de voor- en achterzijde van de BMW X3 zijn subtiel, maar toch opvallend. Zowel aan de voor- als achterzijde zijn de uit twee delen bestaande bumpers uitgevoerd in de kleur van de carrosserie. De robuuste bumpers onderstrepen de hoogwaardige kwaliteit en het sportief elegante uiterlijk van de BMW X3. Slechts de beschermende elementen zijn van robuuste, zwarte kunststof. 

Een opvallend kenmerk van de gehele X-modellenreeks van BMW zijn de zogenoemde ‘zes ogen’. Nieuw vormgegeven koplampunits met helder glas geven de nieuwe BMW X3 een karakteristieke aanblik. De wijze waarop de mistlampen in het front zijn geïntegreerd draagt hieraan bij. Mede dankzij een subtiele spoiler onder de voorbumper wekt het front de indruk van een krachtig voertuig dat laag op de weg ligt. De niervormige grille springt extra in het oog vanwege de grotere afmetingen en in afwijkende kleuren uitgevoerde lamellen. De BMW X3 3.0sd is herkenbaar aan lamellen in Light Titanium, terwijl de andere zescilinder varianten zijn voorzien van een grille in Graphite Metallic. De versies met viercilinder motoren hebben zwarte lamellen in de grille. De optioneel leverbare koplampsproeiers zijn fraai geïntegreerd in de voorbumper, en komen alleen tevoorschijn wanneer het nodig is.

Nieuw vormgegeven achterlichtunits zijn voorzien van horizontaal geplaatste LED’s die schuilgaan achter helder kunststof. In het donker zorgen deze voor een opvallend accent, maar ook overdag zijn de achterlichtunits een opvallend kenmerk van de nieuwe BMW X3. Even karakteristiek zijn de horizontale lijnen die vanaf de achterklep doorlopen in de bumper, en die daarmee ook de achterzijde van de nieuwe X3 een krachtige aanblik geven. 

En profil legt een opvallende lage lijn de nadruk op de subtiele wigvorm van de carrosserie. Deze vorm loopt aan de onderzijde van de carrosserie door in het onderste gedeelte van de voor- en achterbumper, waardoor een dynamische ononderbroken lijn ontstaat. 

Het interieur: hoogwaardige materialen en een gecultiveerd design
Met subtiele vormen en fraai op elkaar aansluitende delen loopt het vloeiende lijnenspel ook door in het interieur van de nieuwe BMW X3. Hier wordt pure functionaliteit gecombineerd met gecultiveerd design. In ieder detail zijn de hoogwaardige kwaliteit en vakmanschap niet alleen zichtbaar, maar ook voelbaar. Het instrumentenpaneel valt op door een nieuwe sierstrip in dezelfde kleur en hetzelfde materiaal als de sieraccenten op de middenconsole. 

Gegalvaniseerd metaal op de portiergrepen en de bedieningsknoppen van de airconditioning, exclusief leder, een hoogstaand kleurenschema, sierlijke hemelbekleding en oppervlakken van hoogwaardige kunststof vormen samen een robuust, en tegelijkertijd elegant interieur. Ook in het nieuwe driespaaks stuurwiel en de ruime opbergmogelijkheden in de portieren is de kwaliteit voel- en zichtbaar aanwezig. Deze afwerking op hoog niveau beantwoordt aan de wensen van een nieuwe generatie autoliefhebbers die hun voertuig voor zeer uiteenlopende doeleinden gebruiken. Behalve kwaliteit en veelzijdigheid verlangen zij ook een sfeervolle ambiance. 

De nieuwe BMW X3 biedt een veelvoud aan mogelijkheden om uitrusting en kleuren af te stemmen op de persoonlijke smaak. Vier uitrustingniveaus, tien carrosseriekleuren, zes interieurkleuren en vijf soorten afwerkingsmateriaal staan daarvoor garant. Op de lijst voor leverbare opties staan bovendien BMW sportstoelen en comfortstoelen. De bekleding die wordt gekozen voor de stoelen, komt ook terug in de armsteunen en portierpanelen. Met de kleuren Black, Grey en Sand Beige ontstaat in het interieur een rustgevende sfeer, terwijl een interieur in Terracotta, Anthracite of Tobacco een meer geaccentueerd geheel vormt. Ook met de afwerkingsmaterialen kan de eigenaar zijn persoonlijke smaak tot uiting brengen – van klassiek en elegant hout tot een duidelijk sportiever interieur met ‘aluminium look’ accenten.

De BMW X3 3.0sd biedt wellicht het meest exclusieve interieur, met onder meer pedalen van roestvrij staal en een snelheidsmeter die tot maar liefst 270 km/h reikt. Aan de buitenkant onderscheidt deze uitvoering zich onder meer met fraaie 18- inch lichtmetalen wielen, een extra sportieve achterspoiler en grotere uitlaatuiteinden. 

Primeur: een diesel als topmodel
Voor de nieuwe BMW X3 zijn drie benzine- en drie dieselmotoren beschikbaar. De nieuwe zescilinder-in-lijn dieselmotor wordt gekenmerkt door betere prestaties, een hoger koppel en een lager gewicht. Het aanzienlijke motorvermogen draagt in belangrijke mate bij aan de levendige rijeigenschappen van BMW’s populaire SAV. Met de diverse zescilinder motoren vestigt de nieuwe BMW X3 in zijn segment wederom een nieuwe norm ten aanzien van vermogen, efficiency en rijeigenschappen. Een primeur is dat de BMW X3 als eerste modellenreeks van BMW een dieselversie als meest krachtige uitvoering heeft. De compleet nieuw ontwikkelde 3.0 liter zescilinder-in-lijn dieselmotor met Variabele Twin Turbo (VTT) technologie maakt voor het eerst zijn opwachting in de BMW X3 3.0sd. Ook de nieuwe generatie zescilinder benzinemotoren met magnesium-aluminium cilinderblok en VALVETRONIC wordt leverbaar voor de BMW X3. Als basismodel dient zowel voor de benzine- als de dieselrijders, een potente 2.0 liter viercilinder. 

De nieuwe BMW X3 3.0sd wordt aangedreven door de sportiefste zescilinder diesel die ooit leverbaar was voor een in serie geproduceerd voertuig. Deze 210 kW/286 pk sterke krachtbron beschikt over de Variabele Twin Turbo (VTT) technologie die BMW als eerste autofabrikant introduceerde voor de BMW 535d. Met deze technologie werkt een kleine turbolader bij de lagere toerentallen, waarna een tweede, grotere turbolader in werking treedt als er meer vermogen benodigd is. Daarmee is al bij zeer lage snelheid extra vermogen beschikbaar. Het maximum koppel van 550 Nm wordt dan ook geleverd in het toerengebied tussen 1.750 en 2.250 tpm. Het maximum vermogen wordt bereikt bij een voor een diesel ongebruikelijk hoog toerental van 4.400 tpm, terwijl de topsnelheid pas in zicht komt bij 5.070 tpm.

Hiermee ontstaat een constante en krachtige ontwikkeling van het vermogen, die ook zichtbaar is in de prestaties van de nieuwe BMW X3 3.0sd. Deze accelereert in slechts 6,6 seconden van 0 tot 100 km/h, en heeft een topsnelheid van 240 km/h. Daarbij wordt deze indrukwekkende dynamiek gecombineerd met een uitermate laag brandstofverbruik, met een gemiddeld verbruik van 8,7 liter per 100 kilometer. Voor effectieve reiniging van de uitlaatgassen is een roetfilter van de nieuwste generatie geïntegreerd in de katalysator, die zich vlakbij de motor bevindt. Net als de andere modellen van BMW voldoet ook de BMW X3 3.0sd aan de EuroIV-missienorm. 

De voorbeeldige efficiency van deze geavanceerde krachtbron is onder meer te danken aan een gewichtsreductie van 25 kilo, en de toepassing van een nieuwe generatie common rail injectiesysteem met piëzo injectoren. 

Dezelfde kenmerken zijn van toepassing op de tweede 3.0 liter zescilinder-in-lijn dieselmotor in de reeks van de nieuwe BMW X3.  In plaats van de gietijzeren componenten van de concurrentie, is de krachtbron van de BMW X3 3.0d voorzien van een volledig uit aluminium vervaardigd cilinderblok. Het injectiesysteem werkt onder een druk van 1.600 bar, waardoor de verbrandingskamers snel met brandstof worden gevuld. Door de piëzo-technologie reageert de injector direct op de elektrische puls om de procedure voor de inspuiting te beginnen. Daarbij wordt de openingshoek van de verstuivernaald nauwkeurig bepaald, en wordt de maximale hoeveelheid brandstof in een zo kort mogelijke tijd ingespoten. Door de combinatie met een turbolader met variabele geometrie (VTG) levert de motor een vermogen van 160 kW/218 pk.

Dat betekent dat het volledige vermogen op vrijwel ieder moment beschikbaar is voor de BMW X3 3.0d. Het maximale koppel van 500 Nm komt vrij tussen 1.750 en 2.750 tpm. De acceleratie van 0 tot 100 km/h neemt 7,4 seconden in beslag en op de standaard gemonteerde all-road banden bedraagd de topsnelheid 210 km/h. Deze topsnelheid kan tot 220 km/h worden verhoogd met banden met een andere snelheidscodering. Deze zijn optioneel, af-fabriek leverbaar. Ook de nieuwe BMW X3 3.0d gaat uiterst efficiënt met brandstof om, getuige een gemiddeld verbruik van 7,9 liter diesel per 100 kilometer. Standaard is deze uitvoering ook voorzien van een roetfilter.

De nieuwe BMW 2.0d bewijst zelfs nog zuiniger te zijn. Deze viercilinder dieselmotor met common rail-injectie levert een vermogen van 110 kW/150 pk en een koppel van 330 Nm. De maximale trekkracht is al beschikbaar tussen 2.000 en 2.500 tpm. Daarmee zijn krachtige acceleraties gegarandeerd, zoals een sprint van 0 tot 100 km/h in 10,2 seconden. De BMW X3 2.0d heeft topsnelheid van 198 km/h, en een gemiddeld brandstofverbruik van slechts 7,2 liter per 100 kilometer. Ook de viercilinder dieselmotor beschikt standaard over een roetfilter. 

Benzinemotoren: betere prestaties, minder gewicht
Voor de nieuwe BMW X3 zijn twee zescilinder-in-lijn benzinemotoren leverbaar. Beide combineren een laag gewicht met stabiele en efficiënte rijeigenschappen. De nieuwe BMW X3 3.0si beschikt over de krachtigste versie van de 3.0 liter zescilinder tot nu toe. Behalve een vermogen van 200 kW/272 pk en een maximum koppel van 315 Nm heeft deze motor de reputatie uitermate soepel en betrouwbaar te zijn. De 2.5 liter zescilinder van de nieuwe BMW X3 2.5si ontwikkelt een vermogen van 160 kW/218 pk en een maximum koppel van 250 Nm. Beide motoren zijn voorzien van een magnesium-aluminium cilinderblok, Valvetronic en een waterpomp die de capaciteit van de koeling afstemt op de omstandigheden. Met een gewicht van slechts 165 kilo dragen de motoren bovendien bij aan een optimale gewichtsverdeling, en daarmee ook aan de wendbare en dynamische rijeigenschappen van de BMW X3. 

De 3.0 liter motor wordt beschouwd als een klassiek voorbeeld van efficiënte dynamiek voor benzinemotoren. De BMW X3 3.0si accelereert in slechts 7,2 seconden van 0 tot 100 km/h, en bereikt op de standaard all-road banden een topsnelheid van 210 km/h. Met de af-fabriek leverbare banden met andere snelheidscodering kan de topsnelheid toenemen tot 232 km/h. Daarbij is deze versie met een gecombineerd brandstofverbruik van 10,1 liter per 100 kilometer opvallend zuinig voor een auto in dit segment.

De prestaties van de nieuwe BMW X3 2.5si zijn minstens zo indrukwekkend. Uit stilstand wordt binnen 8,5 seconden een snelheid van 100 km/h bereikt, terwijl met de standaard all-road banden de topsnelheid 210 km/h bedraagt. Met de daarvoor geschikte banden – optioneel leverbaar – loopt de topsnelheid op tot 221 km/h. Het gemiddelde brandstofverbruik bedraagt 9,9 liter per 100 kilometer.

Als instapmodel is voor de nieuwe BMW X3 ook een viercilinder benzinemotor beschikbaar. De 2.0 liter motor van de BMW X3 2.0i is de enige viercilinder krachtbron ter wereld met Valvetronic variabele klepbediening. Bovendien beschikt deze motor over dubbele, variabele nokkenassturing (Bi-VANOS) en een gedifferentieerd aanzuigsysteem (DISA). Dat betekent dat deze krachtbron ondanks zijn vier cilinders buitengewone prestaties levert ten aanzien van vermogen, loopcultuur en efficiency. Daarbij overtuigt de nieuwe BMW X3 2.0i niet alleen door zijn zuinigheid, maar ook door zijn bijzondere dynamiek en wendbaarheid. De acceleratie van 0 tot 100 km/h verloopt in 11,5 seconden, en deze versie bereikt een topsnelheid van 198 km/h. Het gecombineerde brandstofverbruik bedraagt slechts 9,3 liter per 100 kilometer. 

Nieuwe automatische transmissie: dynamiek, efficiency en comfort
Met uitzondering van de BMW X3 3.0sd zijn alle uitvoeringen van de nieuwe SAV standaard uitgerust met een handgeschakelde zesversnellingsbak. De overbrengingsverhoudingen van de transmissie zijn zorgvuldig afgestemd op het prestatiepotentieel van de verschillende motoren. Ook de optioneel leverbare automatische transmissie met Steptronic-functie beschikt over zes versnellingen.

De automatische versnellingsbak is standaard voor het topmodel van de reeks, de BMW X3 3.0sd. Deze automaat werd specifiek ontwikkeld voor de combinatie met krachtige motoren. Deze nieuwe zestraps automaat voert zijn taken uit met ongeëvenaarde snelheid, precisie en efficiency. Dat betekent dat dit systeem de dynamiek van de BMW X3 3.0sd perfect ondersteunt, en bovendien een voorname bijdrage levert aan het rijcomfort.

Een nieuw soort koppelomvormer en uiterst efficiënte software maken dat de nieuwe transmissie tot maar liefst 50 procent sneller reageert en schakelt dan een conventionele automaat. Doordat de meest optimale versnelling altijd direct kan worden gevonden, kost zelfs het overslaan van één of meer versnellingen geen extra tijd. Met dit opvallend directe schakelgedrag en de directe verbinding met de motor is deze nieuwe zestraps automatische transmissie voor een groot deel verantwoordelijk voor het sportieve en levendige rijgedrag van de BMW X3 3.0sd. 

Tegelijkertijd draagt dit systeem niet alleen bij aan een comfortabele en ontspannen rit, maar ook aan een gunstig brandstofverbruik bij lage toerentallen.

Permanente en intelligente vierwielaandrijving: BMW xDrive
De nieuwe BMW X3 dankt zijn indrukwekkende allround karakter aan de permanente vierwielaandrijving xDrive. Dankzij dit intelligente systeem toont de BMW X3 zich op de openbare weg een wendbare en dynamische reisgenoot, terwijl de variabele en krachtige grip uitkomst biedt in zwaar terrein. De xDrive vierwielaandrijving zorgt snel en nauwkeurig voor een variabele verdeling van de aandrijfkracht over de voor- en achteras. Het motorvermogen wordt via een elektronisch aangestuurde lamellenkoppeling overgebracht op de wielen met de meeste grip. Behalve dat de wielen hiermee op een wisselende ondergrond optimale grip houden, zorgt deze vorm van vierwielaandrijving ook voor een dynamischer rijgedrag door in een bocht de neiging tot onder- of overstuur tegen te gaan. De functie van een sperdifferentieel wordt vervuld door een eventueel doordraaiend wiel gericht af te remmen. Behalve de SAV-modellen ontlenen alle modellen van BMW met xDrive hun superieure rijeigenschappen aan dit systeem. In het segment van vierwielaangedreven voertuigen in het premium segment is BMW dan ook uitgegroeid tot de meest succesvolle leverancier ter wereld. 

Koppelverdeling 40:60 in normale rijomstandigheden
Voor de permanente en traploos variabele vermogensoverbrenging naar de vier wielen beschikt BMW xDrive over een starre aandrijfas naar de achteras en een meervoudige lamellenkoppeling die het koppel via een tussenas overbrengt naar de voorwielen. Onder normale omstandigheden wordt het koppel in een verhouding 40:60 verdeeld over de voor- en achterwielen. Het systeem reageert op veranderende omstandigheden met een directe en snelle aanpassing van de koppelverdeling. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat vrijwel het volledige koppel kortstondig op één as wordt overgebracht, in een situatie waarin de tractie van de voorwielen sterk verschilt met de achterwielen. 

Daarbij kan in een met enige snelheid genomen bocht de neiging tot overstuur net zo snel worden tegengegaan. In deze situatie zorgt de meervoudige lamellenkoppeling ervoor dat extra vermogen naar de voorwielen wordt gedirigeerd, waardoor de stabiliteit wordt hersteld. Op deze manier kan 75 procent van het koppel op de voorwielen worden overgebracht. Op het moment dat de wielen weer met dezelfde snelheid draaien, wordt de verdeling van het koppel automatisch weer genormaliseerd.

Doorontwikkeld: Integrated Chassis Management
Om ook bij hogere snelheden de vereiste precisie te kunnen garanderen, zijn de xDrive vierwielaandrijving en het motormanagement aan elkaar gekoppeld via het Integrated Chassis Management. De sensoren van de wielophanging geven de regeleenheid van xDrive bijvoorbeeld gegevens over de actuele rijomstandigheden. Op deze manier kan xDrive een proactieve bijdrage leveren aan de stabiliteit van het voertuig. Verlies van tractie wordt al opgemerkt en tegengegaan voordat een wiel de grip verliest en er een situatie van onbalans kan ontstaan. Alleen op het moment dat xDrive met een andere verdeling van het koppel de stabiliteit niet kan herstellen, treedt het DSC in werking met gerichte remacties op individuele wielen en eventueel aanpassingen van het motormanagement. 

Dit nieuwe controlesysteem van het Integrated Chassis Management maakt dat xDrive en DSC sneller en nauwkeuriger met elkaar samenwerken. Voorheen regelden het motormanagement en het remsysteem vrijwel onafhankelijk van het langsmomentenmanagement de stuur- en rijeigenschappen. Bij dit nieuwe systeem regelt het langsmomentenmanagement de verdeling van het koppel over voor- en achteras, terwijl het remsysteem tegelijkertijd met gerichte remacties invloed kan uitoefenen op de grip en het rijgedrag van de auto. Bovendien kan het motormanagement in voorkomende gevallen het koppel verhogen of verlagen. Door deze nauwgezette samenwerking met DSC staat de xDrive vierwielaandrijving garant voor snelle en efficiënte reacties op wisselende rijomstandigheden, en daarmee voor een nog dynamischer rijgedrag.

Dynamische Stabiliteits Controle met extra functies
De nieuwe BMW X3 beschikt over een DSC-systeem (Dynamische Stabiliteits Controle) met een aantal extra functies. Dit nieuwe DSC zorgt niet alleen voor een betere stabiliteit en grip, maar ook voor een optimale efficiency van het remsysteem. Door de remdruk tijdig en gericht te vergroten compenseert het systeem een eventuele vermindering van de remdruk die kan optreden wanneer de remmen uitzonderlijk warm worden. Bovendien reageren de remmen sneller in situaties waarin de bestuurder plotseling moet remmen. En voor maximale efficiency van het remsysteem in de regen worden de remschijven tijdens het rijden droog gehouden. Ook DBC is een nuttige hulpfunctie, door in geval van een noodstop onafhankelijk van de pedaalkracht te zorgen voor de maximale remdruk. De zogenoemde Hill-hold functie maakt tot slot het wegrijden op een helling gemakkelijker.

Andere functies die deel uitmaken van het DSC-systeem zijn ABS, ASC (Automatische Stabiliteits Controle), stabilisatie voor een aanhanger, HDC (Hill Descent Control) en CBC (Cornering Brake Control). Deze laatste functie voorkomt dat het voertuig bij licht remmen in een bocht de neiging vertoont om de bocht af te snijden. 

DTC: voor het eerst leverbaar voor de BMW X modellenreeks
De uitgesproken dynamische rijeigenschappen van de nieuwe BMW X3 worden ondersteund door Dynamische Tractie Controle (DTC), een praktische hulpfunctie die deel uitmaakt van het nieuwe DSC. DTC kan worden geactiveerd met een druk op de knop op de middenconsole. Vervolgens reageren de motor- en remassistentiesystemen iets later, zodat de BMW X3 bijvoorbeeld met licht spinnende wielen op losse sneeuw kan rijden. Bovendien maakt DTC een sportieve rijstijl mogelijk door in een bocht een hogere zijdelingse acceleratie en daarmee een lichte en goed doseerbare drift toe te staan. Bij hogere snelheden komen de regelfuncties van DTC meer overeen met de standaardinstellingen van DSC, zodat het stabiliserende effect van dit systeem in kritieke situaties gewaarborgd blijft. Zoals gebruikelijk bij BMW kan DSC desgewenst volledig worden uitgeschakeld door de DTC-knop gedurende langere tijd ingedrukt te houden. Alleen de functie van het sperdifferentieel blijft dan behouden, om een doordraaiend wiel af te kunnen remmen. 

De nieuwe BMW X3 is standaard uitgerust met 17 inch lichtmetalen wielen. De BMW X3 3.0sd beschikt standaard over 18 inch lichtmetalen wielen. Optioneel zijn verschillende andere wieldesigns leverbaar, in het formaat 18 inch of 19 inch. Standaard is ook de bandenspanningswaarschuwing (RPA), een systeem dat vroegtijdig drukverlies in de banden signaleert. Op het moment dat de druk in een band ongeveer 30 procent afwijkt van de gebruikelijk waarde, gaat op het instrumentarium een controlelampje branden. 

Om aanrijdingen van achteren te voorkomen is de nieuwe BMW X3 ook voorzien van Brake Force Display. Dit systeem maakt voor het eerst deel uit van de standaarduitrusting van een model van BMW.  Achteropkomend verkeer wordt met dit tweefasen remlicht attent gemaakt op mogelijk gevaar. Wanneer de bestuurder hard remt, en wanneer het ABS remsysteem in werking treedt, neemt de lichtintensiteit in de achterlichten van de BMW X3 toe. Hierdoor zal achteropkomend verkeer ook sneller en krachtiger afremmen.

De carrosserie van de nieuwe BMW X3: ruim en veilig
De robuuste carrosserie en uitgebreide, centraal aangestuurde veiligheidssystemen van de nieuwe BMW X3 staan garant voor een hoog niveau van passieve veiligheid. Extra stevige chassisbalken en kreukelzones zorgen ervoor dat de botsenergie bij een frontale aanrijding wordt weggeleid van het inzittendencompartiment. Diagonale stalen dwarsbalken in de met vanghaken verankerde portieren bieden bescherming tegen een onverhoopte zijdelingse aanrijding. Als gevolg hiervan blijft de veiligheidskooi zelfs bij een ernstige aanrijding grotendeels intact.

Behalve front- en zijairbags is de nieuwe BMW X3 ook uitgerust met hoofdairbags. Deze ontvouwen zich vanuit de middenstijl en de dakrand om de passagiers voor- en achterin te beschermen tegen de gevolgen van een zijdelingse aanrijding. Ook standaard aanwezig zijn driepunts veiligheidsgordels voor de vijf zitplaatsen, inclusief gordelspanbegrenzing. Voor de voorpassagiers zijn bovendien gordelslotspanners aanwezig. 

De nieuwe BMW X3 is 4.569 millimeter lang, 1.853 millimeter breed en 
1.674 millimeter hoog. Deze afmetingen zijn in verschillende opzichten ideaal voor een vijfdeurs voertuig. Als het meer compacte lid van de SAV-familie van BMW beschikt de nieuwe BMW X3 over een lichtvoetige wendbaarheid die hem tot een bijzonder opwindende auto maken. Desondanks is het ruime en flexibel indeelbare interieur geschikt voor zeer uiteenlopende doeleinden. Onder de bagageafdekking van de bagageruimte gaat bijvoorbeeld een laadruimte schuil van 480 liter. De grote achterklep zorgt voor een maximale laadopening en een lage laaddrempel, zodat ook grotere voorwerpen geen probleem vormen. Nadat de asymmetrisch deelbare achterbank volledig is neergeklapt, neemt het laadvolume toe tot maar liefst 1.560 liter. 

De standaarduitrusting: van compleet tot exclusief
Ook het interieur van de nieuwe BMW X3 ademt superieure kwaliteit uit. Hoogwaardige, fraaie materialen en de afwerking voldoen aan de hoogste eisen. De uitgebreide, luxueuze standaarduitrusting onderstreept de genoeglijke ambiance nogmaals. Daarbij biedt het leveringsprogramma alle mogelijkheden om het interieur af te stemmen op de persoonlijke smaak. Daarvoor zijn niet alleen een breed kleurenpalet en verschillende soorten materialen en bekleding beschikbaar. Een navigatie- en audiosysteem van topkwaliteit vergroten het rijcomfort in de nieuwe BMW X3. Tot de leverbare opties hoort de BMW Assist telefoonservice. 

De als optie verkrijgbare bi-Xenon verlichting geeft optimaal zicht in het donker en ook bij slecht weer een betere verlichting van de rijbaan. In combinatie met adaptieve bochtverlichting zorgen meedraaiende koplampen er bovendien voor dat bochten optimaal worden verlicht. Gecombineerd met de standaard aanwezige mistlampen maken de meedraaiende koplampen bovendien manoeuvreren in het donker gemakkelijker.

Met behulp van Park Distance Control (PDC) wordt de afstand tussen de auto en een obstakel gemeten. Tijdens het parkeren kan de bestuurder aan de hand van een geluidssignaal bepalen wat de afstand tussen de auto en het obstakel is. Voor liefhebbers van een mooi uitzicht heeft de nieuwe BMW X3 nog een fraaie optie in petto om het rijplezier verder te vergroten. Een uit twee delen bestaand glazen panoramadak met een glasoppervlak van 0,65 m biedt een royaal uitzicht naar boven. 

Vrijwel ongelimiteerde gebruiksmogelijkheden, een dynamische en sportieve wegligging en een stijlvol uiterlijk maken de BMW X3 tot een uitzondering onder de vierwielaangedreven voertuigen in zijn segment. Met zijn veelzijdige interieur vormt deze auto de basis voor een vorm van mobiliteit die vooral wordt gekenmerkt door spontaniteit. De nieuwe BMW X3 overtuigt in dagelijks verkeer met een moeiteloos en wendbaar rijgedrag. Vijf royaal bemeten zitplaatsen en een bagageruimte die ook is berekend op grotere voorwerpen bevestigen zijn allround karakter. Zelfs in barre weersomstandigheden, of wanneer hij wordt gebruikt als trekauto, heeft de BMW X3 profijt van zijn robuuste en hoge carrosserie. Ook de wielophanging en de xDrive vierwielaandrijving tonen in dergelijke situaties opnieuw hun uitstekende kwaliteiten.

De BMW X3 heeft zichzelf bewezen als waar succesnummer op de internationale automarkt. In veel landen is het een van de meest populaire vierwielaangedreven voertuigen van dit moment. Sinds de introductie in 2003 zijn meer dan 260.000 exemplaren verkocht. In 2005 bereikte de BMW X3 in Duitsland bijvoorbeeld een marktaandeel van 1,4 procent, het hoogste in het segment van all-roaders. In Nederland zijn tot nu toe al bijna 2.000 BMW’s X3 verkocht.  

De nieuwe BMW X3 heeft alle eigenschappen om dit succes te kunnen continueren. De nieuwe motoren voorzien in prestaties die ver uitstijgen boven datgene wat tot op heden gebruikelijk was in dit segment en met de leverbare viercilindermotoren wordt ook de onderkant van het segment bediend. Met de unieke dynamische eigenschappen, het nieuwe design en het verder verbeterde interieur, zal de nieuwe BMW X3 in de smaak vallen bij autoliefhebbers die zoeken naar exceptionele rijeigenschappen en een robuust, wendbaar en zeer veelzijdig voertuig. Daarbij verlangen zij ook de kwaliteit en de uitstraling die hoort bij een auto in het premium segment. In al zijn facetten blinkt de nieuwe BMW X3 uit in rijplezier van het hoogste niveau.

Rijswijk, 27 juni 2006
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