PAGE  
BMW
Press

10/2003
Page 4

[image: image1.png]280

240

200 ~

160

120

80

40

Torque [Nm]

0

160,0

245 Nm @ 3500min-1

/

+ 140,0

><

+ 120,0

/ 41 kW @ 6000min-1

+ 100,0

- 80,0

|

- 00,0

|

- 400

- 20,0

0 1000 2000

Engine speed [min-1]

3000

4000

5000

6000

Output [Kw]

0,0
7000



12.
Output and Torque Diagram. 
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