BMW Z4 Coupé

Al van bij de eerste oogopslag was er fascinatie, die nu bevestigd wordt door ervaringen aan het stuur. De BMW Z4 Coupé streeft één enkel doel na: de liefhebbers van sportieve tweezitters bekoren. Het studiemodel van de BMW Z4 Coupé dat tijdens het Internationale Autosalon van Frankfurt werd gepresenteerd, maakte al heel wat emoties los en creëerde hoge verwachtingen. Nu lost het productiemodel al die verlangens in, vanaf de eerste kilometer. De coupé werd ontworpen in functie van puur rijplezier: met een koetswerk met optimaal gewicht, een onder alle omstandigheden betrouwbaar onderstel en een zescilinder in lijn van 195 kW (265 pk), vestigt hij binnen zijn segment de norm op wereldniveau. Maar het is wellicht nog meer zijn stilistische, conceptuele en technische harmonie, die weet te overtuigen.

Wat zijn tegelijk gespierde en elegante lijn al uitstraalt, wordt met brio bevestigd door zijn prestaties op de weg. Het surplus aan vermogen dat door de nieuwe zescilinder wordt opgewekt, wordt door het ultramoderne onderstel in puur dynamisme omgezet. En ook op het gebied van handelbaarheid en snelheid, aarzelt het al even sterke als lichte koetswerk niet om een bijdrage te leveren. In het segment van de sportieve tweezitters, vertegenwoordigt de BMW Z4 Coupé de ideale incarnatie van alle deugden waar liefhebbers van dit soort wagens naar op zoek zijn.

De stijl - puur en authentiek

De buitenkant van de BMW Z4 Coupé alleen al straalt snelheid en dynamisme uit. Van bij de eerste oogopslag verraadt de tweezitter zich door zijn klassieke coupé-lijn en de achterste zijruiten met de voor het merk zo typische “Hofmeister Knick” als een sportieve BMW. De vloeiende daklijn lijkt het zwaartepunt naar achteren, boven de achteras te verschuiven. Details zoals de uitsnijding in het midden van het dak versterken die indruk. Samen stralen deze stijlelementen een onweerstaanbaar dynamisme uit. De coupé ziet er gespierd, krachtig en snel uit.

Interieur - nadruk op de essentie

Dankzij karakteristiek sobere vormen krijgt het interieur een sportieve en puristische look. Bovendien is zijn uitrusting compleet en zijn de gebruikte materialen geraffineerd en de kleuren geassorteerd. Om zijn coupé een persoonlijke toets te geven, kan de klant kiezen uit tien metallic koetswerkkleuren, acht interieurkleuren, twee lederafwerkingen en vijf verschillende decoratieve stroken.

Topmotor van  drieliter

De zescilinder motor die de BMW Z4 3.0si aandrijft, werd reeds meermaals beloond met de prestigieuze “Engine of the Year Award”. Hij ontwikkelt 195 kW (265 pk) bij 6600 omw/min en zijn maximumkoppel van 315 Nm blijft onverminderd beschikbaar tussen 2500 en 4000 omw/min. Deze motor is conform met de antipollutienormen Euro 4 en ULEV II. Of het nu gaat om soepelheid, vermogen per liter, gewichts/vermogensverhouding of specifiek verbruik, deze innoverende mechaniek geldt op wereldvlak als referentie. Deze krachtbron brengt de sportwagen in 5,7 seconden van 0 naar 100 km/u en laat hem in vierde versnelling in 5,2 seconden accelereren van 80 naar 120 km/u. De topsnelheid werd elektronisch begrensd op 250 km/u. En ook al levert hij zulke indrukwekkende sportieve prestaties, toch heeft de BMW Z4 Coupé 3.0si voldoende aan 8,6 liter superplus om volgens de Europese cyclus 100 km af te leggen.

Maar op akoestisch gebied is de zescilinder veel minder zuinig dan wat zijn brandstofverbruik betreft. Het motorgeluid verraadt duidelijk zijn krachtige inborst: krachtdadig, sportief en sterk trakteert de BMW Z4 Coupé zijn inzittenden op een authentiek en krachtig geluid. Het typische rauwe geluid dat geproduceerd wordt door motoren met hoog vermogen ontbreekt niet bij deze zescilinder.

Zes versnellingen - manueel of automatisch

Standaard wordt de BMW Z4 Coupé voorzien van een handgeschakelde zesversnellingsbak. Korte overgangen en een nauwkeurige schakelgang van de versnellingspook typeren deze versnellingsbak. De automatische “Sport” versnellingsbak is in optie beschikbaar en koppelt de sensaties van een sportwagen aan het comfort van een automaat. Dankzij de peddels aan het stuur kan de bestuurder ten allen tijde ook zelf ingrijpen in het schakelgedrag.

Onderstel - ontworpen voor dynamisme, snelheid en sportiviteit

Rijplezier tot aan de grenzen van de wetten van de fysica - daar staat de BMW Z4 Coupé 3.0si voor. Hij is eenzijdig op maximaal dynamisme georiënteerd en zijn onderstel verenigt daartoe dan ook alle noodzakelijke voorwaarden. De evenwichtige gewichtsverdeling over de assen, het verlaagde zwaartepunt en de achterwielaandrijving staan ten allen tijde borg voor een harmonieus weggedrag, voor motriciteit en voor optimale prestaties, en ze laten ook in bochten hoge snelheden toe. De elektromechanisch bekrachtigde besturing (EPS - Electric Power Steering) onderstreept de dynamische en handelbare afstelling van de wagen.

DSC - extra functies ten voordele van comfort en veiligheid

Rijhulpmiddelen zoals de dynamische stabiliteitscontrole (DSC) en daaraan onderliggende functies, verzekeren een hoog niveau van actieve veiligheid. De ASC antislipregeling beheert het spinnen bij het vertrekken door indien nodig het motorvermogen te verminderen en het slippende wiel af te remmen, om zo de wagen opnieuw te stabiliseren. De CBC controle van het remmen in  bochten, beperkt de neiging tot overstuur wanneer licht geremd wordt, door een asymmetrische regeling van de remdruk. De DTC dynamische tractiecontrole laat de bestuurder toe de grip te verbeteren op gladde ondergrond, simpelweg door het induwen van een toets. De DBC noodremhulp maximaliseert de remdruk indien nodig, terwijl de vertrekhulp op hellingen kort ingrijpt op de remmen, waardoor de wagen niet achteruit kan bollen. De voorremfunctie verkort de nodige tijd om de benodigde druk op te wekken bij noodremmen door de remschoenen zo dicht mogelijk bij de remschijven te brengen, wanneer de bestuurder het gaspedaal plots lost. De antifading functie compenseert het verlies van doeltreffendheid van de remmen ten gevolge van oververhitting door een verhoging van de remdruk in functie van de temperatuur. De functie droog remmen tenslotte optimaliseert de reactie van de remmen in natte omstandigheden door het waterlaagje van de schijven te verwijderen.

Banden die niet van de velg gaan waarmee lek kan verdergereden worden

De standaard Runflat banden werden zo ontworpen dat ze bij verlies van bandendruk niet leeglopen of van de velg lopen. Zelfs een plots drukverlies vormt geen enkel gevaar, temeer omdat alle elektronische rijhulpsystemen operationeel blijven. De bestuurder kan dus zijn weg verderzetten tot aan het volgende tankstation, zonder te moeten stoppen op een onveilige plaats. Wanneer een band langzaam leegloopt, wordt de bestuurder tijdig gewaarschuwd, zodat het drukverlies bij een volgende tankbeurt hersteld kan worden. Bandenpech behoort dus definitief tot het verleden.

Koetswerk - ultrastevig en licht

Om het vermogen van de BMW Z4 Coupé in alle veiligheid op de baan over te brengen, is een koetswerk dat tegen torsie bestand is, onmisbaar. Met een torsiestijfheid van 32.000 Nm/graad, blijkt deze extreem bestand tegen torsie en doorbuiging. Wat uiteraard ook zijn weerslag heeft op de passieve veiligheid: dankzij de perfecte interactie tussen het koetswerk en de veiligheidssystemen, genieten bestuurder en passagier in bijna elke mogelijke ongevalsituatie van een uitstekende bescherming.

Ideale zitpositie voor een sportieve rijstijl

De zetels bieden meerdere regelmogelijkheden en een uitstekende zithouding, waardoor de bestuurder ook betrouwbare rij-informatie ontvangt. De cockpit is volledig op de bestuurder gericht: alle bedieningselementen staan op een ergonomische positie op of rond het stuur.

Plaats voor twee - en voor meer dan alleen wat handbagage

Met een maximaal laadvolume van 340 liter, is de kofferruimte behoorlijk groot voor een sportieve tweezitter. Er is bijvoorbeeld plaats voor twee golftassen. Het beschikbare volume onder het geïntegreerde bagagezeil bedraagt 285 liter. De koffer gaat open via het BMW logo dat het sleutelgat verbergt.

Bi-xenon lichten voor optimale verlichting

De BMW Z4 Coupé kan optioneel voorzien worden van bi-xenon lichten die zorgen voor een maximale lichtbundel bij kruis- en koplicht. De positielichten hebben de vorm van twee ringvormige gidslichten, karakteristiek voor het merk BMW. De stoplichten met dubbele intensiteit dragen gevoelig bij tot de veiligheid in het verkeer, want ze verminderen het risico op kop/staartaanrijdingen  aanzienlijk.

Uitrustingsprogramma’s in overvloed: 
de top op het gebied van audio en navigatie

Twee HiFi-ketens, die zich onderscheiden door hun virtuositeit en hun prestaties, zijn voor de BMW Z4 Coupé in optie beschikbaar. Het Business systeem omvat een audio versterker met tien kanalen en een totaal van tien luidsprekers. Het HiFi-systeem Professional tilt de geluidskwaliteit tot een nog hoger niveau, dankzij de zogenaamde Carver technologie.

Het navigatiesysteem Business werkt met een DVD die de geografische gegevens van heel Europa bevat. Ook de boordcomputer, de radio en de telefoon worden met dit systeem bediend. Het navigatiesysteem Professional omvat daarenboven een regelbaar en in alle omstandigheden makkelijk leesbaar kleurenscherm. De twee systemen kunnen gecombineerd worden met een geïntegreerde telefoon, die in optie beschikbaar is.
