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Η νέα BMW X3.

Περιεχόμενα
Χαρακτηριστικά. 
 

Ασυμβίβαστη Οδηγική Απόλαυση:
Η Νέα BMW X3. 
 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 

Χαρακτηριστικά 
· Δεύτερη γενιά του Sports Activity Vehicle με περισσότερους  χώρους, βελτιστοποιημένη λειτουργικότητα και αυξημένη οδηγική άνεση.

•
Κορυφαίο σε ευελιξία και απόδοση με νέους κινητήρες, οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο, πρωτοποριακή τεχνολογία ανάρτησης και BMW EfficientDynamics.

•
Δύο εκδόσεις κινητήρων με το λανσάρισμα: BMW X3 xDrive20d 
με τετρακύλινδρο πετρελαιοκινητήρα (135 kW/184 bhp) και BMW X3 xDrive35i με straight six βενζινοκινητήρα (225 kW/306 bhp).

•
Λειτουργία Auto Start Stop για πρώτη φορά σε συνδυασμό με εξακύλινδρο κινητήρα και οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο. 

•
Τεχνολογία τετρακίνησης BMW xDrive προσαρμοσμένη για βελτιστοποιημένη δυναμική συμπεριφορά στάνταρ, Performance Control προαιρετικό.

•
Τεχνολογία ανάρτησης νέας φιλοσοφίας, EPS για πρώτη φορά σε μοντέλο BMW X , προαιρετικό σπορ σύστημα διεύθυνσης με μεταβλητή υποβοήθηση. 

•
Το πρώτο μοντέλο BMW X με προαιρετικό Damper Control και Dynamic Drive Control.

•
Υψηλότερο επίπεδο μεταβλητότητας εσωτερικού χάρη στις διαιρούμενες (40 : 20 : 40) πλάτες πίσω καθισμάτων, μέγιστη χωρητικότητα αποσκευών: 1.600 l.

•
Γκάμα λειτουργιών BMW ConnectedDrive μοναδική στην κατηγορία: 
Head-up Display, πρόσβαση στο Internet, κάμερα οπισθοπορείας με Top View.
•
Εκδόσεις κινητήρων:
BMW X3 xDrive20d: Straight four πετρελαιοκινητήρας με αλουμινένιο στροφαλοθάλαμο, υπερσυμπιεστή και άμεσο ψεκασμό Common Rail,
Κυβισμός: 1.995 cc, ισχύς: 135 kW/184 bhp στις 4.000 rpm, μέγιστη ροπή: 380 Nm στις 1.750 – 2.750 rpm, 
Επιτάχυνση [0 – 100 km/h]: 8,5 δευτερόλεπτα,
Τελική ταχύτητα: 210 km/h, 

Μέση κατανάλωση καυσίμου σύμφωνα με Ε.Ε.: 5,6 l/100 km, 
Εκπομπές CO2 σύμφωνα με: 149 g/km, 
Πρότυπο Εκπομπών Ρύπων: EU5.


BMW X3 xDrive35i: Straight six βενζινοκινητήρας με BMW TwinPower Turbo, άμεσο ψεκασμό και VALVETRONIC, 
Κυβισμός: 2,979 cc, ισχύς: 225 kW/306 bhp στις 5.800 rpm, 
μέγιστη ροπή: 400 Nm στις 1.300 rpm, 
Επιτάχυνση [0 – 100 km/h]: 5,7 δευτερόλεπτα,
Τελική ταχύτητα: 245 km/h, 
Μέση κατανάλωση καυσίμου σύμφωνα με Ε.Ε: 8,8 l /100 km,
Εκπομπές CO2 σύμφωνα με Ε.Ε.: 204 g/km, 
Πρότυπο Εκπομπών Ρύπων: EU5.

Νέα BMW X3: 

Ασυμβίβαστη οδηγική Απόλαυση
Η νέα BMW X3 είναι διάδοχος ενός best seller και έρχεται να προσθέσει μία νέα διάσταση στην οδηγική απόλαυση SAV αυτής της κατηγορίας. Περισσότερο από ποτέ, καθιερώνει νέα πρότυπα ευελιξίας και απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει αισθητά αυξημένη οδηγική άνεση. Η σχεδίαση της νέας BMW X3 συνδυάζει τον τυπικό χαρακτήρα μιας BMW X με μία αεροδυναμική φόρμα. Χάρη στην ευρυχωρία και υψηλή μεταβλητότητα εσωτερικού, προσαρμόζεται  για να προσφέρει άνεση στο ταξίδι και δυνατότητες μεταφοράς που ικανοποιούν όλες τις προσωπικές απαιτήσεις. Η τεχνολογία 4WD BMW xDrive όχι μόνο βελτιστοποιεί την πρόσφυση, αλλά συνεργάζεται άριστα με τα υπόλοιπα συστήματα για μία βελτιωμένη δυναμική συμπεριφορά. Η νέα BMW X3 έχει ένα προηγμένο πολυδιάστατο χαρακτήρα, συνδυάζοντας οδηγική απόλαυση και απόδοση με άνεση και λειτουργικότητα, αντοχή και κομψότητα.

Η νέα BMW X3 διατίθεται με δύο υπερσύγχρονους κινητήρες. Ο τετρακύλινδρος  diesel της νέας BMW X3 xDrive20d παράγει μέγιστη ισχύ 135 kW/184 bhp, υπερβαίνοντας τον προκάτοχό του κατά 5 kW. Παράλληλα, η μέση κατανάλωση καυσίμου στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών έχει μειωθεί κατά 14% στα 5,6 lit./100 km. Η νέα BMW X3 xDrive35i χρησιμοποιεί ένα 225 kW/306 bhp straight six βενζινοκινητήρα.

Σχεδίαση: Αστική κομψότητα, δυναμικές χυτές γραμμές και στοιχεία BMW X.

Η σχεδίαση αμαξώματος της νέας BMW X3 εκφράζει αστική κομψότητα, αντοχή και ευελιξία. Ο συνδυασμός επίπεδου εμπρός τμήματος και ψηλού πίσω τμήματος  δημιουργεί ένα σφηνοειδές προφίλ, που δηλώνει το σπορ ταμπεραμέντο του αυτοκινήτου. Κυρτές και κοίλες επιφάνειες τονίζονται με χαρακτηριστικές γραμμές που παραπέμπουν σε επιμελώς φιλοτεχνημένο γλυπτό. Το γνώριμο μαύρο τμήμα των μοντέλων BMW-X πλαισιώνει διακριτικά το κάτω τμήμα της νέας  BMW X3. 

Μπροστά, η κεκλιμένη μάσκα BMW, μεγάλες μονάδες προβολέων, μία δυναμική εμπρός ποδιά και το καπό με έξι ανάγλυφες γραμμές που κατευθύνονται προς τα κάτω για να συναντήσουν τη μάσκα προβάλλουν μία συναρπαστική παρουσία. Μαζί με τους στρογγυλούς προβολείς και τους προβολείς ομίχλης που είναι τραβηγμένοι προς τα έξω, διαμορφώνουν την τριγωνική διάταξη πηγών φωτός που χαρακτηρίζει τα μοντέλα BMW X. Το πάνω τμήμα του συγκροτήματος των προβολέων φέρει ένα έντονο στοιχείο χρωμίου, δημιουργώντας τη γνώριμη εμφάνιση των αυτοκινήτων BMW. Σε συνδυασμό με τους προαιρετικούς προβολείς Xenon  διατίθενται φώτα ημέρας που λειτουργούν μέσω λευκών φωτεινών δακτυλίων λυχνιών LED.

Στο προφίλ της νέας BMW X3 δίνουν το παρών τυπικά σχεδιαστικά στοιχεία BMW X σε μία μοναδική εκδοχή. Δυναμικοί θόλοι τροχών και η μικρή απόσταση μεταξύ εμπρός άξονα και ταμπλό προδίδουν την τεχνολογία τετρακίνησης και δίνουν έμφαση στο στιβαρό χαρακτήρα του Sports Activity Vehicle. Η δυναμική του εμφάνιση τονίζεται επιπρόσθετα από τρεις χαρακτηριστικές γραμμές. 
Η χαρακτηριστική μεσαία γραμμή της BMW X3 στο επίπεδο των λαβών των θυρών ανεβαίνει απότομα αρχικά στην περιοχή των θόλων των εμπρός τροχών, και στη συνέχεια ρέει ομαλά προς το πίσω τμήμα. Δύο λιγότερο έντονες γραμμές ακολουθούν την πορεία της μεσαίας γραμμής πάνω από τους θόλους των τροχών.

Το πίσω τμήμα φέρει οριζόντιες γραμμές που υπογραμμίζουν τη στιβαρότητα της νέας BMW X. Η ακρίβεια των γραμμών και πλαστικότητα των επιφανειών δημιουργούν ελκυστικά εφέ φωτός και σκιάς. Τα πίσω φώτα, που είναι τραβηγμένα προς τα έξω υιοθετούν ένα ιδιαίτερο σχήμα T που είναι χαρακτηριστικό της BMW X3. Σε συνδυασμό με προαιρετικά φώτα Xenon, λυχνίες LED συνθέτουν τη γνώριμη νυχτερινή εμφάνιση BMW.

Εσωτερικό: Ανώτερο περιβάλλον, ευφυής λειτουργικότητα.

Μία φιλοσοφία πλούσιου και μεταβλητού χώρου, υλικά υψηλών προδιαγραφών και μία χαρακτηριστική, τρισδιάστατη επιφάνεια προσφέρουν στο εσωτερικό της νέας  BMW X3 ένα μοντέρνο περιβάλλον με ευφυή λειτουργικότητα. Ο οριζόντιος προσανατολισμός του ταμπλό τονίζει το πλάτος του εσωτερικού. Ο γνώριμος προσανατολισμός στον οδηγό τονίζεται από την ασύμμετρη σχεδίαση της κεντρικής κονσόλας. Η υπερυψωμένη θέση των καθισμάτων διευκολύνει την είσοδο, βελτιστοποιώντας την εικόνα την κυκλοφορίας. Η οθόνη ελέγχου του προαιρετικού λειτουργικού συστήματος BMW iDrive εντάσσεται αρμονικά στο ταμπλό. Η υψηλής ανάλυσης οθόνη 8,8 ιντσών του συστήματος πλοήγησης Professional στη νέα BMW X3 είναι το μεγαλύτερο μόνιτορ αυτοκινήτου στην κατηγορία. 

Μπροστά και πίσω, η νέα BMW X3 έχει ένα μεγάλο αριθμό μεγάλων αποθηκευτικών χώρων, ράφια και ποτηροθήκες. Τα τρία πίσω καθίσματα προσφέρουν εξαιρετική άνεση σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων και αισθητά περισσότερο χώρο στην περιοχή των ποδιών και των αγκώνων συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο. Με όγκο από 550 μέχρι 1.600 L, ο χώρος αποσκευών της νέας BMW X3 είναι ο καλύτερος στην κατηγορία. Ταυτόχρονα, απαράμιλλη είναι και η υψηλή μεταβλητότητα του διαθέσιμου χώρου για να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε είδους απαιτήσεις. Οι πλάτες των πίσω καθισμάτων είναι διαιρούμενες σε αναλογία 40 : 20 : 40 και τα τρία τμήματα αναδιπλώνονται ανεξάρτητα ή όλα μαζί. Με αυτό τον τρόπο, ο χώρος αποσκευών μπορεί να προσαρμόζεται βήμα-βήμα, σύμφωνα με τις ανάγκες.

Γκάμα κινητήρων: Τετρακύλινδρος diesel και straight six βενζινοκινητήρας τελευταίας γενιάς. 

Η νέα BMW X3 xDrive20d προσφέρει τώρα καλύτερες επιδόσεις και υψηλότερη απόδοση από οποιοδήποτε συγκρίσιμο ανταγωνιστή της. Αντλεί ισχύ από ένα δίλιτρο τετρακύλινδρο turbo diesel με αλουμινένιο στροφαλοθάλαμο και άμεσο ψεκασμό Common Rail, παράγοντας μέγιστη ισχύ 135 kW/184 στις 4.000 rpm και μέγιστη ροπή 380 Nm μεταξύ 1.750 και 2.750 rpm. 
Ο κινητήρας παράγει επαρκή ισχύ για επιτάχυνση 0 - 100 km/h σε 8,5 δεύτερα και τελική ταχύτητα 210 km/h. Με μέση κατανάλωση καυσίμου 5,6 lit./100 km και εκπομπές CO2 149 grams / km, η BMW X3 xDrive20d εγκαινιάζει ένα νέο ορόσημο απόδοσης στην κατηγορία. Η νέα BMW X3 xDrive20d με αυτόματο κιβώτιο επιτυγχάνει ίδια επιτάχυνση, τελική ταχύτητα και κατανάλωση, με επίπεδο εκπομπών CO2  147 grams / km. 

Άμεση απόκριση, εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία και αποδοτική οικονομία καυσίμου χαρακτηρίζουν τη υψηλόστροφη μονάδα της BMW X3 xDrive35i. Συνεπώς έχει τις αρετές ενός straight six κινητήρα BMW, ενώ χάρη σε μία πρωτοποριακή φιλοσοφία συνδυάζει για πρώτη φορά σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο τις εξής τεχνολογίες: BMW TwinPower Turbo, High Precision Injection και μεταβλητός έλεγχος βαλβίδων VALVETRONIC. 
Έτσι η τρίλιτρη μονάδα παράγει μέγιστη ισχύ 225 kW/306 bhp στις 5.800 rpm, με τη μέγιστη ροπή 400 Nm διαθέσιμη στις 1.300 rpm. Ο κινητήρας αυτός επιταχύνει τη X3 xDrive35i στα 100 km/h σε 5,7 δεύτερα. Η τελική ταχύτητα είναι 245 km/h. Η BMW X3 xDrive35i προσφέρει όχι μόνο τα πιο δυναμικά οδηγικά χαρακτηριστικά, αλλά και τα καλύτερα επίπεδα κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων στο ανταγωνιστικό περιβάλλον αυτής της κατηγορίας κινητήρων. Η μέση κατανάλωση στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών είναι 8,8 lit./100 km και οι εκπομπές CO2 είναι 204 grams / km.

BMW EfficientDynamics στη νέα BMW X3: Πρεμιέρα για τη λειτουργία Auto Start Stop σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο. 

Η νέα BMW X3 xDrive35i εφοδιάζεται στάνταρ με οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο. Αυτή η επιλογή, επίσης μοναδική στο περιβάλλον του ανταγωνισμού, διατίθεται για τη BMW X3 xDrive20d εναλλακτικά αντί του στάνταρ εξατάχυτου μηχανικού κιβωτίου.

Το αυτόματο κιβώτιο συνδυάζεται για πρώτη φορά με μία λειτουργία Auto Start Stop. Όταν το αυτοκίνητο σταματά σε μία διασταύρωση ή λόγω κυκλοφοριακών συνθηκών, ο κινητήρας απενεργοποιείται αυτόματα. Μόλις ο οδηγός σηκώσει το πόδι του από το φρένο, ο κινητήρας ξεκινά εκ νέου. Αν η λειτουργία Auto Hold είναι ενεργοποιημένη, ελαφρά πίεση του πεντάλ του γκαζιού είναι αρκετή. 

Η λειτουργία Auto Start Stop είναι επίσης στάνταρ χαρακτηριστικό στην X3 xDrive20d με μηχανικό κιβώτιο. Το αυτοκίνητο φέρει επίσης ένδειξη αλλαγής σχέσης κιβωτίου. Επιπλέον, ο εξοπλισμός σε όλες τις εκδόσεις που περιλαμβάνει ανάκτηση ενέργειας μέσω πέδησης, EPS Electric Power Steering, έλεγχο περιφερειακών συστημάτων όταν είναι απαραίτητο, ευφυή δομή ελαφρού βάρους και ελαστικά με μειωμένη αντίσταση κύλισης συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων. 

Νέα ανάρτηση, βελτιστοποιημένο xDrive και μοναδικές επιλογές για πρότυπη δυναμική συμπεριφορά και άνεση

Η νέα BMW X3 φέρει στάνταρ τεχνολογία μόνιμης τετρακίνησης BMW xDrive. Αυτό το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα διασφαλίζει μεταβλητή κατανομή ροπής στον εμπρός και πίσω άξονα. Η μονάδα ελέγχου που συνεργάζεται με το DSC Dynamic Stability Control, εξουδετερώνει από τα αρχικά στάδια την όποια τάση υπερστροφής ή υποστροφής μέσω ταχείας και ακριβούς απόκρισης. 

Μέσω πρωτοποριακού σεταρίσματος με στόχο την αναβάθμιση της δυναμικής συμπεριφοράς, η τεχνολογία τετρακίνησης βελτιστοποιεί την ελκτική πρόσφυση και τη συμπεριφορά στις στροφές. Ακόμα και κατά τη διάρκεια στριψίματος με σταθερή ταχύτητα, ένα υψηλότερο ποσοστό ροπής μεταφέρεται στους πίσω τροχούς. Το προαιρετικό σύστημα  Performance Control αυξάνει την ευελιξία της BMW X3. Το στοχευόμενο φρενάρισμα του πίσω εσωτερικού τροχού μαζί με μία ταυτόχρονη αύξηση κινητήριας ισχύος διασφαλίζουν υποδειγματική κατευθυντικότητα. Αυτό μεταφράζεται σε πιο δυναμική συμπεριφορά στις στροφές και σε βέλτιστη πρόσφυση. 

Η νέα BMW X3 υιοθετεί νέα τεχνολογία ανάρτησης. Ο συνδυασμός εμπρός άξονα διπλών συνδέσμων με γόνατα και πίσω άξονα πολλαπλών συνδέσμων προσφέρει τις ιδανικές προϋποθέσεις για βέλτιστη ευελιξία και οδηγική άνεση. Το EPS Electric Power Steering που περιλαμβάνει τη λειτουργία Servotronic για υποβοήθηση διεύθυνσης ανάλογη της ταχύτητας ενσωματώνεται για πρώτη φορά σε μία BMW X3 και συμβάλλει σημαντικά στην ακριβή συμπεριφορά. Το νέο σπορ σύστημα διεύθυνσης με μεταβλητό λόγο υποπολλαπλασιασμού που προσφέρεται προαιρετικά, μειώνει την περιστροφή του τιμονιού που χρειάζεται για την περιστροφή των εμπρός τροχών. Σαν αποτέλεσμα, απαιτείται λιγότερη προσπάθεια στο τιμόνι για παρκάρισμα, στρίψιμο και ελιγμούς.

Δυναμικός Έλεγχος Αποσβεστήρων - Dynamic Damper Control διατίθεται προαιρετικά για τη νέα BMW X3. Οι ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι αποσβεστήρες προσαρμόζονται στις  οδικές συνθήκες και στο στυλ οδήγησης. Ο οδηγός μπορεί να επηρεάσει τη χαρτογράφηση ελέγχου των αποσβεστήρων μέσω του συστήματος Dynamic Control system. 


Αυτή η λειτουργία που διατίθεται για πρώτη φορά σε μοντέλο BMW X επιτρέπει στον οδηγό να επιλέγει μεταξύ “NORMAL”, “SPORT” και “SPORT+” από ένα μπουτόν στην κεντρική κονσόλα. Επομένως, επιπλέον της συμπεριφοράς των αποσβεστήρων, της προοδευτικότητας του γκαζιού, την απόκρισης του κινητήρα, της καμπύλης υποβοήθησης διεύθυνσης, τα όρια απόκρισης του DSC – ανάλογα με τις επιθυμητές επιλογές  – επηρεάζεται και η χαρτογράφηση των αλλαγών του αυτόματου κιβωτίου. Όλοι οι παράγοντες συνδυάζονται σε ένα ισορροπημένο συνολικό σετάρισμα.
Όπως όλα τα μοντέλα BMW X, η νέα BMW X3 διαθέτει αμάξωμα εξαιρετικά ανθεκτικό στη στρέψη, ακριβείς δομές έδρασης και μεγάλες ζώνες παραμόρφωσης. Το πακέτο εξοπλισμού ασφαλείας περιλαμβάνει εμπρός και πλευρικούς αερόσακους προστασίας θώρακα, αερόσακους προστασίας κεφαλής τύπου κουρτίνας, αυτόματες ζώνες ασφαλείας τριών σημείων σε όλα τα καθίσματα, περιοριστές φορτίου, προεντατήρες ζωνών ασφαλείας και εμπρός προσκέφαλα που ενεργοποιούνται σε μία σύγκρουσης καθώς επίσης και βάσεις παιδικών καθισμάτων ISOFIX πίσω. 

Καινοτόμες επιλογές και μία εκτενής γκάμα λειτουργιών BMW ConnectedDrive.

Η λίστα προαιρετικού εξοπλισμού περιλαμβάνει από αυτόματο σύστημα κλιματισμού με διζωνικό έλεγχο, πανοραμική ηλιοροφή, συστήματα ήχου υψηλών προδιαγραφών και σύστημα πλοήγησης Professional με σκληρό δίσκο, μέχρι αυτόματη λειτουργία πίσω πόρτας και κοτσαδόρο με ηλεκτρικά περιστρεφόμενη μπίλια. Οι επιλογές συστημάτων υποστήριξης οδηγού στο πλαίσιο της φιλοσοφίας BMW ConnectedDrive είναι μοναδικές στην κατηγορία. Η νέα BMW X3 μπορεί να εφοδιάζεται, μεταξύ άλλων, με τα συστήματα Head-up Display, Adaptive Cornering Headlights, High-beam Assistant, Cruise Control με λειτουργία πέδησης (στάνταρ στη BMW X3 xDrive35i) και κάμερα οπισθοπορείας με Top View.

Παραγωγής το εργοστάσιο της BMW στο Spartanburg.

Ευελιξία και άνεση, σπορ στυλ και απόδοση, αντοχή και κομψότητα, μεταβλητότητα και προηγμένο περιβάλλον – η νέα BMW X3 ικανοποιεί με απόλυτα πειστικό τρόπο τις ποικίλες απαιτήσεις ενός σύγχρονου Sports Activity Vehicle. Με τις πολυδιάστατες αρετές του ορίζει νέα πρότυπα στην κατηγορία που καθιέρωσε ο προκάτοχός του. 

Η νέα BMW X3 κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της BMW στο Spartanburg σύμφωνα με τα πολύ αυστηρά πρότυπα ποιότητας του BMW Group. Με την παραγωγή των μοντέλων BMW X5 και BMW X6, η μονάδα που έχει τη βάση της στην Αμερικανική Πολιτεία της Carolina, έχει γίνει πρότυπο κέντρο για μοντέλα BMW X στο παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής του BMW Group. Χάρη στα ολοκληρωμένα μέτρα επέκτασης, δημιουργήθηκαν επίσης οι προϋποθέσεις για την ενσωμάτωση της νέας  BMW X3 στη διαδικασία παραγωγής.

Τεχνικές Προδιαγραφές




     BMW X3 xDrive35i, 
BMW X3 xDrive20d
	
	
	BMW X3 xDrive35i
	
	BMW X3 xDrive20d

	
	
	
	
	

	Body
	
	
	
	

	Number of doors/seats
	
	5 / 5
	
	5 / 5

	Length/Width/Height (unladen)
	mm
	4648 / 1881 / 1661 1)
	
	4648 / 1881 / 1661 1)

	Wheelbase
	mm
	2810
	
	2810

	Track front/rear
	mm
	1594 / 1610
	
	1616 / 1632

	Turning cycle
	m
	11.9
	
	11.9

	Tank capacity
	appr ltr
	67
	
	67

	Cooling system incl. heating
	ltr
	3)
	
	3)

	Engine oil3)
	ltr
	6.5
	
	5.2

	Weight, unladen, to DIN/EU
	Kg
	1805 / 1880


	
	1715 / 1790 (1725 / 1790)



	Max load to DIN
	kg
	560
	
	575

	Max perm weight, overall
	kg
	2365
	
	2290 (2300)

	Max perm axle load front/rear
	kg
	1130 / 1290

	
	1080 / 1280

	Max perm trailer load (12 %)
braked/unbraked
	kg
	2400 / 750
	
	2000 (2400) / 750

	Perm roof load/trail download
	kg
	100 / 100
	
	100 / 100

	Luggage capacity
	ltr
	550–1600
	
	550–1600

	Air resistance
	cd x A
	0.35 x 2.65
	
	0.33 x 2.65

	
	
	
	
	

	Engine
	
	
	
	

	Config/no of cyls/valves
	
	R / 6 / 4
	
	R / 4 / 4

	Engine technology
	 
	BMW TwinPower Turbo, direct injection
(High Precision Injection), fully variable valve control (VALVETRONIC)
	
	Turbo charger with variable intake geometry, Common Rail direct injection with piezo injectors (max. injection pressure: 1800 bar)

	Capacity
	cc
	2979
	
	1995

	Stroke/bore
	mm
	89.6 / 84.0
	
	90.0 / 84.0

	Compression ratio
	:1
	10.2
	
	16.5

	Fuel grade
	
	at least RON 91
	
	Diesel

	Max output
	kW/bhp
	225 / 306
	
	135 / 184

	at
	rpm 
	5800
	
	4000

	Max torque
	Nm
	400
	
	380

	at
	rpm
	1300
	
	1750-2750

	
	
	
	
	

	Electrical system
	
	
	
	

	Battery/installation
	Ah/–
	90 / luggage comp
	
	90 / luggage comp

	Alternator
	A/W
	210 / 2940
	
	180 / 2520 (210 / 2940)

	
	
	
	
	

	Driving dynamics and safety
	

	Suspension, front
	
	Double-joint tension-rod spring-strut suspension, anit-dive

	Suspension, rear
	
	Five-link rear axle, spatial suspension with 
anti-squat and anti-dive

	Brakes, front
	
	Single-piston floating-calliper disc brakes

	Diameter
	mm
	328 / vented
	
	328 / vented

	Brakes, rear
	
	Single-piston floating-calliper disc brakes

	Diameter
	mm
	330 / vented
	
	330 / vented

	Driving stability systems
	  
	Fitted as standard: DSC incl. ABS and DTC (Dynamic Traction Control), CBC Cornering Brake Control, DBC Dynamic Brake Control, rain brake support, 
fading compensation, hill-start assistant; DSC networked with xDrive four-wheel drive, adaptive brake compensation, HDC Hill Descent Control, 
optional: Dynamic Damper Control, Performance Control

	Safety features
	  
	Fitted as standard: Airbags for driver and front seat passenger, side airbags for driver and front seat passenger, head airbags for the first and second seat row, crash-active headrests at the front, three-point automatic belts on all seats, on the front seats with pretensioners, belt-force limiters and belt stoppers, crash sensors, tyre defect indicator

	Steering
	
	EPS Electric Power Steering with Servotronic function, 
optional: variable sports steering

	Overall steering transmission
	:1
	3)
	
	3)

	Tyres front/rear
	245/50 R18 100 W
	
	225/60 R17 99 H

	Wheels front/rear
	
	8J x 18 LM
	
	7.5J x 17 LM


	
	
	BMW X3 xDrive35i
	
	BMW X3 xDrive20d

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Comfort
	
	Optional extras: BMW Assist featuring, inter alia, information service, remote functions and traffic info+, BMW TeleServices, integration of mobile devices

	Infotainment
	
	Optional extras: Internet access, BMW Online featuring, inter alia, parking info, country-relevant info, Google search by type of business, news, weather realtime, BMW Routes, office functions, Bluetooth audio streaming and online update of music tracks

	Safety
	
	Optional extras: Adaptive Cornering Headlights with variable light distribution and adaptive levelling, High-beam Assistant, Park Distance Control, reversing camera with Top View, Head-up Display, speed control with braking function, automatic/advanced emergency call

	
	
	
	
	

	Transmission
	
	
	
	

	Type
	
	8-speed automatic transmission with Steptronic
	6-speed manual transmission (optional: 8-speed automatic transmission with Steptronic)

	Gear ratios
I
	:1
	4.714
	
	4.110 (4.714)

	                                  
II
	:1
	3.143
	
	2.248 (3.143)

	                                  
III
	:1
	2.106
	
	1.403 (2.106)

	                                  
IV
	:1
	1.667
	
	1.000 (1.667)

	                                  
V
	:1
	1.285
	
	0.802 (1.285)

	                                   
VI
	:1
	1.000
	
	0.659 (1.000)

	                                   
VII
	:1
	0.839
	
	– (0.839)

	                                   
VIII
	:1
	0.667
	
	– (0.667)

	                                   
R
	:1
	3.295
	
	3.727 (3.295)

	Final drive
	:1
	3.385
	
	3.077 (3.727)

	
	
	
	
	

	Performance
	
	
	
	

	Power-to-weight ratio
	kg/kW
	8.0
	
	12.7 (12.8)

	Output per litre
	kW/ltr
	75.5
	
	67.7

	Acceleration
0–100 km/h
	s
	5.7
	
	8.5 (8.5)

	
0–1000 m
	s
	25.5
	
	29.7 (29.7)

	in 4th/5th gear 80–120 km/h
	s
	–
	
	6.9 / 9.0 (–)

	Top speed
	km/h
	245
	
	210 (210)

	
	
	
	
	

	Off-road characteristics
	
	
	
	

	Overhang angle
front/rear
	
°
	3)

	
	3)


	Ramp angle
	°
	3)
	
	3)

	Ground-clearance when unladen
	mm
	212
	
	212

	Wading depth (at 7 km/h)
	mm
	3)
	
	3)

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics measures as standard
	
	Brake Energy Regeneration with recuperation display, 
EPS Electric Power Steering), Auto Start Stop function, gear shift indicator (BMW X3 xDrive20d manual transmission), demand-controlled ancillary components, map-controlled oil pump (BMW X3 xDrive35i) intelligent lightweight construction, final drive with optimised warm-up behaviour, 
tyres with reduced rolling resistance

	
	
	
	
	

	Fuel con in the EU cycle
	
	
	
	

	Urban
	ltr/100 km
	11.2
	
	6.7 (6.1)

	Extra-urban
	ltr/100 km
	7.4
	
	5.0 (5.3)

	Composite
	ltr/100 km
	8.8
	
	5.6 (5.6)

	CO2
	g/km
	204
	
	149 (147)

	Emission classification
	
	EU5  
	
	EU5  

	
	
	
	
	

	Insurance category (German)
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	3)
	
	3)


Technical data valid for ACEA markets/Part of registration-specific data only apply to Germany (weights, top speed)

BMW X3 xDrive20d: Data in parentheses apply to automatic transmission

1) Height without roof aerial: 1675 mm

2) Oil filling quantity

3) Data not yet available
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