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Technische Daten BMW 5er Limousine

525i xDrive, 530i xDrive, 525d xDrive, 530d xDrive 

	Karosserie

fsdfd

d

Anzahl Türen / s
	
	525i xDrive
	                 530i xDrive
	525d xDrive
	530d xDrive

	Anzahl Türen / Sitzplätze

l
	
	4 / 5
	4 / 5
	4 / 5
	4 / 5

	Länge / Breite / Höhe (leer) 

)
	mm
	4841 / 1846 / 1482
	4841 / 1846 / 1482
	4841 /1846 / 1482
	4841 / 1846 / 1482

	Radstand
	mm
	2888
	2888
	2888
	2888

	Spurweite vorne / hinten

wgsdfg


	mm
	1558 / 1581
	1558 / 1581
	1558 /1581
	1558 / 1581

	Wendekreis
	m
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9

	Tankinhalt
	ca.l
	70
	70
	70
	70

	Kühlsystem einschl. Heizung     

l
	l
	10,0 (10,5)
	10,0 (10,5)
	8,0 (8,2)
	8,0 (8,2)

	Motoröl

Getriebeöl


	l
	6,5
	6,5
	7,7
	7,7

	Getriebeöl/ Hinterachsgetriebe
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung

	Leergewicht nach EU 

	kg
	1700 (1720)
	1710 (1730)
	1745 (1755)
	1685 (1780)

	Zuladung nach DIN
	kg
	560
	560
	560
	560

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2185 (2205)
	2195 (2215)
	2230 (2240)
	2245 (2265)

	Zul. Achslasten vorne / hinten
	kg
	1050/ 1200
	1050/ 1200
	1090 / 1220
	1090 / 1220

	Zul. Anhängelast 

	             
	
	
	
	

	gebremst (12%) / ungebremst


	Kg
	1800(2000) / 750
	2000 / 750
	2000/750
	2000 / 750

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	100 / 90
	100 / 90
	100 / 90
	100 / 90

	Kofferraumvolumen 
	l
	520
	520
	520
	520

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,29 (0,28) x 2,28
	0,29 (0,28) x 2,28
	0,29 x 2,28
	 0,29 x 2,28 

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart / Anz. Zylinder/ Ventile Zylinder/Ventile


	
	Reihe / 6 / 4
	Reihe / 6 / 4
	Reihe / 6 / 4
	Reihe / 6 / 4

	Kraftstoffaufbereitung
	
	MSD 81
	MSD 81
	DDE 6.0.6
	DDE 6.2.6

	Hubraum effektiv
	cm³
	2996
	2996
	2993
	2993

	Hub / Bohrung
	mm
	88,0 / 85,0
	88,0 / 85,0
	90,0 / 84,0
	90,0 / 84,0

	Verdichtung


	:1
	12,0 
	12,0 
	17,0
	17,0

	Kraftstoff 
	ROZ
	min. ROZ 913
	min. ROZ 913
	Diesel
	Diesel

	Leistung
	kW / PS
	160 / 218
	200 / 272
	145 / 197
	173 / 235

	bei Drehzahl
	min-1
	6100
	6700
	3750
	4000

	Drehmoment
	Nm
	270
	320
	400
	500

	bei Drehzahl
	min-1
	2400 - 4200
	2750-3000
	1300-3250
	1750-3000

	Elektrik
	
	
	
	
	

	Batterie / Einbauort
	Ah / -
	80 / Gepäckraum
	80 / Gepäckraum
	90/ Gepäckraum
	90 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A / W
	155 / 2170
	155 / 2170
	180 / 2520
	180 /2520

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise;
Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung


	Hinterradaufhängung
	
	Integral-IV- Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise; Räumlich wirkende Radaufhängung mit Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremsen vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	324 x 30, belüftet
	324 x 30, belüftet
	324 x 30, belüftet
	324 x 30, belüftet

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	320 x 20, belüftet
	320 x 20, belüftet
	320 x 20, belüftet
	320 x 20, belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC; Optional: Dynamic Drive
	

	Lenkung


	
	Zahnstangen-Servotronic- Lenkung; Optional: Aktivlenkung
	

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	14,58
	14,58
	14,58
	14,58

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe (6-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic)

	Getriebeübersetzung I

  
	:1
	4,350 (4,171)
	4,350 (4,171)
	5,080 (4,171)
	5,080 (4,171)

	                                  II
	:1
	2,496 (2,340)
	2,496 (2,340)
	2,804 (2,340)
	2,804 (2,340)

	                                  III
	:1
	1,665 (1,521)
	1,665 (1,521)
	1,783 (1,521)
	1,783 (1,521)

	                                  IV
	:1
	1,230 (1,143)
	1,230 (1,143)
	1,260 (1,143)
	1,260 (1,143)

	                                  V
	:1
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)

	                                  VI
	              :1
	0,851 (0,691)                0,848 (0,691)      
	0,851 (0,691)
	0,835 (0,691)
	0,835 (0,691)

	                                   R
	:1
	3,926 (3,403)
	3,926 (3,403)
	4,607 (3,403)
	4,607 (3,403)

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,231 (3,909)
	3,231 (3,727)
	2,563 (2,647) 
	2,563 (2,647) 

	Reifen 
	
	 255/50R17 94 W
	225/50R17 94 W
	225/50 R 17 94W
	225/50 R 17 94W

	Felgen 
	
	          7,5 J x 17 LM
	             7,5J x17LM
	7,5 J x 17 LM
	7,5 J x 17 LM 

	Fahrleistungen
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	10,2 (10,3)
	8,2 (8,3) 
	11,5 (11,6)
	9,7 (9,9) 

	Literleistung
	kW/l
	53,4
	66,8
	48,4
	57,8

	Beschleunigung  0 -100 km/h
	s
	7,9 (8,2)
	6,6 (6,8)
	7,8 (7,9)
	6,6 (6,8)

	                           0 -1000 m
	s
	28,3 (28,5)
	26,5 (26,7)
	28,6 (28,5)
	27,0 (27,2)

	80 –120 km/h im 4./5. Gang
	s
	8,7/- (-)  
	7,1/- (-)
	7,0 / - (-)
	5,5/- (-) 

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	240 (234)
	250
	232 (230)
	242 (240)

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	
	

	städtisch
	l/100km
	11,3 (11,2)
	11,5 (11,6)
	8,8 (9,1)
	9,2 (9,6)

	außerstädtisch
	l/100km
	6,2 (6,3)
	6,2 (6,0)
	5,4 (5,6)
	5,5 (5,5)

	insgesamt
	l/100km
	                8,1 
	8,2 (8,1)
	6,7 (6,9)
	6,9 (7,0)

	CO2
	g/km
	193
	194 (193)
	179 (183)
	183 (186)

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU4
	EU4     
	EU4 / Partikelfilter
	EU4 / Partikelfilter

	Typklasseneinstufung
	KH/VK/TK
	18/ 24/ 23
	18/ 24/ 23
	19/25/28
	22/ 27/ 26


Werte in Klammern gelten für Automatik-Getriebe


 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck

2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich 


3 Angaben zu Leistung und Verbrauch beziehen sich auf Betrieb mit ROZ 98 Kraftstoff











