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BMW

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit


BMW Z4 M Coupé als Rennsport-Kit.

Der erste BMW Zweisitzer für Nordschleifen-Fans und internationale Kundenteams.
München/Genf, 27. Februar 2006. Enthüllung in Genf: Anlässlich des Automobilsalons stellte Prof. Dr. Burkhard Göschel, Vorstand der BMW Group für Einkauf und Entwicklung, ein neues Rennfahrzeug für den Kundensport vor. Die Rennsport-Version des bereits serienmäßig eindrucksvollen BMW Z4 M-Coupés ist der erste Zweisitzer, den BMW Motorsport als Kit für Kundenteams anbietet. Ein hoher Anspruch bestimmte die Entwicklung: die Eignung für die spektakulärste Rennstrecke der Welt, die Nürburgring-Nordschleife. Unter anderem in der dort ausgetragenen Deutschen Langstreckenmeisterschaft und beim legendären 24-Stunden-Rennen kann das neue Motorsport-Coupé von privaten BMW
 Kundenteams eingesetzt werden. 

Kraftquelle des bulligen Coupés ist ein von BMW Motorsport entwickelter, rund 400 PS starker 3,2-Liter-Reihen-Sechszylinder. Insbesondere im Fahrwerkssektor flossen Erkenntnisse aus dem erfolgreichen BMW M3 GTR-Projekt ein. 

Mit vielfältigen Teileumfängen bieten BMW Motorsport und der BMW Rennteilevertrieb Kundenteams eine neue technische Plattform für Einsätze in den verschiedensten internationalen Renn- und Clubsportserien. Interessenten sind nicht nur Nordschleifen-Fans, auch in der belgischen Belcar-Serie und anderen europäischen sowie außereuropäischen Langstreckenserien gibt es Einsatzmöglichkeiten für das bullige Coupé. 

Das Kit kann ab Mai für voraussichtlich 250.000 Euro (zzgl. Mehrwertsteuer) bei BMW Motorsport bestellt werden. 

Bildmaterial von der Präsentation der Motorsportversion des BMW Z4 Coupés in Genf steht ab dem 28. Februar 2006 unter www.press.bmw.com zum Download bereit.
Pressekontakt: Heike Bartsch, BMW Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Motorsport, 
Mobil: 0172 84 85 998,  Tel: 089 382 33115, heike.bartsch@bmw.de, www.press.bmw.com
Technische Daten BMW Z4 M Coupé  Motorsportversion

Länge: 
4415 mm

Breite: 
1880 mm

Radstand: 
2493 mm

Überhang Front/Heck: 
865 mm/774mm

Breite Heckflügel: 
1504 mm

Bodenfreiheit vorn/hinten: 
80 mm/90 mm

Reifen vorn/hinten: 
Michelin 27/65-18 bzw. 28/71-18

Bremse Vorderachse: 
380 mm Stahlscheibe mit 6-Kolbenfestsattel

Bremse Hinterachse: 
320 mm Stahlscheibe mit 4-Kolbenfestsattel

Kraftübertragung: 
sequenzielles Sechsgang-Getriebe, Sinter-Kupplung

Motorbauart: 
Reihen-Sechszylinder

Hubraum: 
3246 ccm

Bohrung x Hub: 
87 x 91 mm

Verdichtung: 
12,5:1

Max Leistung: 
ca. 400 PS bei 8200 UPM

Max Drehmoment: 
ca. 400 Nm bei ca. 5750 UPM

Max Drehzahl: 
8400 UPM

Zylinderblock: 
einteilige Zylinderblock-Konstruktion

Kurbelwelle: 
geschmiedete Stahlkurbelwelle

Kolben: 
geschmiedete Kastenkolben

Pleuel: 
Stahl

Zylinderkopf: 
Aluminium, vier Ventile pro Zylinder

Ventiltrieb: 
zwei oben liegende Nockenwellen mit Kettenantrieb und 


variabler Nockensteuerung (VANOS)

Einlasssystem: 
Sechs Einzeldrosselklappen, Luftsammler aus CFK mit 


ladungswechsel-optimierten Schwingrohren

Abgassystem: 
Fächerkrümmer, Schalldämpfer und Katalysator

Schmiersystem: 
Nasssumpfschmierung

Kühlung: 
Wasser/Luft-Kühler

Schwungrad: 
Stahl

Kraftstoffsystem: 
Einzelzylinder-Saugrohreinspritzung, ein Einspritzventil 


pro Zylinder, Einspritzdruck 5,0 bar

Kraftstoff: 
Super Plus bleifrei, ROZ min=98
Tankvolumen: 
120 Liter

Fahrzeuggesamtgewicht: 
1200 kg in Nürburgring-Spezifikation

Motorsteuerung:
BMW Motorsport ECU406 mit zwei leistungsstarken Mikroprozessoren; 


zylinderselektive Einspritzung und Zündung; 



Pit-Speed-Limiter-Funktion, Quick-Shift-Funktion; Motordaten-Memory-System; EML,  
Renn-ABS, Traktionskontrolle

Energie-

management:
Elektrische Energieverteilung und Überwachung mit BMW Motorsport POWER400 Steuergerät, Vernetzung aller Sensoren und Aktuatoren mittels eines Bussystems

Kabelbaum:
Gewichtsoptimiert

Zündspule:
6 Hochleistungs-Stabzündspulen mit integrierten 
Zündtreibern

Zündkerzen:
NGK Hochleistungs-Zündkerzen

Cockpit:
Frei programmierbares LCD Display mit integrierten Schaltlampen

Lenkrad: 
Quick-Release-Multifunktionslenkrad mit integrierter Displaysteuerung
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