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Technische Daten BMW 5er Limousine

520i, 523i, 525i, 530i, 540i, 550i 

	Karosserie

fsdfd

d

Anzahl Türen / s
	
	520i
	523i
	525i
	530i

	Anzahl Türen / Sitzplätze

l
	
	4 / 5
	4 / 5
	4 / 5
	4 / 5

	Länge / Breite / Höhe (leer) 

)
	mm
	4841 /1846 / 1468
	4841 / 1846 / 1468
	4841 / 1846 / 1468
	4841 / 1846 / 1468

	Radstand
	mm
	2888
	2888
	2888
	2888

	Spurweite vorne / hinten

wgsdfg


	mm
	1558 / 1581
	1558 / 1581
	1558 / 1581
	1558 / 1581

	Wendekreis
	m
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4

	Tankinhalt
	ca. l
	70
	70
	70
	70

	Kühlsystem einschl. Heizung     

l
	l
	-
	10,0 (10,5)
	10,0 (10,5)
	10,0 (10,5)

	Motoröl

Getriebeöl


	l
	4,25
	6,5
	6,5
	6,5

	Getriebeöl/ Hinterachsgetriebe
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung

	Leergewicht nach EU 

	kg
	1535 (1565)
	1575 (1600) 
	1585 (1605)
	1605 (1615)

	Zuladung nach DIN
	kg
	540
	560
	560
	560

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2000 (2030)
	2060 (2085) 
	2070 (2090)
	2090 (2100)

	Zul. Achslasten vorne / hinten
	kg
	980 / 1150
	980 / 1170
	980 / 1180
	980 / 1180

	Zul. Anhängelast 

	             
	
	
	
	

	gebremst (12%) / ungebremst


	Kg
	1600 (1800) / 750
	    1600(1800) / 750
	1800(2000) / 750
	2000 / 750

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	100 / 90
	100 / 90
	100 / 90
	100 / 90

	Kofferraumvolumen 
	l
	520
	520
	520
	520

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,27 (0,26) x 2,26
	0,27 (0,26) x 2,26
	0,27 (0,26) x 2,26
	0,27 (0,26) x 2,26

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart / Anz. Zylinder/ Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 4 / 4
	Reihe / 6 / 4
	Reihe / 6 / 4
	Reihe / 6 / 4

	Kraftstoffaufbereitung
	
	MSD 81.2
	MSD81
	MSD81
	MSD81

	Hubraum effektiv
	cm³
	1995
	2497
	2996
	2996

	Hub / Bohrung
	mm
	90 / 84
	78,8 / 82,0
	88,0 / 85,0
	88,0 / 85,0

	Verdichtung


	:1
	12,0
	12,0 
	12,0 
	12,0 

	Kraftstoff 
	ROZ
	min. ROZ 913
	min. ROZ 913
	min. ROZ 913
	min. ROZ 913

	Leistung
	kW / PS
	125 / 170
	140 / 190
	160 / 218
	200 / 272

	bei Drehzahl
	min-1
	6700
	6100
	6100
	6700

	Drehmoment
	Nm
	210
	240
	270
	320

	bei Drehzahl
	min-1
	4250
	3500-5000
	2400 - 4200
	2750-3000

	Elektrik
	
	
	
	
	

	Batterie / Einbauort
	Ah / -
	80 / Gepäckraum
	80 / Gepäckraum
	80 / Gepäckraum
	80 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A / W
	180 / 2520
	155 / 2170
	155 / 2170
	155 / 2170

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise;
Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung


	Hinterradaufhängung
	
	Integral-IV- Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise; Räumlich wirkende
Radaufhängung mit Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremsen vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	310 x 24
	324 x 30, belüftet
	324 x 30, belüftet
	348 x 30, belüftet
	

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	320 x 20
	320 x 20, belüftet
	320 x 20, belüftet
	345 x 24, belüftet
	

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC; Optional: Dynamic Drive
	

	Lenkung


	
	Zahnstangen-Servotronic- Lenkung; Optional: Aktivlenkung
	

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	13,7
	13,7
	13,7
	13,7
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe (6-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic)

	Getriebeübersetzung I

  
	:1
	4,323 (4,171)
	4,323 (4,171)
	4,323 (4,171)
	4,350 (4,171)

	                                  II
	:1
	2,456 (2,340)
	2,456 (2,340)
	2,456 (2,340)
	2,496 (2,340)

	                                  III
	:1
	1,659 (1,521)
	1,659 (1,521)
	1,659 (1,521)
	1,665 (1,521)

	                                  IV
	:1
	1,230 (1,143)
	1,230 (1,143)
	1,230 (1,143)
	1,230 (1,143)

	                                  V
	:1
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)

	                                  VI
	              :1
	            0,848 (0,691)
	            0,848 (0,691)
	0,848 (0,691)                        0,848 (0,691)      
	0,851 (0,691),

	                                   R
	:1
	3,938 (3,403)
	3,938 (3,403)
	3,938 (3,403)
	3,926 (3,403)

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,636 (4,100)
	3,231 (3,727)
	3,154 (3,636)
	3,231 (3,636)

	Reifen 
	
	       225/55R16 95V
	       225/55R16 95V
	 225/55R16 95W
	225/50R17 94W

	Felgen 
	
	7J x 16 LM
	                 7J x 16 LM
	          7 J x 16 LM
	             7,5J x17LM

	Fahrleistungen
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	11,7 (11,9)
	10,7 (10,9)
	9,4 (9,6)
	7,7 

	Literleistung
	kW/l
	62,7
	56,1
	53,4
	66,8

	Beschleunigung  0 -100 km/h
	s
	8,7 (9,6)
	8,2 (8,7)
	7,1 (7,7)
	6,3 (6,5)

	                           0 -1000 m
	s
	29,4 (30,0)
	28,6 (29,2)
	27,2 (27,8)
	25,9 (26,2)

	80 –120 km/h im 4./5. Gang
	s
	9,1 / - 
	9,0 /- 
	7,8 /-  
	6,6 / - 

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	224
	237 (236)
	248 (246)
	250

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	
	

	städtisch
	l/100km
	9,2 (9,4)
	10,1 (10,3)
	10,3 (10,4)
	10,9 (10,8)

	außerstädtisch
	l/100km
	5,4
	5,7 (5,9)
	5,7 (5,8)
	5,8 (5,6)

	insgesamt
	l/100km
	6,7 (6,9)
	                      7,3 (7,5)
	                7,4 (7,5)
	                  7,7 (7,5)

	CO2
	g/km
	162 (164)
	174 (178)
	176 (178)
	182 (178)

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU4
	EU4
	EU4
	EU4

	Typklasseneinstufung
	KH/VK/TK
	19/24/24
	19/24/24
	19/24/24
	19/ 25/ 24


Werte in Klammern gelten für Automatik-Getriebe


 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck

2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich 


3 Angaben zu Leistung und Verbrauch beziehen sich auf Betrieb mit ROZ 98 Kraftstoff



	Karosserie

fsdfd

d

Anzahl Türen / s
	
	540i
	550i
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze

l
	
	4 / 5
	4 / 5
	

	Länge / Breite / Höhe (leer) 

)
	mm
	4841 / 1846 / 1468
	4841 / 1846 / 1468
	

	Radstand
	mm
	2888
	2888
	

	Spurweite vorne / hinten

wgsdfg


	mm
	1558 / 1581
	1558 / 1581
	

	Wendekreis
	m
	11,4
	11,4
	

	Tankinhalt
	ca. l
	70
	70
	

	Kühlsystem einschl. Heizung     

l
	l
	13,8 (14,2)
	13,8 (14,2)
	

	Motoröl

Getriebeöl


	l
	8,0
	8,0
	

	Getriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	

	Hinterachsengetriebeöl
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	

	Leergewicht nach EU 

	kg
	1725 (1735)
	1735
	

	Zuladung nach DIN
	kg
	560
	560
	

	Zul. Gesamtgewicht nach DIN
	kg
	2210 (2220) 
	2220 
	

	Zul. Achslasten vorne / hinten
	kg
	1070 / 1230
	1070 / 1235
	

	Zul. Anhängelast 

	             
	
	
	

	gebremst (12%) / ungebremst


	Kg
	2000 / 750
	         2000 / 750
	

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	100 / 90
	100 / 90 
	

	Kofferraumvolumen 
	l
	520
	520
	

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,28 (0,27) x 2,26
	0,28 (0,27) x 2,26
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart / Anz. Zylinder/ Ventile Zylinder/Ventile


	
	V90 / 8 / 4
	     V90 / 8 / 4
	

	Kraftstoffaufbereitung
	
	ME9.2.3.
	                 ME9.2.3.
	

	Hubraum effektiv
	cm³
	4000
	4799
	

	Hub / Bohrung
	mm
	84,1 / 87,0
	88,3 / 93,0
	

	Verdichtung


	:1
	10,5
	10,5
	

	Kraftstoff 
	ROZ
	min. ROZ 913 
	min. ROZ 913
	

	Leistung
	kW / PS
	225 /306
	270 / 367
	

	bei Drehzahl
	min-1
	6300
	6300
	

	Drehmoment
	Nm
	390
	490
	

	bei Drehzahl
	min-1
	3500
	                       3400
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie / Einbauort
	Ah / -
	90 / Gepäckraum
	90 / Gepäckraum
	

	Lichtmaschine
	A / W
	180 / 2520
	180 / 2520
	

	Fahrwerk
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise;
Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung


	Hinterradaufhängung
	
	Integral-IV- Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise; Räumlich wirkende Radaufhängung 
mit Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremsen vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	
	348 x 30, belüftet
	348 x 36, belüftet
	  

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	
	       345 x 24, belüftet
	345 x 24, belüftet
	   

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC; Optional: Dynamic Drive
	

	Lenkung


	
	Zahnstangen-Servotronic- Lenkung; Optional: Aktivlenkung
	

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	
	13,7
	13,7
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe (6-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic)

	Getriebeübersetzung I

  
	:1
	4,055 (4,171)
	4,055 (4,171)
	

	                                  II
	:1
	2,396 (2,340)
	2,396 (2,340)
	

	                                  III
	:1
	1,582 (1,521)
	1,582 (1,521)
	

	                                  IV
	:1
	1,192 (1,143)
	1,192 (1,143)
	

	                                  V
	:1
	1,0 (0,867)
	1,0 (0,867)
	

	                                  VI
	              :1
	0,872 (0,691)
	       0,872 (0,691)
	

	                                   R
	:1
	3,677 (3,403)
	3,677 (3,403)
	

	Hinterachsübersetzung
	:1
	3,077 (3,385)
	2,929 (3,385)
	

	Reifen 
	
	225/50 R17 94W
	225/50R17 94W
	

	Felgen 
	
	7,5J x 17LM
	           8 J x 17 LM
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	7,3 (7,4)
	6,1
	

	Literleistung
	kW/l
	56,3
	56,3
	

	Beschleunigung  0 -100 km/h
	s
	6,1 (6,2)
	5,2 (5,3)
	

	                           0 -1000 m
	s
	25,7 (25,8)
	24,1 (24,3)
	

	80 –120 km/h im 4./5. Gang
	s
	6,2 /- (-)
	5,1/ - (-)
	

	Höchstgeschwindigkeit
	Km/h
	250
	250
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100km
	15,8 (14,4)
	16,6 (15,5)
	

	außerstädtisch
	l/100km
	7,4 (6,9)
	7,6 (7,2)
	

	insgesamt
	l/100km
	10,5 (9,7) /)645675675675675)
	           10,9 (10,3)


	

	CO2
	g/km
	250 (232)
	260 (246)
	

	Sonstiges
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU4
	EU4
	

	Typklasseneinstufung
	KH/VK/TK
	18/ 26/ 24
	18/ 26/ 24
	


Werte in Klammern gelten für Automatik-Getriebe


 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck

2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich 


3 Angaben zu Leistung und Verbrauch beziehen sich auf Betrieb mit ROZ 98 Kraftstoff
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