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Technische Daten BMW 5er Limousine

520d, 525d, 530d, 535d

	Karosserie

fsdfd

d

Anzahl Türen / s
	
	520d
	525d
	530d
	535d

	Anzahl Türen / Sitzplätze

l
	
	4 / 5
	4 / 5
	4 / 5
	4 / 5

	Länge / Breite / Höhe (leer) 

)
	mm
	4841 / 1846 / 1468
	4841 / 1846 / 1468
	4841 / 1846 / 1468
	4841 / 1846 / 1468

	Radstand
	mm
	2888
	2888
	2888
	2888

	Spurweite vorne / hinten

wgsdfg


	mm
	1558 / 1581
	1558 / 1581
	1558 / 1581
	1558 / 1581

	Wendekreis
	m
	11,4
	11,4
	11,4
	11,4

	Tankinhalt
	ca.l
	70
	70
	70
	70

	Kühlsystem einschl. Heizung     

l
	l
	-
	8,0 (8,2)
	8,0 (8,2)
	8,2

	Motoröl

Getriebeöl


	l
	5,5
	7,7
	7,7
	7,7

	Getriebeöl/ Hinterachsgetriebe
	l
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung
	Dauerfüllung

	Leergewicht nach EU 

	kg
	1585 (1595)
	1655 (1670)
	1655 (1675)
	1735 

	Zuladung nach DIN
	kg
	540
	560
	560
	560

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2050 (2060)
	2140 (2155)
	2140 (2160)
	2220 

	Zul. Achslasten vorne / hinten
	kg
	990 / 1170
	1050 / 1200
	1050 / 1200
	1070 / 1220

	Zul. Anhängelast 

	             
	
	
	
	

	gebremst (12%) / ungebremst


	Kg
	1800 / 750
	2000 / 750
	2000 / 750
	              2000 / 750 

	Zul. Dachlast / Zul. Stützlast
	kg
	100 / 90
	100 / 90
	100 / 90
	100 / 90

	Kofferraumvolumen 
	l
	                    520
	520
	520
	520

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,28 (0,27) x 2,26
	0,27 x 2,26
	 0,28 (0,27) x 2,26 
	0,27 x 2,26

	Motor
	
	
	
	
	

	Bauart / Anz. Zylinder/ Ventile Zylinder/Ventile


	
	Reihe / 4 / 4
	Reihe / 6 / 4
	Reihe / 6 / 4
	R / 6 / 4

	Kraftstoffaufbereitung
	
	DDE 7.1
	DDE  6.0.6
	DDE 6.2.6
	DDE 6.2.6

	Hubraum effektiv
	cm³
	1995
	2993
	2993
	2993

	Hub / Bohrung
	mm
	90,0 / 84,0
	90,0 / 84,0
	90,0 / 84,0
	90,0 / 84,0

	Verdichtung


	:1
	17,0
	17,0
	17,0
	17,0

	Kraftstoff
	
	Diesel
	Diesel
	Diesel
	                      Diesel

	Leistung
	kW / PS
	130 / 177
	145 / 197
	173 / 235
	210/286

	bei Drehzahl
	min-1
	4000
	3750
	4000
	4400

	Drehmoment
	Nm
	350
	400
	500
	580

	bei Drehzahl
	min-1
	1750-3000
	1300-3250
	1750-3000
	1750 - 2250

	Elektrik
	
	
	
	
	

	Batterie / Einbauort
	Ah / -
	80 / Gepäckraum
	90 / Gepäckraum
	90 / Gepäckraum
	90 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A / W
	180 / 2520
	180 / 2520
	180 / 2520
	180 / 2520

	Fahrwerk
	
	
	
	
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse in Aluminiumbauweise;
Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Integral-IV- Mehrlenkerachse in Aluminiumbauweise; Räumlich wirkende Radaufhängung mit Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremsen vorn
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	belüftet, 324 x 30
	belüftet, 324 x 30
	belüftet, 324 x 30
	belüftet, 348 x 36

	Bremsen hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	belüftet, 320 x 20
	belüftet, 320 x 20
	belüftet, 320 x 20
	belüftet, 345 x 24

	Fahrstabilitätssysteme
	
	ABS, CBC, ASC, DSC, DTC, DBC; Optional: Dynamic Drive

ABS+CBC, ASC

ABS+CBC, ASC
	

	Lenkung


	
	Zahnstangen-Servotronic- Lenkung; Optional: Aktivlenkung
	

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	                         13,7
	13,7
	13,7
	13,7

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe (6-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic Serie bei 535d)

	Getriebeübersetzung I

  
	:1
	5,140 (4,171)
	5,080 (4,171)
	5,080 (4,171)
	4,171

	                                  II
	:1
	2,830 (2,340)
	2,804 (2,340)
	2,804 (2,340)
	2,340

	                                  III
	:1
	1,804 (1,521)
	1,783 (1,521)
	1,783 (1,521)
	1,521

	                                  IV
	:1
	1,257 (1,143)
	1,260 (1,143)
	1,260 (1,143)
	1,143

	                                  V
	:1
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)
	1,000 (0,867)
	                          0,867

	                                  VI
	              :1
	0,831 (0,691)
	0,835 (0,691)
	0,835 (0,691)
	                         0,691

	                                   R
	:1
	4,638 (3,403)
	4,607 (3,403)
	4,607 (3,403)
	3,403

	Hinterachsübersetzung
	:1
	2,563 (3,231)
	2,471 (2,647)
	2,471 (2,647) 
	2,647

	Reifen 
	
	225/55 R16 95V
	225/55 R 16 95W
	225/50 R 17 94W
	       225/50 R17 94W

	Felgen 
	
	7J x 16 LM
	7 J x 16 LM
	7,5 J x 17 LM 
	7,5J x 17 LM

	Fahrleistungen
	
	
	
	
	

	Leistungsgewicht nach DIN
	kg/kW
	11,6 (11,7)
	10,9 (11,0)
	9,1 (9,2) 
	7,9

	Literleistung
	kW/l
	65,2
	48,4
	57,8
	70,2

	Beschleunigung  0 -100 km/h
	s
	8,3 (8,4)
	7,6 (7,7)
	6,8
	6,4

	                           0 -1000 m
	s
	29,1 (29,2)
	28,0 (28,1)
	26,7 (26,8)
	                           25,6    

	80 –120 km/h im 4./5. Gang
	s
	7,1 / - (-)
	6,5/- (-)
	5,1/- (-)
	(-) 

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	231 (229)
	237 (235)
	250 (248)
	250

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	
	

	städtisch
	l/100km
	6,5 (7,5)
	8,2 (8,5)
	8,6 (9,1)
	9,0

	außerstädtisch
	l/100km
	4,3 (4,6)
	5,0 (5,3)
	5,1 (5,2)
	5,4

	insgesamt
	l/100km
	5,1 (5,6)
	6,2 (6,5)
	6,4 (6,6)
	6,7 

	CO2
	g/km
	136 (149)
	165 (172)
	170 (176)
	178

	Sonstiges
	
	
	
	
	

	Emissionseinstufung
	
	EU5 
	  EU4/Partikelfilter
	EU4/Partikelfilter
	EU4/Partikelfilter

	Typklasseneinstufung
	KH/VK/TK
	19/ 25/ 28
	19/ 25/ 28
	23/ 28/ 28
	             23/ 28/ 28


Werte in Klammern gelten für Automatik-Getriebe


 Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck

2 Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich 











