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El nuevo BMW X5 4.8is.

Máxima dinámica de tracción en todas las ruedas

México, 24 de Mayo del 2004.- Después del debut de la nueva versión del BMW X5, el nuevo modelo superior del bestseller, sale al mercado Mexicano en el mes de Junio: el BMW X5 4.8is. Este modelo cuenta con una unidad de potencia única de 8 cilindros bajo el cofre, que fue desarrollada exclusivamente para este Vehículo de Actividad Deportiva (SAV, por sus siglas en inglés); además, ofrece 264 kW (360 bhp) a 6200 rpm. 

De esta manera, el BMW X5 4.8is., completa el extremo superior de la gama X5, que hasta ahora consiste en un modelo de motor de 6 cilindros en línea,  3 litros y  8 cilindros de 4.4 litros que utiliza tanto diesel como gasolina.

El buen conocedor, reconoce de inmediato el X5 4.8is como la versión superior del BMW X5. Tanto la parte frontal así como la trasera se adaptan de manera aerodinámica y definen elementos de diseño deportivo. Otras funciones exclusivas, son los tubos de escape duales y ovales, además de las ruedas de aluminio de 20 pulgadas con ruedas 275/40 W al frente y 315/35 W en la parte trasera.

Desarrollado con una capacidad máxima de rendimiento: motor y frenos.

El corazón del nuevo BMW X5 4.8is, es la poderosa unidad de potencia de 8 cilindros que otorga un par de torsión calificado de 500 Nm en el eje a 3500 rpm. La base de este desarrollo fue el motor BMW V8 con un control de válvula VALVETRONIC, bi-vanos y un sistema de toma variable como el que se utilizó en el Serie 7, Serie 6 y Serie 5. A partir de esto, BMW desarrolló, exclusivamente para el X5, un motor de alto rendimiento con un barreno de cilindro más grande, que cuenta con un nuevo cigüeñal de mayor carrera. Con el fin de brindar un intercambio de gas adecuado para la capacidad de 4.8 litros que se creó, se han modificado en gran medida los sistemas de toma y de escape, y  además se ha adaptado el sistema de administración de motor.

Ajustado como estándar con una transmisión automática de 6 velocidades, el cual también se modificó, este paquete de potencia produce cifras de rendimiento para el X5 4.8is similares a las de un auto deportivo: el auto insignia SAV, acelera en 6.1 segundos de 0 a 100 km/h y logra una velocidad máxima de 246 km/h. Este tipo de rendimiento dinámico también exige mucho del sistema de frenado. Los nuevos discos de frenado tienen 356 mm de diámetro al frente y 324 mm atrás, ambos tienen ventilación interna; todo lo anterior garantiza una desaceleración de manera segura desde todas las velocidades.

Como automóvil estándar: suspensión neumática de doble eje con autonivelación.

Con sus ajustes de suspensión deportiva, el X5 4.8is ya es 15 mm más bajo que las otras variantes X5 como automóvil estándar. Es posible observar esto cuando el auto se conduce con un estilo deportivo, debido a que su centro de gravedad es más bajo, tiene una tendencia menor a inclinarse en las curvas y un menor agazapado de los frenos, lo que da como resultado, un manejo excelente. Además, este  modelo cuenta con ajustes estándar con una suspensión neumática con autonivelación en los dos ejes. Este sistema permite que el conductor pueda reducir el X5 4.8is unos 20 mm adicionales o bien incrementar la distancia del piso en 40 mm al conducir fuera de carretera.

Potencia inteligente: xDrive con sistema de tracción en todas las ruedas.

El rendimiento del nuevo motor resulta impresionante gracias a la tecnología de conducción que se impone en el camino en forma óptima y en cualquier situación. Esto lo garantiza el sistema inteligente de tracción en todas las ruedas xDrive, el cual establece nuevas normas en cuanto a tracción y agilidad de todas las ruedas entre los vehículos de conducción. xDrive permite una rápida distribución que varía de forma continua en las fuerzas de tracción entre el eje frontal y el trasero. Junto con los nuevos motores, xDrive es la versión tecnológica más importante de las versiones X5. El sistema identifica de inmediato cuándo es necesario un cambio en la distribución de la potencia y reacciona rápido en situaciones extremas.

Acción más que reacción: xDrive piensa y actúa más rápido.

xDrive actúa más rápido que otros sistemas debido a que siempre “piensa a futuro”. Para lograr esto, no sólo utiliza la información de los sensores del volante, que indican el giro inminente de las ruedas, sino que también utiliza los datos recabados por los sensores del sistema DSC de sensibilización. Por ejemplo, la tasa yaw – información sobre el movimiento de rotación del vehículo – y el ángulo del volante de dirección, proporcionan datos importantes sobre la condición actual de la conducción. De esta manera, xDrive puede brindar una distribución óptima de la fuerza de conducción entre los dos ejes al tomar las curvas de manera dinámica y así, reducir de manera significativa una dirección deficiente o excesiva. Además de un incremento tangible en la agilidad y en el placer de conducción, xDrive también brinda una seguridad considerable. Es frecuente que los sistemas de regulación del Chasis, como DSC, no tengan que intervenir sino hasta mucho después que en el caso de los conceptos convencionales de tracción de todas las ruedas.

Con su velocidad de respuesta, el nuevo sistema ofrece enormes beneficios de tracción. En superficies inseguras o resbalosas, sólo unos milisegundos pasan entre la pérdida de agarre en una rueda y la redistribución de la fuerza de conducción a las ruedas cuando todavía tienen agarre. El pedal de placas múltiples, que se controla de manera electrónica, no pierde tiempo y reacciona de inmediato. Por ello, con un xDrive, saltar en la nieve o subir pendientes pronunciadas con una superficie suelta, son ejercicios fáciles para un X5.

Impresionantes elementos de diseño afinan el perfil.

Las discretas características visuales de diferenciación del X5 4.8is, resaltan armoniosamente. Por ejemplo, se ha reelaborado completamente la parte frontal de la columna A. Aquí, se ha enfatizado de manera impresionante el relieve del cofre característico de los modelos BMW X, mostrando el mayor dinamismo del nuevo estilo del diseño, con superficies cóncavas-convexas que se alternan. Las líneas características de la tapa del compartimiento del motor, ahora son más amplias y más altas, hasta parecerse a la característica rejilla reniforme dual BMW. También se renovó el diseño de las ventilas de toma reniformes. Ahora son más grandes y brindan al nuevo X5 una mayor presencia. Las varillas del riñón tienen un perfil robusto, pero elegante, que asemeja la onda característica del Vehículo de Actividad Deportiva BMW.

Se ha dado a las luces delanteras duales con tecnología bi-xenon, un contorno externo más dinámico que, con los indicadores de dirección más firmemente redondeados, hacen juego con la nueva apariencia de la gama de modelos BMW. Los diseñadores han logrado una apariencia nocturna característica, a través de los anillos iluminados de la corona alrededor de los cuatro faros delanteros. El frente tiene un diseño más impactante, con ventilas de toma de aire más grandes separadas en el centro, creando la ampliación visual de las líneas características del cofre. Ahora las defensas se conectan sin costuras con los faros delanteros.  En la parte trasera, las nuevas luces brindan un acabado armonioso en un estilo visual que semeja el vidrio. 

Equipo amplio, exclusivos acabados de pintura y materiales.

El BMW X5 4.8is, está disponible en cinco acabados de pintura, dos de los cuales – Imola Red y Le Mans Blue – están reservados exclusivamente para el modelo superior. El exterior es en esmalte de alto brillo “Shadowline” como estándar. En el interior, el BMW X5 4.8is, proporciona nuevas características: los asientos deportivos estándar, o asientos de confort opcional, pueden elegirse en un exclusivo Beige Crema; también cuenta con cubiertas de piel de dos colores, Alcantara / Nappa, para los asientos deportivos, disponibles solamente para el modelo de 8 cilindros de alto rendimiento. También hay una amplia gama de artículos y otros equipos a su disposición, incluyendo un techo de vidrio para panorama amplio, función de cierre gradual para la sección de la pestaña del compartimiento superior del equipaje (estándar) o faros delanteros adaptables. Para aquellos que deseen aprovechar al máximo las propiedades de tracción del X5 4.8is en invierno, hay una rueda exclusiva de tamaño 8J x 18 con 255/55 R 18 con llantas M+S como accesorios.

Accesorios superiores para seguridad.

En términos de seguridad también el nuevo X5 4.8is,  toma la posición delantera y se beneficia de las diversas modificaciones de esta versión. Con el nuevo sistema de tracción de todas las ruedas xDrive, la seguridad activa se ha colocado en un nuevo nivel, gracias a los muchos casos en que evita situaciones críticas en carretera, previéndolas antes de que se presenten. Sus cualidades en términos de seguridad pasiva fueron demostradas recientemente en una de las pruebas de choque más difíciles del mundo. El vehículo de Actividad Deportiva BMW fue el primer auto denominado “off-roader”, en ser galardonado con la máxima calificación posible de cinco estrellas en la prueba Euro NCAP.

****

Acerca de BMW Group: un actor global en la fabricación de automóviles con su corazón en Munich 

Con sede en Munich, BMW Group cuenta actualmente con 23 plantas de producción en 14 países y emplea a nivel mundial a más de 104,000 personas. Hoy en día BMW Group logra ventas por más de 1.1 millones de automóviles, de los cuales 176,000 pertenecen a la marca MINI y alrededor de 92,000 Motocicletas. BMW Group es la única empresa de vehiculos en todo el mundo que funciona con todas sus marcas exclusivamente en los segmentos Premium, estas marcas son: BMW, MINI, Rolls-Royce y BMW Motorrad.

Acerca de BMW Group Mexico

BMW Group Mexico inició sus actividades en México a finales de noviembre de 1994. Actualmente comercializa las marcas BMW, MINI y BMW Motorrad. Cuenta con una amplia Red de Distribuidores tanto en el D.F. como en diferentes ciudades de la república: Monterrey, Guadalajara, Tampico, Culiacán, Tijuana, Chihuahua, Torreón, Saltillo, Hermosillo, San Luis Potosí, Morelia, León, Querétaro, Aguascalientes, Veracruz, Puebla, Cuernavaca, Villahermosa, Cancún, Mérida y Toluca. Para mayor información de productos y servicios puede consultar www.bmw.com.mx ; www.mini.com.mx ; www.bmw-motorrad.com.mx    
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