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新款BMW X3
出类拔萃
新款BMW X3提供灵活性和多功能性的独特组合，续写了其前代车型的成功传奇。动力强劲的发动机、全新的设计以及完美精致的内饰使得BMW的运动型多功能车（SAV）盛名远扬，其出色的灵活性对爱好者更具有吸引力。
新款BMW X3的6缸汽油发动机与镁铝合金曲轴箱的协调搭配带来了超凡的动感和性能。通过换挡动态的显著增强，新的自动变速箱也进一步发挥出了BMW独特的运动型多功能车（SAV）的运动潜质。
创新的设计更加突出了新款BMW X3的独特风格，令人过目难忘。前端、尾部和车身侧面的适当改进使车辆更具动感。另外，车内采用了完美精致的材料、灵动的线条和时尚的颜色搭配。
具有可变动力分配功能的BMW xDrive恒时全轮驱动系统能够将新款发动机的澎湃动力转化为出色的牵引力和性能表现，确保在乡村公路、城镇或越野驾驶时提供额外的驾驶动态。而BMW一体式底盘管理系统（ICM）优化的计算机控制功能确保xDrive与目前增添了多项新功能的动态稳定控制系统（DSC）和发动机管理系统之间实现更加快速有效的互动。
这些特质将使新款BMW X3进一步巩固其在本级别高档车型中的领先地位。
新款BMW X3配备BMW最新一代直列6缸汽油发动机，排量分别为3.0升和2.5升。这两款动力单元都采用镁铝合金曲轴箱、Valvetronic电子气门和Bi-VANOS技术，分别提供200千瓦/272马力（比以前的发动机提高了30千瓦/41马力）和160千瓦/218马力（提高了19千瓦/26马力）的最大输出功率。
强有力的设计强调出强劲的性能

BMW X3前端和尾部的创新亮点时尚而又引人注目：前端和后端的保险杠单元清晰地分为两层，大面积采用了车身颜色，再次强调出了新款BMW X3完美精致、极具运动感的优雅形象。只有需要暴露的保护元件采用特殊、坚固的合成材料制成，并涂黑色漆。
从侧面看，BMW X3较低的特征线条进一步突出了稳重的楔形设计，下部轮廓线条一直向前后延伸，令舒展的侧面线条以及圆润的动感外形更加具有视觉冲击力。

所有BMW X车型共有的一个特点是“六眼前脸”，新款BMW X3通过全新双圆形大灯令这一特点更为突出。双圆形大灯的光源和反光器均安装在透明玻璃罩后面。

雾灯位于从主大灯一直对角延伸到车轮的线条上，进一步增强了这种外观风格，特别的造型令这款车行驶于道路上时更显霸气。外保险杠单元下面喷漆的前导流板也具有相同的效果。最后，BMW双肾型进气格栅通过其较大的尺寸以及颜色随车型变化的格栅嵌件展现出一种独特的、令人难忘的形象。
全新尾灯单元包含顶部带透明玻璃罩的水平条形LED灯，令新款BMW X3的尾部在夜色中极为引人注目，在白天也同样是辨别全新车型的独特标志。
内饰采用高质材料，并且经过精心设计 

通过对造型和各部分之间过渡的精心布置，新款BMW X3座舱内的线条显得非常和谐、流畅。这里，直接和隐含的功能与精致的风格和设计融为一体，目光所及、随手可触的每个细节无不体现着材料选择及雕琢时所秉持的高档品质标准。
全新6缸动力单元：动力更强、重量更轻

新款BMW X3上应用了BMW超轻、高速、高效的直列6缸发动机，分为两种尺寸和性能级别。两款发动机均配有镁铝合金曲轴箱、可变Valvetronic电子气门和一个根据需要运行的冷却液泵。新的动力单元重量仅为165千克，对非常完美的车桥负载分配起到了很大作用，从而对BMW X3出色的灵活性和驾驶动态特性也大有裨益。
新款BMW X3 3.0si配备了3.0升6缸动力单元，最大输出功率为200千瓦/272马力，峰值扭矩为315牛顿米。得益于这样的澎湃动力，配有6挡自动变速箱的BMW X3 3.0si从0加速到100公里/小时仅需7.5秒，最高车速为210公里/小时 – 若选配工厂安装的V级轮胎，甚至可以高达228公里/小时。BMW X3 3.0si在欧盟标准循环中的平均耗油量仅为10.3升/100公里，在同级车辆中设立了独特的燃油经济性标准。
新款BMW X3 2.5si配备6挡自动变速箱以及排量为2.5升的6缸发动机，可产生160千瓦/218马力的最大输出功率以及250牛顿米的峰值扭矩，汽车从0加速到100公里/小时需要8.9秒，最高车速可达210公里/小时（选装V级轮胎时，最高车速可达220公里/小时）。而在这种出色的性能下，欧盟测试循环中的平均耗油量却仅为10.1升/100公里。
新型自动变速箱带来了出色的动态性能、效率和舒适性

新款BMW X3的所有车型都标准装备了带有BMW手动换挡方式的6挡自动变速箱。毋庸置疑，全新变速箱换挡操作极为迅速、极为精准、极为有效。
新的变矩器技术中采用了集成的扭转减震器，极其高效的软件使得新型变速箱与传统装置相比响应更加迅速，换挡时间更短。凭借极其出色的换挡动态性能以及与发动机非同寻常的直接通讯，新款6挡自动变速箱以令人惊叹的方式将新款BMW X3的运动感和主动驾驶体验明显提升到了更高水准。同时，它能够在发动机低转速时提供更舒适、放松、经济的巡航驾驶乐趣。
智能型恒时全轮驱动：BMW xDrive
新款BMW X3的卓越潜力在很大程度上要归功于BMW xDrive智能恒时全轮驱动技术，这项技术提供极为快速精确的响应，可确保前后桥之间的动力分配实现无级调节。通过带有电子控制多片离合器的分动器，BMW xDrive可以将发动机动力精确地供给动力使用效率最高的车轮。这不仅确保了在复杂地形上的最大牵引力，而且还可以及早抵消任何转向过度或转向不足的趋势，时刻保持卓越的驾驶动态。此外，制动器还提供了对角锁止功能，可对车轮或车轮的滑转进行干预。
正常驾驶条件下的动力分配比例为40 : 60

在正常驾驶条件下，前后轮之间的动力按照40 : 60的比例进行分配。如果路面状况或驾驶条件有任何改变，xDrive将会通过相应地调节动力分配立即做出响应。例如，当前后轮之间的摩擦系数存在极大差异时，几乎所有驱动力可能都会传递给一个车桥。
如果车辆在急转弯时有转向过度的危险，xDrive会快速介入，使多片式离合器更紧密地接合，以便将更多的动力传递到前轮并相应地优化行车稳定性。
提高到更高的标准：一体式底盘管理系统

为了确保汽车在每种情况下都会做出恰当的响应，BMW的xDrive全轮驱动系统、动态稳定控制系统（DSC）以及发动机管理系统全部与一体式底盘管理系统联网。这样，用于悬架管理系统的传感器也可以向xDrive传递确定当前驾驶条件所需的数据，使xDrive能够更加主动地稳定车辆。
BMW一体式底盘管理系统新的控制结构确保了xDrive和DSC之间更快和更精确的协调配合。而以往由发动机和制动管理系统控制的车辆操控特性几乎完全独立于纵向力管理，现在这三项控制功能可以并行操作。因此，纵向力管理系统控制前后桥之间的驱动力分配，而制动管理系统则可以单独干预车轮制动器以便增强牵引力和驾驶动态。必要时，发动机管理系统可以降低或提高驱动力水平。
功能更多的动态稳定控制系统（DSC）

新款BMW X3配有添加了多项功能的动态稳定控制系统。其结果是，BMW全新的DSC不仅确保了卓越的行车稳定性和牵引力，还优化了制动效果，当制动器温度过高时，可以通过相应增强制动压力对制动力的下降进行补偿。此外，在需要制动器做出快速响应并提供最大制动力的情况下，制动预备会通过预先建立相应的制动压力增强制动效果。
而定期干燥制动功能则会在驾驶者开启风挡玻璃刮水器时自动启动，优化在潮湿路面上行驶时的制动效果，而动态制动控制（DBC）可在需要特别大的制动力时自动使制动力达到最大。最后但也同样重要的是，起步辅助功能可使在上坡路上起步更加容易。
动态稳定控制系统（DSC）还包括防抱死制动系统（ABS）、自动稳定控制系统（ASC）、下坡控制（HDC）、拖车稳定控制以及弯道制动控制（CBC），当驾驶者在弯道中稍微施加制动时，CBC用来防止汽车出现转向过度。
DTC功能首次装备在BMW  X车型上

新款BMW X3卓越的驾驶动态还通过全新DSC理念中的动态牵引力控制系统（DTC）得到进一步增强。DTC模式会提高发动机和制动器介入的响应阈值，它通过刻意允许驱动轮稍微空转，使BMW X3在松软的雪地等路面上顺畅起步。
DTC还允许在弯道中将较高的横向加速度变为轻微可控的动力漂移，从而增强运动和主动驾驶体验。最后，与其它BMW汽车一样，驾驶者也可以根据需要完全停用DSC，只保持其横向锁止功能，由制动器对可能要打滑的车轮进行干预。
新款BMW X3标准装备17英寸铝合金轮圈。胎压报警指示灯也作为标准装备，用于将可能的失压情况及时告知驾驶者。
宽敞安全：新款BMW X3的车身

凭借其坚固的车身结构以及由中央电子控制单元控制的全面的防护和安全系统，新款BMW X3可以提供最高水平的被动安全性。极其坚固的纵向构件和横臂以及用螺栓固定在车上的变形元件可以有效地转移和吸收正面碰撞的能量。对角车门加强件由高强度钢材制成，在变形时可以通过钩子与侧框架相连，从而更好地转移作用在座舱上的碰撞能量，把侧面碰撞的伤害降到最低。因此，即使在严重的碰撞中，座舱也不会受到很大的损坏。
在座舱内，除了前置和侧面安全气囊之外，帘式头部安全气囊也作为标准装备。帘式头部安全气囊可从A柱和车顶衬上的盖板充气，保护前排和后排乘员免受伤害。
新款BMW X3长4,569毫米，宽1,853毫米，高1,674毫米，对于这种级别的五门运动型多功能车（SAV）来说，从许多方面来讲都是非常理想的尺寸。作为BMW的SAV车型系列中更为紧凑的成员，新款BMW X3提供了卓越的灵活性和操控性、宽敞灵活的内部空间以及理想的实用性。
整个行李箱的容积为480升，宽大的尾门可以大角度向上翻起，而较低的装载槛使大件物品的装卸更加方便。如果折倒不对称分开式后座椅，驾驶者及乘客还可以享受达1,560升的最大存储容量。
延续独特的成功传奇 

新款BMW X3的概念始终是真正引起所有国际汽车市场关注的头条新闻。作为一款非常灵活的运动型多功能车（SAV），新款BMW X3将道路上的动态驾驶特性与BMW xDrive智能技术提供的牵引力特性组合在了一起，完全适合所有冒险的越野驾驶情况。
BMW X3已经在国际汽车市场中取得了辉煌成就。实际上，它目前已是在众多国家非常畅销的全轮驱动车型之一，在短短两年半的时间内，交付给客户的车辆已达到26万辆。
现在，新款BMW X3具备续写这一成功传奇的所有条件。全新的动力单元的性能已经远远超越了所属细分市场中的现有基准。新款BMW X3以其特殊的动感、创新的设计和经过精心改进的内饰，主要吸引了那些追求运动、积极、快节奏的生活方式，并且注重车辆的灵活性和实用性的人们。而BMW X3正是唯一一款能够提供相应驾驶体验同时又具有高档汽车所应具备的所有品质和性能的车辆。

