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Η νέα BMW X5.

Περιεχόμενα
Κύρια χαρακτηριστικά.
Αυθεντική Νέα BMW X5: Νέα Διάσταση Υπεροχής. 
Τεχνικές προδιαγραφές. 
Διαγράμματα ισχύος και ροπής. 

Εξωτερικές και εσωτερικές διαστάσεις. 
Κύρια χαρακτηριστικά.

Με μία πλήρως ανανεωμένη γκάμα κινητήρων, ουσιαστικές σχεδιαστικές αλλαγές και πρωτοποριακά συστήματα υποστήριξης οδηγού, η νέα BMW X5 εξακολουθεί να επεκτείνει την κυριαρχία της μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η περαιτέρω εξέλιξή της δημιουργεί τώρα υψηλότερα πρότυπα σπορ επιδόσεων και απόδοσης, σύγχρονης αισθητικής και αποκλειστικότητας. Ισχυρότερη από ποτέ, η νέα BMW X5 εκφράζει καθαρά την οδηγική απόλαυση ενός πολυτελούς SAV. Κατά συνέπεια, παραμένει σημείο αναφοράς και ηγέτης αυτής συγκεκριμένης κατηγορίας της αγοράς, η οποία αρχικά ιδρύθηκε από την πρώτη γενιά BMW X5.
Χάρη στη φιλοσοφία BMW EfficientDynamics, όλες οι εκδόσεις της BMW X5 επιτυγχάνουν τη βέλτιστη ισορροπία μεταξύ επιδόσεων και κατανάλωσης σε όλες τις κατηγορίες κινητήρων. Νέο κορυφαίο μοντέλο είναι η BMW X5 xDrive50i με κινητήρα V8, BMW TwinPower Turbo άμεσο ψεκασμό βενζίνης (High Precision Injection) και 300 kW/407 bhp. Η νέα BMW X5 xDrive35i υιοθετεί straight six κινητήρα 225 kW/306 bhp με BMW TwinPower Turbo, High Precision Injection και VALVETRONIC. Ο αλουμινένιος εξακύλινδρος diesel με TwinPower Turbo και άμεσο ψεκασμό Common Rail της BMW X5 xDrive40d παράγει την ίδια ισχύ κα μέγιστη ροπή 600 Nm. Με μέση κατανάλωση 7.4 lit./100 km στην Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών, η BMW X5 xDrive30d με 180 kW/245 bhp επιτυγχάνει κορυφαίες τιμές απόδοσης. Όλοι οι κινητήρες πληρούν τις προδιαγραφές εκπομπές ρύπων EU.
Όλες οι εκδόσεις της νέας BMW X5 εφοδιάζονται με οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο στάνταρ. Με μία επαναστατική διάταξη γραναζιών και ελάχιστη ολίσθηση μετατροπέα, προσφέρει ένα συνδυασμό εξαιρετικής δυναμικής στη διαδικασία αλλαγών, βελτιστοποιημένης απόδοσης και κορυφαίας άνεσης. Συνεπώς, το οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο είναι ένας ακόμα παράγοντας που συντελεί στις αυξημένες επιδόσεις και την απόδοση.  
Η σχεδίαση της νέα BMW X5 χαρακτηρίζεται από ισορροπημένες αναλογίες που προβάλλουν το δυναμισμό και την κομψότητα του αυτοκινήτου. Με τις αλλαγές που έγιναν στο εμπρός και πίσω τμήμα όλες οι εκδόσεις της BMW X5 προδίδουν μία αναβαθμισμένη δυναμική συμπεριφορά. Μεγαλύτεροι πλαϊνοί αεραγωγοί μπροστά και η μεγαλύτερη αναλογία επιφανειών βαμμένων στο χρώμα του αμαξώματος στην περιοχή των εμπρός και πίσω σπόιλερ παραπέμπουν σε μία αύξηση της ιπποδύναμης και δίνουν έμφαση στον προσανατολισμό του αυτοκινήτου στο δρόμο. Ο αθλητικός χαρακτήρας της νέας BMW X5 υπογραμμίζεται από τον ανασχεδιασμένο πίσω προφυλακτήρα και τα πλαίσια των απολήξεων εξαγωγής.

Οι διπλοί στρογγυλοί προβολείς της νέας BMW X5, σε συνδυασμό με προαιρετικά φώτα Xenon, εφοδιάζονται με φωτεινούς δακτυλίους LED που εκτελούν χρέη πολυτελών φώτων ημέρας. Τα νέα πίσω φώτα σχήματος L, το καθένα με δύο ομοιόμορφα φωτιζόμενες σειρές από λυχνίες LED είναι αντιπροσωπευτικά για μοντέλο BMW και γίνονται άμεσα αντιληπτά τη νύχτα.
Το εσωτερικό της νέας BMW X5 εντυπωσιάζει ένα υψηλό επίπεδο ευελιξίας και πολυτέλειας. Η υπερυψωμένη θέση των καθισμάτων επιτρέπει βέλτιστη ορατότητα της κυκλοφορίας. Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει την τελευταία γενιά του συστήματος ελέγχου iDrive, το οποίο προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες για άνετο και διαισθητικό έλεγχο όλων των στάνταρ και προαιρετικών λειτουργιών ήχου, πλοήγησης και τηλεπικοινωνίας. Ο μεταβλητός χώρος αποσκευών έχει βασική χωρητικότητα 620 λίτρων η οποία μπορεί να φτάσει τα 1.750 λίτρα. Χάρη στην 3η σειρά καθισμάτων, η BMW X5 μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι επτά άτομα.

Ο ευφυές σύστημα τετρακίνησης BMW xDrive κατανέμει την κινητήρια ισχύ μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα μέσω ενός ηλεκτρονικά ελεγχόμενου πολύδισκου συμπλέκτη. Η λειτουργία DSC Dynamic Stability Control διασφαλίζει ταχεία απόκριση ανάλογα με τις συνθήκες, βελτιώνοντας τη δυναμική συμπεριφορά και το κράτημα. Χάρη στη νέα, πιο ουδέτερη βασική διάταξη, το xDrive τώρα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της δυναμικής συμπεριφοράς. Επιπλέον, η ρύθμιση των ελατηρίων και αποσβεστήρων των BMW X5 xDrive50i και BMW X5 xDrive40d έχει προσαρμοστεί ανάλογα στο κάθε μοντέλο.

Ο στάνταρ εξοπλισμός της νέας BMW X5 περιλαμβάνει σύστημα διεύθυνσης Servotronic με υποβοήθηση ανάλογη της ταχύτητας. Προαιρετικά διατίθενται Active Steering και Adaptive Drive.
Στο πλαίσιο του BMW ConnectedDrive, η νέα BMW X5 προσφέρει πολλά μοναδικά συστήματα υποστήριξης οδηγού και υπηρεσίες για βελτιστοποίηση της άνεσης, της ασφάλειας και για τη χρήση λειτουργιών ενημέρωσης/ψυχαγωγίας. Επιπλέον των Head-up Display, Adaptive Cornering Headlights, High-Beam Assistant, Park Distance Control και της κάμερας οπισθοπορείας με Surround View, οι λειτουργίες Active Cruise Control με Stop & Go, Lane Departure Warning, Speed limit και Side View διατίθενται για τη BMW X5.

Πέρα από την εξαιρετικά άκαμπτη δομή του αμαξώματος, στάνταρ εξοπλισμός με εμπρόσθιους και πλευρικούς αερόσακους, πλευρικούς αερόσακους προστασίας κεφαλής για τους επιβάτες της εμπρός και δεύτερης σειράς, αυτόματες ζώνες ασφαλείας τριών σημείων σε όλα τα καθίσματα, προεντατήρες ζωνών ασφαλείας, περιοριστές φορτίου, ενεργά εμπρός προσκέφαλα και σύστημα παιδικών καθισμάτων ISOFIX πίσω συντελούν στη βελτιστοποίηση της προστασίας των επιβατών. Επιπλέον, η νέα BMW X5 εφοδιάζεται με προσαρμοζόμενα φώτα στοπ, ελαστικά τύπου runflat και ένα δείκτη απώλειας πίεσης ελαστικού.
Υψηλής ποιότητας υλικά, ανώτερο φινίρισμα και μία ολοκληρωμένη γκάμα στάνταρ εξοπλισμού συνθέτουν την πολυτελή εικόνα της νέας BMW X5. Διατίθεται σύστημα κλιματισμού τεσσάρων ζωνών, εναλλακτικά, αντί του απλού αυτόματου. Το σύστημα πλοήγησης Professional έχει μονάδα αποθήκευσης σκληρού δίσκου για ψηφιακούς χάρτες και την προσωπική μουσική συλλογή. Ο εξοπλισμός ηχοσυστήματος περιλαμβάνει ένα CD player συμβατό με MP3 κα μία είσοδο AUX-IN. Μεταξύ των άλλων επιλογών είναι: μία θύρα USB, το ηχοσύστημα υψηλών προδιαγραφών BMW Individual, DVD changer και σύστημα ψυχαγωγίας DVD. Νέες αποχρώσεις για το εσωτερικό και το εξωτερικό και ζάντες αλουμινίου ενισχύουν τη μοντέρνα εμφάνιση του αυτοκινήτου.

Εκδόσεις κινητήρων:

BMW X5 xDrive50i: V8 βενζινοκινητήρας με BMW TwinPower Turbo και άμεσο ψεκασμό
(High Precision Injection),

κυβισμός 4,395 cc, ισχύς: 300 kW/407 bhp @ 5,500 – 6,400 rpm,

μέγιστη ροπή: 600 Nm @ 1,750 – 4,500 rpm,

επιτάχυνση [0 – 100 km/h]: 5,5 δευτερόλεπτα,

τελική ταχύτητα: 250 km/h,

μέση κατανάλωση σύμφωνα με Ε.Ε.: 12,5 lit./100 km,

Εκπομπές CO2 σύμφωνα με Ε.Ε.: 292 g/km, πρότυπο εκπομπών ρύπων: EU5.

BMW X5 xDrive35i: Straight six βενζινοκινητήρας με BMW TwinPower Turbo, άμεσο ψεκασμό (High Precision Injection) και πλήρως μεταβλητό έλεγχο βαλβίδων VALVETRONIC,

κυβισμός 2,979 cc, ισχύς: 225 kW/306 bhp @ 5,800 rpm,

μέγιστη ροπή: 400 Nm @ 1,200 – 5,000 rpm,

επιτάχυνση [0 – 100 km/h]: 6,8 δευτερόλεπτα,

τελική ταχύτητα: 235 km/h, μέση κατανάλωση σύμφωνα με Ε.Ε.: 10,1 lit./100 km,

Εκπομπές CO2 σύμφωνα με Ε.Ε.: 236 g/km, πρότυπο εκπομπών ρύπων: EU5.

BMW X5 xDrive40d: Straight six diesel με αλουμινένιο στροφαλοθάλαμο, BMW TwinPower Turbo και άμεσο ψεκασμό Common Rail 

(πιεζοηλεκτρικά μπεκ, μέγιστη πίεση ψεκασμού: 2,000 bar),

κυβισμός: 2,993 cc, ισχύς: 225 kW/306 bhp @ 4,400 rpm,

μέγιστη ροπή: 600 Nm @ 1,500 – 2,500 rpm,

επιτάχυνση [0 – 100 km/h]: 6,6 δευτερόλεπτα,

τελική ταχύτητα: 236 km/h, μέση κατανάλωση σύμφωνα με Ε.Ε.: 7,5 lit./100 km,

Εκπομπές CO2 σύμφωνα με Ε.Ε.: 198 g/km, πρότυπο εκπομπών ρύπων: EU5.

BMW X5 xDrive30d: Straight six diesel με αλουμινένιο στροφαλοθάλαμο, υπερσυμπιεστή με τουρμπίνα μεταβλητής γεωμετρίας και άμεσο ψεκασμό Common Rail 

(πιεζοηλεκτρικά μπεκ, μέγιστη πίεση ψεκασμού: 1,800 bar),

κυβισμός: 2,993 cc, ισχύς: 180 kW/245 bhp @ 4,000 rpm,

μέγιστη ροπή: 540 Nm @ 1,750 – 3,000 rpm,

επιτάχυνση [0 – 100 km/h]: 7,6 δευτερόλεπτα,

τελική ταχύτητα: 222 km/h,

μέση κατανάλωση σύμφωνα με Ε.Ε.: 7,4 lit./100 km,

Εκπομπές CO2 σύμφωνα με Ε.Ε.: 195 g/km, πρότυπο εκπομπών ρύπων: EU5.

Αυθεντική Νέα BMW X5: Νέα Διάσταση Υπεροχής.

Δυναμικότερη, αποδοτικότερη και πολυτελέστερη από ποτέ, η νέα BMW X5 ενισχύει την πρωτοκαθεδρία της στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των τετρακίνητων πολυτελών αυτοκινήτων. Μία πλήρως ανανεωμένη γκάμα κινητήρων, το στάνταρ οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο και πρωτοποριακά συστήματα υποστήριξης οδηγού αυξάνουν την ένταση της οδηγικής απόλαυσης που χαρακτηρίζει το μοντέλο SAV. Ειδικές σχεδιαστικές μετατροπές δίνουν έμφαση στο σπορ χαρακτήρα. Νέες αποχρώσεις εξωτερικού και εσωτερικού καθώς και ζάντες αλουμινίου υπογραμμίζουν το αποκλειστικό στυλ του αυτοκινήτου. Η απαράμιλλη απόδοση χαρίζει πρόσθετη ποιότητα στην BMW X5 η οποία εντυπωσιάζει με την εμφάνιση και την οδηγική της απόλαυση. Παρά τις αισθητά βελτιωμένες επιδόσεις, τα επίπεδα κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων είναι 10% χαμηλότερα συγκριτικά με του προηγούμενου μοντέλου.

Με την άφιξη της πρώτη γενιάς BMW X5, ιδρύθηκε η κατηγορία Sports Activity Vehicle. Η νέα BMW X5 υποστηρίζει το κύρος της με καινοτόμες τεχνολογίες, εξοπλισμό πρώτης κατηγορίας, εκφραστική σχεδίαση και ανώτερη ποιότητα. Η BMW X5 xDrive50i με κινητήρα V8, BMW TwinPower Turbo, άμεσο ψεκασμό βενζίνης (High Precision Injection) και ισχύ 300 kW/407 bhp, κατατάσσεται στην κορυφή της γκάμας. Η νέα BMW X5 xDrive35i έχει κινητήρα straight six 225 kW/306 bhp με BMW TwinPower Turbo, High Precision Injection και VALVETRONIC.

Επίσης, μία νέα γενιά κινητήρων βοηθά τις δύο πετρελαιοκίνητες εκδόσεις της BMW X5 να επιτυγχάνουν καλύτερη ισορροπία οδηγικών επιδόσεων και κατανάλωσης καυσίμου. Ο αλουμινένιος straight six της BMW X5 xDrive40d με TwinPower Turbo και άμεσο ψεκασμό Common Rail παράγει μέγιστη ισχύ 225 kW/306 bhp. Παρά την κατά 15 kW περισσότερη ισχύ από το προηγούμενο μοντέλο, η μέση κατανάλωση στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών έχει μειωθεί κατά 0,8% στα 7,5 lit./100 km. Η νέα BMW X5 xDrive30d έχει ακόμα χαμηλότερη μέση κατανάλωση. Αυτός ο εξακύλινδρος diesel με ισχύ αυξημένη κατά 7 kW στα 180 kW/245 bhp καταναλώνει 7,4 lit./100 km στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών. Όλοι οι κινητήρες πληρούν τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EU5.

Η συνεχής πρόοδος στη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής εξέλιξης BMW EfficientDynamics που εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα μοντέλα BMW X.
Η καινοτόμος δύναμη του παγκοσμίως πιο επιτυχημένου κατασκευαστή premium αυτοκινήτων είναι εμφανής και στην πληθώρα των συστημάτων υποστήριξης οδηγού που διατίθενται για τη  BMW X5 στο πλαίσιο του BMW ConnectedDrive και είναι μοναδικά στο περιβάλλον του ανταγωνισμού. Η BMW X5 είναι το μοναδικό αυτοκίνητο αυτής της ανταγωνιστικής κατηγορίας που εφοδιάζεται με Head-Up Display και σύστημα Surround View. Επιπλέον, αυτό το Sports Activity Vehicle προσφέρει τώρα τη δυνατότητα επιλογής Active Cruise Control με Stop & Go function, Lane Departure Warning, Speed Limit Info και Side View.

Τώρα η BMW X5 προσφέρει πρωτοφανείς δυναμικές επιδόσεις στο δρόμο. Χάρη στο ευφυές σύστημα της τεχνολογίας τετρακίνησης BMW xDrive υπόσχεται εξαιρετικές δυνατότητες και σε συνθήκες εκτός δρόμου. Το σύστημα μόνιμης τετρακίνησης (στάνταρ) κατανέμει μεταβλητά τη ροπή μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα. Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και το ενσωματωμένο DSC Dynamic Stability Control επιτυγχάνουν απίστευτη απόκριση σε διαφορετικές οδηγικές συνθήκες. Η παραμικρή τάση υποστροφής ή υπερστροφής του αυτοκινήτου ανιχνεύεται άμεσα και εφαρμόζονται οι κατάλληλες ενέργειες προκειμένου για τη διασφάλιση της ευστάθειας πριν καν ο οδηγός αντιληφθεί ότι πρέπει να παρέμβει.  Με αυτό τον τρόπο, το iDrive μπορεί να βελτιστοποιεί εκ των προτέρων τη δυναμική συμπεριφορά και την πρόσφυση σε ολισθηρές επιφάνειες. Η νέα BMW X5 έχει μία τροποποιημένη έκδοση αυτής της τεχνολογίας τετρακίνησης. Με μία νέα, πιο ουδέτερη βασική διάταξη, το xDrive συμβάλλει ακόμα πιο αποτελεσματικά στη δυναμικότερη συμπεριφορά.

Στο εσωτερικό της νέας BMW X5 προσφέρονται στάνταρ πέντε αναπαυτικά καθίσματα με προαιρετική 3η σειρά καθισμάτων που μπορεί να φιλοξενήσει δύο ακόμα επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών προσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Αναδιπλώνοντας πλήρως τα διαιρούμενα 40:60 πίσω καθίσματα, ο αποθηκευτικός χώρος μπορεί να αυξηθεί από 620 λίτρα σε  μάξιμουμ 1.750 λίτρα. Ακόμα και με τα επτά καθίσματα κατειλημμένα, ένας αποθηκευτικός χώρος 200 λίτρων παραμένει διαθέσιμος.

Σχεδίαση: Ισορροπημένες αναλογίες και στοιχεία ανώτερων σπορ επιδόσεων.

Η σχεδίαση αμαξώματος της νέας BMW X5 χαρακτηρίζεται από ισορροπημένες αναλογίες που τονίζουν τη δυναμική κομψότητα και ευελιξία του αυτοκινήτου. Ένα μακρύ μεταξόνιο, κοντοί εμπρός και πίσω πρόβολοι και μεγάλοι τροχοί δημιουργούν μία οπτική ισορροπία μεταξύ εμπρός και πίσω τμημάτων, κάτι που παραπέμπει στην τεχνολογία μόνιμης τετρακίνησης. Οι γωνίες όλων των  κολόνων έχουν σχεδιαστεί ώστε να δίνουν την εντύπωση ότι συγκλίνουν σε ένα νοητό σημείο στην οροφή, ενισχύοντας την εντύπωση ενός αμαξώματος που πατά δυναμικά στους εμπρός και πίσω τροχούς του.

Επιπλέον, στα κομψά πλαϊνά τμήματα του αυτοκινήτου κυριαρχούν οριζόντιες γραμμές. Η επιφάνεια του καπό συγχωνεύεται αρμονικά στη μεσαία γραμμή. Η προεξέχουσα, ελαφρώς ανοδική γραμμή στο επίπεδο των λαβών των θυρών εκτείνεται από τους θόλους των εμπρός τροχών μέχρι το πίσω τμήμα του οχήματος. Τετραγωνισμένοι, δυναμικοί θόλοι τροχών συμβολίζουν ευστάθεια και επιβλητικότητα. Αυτό το SAV διαθέτει μία δυναμική, στιβαρή και παράλληλα κομψή εμφάνιση, και η σχεδίασή του αντανακλά τις ανώτερες σπορ επιδόσεις του στην άσφαλτο, τις εξαιρετικές του δυνατότητες σε συνθήκες offroad και τη ροπή του στην πολυτέλεια. 

Νέα αισθητική εμπρός τμήματος προσανατολισμένου στο δρόμο.

Με ένα ανάγλυφο καπό, μεγάλη μάσκα BMW και διπλούς στρογγυλούς προβολείς ελαφρώς ‘κομμένους’ στο πάνω τμήμα, η νέα BMW X5 αποκτά μία εντυπωσιακή, εκφραστική φυσιογνωμία που εκπέμπει δύναμη και κυριαρχία.

Στο νέο ‘πρόσωπο’ των μοντέλων BMW X κυριαρχούν η δομή της εμπρός ποδιάς και η θέση των προβολέων ομίχλης που προσφέρονται στάνταρ. Λόγω του αυξημένου αριθμού στοιχείων που βάφονται σε ασορτί απόχρωση αμαξώματος, το εμπρός τμήμα δημιουργεί την εντύπωση ότι βρίσκεται πιο κοντά στην επιφάνεια του δρόμου. Ταυτόχρονα, οι αυξημένες διαστάσεις του κεντρικού αλλά και των δύο εξωτερικών αεραγωγών προδίδουν την αυξημένη ισχύ του κινητήρα.

Επομένως, η νέα φυσιογνωμία τονίζει τις αυξημένες σπορ επιδόσεις της BMW X5. Το μαύρο πλαστικό ένθετο στο κάτω άκρο του αμαξώματος είναι τώρα πολύ στενότερο. Μια προστατευτική ασημί ματ ποδιά που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του κεντρικού αεραγωγού δίνοντας έμφαση στα μυώδη χαρακτηριστικά του SAV και τονίζοντας το στιβαρό χαρακτήρα της νέας BMW X5. Μαζί με τους διπλούς στρογγυλούς προβολείς, οι προβολείς ομίχλης που τώρα βρίσκονται ψηλότερα και πιο κοντά στη μάσκα BMW, σχηματίζουν μία τριγωνική σχεδίαση που είναι τυπική για BMW X. Η οπτική ‘ένωση’ των πηγών φωτός που απορρέει από αυτή τη διάταξη συμβολίζει την εστίαση στο δρόμο.

Οι νέοι προβολείς της BMW X5 υπογραμμίζουν το κορυφαίο επίπεδο ποιότητας. Η high-tech δομή των κυλινδρικού σχήματος πηγών φωτός στους προαιρετικούς προβολείς Xenon υπογραμμίζεται με ένα μαύρο ματ πλαίσιο. Επιπλέον, φωτεινοί δακτύλιοι LED λειτουργούν σαν φώτα στάθμευσης και φώτα ημέρας. Η χαρακτηριστική σχεδίαση φώτων ημέρας της BMW αναδεικνύεται με τη φωτεινή λευκή δέσμη που εκπέμπεται.

Πίσω τμήμα με δυναμικό, σπορ στυλ.

Και εδώ, αρκετές επιφάνειες βαμμένες σε ασορτί χρώμα του αμαξώματος χαρίζουν στο πίσω τμήμα της νέας BMW X5 μία ιδιαίτερα κομψή και ταυτόχρονα σπορ εμφάνιση. Η νέα πίσω ποδιά μιμείται τη δομή του εμπρός τμήματος. Τα περίπλοκα σχεδιασμένα πλαίσια των απολήξεων εξαγωγής, που βρίσκονται στο πλάι, βάφονται στο χρώμα του αμαξώματος σαν μία ακόμα νότα πολυτέλειας. Στο κέντρο, μια ασημί ματ προστατευτική ποδιά τονίζει αντοχή και off-road δυνατότητες.

Πάνω από τον προφυλακτήρα, το πίσω τμήμα της BMW X5 διαιρείται από παράλληλες οριζόντιες γραμμές που τονίζουν το πλάτος και τα μυώδη χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου. Τα ανασχεδιασμένα πίσω φώτα σχήματος L, το καθένα με ομοιόμορφα φωτισμένες σειρές από λυχνίες LED, συνθέτουν τη γνώριμη νυχτερινή εμφάνιση ενός μοντέλου BMW. Επιπλέον, το πλάτος του αυτοκινήτου τονίζεται από τις στενές λευκές φωτεινές λωρίδες των φώτων όπισθεν. Μία νέα γκάμα εξωτερικών αποχρώσεων προσδίδει πρόσθετη οπτική απήχηση. Οι μεταλλικές αποχρώσεις Deep Sea Blue, Platinum Grey και η Sparkling Bronze διατίθενται τώρα για την BMW X5.

Εσωτερικό: Πολυτελές περιβάλλον, υπερυψωμένα καθίσματα, νέα γενιά συστήματος ελέγχου iDrive στάνταρ.

Στο εσωτερικό της BMW X5 διαπιστώνουμε ευρυχωρία και μία σύγχρονη, σοφιστικέ σχεδίαση. Τα πολύ υψηλά επίπεδα ευελιξίας και μεταβλητότητας σε ένα πολυτελές περιβάλλον, απαιτούσαν τον απόλυτο συνδυασμό λειτουργικότητας και στυλ. Η οριζόντια δομή του ταμπλό και το αρμονικό ταίριασμα με την επένδυση της πόρτας υπογραμμίζουν την ευρυχωρία της καμπίνας. Αναπαυτικά καθίσματα, υλικά υψηλών προδιαγραφών και προσεγμένοι χρωματικοί συνδυασμοί αναδεικνύουν τον ανώτερο χαρακτήρα του μοντέρνου SAV. Η προαιρετική δερμάτινη ταπετσαρία Nevada διατίθεται τώρα στις αποχρώσεις Cinnamon Brown και Oyster. Η γκάμα επιλογών εσωτερικού ολοκληρώνεται από διακοσμητικά ένθετα σε ματ Satin Silver.

Επιπλέον, η υπερυψωμένη θέση των καθισμάτων σε συνδυασμό με την κεντρική κονσόλα, που είναι κεκλιμένη προς τον οδηγό συνεισφέρουν στην οδηγική εμπειρία και παρέχουν βέλτιστη ορατότητα της κυκλοφορίας, καθώς και την αίσθηση του απόλυτου ελέγχου. Εργονομικά άριστα τοποθετημένα χειριστήρια και ευρύχωροι αποθηκευτικοί χώροι βελτιώνουν την προηγμένη λειτουργικότητα της BMW X5.

Η νέα BMW X5 εφοδιάζεται στάνταρ με την τελευταία γενιά του συστήματος ελέγχου iDrive, του οποίου η οθόνη ελέγχου 6,5 ιντσών (ή 8,8 ιντσών σε συνδυασμό με το σύστημα πλοήγησης Professional) ενσωματώνεται αρμονικά στο ταμπλό και βρίσκεται σε ιδανική θέση για τον οδηγό. Ο υπολογιστής ταξιδιού και το ηχοσύστημα, καθώς και οι λειτουργίες πλοήγησης και επικοινωνίας ενεργοποιούνται με κλίση, περιστροφή και πίεση του controller που βρίσκεται στη μέση της κεντρικής κονσόλας. Με τα μπουτόν άμεσης επιλογής στον controller, ο χρήστης μπορεί να αλλάζει γρήγορα από τη μία λειτουργία στην άλλη, CD, ραδιόφωνο, τηλέφωνο και πλοήγηση. Στα μπουτόν άμεσης επιλογής προστίθενται τρία μπουτόν εντολών “MENU”, “BACK” και “OPTION”. Επιπλέον, τα οκτώ ‘αγαπημένα’ μπουτόν στην κεντρική κονσόλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση και επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών, τηλεφωνικών αριθμών και προορισμών πλοήγησης ή άλλων στοιχείων του μενού προσβάσιμων από το iDrive.

Εκτός από μία μονάδα αποθήκευσης σκληρού δίσκου για ψηφιακούς χάρτες και μία προσωπική μουσική συλλογή, το σύστημα πλοήγησης Professional περιλαμβάνει επίσης έλεγχο λειτουργιών multi-mode με φωνητική εντολή ή μέσω του controller. Ο οδηγός μπορεί να επιλέγει ανάμεσα σε δύο τρόπους εισαγωγής δεδομένων, ακόμα και όταν διαχειρίζεται μία συγκεκριμένη λειτουργία, όπου ο φωνητικός έλεγχος και ο controller παραμένουν ενεργά για ταυτόχρονη χρήση. Ο φωνητικός έλεγχος διευκολύνει επίσης την άμεση πρόσβαση στην αποθηκευμένη μουσική και την απαγγελία ολόκληρων διευθύνσεων.

Υψηλό επίπεδο μεταβλητότητας στο εσωτερικό, προαιρετική 3η σειρά καθισμάτων.

Η BMW X5 προσφέρει οδηγική απόλαυση στα πιο δύσκολα εδάφη. Η πολυχρηστικότητά της συνοδεύεται από ένα υψηλό επίπεδο πολυμορφικότητας στο εσωτερικό. Τα τρία καθίσματα πίσω προσφέρουν άφθονο χώρο για τα πόδια και το κεφάλι και εγγυώνται ένα υποδειγματικό επίπεδο άνεσης στα μακρινά ταξίδια. Ο χώρος αποσκευών προσφέρει χωρητικότητα 620 λίτρων. Για υψηλότερες απαιτήσεις, τα διαιρούμενα 40:60 πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται πλήρως ή εν μέρει. Έτσι διαμορφώνεται μία τελείως επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης με μέγιστη ικανότητα αποθήκευσης 1.750 λίτρων. Η φαρδιά, οριζόντια διαιρούμενη πίσω πόρτα με στοιχεία ανοίγουν σε αντίθετες κατευθύνσεις διευκολύνουν τη φόρτωση. Το κάτω τμήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πλατφόρμα και να μεταφέρει φορτίο 250 κιλών. 

Μία 3η σειρά καθισμάτων διατίθεται προαιρετικά για τη BMW X5. Αυτά τα δύο καθίσματα έχουν με προσκέφαλα και αυτόματες ζώνες ασφαλείας τριών σημείων. Τα καθίσματα αποθηκεύονται ατομικά στο πάτωμα του οχήματος. Ακόμα και στην περίπτωση που και τα επτά καθίσματα χρησιμοποιούνται, η νέα BMW X5 έχει χώρο αποσκευών 200 λίτρων.

Νέα γκάμα κινητήρων: Όλες οι εκδόσεις βενζίνης και diesel με υπερσυμπιεστή και άμεσο ψεκασμό.

Μία πλήρως ανανεωμένη γκάμα κινητήρων εδραιώνει τη BMW X5 στην πρώτη θέση ως το δυναμικότερο όχημα στην κατηγορία. Στις επιλογές των βενζινοκινητήρων περιλαμβάνεται τώρα ένας V8 και μία μονάδα straight six: και οι δύο χρησιμοποιούν τεχνολογία  BMW TwinPower Turbo και άμεσο ψεκασμό βενζίνης. Επιπλέον, διατίθενται δύο εκδόσεις της νέας γενιάς του straight six diesel της BMW. Και οι δύο αλουμινένιες μονάδες είναι υπερτροφοδοτούμενες και χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία άμεσου ψεκασμού Common Rail. Όλοι οι κινητήρες της BMW X5 αποτελούν σημείο αναφοράς στις αντίστοιχες κατηγορίες τους για τις σπορ καμπύλες ισχύος και την απόδοσή τους. Πληρούν τις προδιαγραφές ρύπων EU5 στην Ευρώπη και ULEV II στην Αμερική αντίστοιχα. 

Η κινητήρια ισχύς κάθε μονάδας κατανέμεται μέσω του στάνταρ οκτατάχυτου αυτόματου κιβωτίου, του οποίου η εξαιρετική απόδοση συντελεί επίσης στη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων. Σε αυτά προστίθενται τα μέτρα BMW EfficientDynamics, με συνδυασμό ειδικά προσαρμοσμένο για κάθε μοντέλο. Η τεχνολογία αυτή, που διατίθεται στάνταρ, περιλαμβάνει ανάκτηση ενέργειας μέσω πέδησης (Brake Energy Regeneration) και λειτουργία περιφερειακών μονάδων μόνον όταν είναι απαραίτητο - όπως η ηλεκτρική αντλία ψυκτικού, η ηλεκτρική αντλία υποβοήθησης συστήματος διεύθυνσης, η ηλεκτρονικά χαρτογραφημένη αντλία λαδιού και ο συμπιεστής κλιματισμού, ο οποίος μπορεί να αποσυνδέεται. Επιπλέον, τα μέτρα περιλαμβάνουν ευφυή δομή ελαφρού βάρους, ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης και βελτιστοποιημένη αεροδυναμική συμπεριλαμβανομένου ενεργού ελέγχου πτερυγίων αεραγωγών. Σαν αποτέλεσμα των ολοκληρωμένων τεχνολογικών καινοτομιών και της συνεπούς εφαρμογής του BMW EfficientDynamics, όλες οι εκδόσεις της νέας BMW X5 προσφέρουν μία αναλογία επιδόσεων και κατανάλωσης που είναι ασυναγώνιστη στις αντίστοιχες ανταγωνιστικές κατηγορίες τους.

Βενζινοκινητήρες: Αισθητά αυξημένη ισχύ χάρη στο BMW TwinPower Turbo.

Χάρη στο V8 κινητήρα της με τεχνολογία BMW TwinPower Turbo technology και High Precision Injection, η ισχύς της νέας BMW X5 xDrive50i έχει αυξηθεί κατά 39 kW συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο. Ο μοναδικός κινητήρας 4.4 λίτρων με υπερσυμπιεστές που βρίσκονται στο εσωτερικό του τμήματος V μεταξύ των δύο σειρών κυλίνδρων παράγει 300 kW/407 bhp μεταξύ 5.500 και 6,400 rpm. Η μέγιστη ροπή των 600 Nm είναι διαθέσιμη μεταξύ 1.750 και 4.500 rpm. Ο άμεσης απόκρισης και υψηλόστροφος V8 προσφέρει εξαιρετικές σπορ επιδόσεις και ταυτόχρονα είναι ο πιο αποδοτικός του είδους του σε όλο τον κόσμο. Η BMW X5 xDrive50i επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 5,5 δευτερόλεπτα, μέχρι την τελική ταχύτητα των 250 km/h. Η μέση κατανάλωση καυσίμου στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών είναι 12,5 lit./100 km και οι εκπομπές CO2 292 grams/km.

Ομοίως, ο δεύτερος βενζινοκινητήρας της BMW X5 χαρακτηρίζεται από σημαντικά βελτιωμένες επιδόσεις και εντυπωσιακή απόδοση.  Η BMW X5 xDrive35i έχει τον πρώτο straight six που συνδυάζει τεχνολογία BMW TwinPower Turbo, άμεσο ψεκασμό βενζίνης (High Precision Injection) και μεταβλητό έλεγχο VALVETRONIC.

Το σύστημα του υπερσυμπιεστή που βασίζεται στην αρχή TwinScroll (δύο αυλοί εισαγωγής υπερσυμπιεστή για τις δύο πολλαπλές εξαγωγής του κινητήρα – μία για κάθε 3 κυλίνδρους) καθώς και ένα ακόμα πιο εξελιγμένο σύστημα βαλβίδων VALVETRONIC, διασφαλίζουν εντυπωσιακή απόκριση σε όλες τις συνθήκες. Με 225 kW/306 bhp στις 5.800 rpm ο κινητήρας ξεπερνά τη μέγιστη ισχύ του προκατόχου του κατά 25 kW. Η μέγιστη ροπή των 400 Nm διατίθεται μεταξύ 1.200 και 5.000 rpm. Η νέα BMW X5 xDrive35i επιταχύνει από 0 σε 100 km/h σε 6,8 δευτερόλεπτα μέχρι την τελική ταχύτητα των 235 km/h. Αυτή πολύ αυξημένη ισχύς συνδυάζεται με μέση κατανάλωση καυσίμου μειωμένη στα 10,1 litres/100 km στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών και εκπομπές CO2 236 grams/km.

Νέα γενιά πετρελαιοκινητήρων με δύο κατηγορίες ισχύος.

Οι diesel της νέας BMW X5 εκπροσωπούν επίσης μία νέα γενιά κινητήρων μονάδων. Μία δομή εξολοκλήρου από αλουμίνιο, η τελευταία τεχνολογία άμεσου ψεκασμού Common Rail με πιεζοηλεκτρικά μπεκ και υπερσυμπιεστή προσφέρουν και στους δύο 3λιτρους straight six κινητήρες εντυπωσιακή ισχύ, εκπληκτική ποιότητα λειτουργίας και απαράμιλλη απόδοση.  Η περαιτέρω μείωση βάρους αυξάνει την ευελιξία των εκδόσεων diesel που προσφέρονται με τη BMW X5.

Πάνω από όλα, η νέα BMW X5 xDrive40d χαρακτηρίζεται από υποδειγματικά χαρακτηριστικά επιδόσεων. Χάρη στην τεχνολογία BMW TwinPower Turbo και στον άμεσο ψεκασμό Common Rail, ο κινητήρας που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με την πολυτελή BMW 740d sedan παράγει μέγιστη ισχύ 225 kW/306 bhp στις 4.400 rpm και  μέγιστη ροπή 600 Nm μεταξύ 1.500 και 2.500 rpm. Η ροπή των 450 Nm επιτυγχάνεται από τις 1.000 rpm. Πάνω από το 90% της μέγιστης ισχύος διατίθεται μεταξύ 3.500 και 5.000 rpm. Ο νέος diesel έχει μέγιστες στροφές 5.600 rpm.
Η τεχνολογία υπερσυμπίεσης του νέου πετρελαιοκινητήρα υψηλών επιδόσεων βασίζεται στην Αρχή του Variable Twin Turbo. Αυτό σημαίνει ότι αρχικά, λίγο πάνω από το ρελαντί ενεργοποιείται ένα μικρός υπερσυμπιεστής ενώ ένας δεύτερος, μεγαλύτερος, ενεργοποιείται όταν απαιτείται υψηλότερη ροπή. Η άμεση απόκριση και η επίπεδη καμπύλη ροπής επιτρέπουν στη BMW X5 xDrive40d να επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 6,6 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα είναι 236 km/h. Η υποδειγματικά σπορ καμπύλη ισχύος συνδυάζεται με εντυπωσιακή απόδοση. Αυτό οφείλεται κυρίως στην τεχνολογία Common Rail που λειτουργεί με μέγιστη πίεση 2.000 bar και εγγυάται εξαιρετικά ακριβή παροχή καυσίμου. Η BMW X5 xDrive40d έχει μέση κατανάλωση 7,5 lit./100 km στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών και εκπομπές CO2 198 grams/km.
Η δεύτερη πετρελαιοκίνητη έκδοση της γκάμας είναι η νέα BMW X5 xDrive30d. Ο straight six κινητήρας της είναι υπερτροφοδοτούμενος και έχει τουρμπίνα μεταβλητής γεωμετρίας και άμεσο ψεκασμό Common Rail που λειτουργεί με μέγιστη πίεση 1.800 bar. Ο κινητήρας παράγει τη μέγιστη ισχύ των 180 kW/245 bhp στις 4.000 rpm, και τη μέγιστη ροπή των 540 Nm μεταξύ 1.750 και 3.000 rpm. Η νέα BMW X5 xDrive30d επιταχύνει από 0 σε 100 km/h σε 7,6 δευτερόλεπτα και έχει τελική ταχύτητα 222 km/h. Παρά το ότι η ισχύς της έχει αυξηθεί κατά 7 kW από του προκατόχου της, η μέση κατανάλωση καυσίμου του οχήματος στον Ευρωπαϊκό κύκλο δοκιμών είναι τώρα 7,4 lit./100 km, με μείωση 10%. Η νέα BMW X5 xDrive30d έχει επίπεδο εκπομπών CO2 μόλις 195 grams/km.

Στάνταρ χαρακτηριστικό: Οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο με βελτιστοποιημένη δυναμική 

και απαράμιλλη απόδοση.

Όλες οι νέες εκδόσεις της BMW X5 εφοδιάζονται στάνταρ με οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο. Το νέο κιβώτιο συνδυάζει άνεση στη διαδικασία των αλλαγών, σπορ χαρακτηριστικά και απαράμιλλη απόδοση. Έχει ακόμα μεγαλύτερη συμβολή στη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων συγκριτικά με το εξατάχυτο αυτόματο των προηγούμενων BMW X5. Το νέο οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο χαρακτηρίζεται από ελάχιστη ολίσθηση του μετατροπέα ροπής και μία πρωτοποριακή διάταξη γραναζιών που επιτρέπει πρόσθετες σχέσεις και ευρύτερη κλιμάκωση χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο μέγεθος, το βάρος και την εγγενή απόδοση του συστήματος.

Ευφυής τεχνολογία τετρακίνησης BMW xDrive: Ταχεία απόκριση και ακρίβεια για αυξημένη δυναμική συμπεριφορά και βελτιστοποιημένη πρόσφυση.

Η μόνιμη τετρακίνηση με ηλεκτρονικά ελεγχόμενη μεταβλητή κατανομή ροπής μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα όχι μόνο προσφέρει στη νέα BMW X5 εξαιρετική πρόσφυση σε συνθήκες off-road αλλά και ανώτερη δυναμική συμπεριφορά στην άσφαλτο. Η BMW xDrive αρχικά χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη γενιά της BMW X5 και από τότε βελτιώνεται σταθερά. Είναι ένα έξυπνο σύστημα τετρακίνησης με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πολύδισκο συμπλέκτη, ο οποίος κατανέμει σταθερά την ισχύ ανάλογα με τις απαιτήσεις στον άξονα που έχει την καλύτερη επαφή με την επιφάνεια του δρόμου. Σαν αποτέλεσμα, το xDrive αυξάνει την οδηγική ευστάθεια, αναβαθμίζει την οδηγική συμπεριφορά όταν το αυτοκίνητο στρίβει με υψηλότερες ταχύτητες, ενώ προβλέπει οποιαδήποτε τάση υπερστροφής ή υποστροφής και την εξουδετερώνει αποτελεσματικά.

Σε κανονικές οδηγικές συνθήκες, το BMW xDrive κατανέμει την κινητήρια ισχύ στον εμπρός και πίσω άξονα σε αναλογία 40:60. Αισθητήρες μετράνε συνεχώς την ολίσθηση σε όλους τους τροχούς. Μέσα σε κλάσμα του δευτερολέπτου, το σύστημα μπορεί να μεταβάλλει την κατανομή ισχύος. Αντίθετα με προηγούμενα συστήματα τετρακίνησης, το BMW xDrive αντιδρά και προληπτικά και δεν περιμένει μέχρις ότου ένας τροχός αρχίσει να σπινάρει. Επομένως, το όχημα σταθεροποιείται πριν ο οδηγός καν παρατηρήσει ότι πρέπει να παρέμβει. 

Χάρη σε μία νέα, πιο ουδέτερη βασική διάταξη, το BMW xDrive στη νέα BMW X5 συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην αύξηση της δυναμικής συμπεριφοράς. Ακόμα και σε μια στροφή με σταθερή ταχύτητα, η κινητήρια ισχύς κατανέμεται περισσότερο στον πίσω άξονα, μεταφέροντας μέχρι το 80% της ισχύος στους πίσω τροχούς. Μετά τη στροφή, το σύστημα επανέρχεται στην κανονική ρύθμιση για να διασφαλίζεται βέλτιστη πρόσφυση.

Ακριβής έλεγχος συντονισμού xDrive και DSC.

Η ταχεία και ακριβής ρύθμιση της κατανομής κινητήριας ισχύος είναι εγγυημένη χάρη στις συνδυασμένες ενέργειες των xDrive και DSC (Dynamic Stability Control) στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πλαισίου - Integrated Chassis Management (ICM). 

Στο συνδυασμό αυτό προστίθεται το προαιρετικό, αναβαθμισμένο Active Steering.

Η σταθεροποιητική επίδραση της μεταβλητής κατανομής ισχύος περιορίζει την ανάγκη παρέμβασης του συστήματος DSC. Το επιλεκτικό φρενάρισμα των τροχών ατομικά και μία μείωση στην κινητήρια ισχύ δεν είναι απαραίτητα μέχρι το αυτοκίνητο να φτάσει σε αυτό το υψηλότερο όριο. Πρόσθετες λειτουργίες DSC περιλαμβάνουν ABS, Automatic Stability Control (ASC), σύστημα ελέγχου ευστάθειας τρέιλερ, Hill Descent Control (HDC), Automatic Differential Brake (ADB), Dynamic Brake Control (DBC) και Cornering Brake Control (CBC). Επιπλέον, το σύστημα περιλαμβάνει στέγνωμα φρένων σε υγρές συνθήκες, hill-start assistant, αντιστάθμιση κόπωσης και το στάνταρ cruise control με λειτουργία φρεναρίσματος. Το ειδικό πρόγραμμα Dynamic Traction Control (DTC) αυξάνει το όριο επέμβασης του DSC, επιτρέποντας ένα εξαιρετικά σπορ και ενεργό στυλ οδήγησης, καθώς και εκκίνηση σε βαθύ χιόνι ή χαλαρή άμμο με ελεγχόμενο σπινάρισμα των κινητήριων τροχών.

Η BMW X5 φέρει χειρόφρενο ηλεκτρομηχανικής και υδραυλικής λειτουργίας που ενεργοποιείται ή απελευθερώνεται με την πίεση ενός μπουτόν. Το χειρόφρενο έχει μία λειτουργία συγκράτησης Auto Hold που αυξάνει την άνεση κυρίως σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης (stop-and-go).

Τεχνολογία ανάρτησης υψηλών αξιώσεων και σύστημα διεύθυνσης με στάνταρ λειτουργία Servotronic. Προαιρετικό Active Steering.

Η τεχνολογία ανάρτησης της νέας BMW X5 είναι η βάση για άριστη δυναμική συμπεριφορά στην άσφαλτο. Η ανάρτηση του SAV περιλαμβάνει εμπρός άξονα με διπλά ψαλίδια και έναν ελαφρύ, ενιαίο πίσω άξονα πολλαπλών συνδέσμων. 

Η προαιρετική αερανάρτηση πίσω άξονα, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης ρύθμισης ύψους αμαξώματος, διασφαλίζει σταθερό ύψος και αναλλοίωτα οδηγικά χαρακτηριστικά σε όλες τις καταστάσεις, ανεξαρτήτως συνθηκών φορτίου.

Η κρεμαγιέρα του συστήματος διεύθυνσης της νέας BMW X5 φέρει στάνταρ λειτουργία Servotronic για υποβοήθηση ανάλογη της ταχύτητας. Επιπλέον, διατίθεται μία λειτουργία active steering που μεταβάλλει τη σχέση υποπολλαπλασιασμού ανάλογα με την ταχύτητα. Επομένως, απαιτείται μικρότερη κίνηση του τιμονιού και προσπάθεια στο παρκάρισμα, ενώ στις υψηλές ταχύτητες το σύστημα διεύθυνσης γίνεται πιο αργό και βαρύτερο για μεγαλύτερη κατευθυντική ευστάθεια και οδηγική άνεση.

Απόλυτη κυριαρχία με Adaptive Drive.

Ένας συνδυασμός ενεργών αντιστρεπτικών δοκών και μεταβλητού ελέγχου απόσβεσης που περιλαμβάνει το σύστημα Adaptive Drive εγγυάται την απόλυτη κυριαρχία έναντι των ανταγωνιστών της BMW X5. Με τη βοήθεια αισθητήρων, το Adaptive Drive παρακολουθεί συνεχώς και υπολογίζει δεδομένα για την ταχύτητα του αυτοκινήτου, τη γωνία διεύθυνσης, την πλευρική και διαμήκη επιτάχυνση, την ταχύτητα περιστροφής των τροχών καθώς και το ύψος αμαξώματος. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των ηλεκτροκινητήρων στις αντιστρεπτικές δοκούς και των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων των αμορτισέρ.  Με αυτό τον τρόπο, η κλίση του αμαξώματος μειώνεται και η απόσβεση ρυθμίζεται συνεχώς σύμφωνα με την τρέχουσα οδηγική κατάσταση. Το σύστημα μετάδοσης δεδομένων υψηλών ταχυτήτων FlexRay χρησιμοποιείται για γρήγορο και αξιόπιστο συντονισμό.
Ισχυρό σύστημα πέδησης και ελαστικά ασφαλείας runflat.

Το ισχυρό σύστημα πέδησης της BMW X5 εγγυάται εξαιρετική ισχύ ακινητοποίησης. Νέας φιλοσοφίας ελαφριά φρένα με δίσκους 385 mm μπροστά και αλουμινένιες πλευστές δαγκάνες εμπρός και πίσω στο κορυφαίο μοντέλο BMW X5 xDrive50i διασφαλίζουν εξαιρετική ευστάθεια και μέγιστη άνεση στο φρενάρισμα. Ανάμεσα στα στάνταρ χαρακτηριστικά της νέας BMW X5 περιλαμβάνονται ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών στη BMW X5 xDrive50i και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε όλες τις άλλες εκδόσεις αντίστοιχα. Η γκάμα προαιρετικών ζαντών αλουμινίου για τη νέα BMW X5 ολοκληρώνεται με τρεις εκδόσεις ακτίνων σχεδίασης Y και διαστάσεις 19 και 20 ιντσών αντίστοιχα. Ελαστικά ασφαλείας runflat, που προσφέρονται στάνταρ, επιτρέπουν στον οδηγό να συνεχίζει το ταξίδι του μέχρι το επόμενο βουλκανιζατέρ ακόμα και σε περίπτωση πλήρους απώλειας πίεσης. Ανάλογα με τις συνθήκες φορτίου, η οδήγηση μπορεί να συνεχιστεί για μία απόσταση μεταξύ 50 και 250 χλμ. Επιπλέον, ο δείκτης απώλειας πίεσης ελαστικών παρακολουθεί συνεχώς την πίεση.

Εξαιρετικά άκαμπτη δομή αμαξώματος, ολοκληρωμένη προστασία επιβατών.
Όπως όλα τα μοντέλα BMW X, η νέα BMW X5 έχει μία εξαιρετικά άκαμπτη δομή αμαξώματος που παρά την υψηλή στρεπτική ακαμψία της έχει βέλτιστο βάρος. Για λόγους παθητικής ασφάλειας, οι δυνάμεις που επενεργούν στο όχημα σε περίπτωση ατυχήματος κατανέμονται μέσω των βάσεων του κινητήρα και του πλαισίου σε διάφορες διαδρομές φορτίου που τις απομακρύνουν από τον κλωβό ασφαλείας επιβατών.
Εκτός από τους εμπρόσθιους αερόσακους και τους αερόσακους προστασίας γοφών/θώρακα, το εσωτερικό της νέας BMW X5 διατίθεται στάνταρ με αερόσακους τύπου κουρτίνας. Επίσης περιλαμβάνει αυτόματες ζώνες ασφαλείας τριών σημείων για όλα τα καθίσματα, περιοριστές φορτίου, προεντατήρες ζωνών ασφαλείας και ενεργά προσκέφαλα μπροστά όπως επίσης και σύστημα παιδικών καθισμάτων ISOFIX για τη δεύτερη σειρά καθισμάτων. Όλα τα συστήματα συγκράτησης επιβατών είναι κεντρικά και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα. Σε περίπτωση επικείμενης ανατροπής, οι αισθητήρες ανατροπής διασφαλίζουν την ενεργοποίηση των αερόσακων τύπου κουρτίνας και των προεντατήρων.

Μοναδικό στο περιβάλλον του ανταγωνισμού: Νέα συστήματα υποστήριξης οδηγού BMW ConnectedDrive.

Στο πλαίσιο του BMW ConnectedDrive, η νέα BMW X5 προσφέρει πολλά μοναδικά συστήματα υποστήριξης οδηγού και υπηρεσίες που βελτιστοποιούν την άνεση και την ασφάλεια και επιπλέον χρησιμοποιούνται για τη χρήση των λειτουργιών ενημέρωσης/ψυχαγωγίας. Το Active Cruise Control με λειτουργία Stop & Go 

διατίθεται εναλλακτικά αντί του στάνταρ συστήματος cruise control με λειτουργία πέδησης. Επιπλέον, περιλαμβάνει Automatic Distance Control για ξεκούραστη οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο ή τους επαρχιακούς δρόμους, και διασφαλίζει ότι η επιλεγμένη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα διατηρείται ακόμα και σε συνθήκες πόλης (με χαμηλές ταχύτητες και συχνά σταμάτα/ξεκίνα). 

Αν η επιλεγμένη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα δεν μπορεί να διατηρηθεί, το σύστημα κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις, ενεργοποιώντας το σύστημα ελέγχου και παράγοντας την απαραίτητη πίεση πέδησης.  Αν χρειαστεί, το όχημα μπορεί να σταματήσει τελείως με απόλυτη ασφάλεια. Μετά από σύντομη στάση, το σύστημα θέτει αυτόματα το όχημα πάλι σε κίνηση. Αν το αυτοκίνητο σταματήσει περισσότερο από όσο χρειάζεται, ο οδηγός μπορεί να το ξεκινήσει εκ νέου είτε πιέζοντας ένα μπουτόν ή πατώντας το πεντάλ του γκαζιού.

Η λειτουργία Lane Departure Warning της BMW X5 μπορεί να αναγνωρίσει μία ακούσια παρέκκλιση από τη λωρίδα κυκλοφορίας με ταχύτητα τουλάχιστον 70 km/h.

Το σύστημα αποτελείται από μία κάμερα που τοποθετείται στο παρμπρίζ στην περιοχή του μεσαίου καθρέπτη, μία μονάδα ελέγχου για συγχρονισμό των δεδομένων και μια γεννήτρια παλμών που προκαλεί ένα απαλό αλλά αισθητό κραδασμό στο τιμόνι. Η κάμερα ανιχνεύει τις σημάνσεις σε μία λωρίδα τουλάχιστον. Μία μονάδα ελέγχου υπολογίζει τη θέση του οχήματος σε σχέση με αυτές τις λωρίδες. Το σύστημα λειτουργεί επίσης σε στροφές, στενά δρομάκια και στο σκοτάδι, μόλις ανάψουν οι προβολείς. 

Επιπλέον, η λειτουργία Speed Limit Info μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την Lane Departure Warning και το σύστημα πλοήγησης Professional. Με αυτή τη λειτουργία, ο οδηγός μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες για τη διαδρομή στην οποία κινείται. Η κάμερα που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία Lane Departure Warning παρακολουθεί συνεχώς τα οδικά σήματα καθώς και τις εναέριες πινακίδες στους αυτοκινητοδρόμους.

Μία ακόμα τεχνική καινοτομία στη σειρά BMW ConnectedDrive είναι το σύστημα Side View. Αυτό περιλαμβάνει δύο κάμερες ενσωματωμένες στα εμπρός φτερά, που παρακολουθούν την κυκλοφορία στις διασταυρώσεις.

Οι εικόνες μεταφέρονται στο πάνελ ελέγχου, με αποτέλεσμα, ήδη σε αρχικό στάδιο να αναγνωρίζεται η κυκλοφορία που έρχεται από αριστερά ή δεξιά, κυρίως όταν το αυτοκίνητο περνά από μία στενή πύλη ή βγαίνει από ένα πολυώροφο χώρος στάθμευσης.

Επίσης για τη BMW X5 διατίθενται οι εξής προαιρετικές επιλογές: Head-Up Display, όπου πληροφορίες που αφορούν τον οδηγό προβάλλονται στο παρμπρίζ στο πεδίο ορατότητάς του, High-Beam Assistant και Adaptive Headlights με φώτα στροφών, μεταβλητή κατανομή φωτός και προσαρμοζόμενη αυτόματη ρύθμιση δέσμης. Άλλες προτάσεις εξοπλισμού είναι το Park Distance Control και η κάμερα οπισθοπορείας με σύστημα Surround View. Επιπλέον, με BMW Assist, BMW Online, BMW TeleServices και πρωτοποριακές τηλε-υπηρεσίες, το BMW ConnectedDrive προσφέρει την καλύτερη γκάμα υπηρεσιών μετακίνησης σε όλο τον κόσμο, σχετικών με δελτία κυκλοφορίας, κλήσεις έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίες οχήματος, πληροφοριών και γραφείου, προγραμματισμό ταξιδιού και ελεύθερου χρόνου καθώς και Internet. Η άριστη αξιοποίηση των συστημάτων τηλεπικοινωνίας και ψυχαγωγίας είναι εγγυημένη, μεταξύ άλλων, χάρη στην πλήρη ενσωμάτωση εξωτερικών κινητών τηλεφώνων και μουσικών player.

Ανώτερος στάνταρ εξοπλισμός, αποκλειστικές επιλογές.

Με μία ολοκληρωμένη γκάμα στάνταρ εξοπλισμού που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αυτόματο έλεγχο κλιματισμού, ηχοσύστημα με CD drive και θύρα AUX In, τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών, ηλεκτρική ρύθμιση ύψους εμπρός καθισμάτων και ρύθμιση πλάτης, αισθητήρα βροχής με ενσωματωμένο αυτόματο έλεγχο προβολέων και σύστημα ελέγχου iDrive, η νέα BMW X5 προσφέρει σε οδηγό και επιβάτες την άνεση ενός πολυτελούς premium αυτοκινήτου. 

Τα χαρακτηριστικά άνεσης υπογραμμίζουν την υψηλή ποιότητα και αποκλειστικότητα αυτού του SAV. Επιπλέον του συστήματος πλοήγησης Professional, ενός CD player και μίας διεπαφής USB, ο προαιρετικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα σύστημα ψυχαγωγίας για τους πίσω επιβάτες και λειτουργία TV για αναλογική και ψηφιακή τηλεοπτική λήψη. Το ηχοσύστημα υψηλών προδιαγραφών BMW Individual υπόσχεται μέγιστες ηχητικές απολαύσεις.

Επιπλέον, η γκάμα εξοπλισμού περιλαμβάνει αυτόματο έλεγχο  4-ζωνών, ενεργό εξαερισμό στα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, πανοραμική κρυστάλλινη οροφή, ηλεκτρική πίσω πόρτα και αυτόματη λειτουργία απαλού κλεισίματος για όλες τις πόρτες. Ο προαιρετικός κοτσαδόρος της νέας BMW X5 μπορεί να εξοπλιστεί με ηλεκτρική αναδίπλωση μπίλιας. Το μέγιστο φορτίο ρυμούλκησης της νέας BMW X5 είναι 3.500 kg.

Η νέα BMW X5 ενσαρκώνει τη συνέχιση μιας επιτυχημένης αυτοκινητιστικής φιλοσοφίας με την οποία η BMW ίδρυσε τη νέα κατηγορία SAV το 1999. Η BMW X5 εξακολουθεί να αποτελεί πρότυπο δυναμικής συμπεριφοράς στην κατηγορία της, συνδυάζοντας καλύτερα από ποτέ τη συναρπαστική οδηγική εμπειρία μιας BMW X με την εξαιρετική απόδοση. Με νέους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες, ένα οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο στάνταρ και ευφυή τεχνολογία τετρακίνησης xDrive, προβάλλει με εντυπωσιακό τρόπο τον σπορ χαρακτήρα των μοντέλων BMW X. Χάρη στη φιλοσοφία BMW EfficientDynamics, επιτυγχάνει άριστα αποτελέσματα και στην κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές ρύπων, όπως φαίνεται καθαρά στην εκπληκτικά μικρή κατανάλωση των 7,4 lit./100 km της BMW X5 xDrive30d. Ο συνδυασμός αυτός, η εκφραστική σχεδίαση, οι καινοτομίες και ο premium χαρακτήρας καθιστούν τη νέα BMW X5 τον καλύτερο πρεσβευτή της κατηγορίας της με όλη τη σημασία της λέξης.
Τεχνικές προδιαγραφές. 
BMW X5 xDrive35i,

BMW X5 xDrive50i.
	
	
	BMW X5 xDrive30d
	
	BMW X5 xDrive40d

	
	
	
	
	

	Body
	
	
	
	

	Number of doors/seats
	
	5 / 5 (7) 1)
	
	5 / 5 (7) 1)

	Length/Width/Height (unladen)
	mm
	4857 / 1933 / 1776 2)
	
	4857 / 1933 / 1776 2)

	Wheelbase
	mm
	2933
	
	2933

	Track front/rear
	mm
	1644 / 1650
	
	1644 / 1650

	Turning cycle
	m
	12.8
	
	12,8

	Tank capacity
	appr ltr
	85
	
	85

	Cooling system incl. heating
	ltr
	10.4
	
	10.4

	Engine oil3)
	ltr
	7.5
	
	7.5

	Weight, unladen, to DIN/EU
	kg
	2075 / 2150


	
	2110 / 2185



	Max. load to DIN
	kg
	680 (890) 1)
	
	680 (890) 1)

	Max. perm. weight, overall
	kg
	2755 (2965) 1)
	
	2790 (3000) 1)

	Max perm axle load front/rear
	kg
	1275 / 1545

(1280 / 1745) 1)
	
	1300 / 1555
(1305 / 1755) 1)


	Max perm trailer load (12%)
braked/unbraked
	kg
	3500 / 750


	
	3500 / 750



	Perm roof load/trail download
	kg
	100/140
	
	100/140

	Luggage capacity
	ltr
	620-1750
	
	620-1750

	Air resistance
	cd x A
	0.34 x 2.87
	
	0.34 x 2.87

	
	
	
	
	

	Engine
	
	
	
	

	Config/No of cyls/valves
	
	R / 6 / 4
	
	R / 6 / 4

	Engine technology
	 
	Turbocharger with variable intake geometry, Common Rail direct injection with piezo injectors (max. injection pressure: 1800 bar)
	
	BMW TwinPower Turbo (Variable Twin Turbo), Common Rail direct injection with piezo injectors (max. injection pressure: 2000 bar)

	Capacity
	cc
	2993
	
	2993

	Stroke/bore
	mm
	90.0 / 84.0
	
	90.0 / 84.0

	Compression ratio
	:1
	16.5
	
	16.5

	Fuel grade
	
	Diesel
	
	Diesel

	Max output
	kW/bhp
	180 / 245
	
	225 / 306

	at
	rpm
	4000
	
	4400

	Max torque
	Nm
	540
	
	600

	at
	rpm
	1750-3000
	
	1500-2500

	
	
	
	
	

	Electrical system
	
	
	
	

	Battery/installation
	Ah/–
	90 / luggage comp
	
	90 / luggage comp

	Alternator
	A/W
	170 / 2380
	
	170 / 2380

	
	
	
	
	

	Driving dynamics and safety
	

	Suspension, front
	
	Double-wishbone front axle, small, negative steering offset, anti-dive

	Suspension, rear
	
	Integral-IV rear axle, multi-dimensional suspension with 
anti-squat and anti-dive

	Brakes, front
	
	Single-piston floating-caliper disc brakes

	Diameter
	mm
	332 x 30 / vented
	
	348 x 30 / vented

	Brakes, rear
	
	Single-piston floating-caliper disc brakes

	Diameter
	mm
	320 x 20 / vented
	
	320 x 20 / vented

	Driving stability systems
	  
	Fitted as standard: DSC incl. ABS and DTC (Dynamic Traction Control), CBC Cornering Brake Control CBC, DBC Dynamic Brake Control, rain brake support, 
fading compensation, hill-start assistant; DSC networked with xDrive four-wheel drive, adaptive brake compensation, HDC Hill Descent Control, 
optional: Adaptive Drive

	Safety features
	  
	Fitted as standard: Airbags for driver and front seat passenger, side airbags for driver and front seat passenger, head airbags for the first and second seat row, crash-active headrests at the front, three-point automatic belts on all seats, on the front seats with pretensioners, belt-force limiters and belt stoppers, crash sensors, 
roll-over sensors, tyre defect indicator

	Steering
	
	Rack-and-pinion power steering with Servotronic function, optional: Active Steering

	Overall steering transmission
	:1
	19.5
	
	19.5

	Tyres front/rear
	255/55 R18 109H XL RSC
	255/55 R18 109H XL RSC

	Wheels front/rear
	
	8.5J x 18 LM
	
	8.5J x 18 LM


	
	
	BMW X5 xDrive30d
	
	BMW X5 xDrive40d

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Comfort
	
	Optional extras: BMW Assist featuring, inter alia, information service, remote functions and traffic info+, BMW TeleServices, integration of mobile devices

	Infotainment
	
	Optional extras: Internet access, BMW Online featuring, inter alia, parking info, country-relevant info, Google search by type of business, news, weather, realtime, office functions, BMW Routes and online update of music tracks

	Safety
	
	Optional extras: Adaptive Cornering Headlights, High-Beam Assistant, Park Distance Control, Side View, reversing camera with Surround View, Head-up Display, cruise control with Stop & Go function, Lane Departure Warning, Speed Limit Info, automatic/advanced emergency call

	
	
	
	
	

	Transmission
	
	
	
	

	Type
	
	8-speed automatic transmission with Steptronic

	Gear ratios
I
	:1
	4.714
	
	4.714

	                                  
II
	:1
	3.143
	
	3.143

	                                  
III
	:1
	2.105
	
	2.105

	                                  
IV
	:1
	1.667
	
	1.667

	                                  
V
	:1
	1.285
	
	1.285

	                                   
VI
	:1
	1.000
	
	1.000

	                                   
VII
	:1
	0.839
	
	0.839

	                                   
VIII
	:1
	0.667
	
	0.667

	                                   
R
	:1
	3.317
	
	3.317

	Final drive
	:1
	3.154
	
	3.154

	
	
	
	
	

	Performance
	
	
	
	

	Power-to-weight ratio
	kg/kW
	11.5
	
	9.4

	Output per litre
	kW/ltr
	60.1
	
	75.2

	Acceleration
0–100 km/h
	s
	7.6
	
	6.6

	
0–1000 m
	s
	28.5
	
	27.0

	in 4th/5th gear     80–120 km/h
	s
	-
	
	-

	Top speed
	km/h
	210 (222) 4)
	
	236

	
	
	
	
	

	Off-road characteristics
	
	
	
	

	Overhang angle
front/rear
	
°
	
25.5/22.7
	
	
25.5/22.7

	Ramp angle
	°
	19.8
	
	19.8

	Ground-clearance when unladen
	mm
	222
	
	222

	Wading depth (at 7 km/h)
	mm
	500
	
	500

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics measures as standard
	
	Braking energy recovery, demand-controlled ancillary components, map-controlled oil pump (BMW X5 xDrive35i) intelligent lightweight construction, air vent control (BMW X5 xDrive35i), disengageable air-conditioning compressor, tyres with reduced rolling resistance

	
	
	
	
	

	Fuel con in the EU cycle
	
	
	
	

	Urban
	ltr/100 km
	8.7
	
	8.8

	Extra-urban
	ltr/100 km
	6.7
	
	6.8

	Composite
	ltr/100 km
	7.4
	
	7.5

	CO2
	g/km
	195
	
	198

	Emission classification
	
	EU5  
	
	EU5  

	
	
	
	
	

	Insurance category (German)
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	24 / 29 / 30
	
	24 / 29 / 30


Technical data valid for ACEA markets/Part of registration-specific data only apply to Germany (weights, top speed)

1) With optional third seat row

2) Height without roof aerial: 1739 mm

3) Oil filling quantity

4) With optional high-speed tuning (market-specific)

Τεχνικές προδιαγραφές. 
BMW X5 xDrive30d, 
BMW X5 xDrive40d.

	
	
	BMW X5 xDrive30d
	
	BMW X5 xDrive40d

	
	
	
	
	

	Body
	
	
	
	

	Number of doors/seats
	
	5 / 5 (7) 1)
	
	5 / 5 (7) 1)

	Length/Width/Height (unladen)
	mm
	4857 / 1933 / 1776 2)
	
	4857 / 1933 / 1776 2)

	Wheelbase
	mm
	2933
	
	2933

	Track front/rear
	mm
	1644 / 1650
	
	1644 / 1650

	Turning cycle
	m
	12.8
	
	12,8

	Tank capacity
	appr ltr
	85
	
	85

	Cooling system incl. heating
	ltr
	10.4
	
	10.4

	Engine oil3)
	ltr
	7.5
	
	7.5

	Weight, unladen, to DIN/EU
	kg
	2075 / 2150


	
	2110 / 2185



	Max. load to DIN
	kg
	680 (890) 1)
	
	680 (890) 1)

	Max. perm. weight, overall
	kg
	2755 (2965) 1)
	
	2790 (3000) 1)

	Max perm axle load front/rear
	kg
	1275 / 1545

(1280 / 1745) 1)
	
	1300 / 1555
(1305 / 1755) 1)


	Max perm trailer load (12%)
braked/unbraked
	kg
	3500 / 750


	
	3500 / 750



	Perm roof load/trail download
	kg
	100/140
	
	100/140

	Luggage capacity
	ltr
	620-1750
	
	620-1750

	Air resistance
	cd x A
	0.34 x 2.87
	
	0.34 x 2.87

	
	
	
	
	

	Engine
	
	
	
	

	Config/No of cyls/valves
	
	R / 6 / 4
	
	R / 6 / 4

	Engine technology
	 
	Turbocharger with variable intake geometry, Common Rail direct injection with piezo injectors (max. injection pressure: 1800 bar)
	
	BMW TwinPower Turbo (Variable Twin Turbo), Common Rail direct injection with piezo injectors (max. injection pressure: 2000 bar)

	Capacity
	cc
	2993
	
	2993

	Stroke/bore
	mm
	90.0 / 84.0
	
	90.0 / 84.0

	Compression ratio
	:1
	16.5
	
	16.5

	Fuel grade
	
	Diesel
	
	Diesel

	Max output
	kW/bhp
	180 / 245
	
	225 / 306

	at
	rpm
	4000
	
	4400

	Max torque
	Nm
	540
	
	600

	at
	rpm
	1750-3000
	
	1500-2500

	
	
	
	
	

	Electrical system
	
	
	
	

	Battery/installation
	Ah/–
	90 / luggage comp
	
	90 / luggage comp

	Alternator
	A/W
	170 / 2380
	
	170 / 2380

	
	
	
	
	

	Driving dynamics and safety
	

	Suspension, front
	
	Double-wishbone front axle, small, negative steering offset, anti-dive

	Suspension, rear
	
	Integral-IV rear axle, multi-dimensional suspension with 
anti-squat and anti-dive

	Brakes, front
	
	Single-piston floating-caliper disc brakes

	Diameter
	mm
	332 x 30 / vented
	
	348 x 30 / vented

	Brakes, rear
	
	Single-piston floating-caliper disc brakes

	Diameter
	mm
	320 x 20 / vented
	
	320 x 20 / vented

	Driving stability systems
	  
	Fitted as standard: DSC incl. ABS and DTC (Dynamic Traction Control), CBC Cornering Brake Control CBC, DBC Dynamic Brake Control, rain brake support, 
fading compensation, hill-start assistant; DSC networked with xDrive four-wheel drive, adaptive brake compensation, HDC Hill Descent Control, 
optional: Adaptive Drive

	Safety features
	  
	Fitted as standard: Airbags for driver and front seat passenger, side airbags for driver and front seat passenger, head airbags for the first and second seat row, crash-active headrests at the front, three-point automatic belts on all seats, on the front seats with pretensioners, belt-force limiters and belt stoppers, crash sensors, 
roll-over sensors, tyre defect indicator

	Steering
	
	Rack-and-pinion power steering with Servotronic function, optional: Active Steering

	Overall steering transmission
	:1
	19.5
	
	19.5

	Tyres front/rear
	255/55 R18 109H XL RSC
	255/55 R18 109H XL RSC

	Wheels front/rear
	
	8.5J x 18 LM
	
	8.5J x 18 LM


	
	
	BMW X5 xDrive30d
	
	BMW X5 xDrive40d

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Comfort
	
	Optional extras: BMW Assist featuring, inter alia, information service, remote functions and traffic info+, BMW TeleServices, integration of mobile devices

	Infotainment
	
	Optional extras: Internet access, BMW Online featuring, inter alia, parking info, country-relevant info, Google search by type of business, news, weather, realtime, office functions, BMW Routes and online update of music tracks

	Safety
	
	Optional extras: Adaptive Cornering Headlights, High-Beam Assistant, Park Distance Control, Side View, reversing camera with Surround View, Head-up Display, cruise control with Stop & Go function, Lane Departure Warning, Speed Limit Info, automatic/advanced emergency call

	
	
	
	
	

	Transmission
	
	
	
	

	Type
	
	8-speed automatic transmission with Steptronic

	Gear ratios
I
	:1
	4.714
	
	4.714

	                                  
II
	:1
	3.143
	
	3.143

	                                  
III
	:1
	2.105
	
	2.105

	                                  
IV
	:1
	1.667
	
	1.667

	                                  
V
	:1
	1.285
	
	1.285

	                                   
VI
	:1
	1.000
	
	1.000

	                                   
VII
	:1
	0.839
	
	0.839

	                                   
VIII
	:1
	0.667
	
	0.667

	                                   
R
	:1
	3.317
	
	3.317

	Final drive
	:1
	3.154
	
	3.154

	
	
	
	
	

	Performance
	
	
	
	

	Power-to-weight ratio
	kg/kW
	11.5
	
	9.4

	Output per litre
	kW/ltr
	60.1
	
	75.2

	Acceleration
0–100 km/h
	s
	7.6
	
	6.6

	
0–1000 m
	s
	28.5
	
	27.0

	in 4th/5th gear     80–120 km/h
	s
	-
	
	-

	Top speed
	km/h
	210 (222) 4)
	
	236

	
	
	
	
	

	Off-road characteristics
	
	
	
	

	Overhang angle
front/rear
	
°
	
25.5/22.7
	
	
25.5/22.7

	Ramp angle
	°
	19.8
	
	19.8

	Ground-clearance when unladen
	mm
	222
	
	222

	Wading depth (at 7 km/h)
	mm
	500
	
	500

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics measures as standard
	
	Braking energy recovery, demand-controlled ancillary components, map-controlled oil pump (BMW X5 xDrive35i) intelligent lightweight construction, air vent control (BMW X5 xDrive35i), disengageable air-conditioning compressor, tires with reduced rolling resistance

	
	
	
	
	

	Fuel con in the EU cycle
	
	
	
	

	Urban
	ltr/100 km
	8.7
	
	8.8

	Extra-urban
	ltr/100 km
	6.7
	
	6.8

	Composite
	ltr/100 km
	7.4
	
	7.5

	CO2
	g/km
	195
	
	198

	Emission classification
	
	EU5  
	
	EU5  

	
	
	
	
	

	Insurance category (German)
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	24 / 29 / 30
	
	24 / 29 / 30


Technical data valid for ACEA markets/Part of registration-specific data only apply to Germany (weights, top speed)

1) With optional third seat row

2) Height without roof aerial: 1739 mm

3) Oil filling quantity

4) With optional high-speed tuning (market-specific)

Διαγράμματα ισχύος και ροπής. 

BMW X5 xDrive50i
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BMW X5 xDrive35i







BMW X5 xDrive40d






BMW X5 xDrive30d





Εξωτερικές και εσωτερικές διαστάσεις. 











































Engine speed [min-1]





Output [kW]








Engine Torque [Nm]





Engine speed [min-1]





540 Nm @ 1750-3000 min-1





180 kW @ 4000 min-1





Engine speed [min-1]





Output [kW]








Engine Torque [Nm]





225 kW @ 4400 min-1





600 Nm @ 1500-2500 min-1





300 kW @ 5500-6400 min-1





600 Nm @ 1750-4500 min-1





Output [kW]








Engine Torque [Nm]





225 kW @ 5800 min-1





400 Nm @ 1200-5000 min-1





Output [kW]








Engine Torque [Nm]





Engine speed [min-1]
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