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Ongebreideld succes:

10 jaar BMW X5

De tiende verjaardag van het eerste Sports Activity Vehicle: sedert zijn première op de North American International Auto Show 1999  werden er van de BMW X5 wereldwijd meer dan 845.000 exemplaren verkocht.

Dankzij zijn uitzonderlijke dynamiek op de weg en een uitstekende tractie op onverharde wegen, kent de BMW X5 al tien jaar een ongebreideld succes. BMW stelde de eerste generatie van deze vierwielaangedreven vijfdeurs voor het eerst voor op de North American International Auto Show in januari 1999, en legde daarmee de basis van het voertuigsegment Sports Activity Vehicle (SAV). Die wereldpremière vormde de start van een succes zonder voorgaande. In tien jaar werden meer dan 845.000 exemplaren van de BMW X5 verkocht. Door de regelmatige verdere ontwikkeling van het SAV-concept, is er momenteel keus tussen drie BMW X-modellen, met een vierde dat gereed is om in 2009 in serieproductie te gaan. Overigens is de BMW X5 een bron van inspiratie geworden in het competitieve domein van de vierwielaangedreven voertuigen. In dit verjaardagsjaar, nu de BMW X5 aan zijn tweede generatie is, blijft deze wagen inzake rijdynamiek, zuinigheid, polyvalentie, hoogstaande kwaliteit en veiligheid het model dat de maatstaf is van zijn categorie.

Van bij het begin lag de sleutel van het succes van de BMW X5 in de combinatie van twee fascinerende kwaliteiten, die nooit tevoren in één voertuig verenigd waren. Het nieuwe model had met succes het begrip ‘rijplezier’, dat eigen is aan BMW, overgebracht naar een volledig nieuw segment. Voor de allereerste keer combineerde de ruime vierwielaangedreven BMW X5 de rijdynamiek van een BMW Berline met ongelooflijke mobiliteitmogelijkheden buiten de geasfalteerde wegen. Zijn zelfdragend veiligheidskoetswerk en onafhankelijke wielophanging gaven de BMW X5 een aparte plaats in vergelijking met de traditionele 4x4’s, met zijn stabiliteitsprogramma DSC (Dynamic Stability Control), automatische differentieelblokkering ADB-X (Automatic Differential Brake) en afdalingshulp HDC (Hill Descent Control), die zowel op de weg als op onverhard voor een superieure rijkwaliteit zorgden.

Dynamiek en polyvalentie kwamen ook tot uiting in het concept van de wagen. Een ander treffend kenmerk was de verhoogde zitpositie die de bestuurder het souverein gevoel verleende, dat bevestigd werd door de technologie van het onderstel. Bovendien zorgden het ruime, polyvalente en superieure interieur voor een volledig nieuwe rijervaring in een vierwielaangedreven auto.

Bij de tweede generatie van de BMW X5, die in de herfst van 2006 uitgebracht werd, waren de kenmerken van het Sports Activity Vehicle nog meer uitgesproken. Door zijn toegenomen interieurcomfort, zijn sfeer van luxe, zijn nog verder geëvolueerde aandrijftechnologie en zijn innovatief onderstel, samen met de rijhulpsystemen, werd de BMW X5 eens te meer de referentie in het competitieve domein van de BMW X-voertuigen.

Zoals het vorige model werd de nieuwe X5 gebouwd in de fabriek van Spartanburg, en het is de enige BMW waarin tot 7 zitplaatsen aangeboden worden. 

Dankzij de optimalisering van zijn xDrive vierwielaandrijving werden de rijdynamiek op de weg en de tractie op onverhard nog verbeterd. De elektronisch geregelde permanente vierwielaandrijving, die voorzien is van het DSC stabiliteitsprogramma, verdeelt het vermogen op een variabele manier over de voor- en de achteras.

Met het succes van de BMW X5 werd de hoeksteen gelegd die van BMW momenteel de meest welvarende constructeur van vierwielaangedreven wagens in de premium klasse maakt. Bovendien kreeg de wagen talloze prijzen voor zijn concept, zijn kwaliteit en zijn veiligheid, die de groeiende aantrekkingskracht van de grote SAV’s van BMW weerspiegelen. In 2007 haalde de BMW X5 omwille van zijn verleidelijk concept de titel “autonis” van het automagazine Auto, Motor und Sport en een gouden medaille in de tevredenheidsstudie van J.D. Power in Noord-Amerika, alsook de overwinning in zijn categorie in de wedstrijd “auto 1” van de internationale groep Auto Bild. Die prijzen werden in 2008 gevolgd door een overwinning in zijn categorie door de lezers van Auto, Motor und Sport bij de verkiezing van “Beste Wagens”. Twee keer op rij kwam de BMW X5 voor in de lijst van de drie meest waardevaste wagens op de Duitse markt, waardoor het magazine Auto Bild  hem in 2007 en 2008 uitriep tot “Meest Waardevaste Auto van het Jaar”.

In 2000 heeft het Insurance Institue for Highway Safety (verzekeringsinstituut voor veiligheid op de autosnelwegen) verklaard dat de BMW X5 (van de eerste generatie) het veiligste voertuig was dat ooit aan zijn crashtesten onderworpen werd. In 2003 heeft deze SAV de hoogste score (5 sterren) behaald in de Euro-NCAP crashtest. De huidige BMW X5 kreeg de “Top Safety Pick Award” voor zijn uitzonderlijke resultaten bij de crash-tests van de IIHS in 2007 en 2008.

De BMW X5 van 2009 blijkt ook bijzonder zuinig te zijn. De allernieuwste 8- en 6-cilindermotoren en bijzonder zuinige zescilinder dieselmotoren zorgen er samen met het actuele BMW EfficientDynamics programma voor, dat de BMW X5 zijn uitstekende kwaliteiten kan combineren met in zijn voertuig- en vermogenscategorie voorbeeldige verbruiks- en uitstootwaarden. Het spreekt ook vanzelf dat de BMW EfficientDynamics ontwikkelingsstrategie ook binnen het segment van de BMW X5 een indrukwekkend effect heeft gehad. Het benzineverbruik van alle motortypes van de BMW X5 is in zijn tienjarig bestaan trouwens aanzienlijk gedaald, en dat ondanks een flinke toename van het vermogen. De xDrive48i van de BMW X5 anno 2009 haalt in de EU testcyclus een gemiddeld verbruik van 12,1 l/100 km, wat 13% minder is dan de BMW X5 4.4i uit 2000, die nochtans 70 pk minder vermogen ontwikkelde. De BMW X5 xDrive30i is 41 pk krachtiger dan zijn voorgangers, maar verbruikt gemiddeld slechts 10,3 l:100 km, of dus ca. 20% minder. Bij de BMW X5 xDrive30d steeg het vermogen met 51 pk, maar daalde het gemiddeld verbruik met meer dan 15% tot 8,2 l/100 km.

Deze cijfers winnen nog aan belang als men ze afweegt tegen de ruimte en het comfort die door de wagen geboden worden. De eerste BMW die plaats biedt aan zeven inzittenden is beschikbaar met dieselmotoren die uitzonderlijk zuinig zijn met een zeer laag uitstootniveau. Met een gemiddeld verbruik van 8,2 l/100 km en een CO2-uitstoot van 217 gram bewijst de BMW X5 xDrive30d, met zijn vermogen van 173 kW/235 pk, bijzonder zuinig te zijn, zeker als men rekening houdt met zijn aantal zitplaatsen. Want zelfs in het segment van de kleine auto’s mogen een verbruik van 1,2 l/100 km per persoon en een uitstoot van 31 gram CO2 per persoon en per kilometer uitzonderlijk genoemd worden.

