BMW Z4 M Coupé

De BMW Z4 M Coupé is een sportwagen, voor de bijzondere momenten van het leven - en zijn piloot kan daar iedere kilometer van genieten. Onverbiddelijk, puristisch en oneindig krachtig, distilleert deze tweezitter zijn ervaring uit zijn authentieke dynamisme, zowel in het dagelijks verkeer als op het racecircuit. Zijn M zescilinder in lijn van 3,2 liter ontwikkelt een vermogen van 252 kW (343 pk), voor buitengewone baanprestaties. Behalve met zijn pure vermogen, dat trouwens geflankeerd wordt door een maximumkoppel van 365 Nm, is de BMW Z4 M Coupé vooral indrukwekkend omwille van de capaciteiten van zijn onderstel, dat het enorme vermogen op de baan brengt. De snelheid en spontaniteit waarmee deze sportwagen op de minste actie van zijn bestuurder reageert, karakteriseren zijn unieke persoonlijkheid.

Ook al staat hij dicht bij de BMW Z4 M Roadster, toch bevestigt de tweezitter met het vaste dak zijn originaliteit door zijn design. De geprofileerde daklijnen, volledig in de geest van een coupé, en het opvallende silhouet, verlenen hem een absoluut unieke uitstraling. Het studiemodel van de BMW Z4 Coupé, dat op het Internationale Autosalon van Frankfurt 2005 werd getoond, werd op de meest sportieve manier gerealiseerd. De hoop van talrijke liefhebbers van sportwagens werd hiermee sneller ingewilligd dan verwacht. De BMW Z4 M Coupé, die samen met de BMW Z4 Coupé 3.0si zal worden gelanceerd, is tegelijkertijd een meer dan indrukwekkend bewijs van het hoge dynamische potentieel van deze nieuwe modelvariant.

Stijl - atletisch en authentiek

Eén enkele oogopslag volstaat om te zien dat de BMW Z4 M Coupé garant staat voor puur rijplezier. Net zoals bij de BMW Z4 M Roadster, straalt de snuit van de BMW Z4 M Coupé vermogen en onstuimigheid uit. Die indruk wordt nog versterkt door de gespierde voorbumper die de X-vormige lijnen en vormen in de verf zet door de opvallende luchthappers, verzonken neusgaten en de twee graten die over de motorkap lopen. Ook het zijaanzicht geeft blijk van een groot dynamisme, door de twee portieren met de uitgerokken beweging van het dak naar achteren en de “Hofmeister Knick”, de voor BMW zo karakteristieke terugkeer naar voor van de achterste zijruiten.

Het erg naar achteren gebrachte interieur en de put in het midden van het dak onderlijnen de originele stijl. Het signaal dat zowel de algemene lijn als de verhoudingen willen uitstralen, is duidelijk: de coupé is gebald, krachtig, sprintvaardig en snel.

Ook langs achteren gezien is de BMW Z4 M Coupé al even onvergelijkbaar als sportief en toont hij een eigenzinnig karakter. Door zijn slanke karakter laat de achterruit zijn achterste wielkastverbreders stevig en gespierd uitkomen. De horizontale spoiler en de dubbele chromen uitlaatpijpen verschaffen hem nog een opvallende aanblik. De koffer heeft een laadvolume tot 300 liter. Hiermee beschikt de BMW Z4 M Coupé dus over een voor een sportwagen royale kofferruimte, die bovendien makkelijk toegankelijk is.

Motor met hoge toerentallen voor ongeëvenaarde kracht

De tweezitter wordt aangedreven door de M zescilinder in lijn van 3,2 liter die we ook terugvinden onder de motorkap van de BMW M3 en de BMW Z4 M Roadster. Robotfoto: cilinderinhoud van 3246 cc, vermogen van 252 kW (343 pk) bij een toerental van 7900 omw/min, maximaal toerental van 8000 omw/min. Vanaf 2000 omw/min is 80% van het maximale koppel van 365 Nm al beschikbaar. Het vermogen per liter bedraagt 77,6 kW. De vermogens/gewichtsverhouding van de BMW Z4 M Coupé is 5,6 kg/kW. De coupé accelereert van 0 naar 100 km/u in 5,0 seconden. De maximumsnelheid werd elektronisch begrensd op 250 km/u.

Schakelen, een zesvoudig plezier

Het concept van een motor met hoge toerentallen toont zijn succes in het bijzonder wanneer het beschikbare motorkoppel omgezet kan worden in een optimale stuwkracht door een korte eindoverbrenging. De BMW Z4 M Coupé levert daarvan het perfecte bewijs. Zijn mechanische zesversnellingsbak is zodanig opgevat dat hij optimale baanprestaties neerzet in gelijk welke versnelling en bij gelijk welk toerental. Korte overgangen, een nauwkeurige geleiding van de versnellingspook en korte overbrengingsverschillen tussen de zes versnellingen, typeren deze versnellingsbak.

Optimale omstandigheden voor een perfect onderstel

De geweldige motortechniek van de BMW Z4 M Coupé wordt vervolledigd door een al even doeltreffend onderstel. Wat opvatting betreft, is deze identiek aan die van de BMW Z4 Roadster, maar hij beschikt over een specifieke afstelling. Het is op de noordelijke lus van de Nürburgring dat de BMW Z4 M Coupé toont dat alle elementen van het voertuig in perfecte harmonie samenwerken: hij legt de rondes af in minder tijd dan de BMW M3 en de BMW Z4 M Roadster.

Het onderstel van de BMW Z4 M Coupé stemt in tal van details overeen met dat van de BMW M3. Zo is de achteras uitgerust met een variabel M zelfblokkerend differentieel. Het remsysteem van 18 duim van het erg efficiënte compound type is op zijn beurt afkomstig uit de BMW M3 CSL.

In kritieke baansituaties schiet de dynamische stabiliteitscontrole (DSC) het onderstel, dat al over een grote veiligheidsmarge beschikt, ter hulp.

Wielen met een exclusieve look

De luchtige aanblik, die de 18 duim remschijven zichtbaar laten, en exclusieve aluminium velgen met dubbele spaken, onderlijnen het karakter van doeltreffende atleet van deze tweezitter. De hoogperformante banden van 225/45 ZR18 vooraan en 255/40 ZR18 achteraan werden ontworpen in functie van de uitzonderlijke kracht van deze coupé.

Koetswerk: licht maar sterk

De BMW Z4 M Coupé dankt zijn al even veilige als dynamische baankwaliteiten onder andere aan het koetswerk, dat zich onderscheidt door een extreme stevigheid op het gebied van torsie en doorbuiging. Met een torsiestevigheid van 32.000 Nm/graad, vestigt deze de norm in zijn segment. Zowel piloot als passagier genieten daardoor van de hoogst mogelijke passieve veiligheid: dankzij de perfecte interactie tussen het koetswerk en de veiligheidssystemen, genieten bestuurder en passagier in bijna elke ongevalsituatie van een uitstekende bescherming.

Interieur: nadruk op een sportieve rijstijl

Dankzij sportieve en puristische vormen krijgt het interieur van de BMW Z4 M Coupé binnenin een moderne en tegelijkertijd geraffineerde look. Vorm en functionaliteit gaan hand in hand om een harmonieus geheel te creëren. De cockpit is volledig op de bestuurder gericht: alle bedieningselementen staan op een perfect ergonomische positie op of rond het stuur. Dankzij de multifunctionele toetsen (die deel uitmaken van de standaarduitrusting) kan de piloot zich blijven concentreren op de baan, want telefoon en audiosysteem zijn simpelweg te bedienen met één vingerdruk, zonder het stuur te moeten lossen. 

De sportieve M zetels steunen het lichaam perfect, waardoor de bestuurder betrouwbare informatie ontvangt. Het met leder beklede M stuur met brede velg en duimsteunen ligt goed in de hand en kan nauwkeurig bediend worden. De naalden van de snelheids- en toerentalmeter zijn in het typische M rood. Een andere specialiteit van de M auto’s is het variabele toerentalveld. De gele aanloopzone en het rode alarmeringsveld bakenen het toegelaten toerental af in functie van de temperatuur van de motorolie op dat ogenblik. Hoe hoger die temperatuur, hoe breder het bruikbare toerentalregime wordt. De versnellingspook en de dorpels zijn andere details die de BMW Z4 M Coupé onderscheiden van de BMW Z4 Coupé 3.0si, net zoals de bedieningsknoppen voor de airco en de frisse luchtinlaten en de deurhandgrepen, die gechromeerd zijn met een nacré glans.

Stijlvolle en harmonieuze kleuren

De klant kan voor het interieur kiezen uit vier lederkleuren, twee nappa afwerkingen van verschillende dikte en drie exclusieve decoratievarianten om een op zijn smaak afgestemde sfeer te creëren. Drie exclusieve M koetswerktinten plus nog eens vijf andere koetswerkkleuren bieden de klant de mogelijkheid zijn BMW Z4 M Coupé van een persoonlijke toets te voorzien.

Volledige standaarduitrusting

De BMW Z4 M Coupé is standaard voorzien van bi-xenon lichten die zorgen voor een maximale lichtbundel bij kruis- en koplicht. Deze verlichting waarborgt een maximale zichtbaarheid. De positielichten hebben de vorm van twee ringvormige gidslichten, karakteristiek voor het merk BMW. De stoplichten met dubbele intensiteit maken ook deel uit van de standaarduitrusting en dragen gevoelig bij tot de veiligheid in het verkeer. Wanneer een noodstop uitgevoerd wordt of wanneer het ABS systeem ingrijpt, vergroten de lichtende oppervlakken van de stoplichten. De standaarduitrusting omvat ook automatische airco, radio/CD, boordcomputer, lederen sportzetels, multifunctioneel stuurwiel en het controlesysteem voor de bandendruk.

Uitrustingsprogramma’s in overvloed: 
de top op het gebied van audio

Naast het standaard audiosysteem, zijn twee HiFi-ketens, die zich onderscheiden door hun virtuositeit en hun prestaties, optioneel beschikbaar voor de BMW Z4 M Coupé. Het HiFi-systeem Professional tilt de geluidskwaliteit tot een nog hoger niveau, dankzij de zogenaamde Carver technologie. Hiermee kan een enorme akoestische druk geproduceerd worden, vertrekkende van het volume van de rechter en linker subwoofer.

Twee navigatiesystemen, met DVD geheugen in optie

Het in het dashboard geïntegreerde navigatiesysteem Business doet een beroep op een DVD die de geografische gegevens van heel Europa bevat. Ook de boordcomputer, de radio en de telefoon worden met dit systeem bediend. Het navigatiesysteem Professional omvat daarenboven een handmatig of elektrisch regelbaar kleurenscherm, met formaat 16/9. Dankzij een film met nieuwsoortige techniek, is het makkelijk leesbaar in alle lichtomstandigheden.
