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Nowe BMW X3

Pierwsze auto premium typu SAV (Sports Activity Vehicle) w swojej klasie

- zupełnie nowa klasa samochodu dla wymagających, aktywnych indywidualistów

- doskonały, dynamiczny wygląd, rozpoznawalny na pierwszy rzut oka

- xDrive: nowy, inteligentny napęd na cztery koła, gwarantujący niezwykłą zwinność

- 3-litrowy, sześciocylindrowy silnik rzędowy benzynowy lub wysokoprężny

- sportowe auto o wszechstronnym charakterze – doskonałe na każdą drogę 

BMW prezentuje nowy, niezwykle dynamiczny i wszechstronny samochód z popularnej rodziny BMW X. Nowe BMW X3 łączy w sobie doskonałą zwinność typowego BMW z  użytecznością i wszechstronnością pojazdu klasy SAV (Sports Activity Vehicle). BMW X3 to pierwszy samochód premium klasy SAV poniżej BMW X5, który wkracza na rynek, aby wyruszyć na podbój światowych dróg o zarówno ubitej jak i luźnej nawierzchni. 

BMW X3 łączy w sobie charakterystyczne proporcje pojazdu typu SAV z klasycznymi oraz nowymi elementami stylistyki BMW. Nowoczesny język kształtów współgra z wypukłymi i wklęsłymi powierzchniami, co nadaje X3 świeży, młodzieńczy wygląd. Jego wyjątkową pozycję pośród innych modeli BMW podkreśla szereg charakterystycznych szczegółów, takich jak klasyczne, ale zaprojektowane na nowo załamanie linii tylnych szyb bocznych, nowa podwójna „nerka” oraz reflektory i lampy tylne. Długi rozstaw osi, krótkie zwisy i opadająca ku tyłowi linia dachu już na pierwszy rzut oka ukazują dynamiczny charakter samochodu. Mocno zarysowane nadkola i wyrazisty front nadają BMW X3 atletyczny wygląd i na każdym kroku podkreślają jego doskonałą prezencję. 


Trzylitrowe, sześciocylindrowe silniki rzędowe w wersji benzynowej lub wysokoprężnej, powszechnie chwalone za doskonałą kulturę pracy i wydajność, gwarantują dynamiczne osiągi. W wersji standardowej BMW X3 3.0i z benzynowym silnikiem o mocy 170 kW (231 KM) osiąga prędkość maksymalną 210 km/h; dostępny na życzenie pakiet aerodynamiczny (zawarty w pakiecie sportowym) umożliwia prędkość 224 km/h. 

Sześciocylindrowy, rzędowy silnik wysokoprężny z nowym systemem bezpośredniego wtrysku Common Rail drugiej generacji ma moc 150 kW (204 KM) i osiąga rewelacyjny moment obrotowy, wynoszący 410 Nm. W wersji standardowej maksymalna prędkość wynosi również 210 km/h, a dostępny na życzenie pakiet aerodynamiczny pozwala zwiększyć ją do 218 km/h. Oba modele oferowane są standardowo z sześciobiegową ręczną skrzynią biegów; na życzenie dostępna jest też pięciobiegowa przekładnia automatyczna. Inne wersje silników wprowadzane będą kolejno w późniejszym terminie.

Na szczególną uwagę w BMW X3 zasługuje nowy, inteligentny układ napędu na cztery koła xDrive, ustanawiający nowy standard zwrotności. Układ xDrive pozwala na całkowicie zmienną i regulowaną dystrybucję siły napędu na koła przednie i tylne, natychmiast rozpoznając potrzebę zmiany rozkładu napędu. Błyskawiczna reakcja układu pozwala zapobiec utracie przyczepności dowolnego z kół podczas jazdy po drogach utwardzonych. Dzięki temu X3 przenosi optymalną siłę napędu na każdą z osi podczas dynamicznego pokonywania zakrętów, znacząco redukując zarówno nadsterowność, jak i podsterowność.

Układ xDrive oferuje jednocześnie znacznie lepszą zwinność, większe bezpieczeństwo i więcej radości z jazdy. Systemy regulacji układu jezdnego, takie jak DSC, interweniują znacznie później niż w przypadku konwencjonalnych systemów napędu na cztery koła. Układ xDrive poprawia też przyczepność i trakcję na śliskim lub grząskim gruncie, ponieważ gdy tylko jedno z kół zaczyna buksować, siła napędu przenoszona jest bezpośrednio na koła o lepszej przyczepności.
Niezwykła wszechstronność nowego BMW X3 nie ogranicza się bynajmniej do różnych rodzajów dróg i nawierzchni, na których ten samochód typu SAV demonstruje swą zwinność i dynamiczność. Wręcz przeciwnie – wnętrze i szeroki zakres wyposażenia sprawiają, że jest to idealne BMW dla aktywnych indywidualistów o wszechstronnych wymaganiach. Z podwyższonej pozycji siedzenia, charakterystycznej dla samochodów BMW typu SAV, pasażerowie nie tylko mają lepszą widoczność, ale też mogą cieszyć się nowoczesnym i przestronnym wnętrzem. Elegancki i estetyczny wygląd, typowy dla BMW, harmonizuje z charakterem auta poprzez funkcjonalne, sportowe wnętrze z wieloma praktycznymi szczegółami. Szeroki wachlarz klasycznych i sportowych, nowoczesnych materiałów i kolorów pozwala zindywidualizować wnętrze nowego BMW X3. Dwa okrągłe wskaźniki na tablicy rozdzielczej układają się w typowy dla BMW kształt binokli. Na środku zestawu wskaźników umieszczony jest dostępny na życzenie kolorowy monitor systemu nawigacyjnego w formacie 16:9, wysuwający się automatycznie w razie potrzeby. 

Klapa tylna, otwierająca się szeroko i wygodnie, kryje mnóstwo przestrzeni, umożliwiając, oprócz standardowego bagażu, załadowanie dużej ilości sprzętu sportowego,  jak na przykład rowerów górskich. Liczne schowki dopełniają funkcjonalne wnętrze BMW X3, a gdy kierowca chce zabrać jeszcze większy sprzęt, unikalny system kontroli stabilności przyczepy BMW zapewnia bezpieczne holowanie łodzi i innych przyczep. Układ ten, będący rozwinięciem układu DSC, zawarty jest oczywiście w wyposażeniu standardowym, podobnie jak układ HDC (Hill Descent Control), pozwalający bezpiecznie zjeżdżać ze stromych stoków o luźnej nawierzchni.

Podczas projektowania X3, konstruktorzy BMW położyli szczególny nacisk na najwyższy poziom bezpieczeństwa aktywnego i pasywnego. Zasada konstrukcji sprawdzona już w BMW X5 – przedni wałek napędowy przechodzący przez miskę olejową – nadaje BMW X3 bardzo niski środek ciężkości i tym samym redukuje kołysanie nadwozia. Natomiast inteligentny rozdział siły napędowej za pomocą układu xDrive sprawia, że BMW X3 jest niezwykle stabilne i doskonale trzyma się drogi nawet na zakrętach pokonywanych z dużą prędkością, co pozwala całkowicie uniknąć wielu krytycznych sytuacji. Jeżeli mimo to powstanie niebezpieczeństwo poślizgu, włącza się układ DSC i stabilizuje pojazd.

BMW X3 zadebiutuje we wrześniu bieżącego roku na targach Frankfurt Motor Show i będzie dostępne w Europie i Ameryce Północnej od początku roku 2004. 

Po dalsze informacje prosimy o kontakt:

Diana Poteralska – Łyżnik, Press and Corporate Affairs Manager

Tel.: +48 (0)22 579 8856, e-mail: diana.poteralska-lyznik@bmw.pl
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