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Introduction.
BMW Motorrad High Performance Parts – 
la conséquence logique.

Le système d’éclairage Bosch pour la ville et la campagne, le compteur kilométrique et l’avertisseur sonore sont des d’éléments qui de nos jours 
semblent évidents sur une moto. Cependant, pour la BMW R32 
en 1923, ces éléments faisaient partie des premiers accessoires moto 
de BMW Motorrad. 

Depuis, le développement et le perfectionnement continus d’une gamme d’accessoires d’excellente qualité, venant compléter parfaitement les différents modèles BMW Motorrad, sont étroitement liés à l’évolution de la marque BMW Motorrad et de sa gamme. De la bulle peaufinée dans la soufflerie aérodynamique à la sacoche de réservoir entièrement imperméable en passant par le système de valises spécialement adapté au design de la moto, les accessoires utiles et fonctionnels de BMW Motorrad sont devenus indispensables. 

Conformément à cette philosophie, le caractère sportif et dynamique donné 
à la gamme BMW Motorrad se retrouve également dans la gamme d’accessoires. Des silencieux sport exclusifs conçus par BMW Motorrad en collaboration avec les constructeurs de renom Akrapovic et Laser sont disponibles depuis cet été. Conséquence logique : la gamme d’accessoires s’étoffe et vise l’ensemble des performances de la moto. Au salon de la 
moto Intermot 2006, BMW Motorrad en a profité pour la grande première de sa gamme High Performance Parts. 

«High Performance» (HP) a fait son apparition pour la première fois en septembre 2005, lors du lancement de la BMW HP2 Enduro, une moto synonyme d’absence de compromis qui se concentre sur les performance, 
la qualité et l’exclusivité. La gamme d’accessoires High Performance 
va dans le même sens : elle permet au motard exigeant au guidon d’une BMW d’obtenir une fonctionnalité accrue avec un caractère sportif plus marqué 
ainsi qu’un design personnalisé et une préparation optique à partir de pièces d’origine BMW. L’adaptation habile de tous les composants ainsi que la présence de sublimes détails bien pensés assurent un plaisir de conduire sans bornes.

On trouve des composants en construction légère et une finition carbone, 
une partie cycle aux composants exclusifs à fraisage CNC et des roues forgées. Le poids total de la moto peut encore diminuer suivant les choix réalisés 
ou la configuration, permettant ainsi d’optimiser encore l’aptitude à la route. 

En complément, les accessoires High Performance joliment galbés et les matériaux raffinés contribuent à un bel effet de personnalisation faisant 
de toute moto un véritable point de mire. La majorité des accessoires est dotée du logo High Performance. 

Les accessoires High Performance sont tous sans exception des pièces d’origine BMW spécialement conçues pour le modèle de moto correspondant et disponibles directement auprès des concessionnaires BMW. Du sur-mesure et un fonctionnement optimal sont donc assurés. Tous les accessoires de la gamme High Performance sont naturellement dotés d’une garantie BMW normale. De plus, en utilisant des pièces d’origine BMW, l’acquéreur évite tout risque de déchéance de la garantie de sa moto BMW Motorrad. 

Toutes les pièces ont une homologation UE et sont cependant conformes aux dispositions légales en vigueur dans les pays ne faisant pas partie de 
l’Union européenne. Le cas échéant, un certificat d’homologation est joint au produit ainsi qu’une notice de montage détaillée permettant de le 
monter soi-même. Cependant, un montage par le concessionnaire BMW est recommandé pour certains accessoires. 

Les premiers accessoires High Performance de BMW Motorrad seront disponibles chez les concessionnaires BMW en automne 2006. 
A l’heure actuelle, ils concernent principalement les modèles R 1200 S, 
K 1200 S, K 1200 R ainsi que le tout dernier modèle K 1200 R Sport. 
Des pièces destinées à toutes les autres motos sportives de la gamme 
BMW Motorrad actuelle sont également en préparation. La gamme 
va s’étoffer petit à petit.

BMW Motorrad High Performance Parts.
BMW K 1200 R.
De nombreux éléments carbone de qualité à peinture brillante spéciale résistante aux ultraviolets sont disponibles pour la BMW K 1200 R. Cette moto d’un naturel déjà très sportif se transforme en point de mire hors du commun.

Le garde-boue avant carbone HP remplace le garde-boue avant noir de série. Deux admissions d’air carbone HP et le carter d’embrayage carbone HP soulignent la silhouette sportive de la K 1200 R. Le becquet moteur carbone HP et le cache de siège passager carbone HP ont 
été récemment conçus pour cette dernière. Le becquet moteur se substitue aux grilles de radiateur en matière synthétique de série. Toutes les pièces nécessaires ainsi que les notices détaillées de montage correspondantes sont comprises dans la livraison.

Les repose-pieds HP à fraisage CNC séduisants viennent enrichir 
le côté esthétique et fonctionnel. Les repose-pieds du conducteur, la tige d’embrayage et le sélecteur de vitesse étant réglables, les possibilités 
de personnalisation de la position assise sur la moto sont nombreuses. 
Lors d’une utilisation exclusivement sur circuit, le réglage de la tige d’embrayage permet d’obtenir un schéma inversé de passage des rapports. Tous les composants sont en aluminium. Le protège-talon est en 
carbone visible séduisant. Le kit repose-pieds HP est proposé complet avec les repose-pieds passager correspondants. Un montage par un atelier 
BMW Motorrad agréé est recommandé.

BMW K 1200 R Sport.

Un kit carbone High Performance est également disponible pour la nouvelle BMW K 1200 R Sport. Les pièces en carbone lustré anthracite à noir soulignent encore plus la sportivité et le dynamisme du 4-cylindres en ligne. 

Tant le becquet moteur en carbone HP que le carter d’embrayage et 
le cache du siège passager HP, tous deux en carbone, se fondent en toute esthétique dans le concept global de cette moto. Le becquet moteur se substitue aux grilles de radiateur en matière synthétique de série et le carter d’embrayage carbone HP remplace le carter d’embrayage noir de série. 
La peinture spéciale résistante aux ultraviolets rend les pièces particulièrement résistantes aux chocs. Toutes les pièces nécessaires ainsi que les 
notices détaillées de montage correspondantes sont comprises dans la livraison. 

Des repose-pieds alu à fraisage CNC et joliment galbés sont également disponibles pour la K 1200 R Sport. Ces repose-pieds sont identiques 
aux repose-pieds HP de la K 1200 R. Ils sont donc également de très bonne qualité et prévoient de multiples positions possibles. 

BMW K 1200 S.

Le carter d’embrayage carbone HP est le premier composant d’une 
série d’accessoires en carbone de qualité destinée à la moto sport K 1200 S. Comme tous les accessoires carbone de la gamme High Performance, 
celui-ci sera également en carbone visible recouvert d’une peinture brillante spéciale résistante aux ultraviolets. 

Comme pour la K 1200 R et la K 1200 R Sport, des repose-pieds HP 
à fraisage CNC sont également proposés pour la K 1200 S. Ici aussi, 
le kit repose-pieds HP est fourni complet avec les repose-pieds passager correspondants et il répond aux exigences les plus sévères en matière 
de fonctionnalité et de réglages ergonomiques. 

BMW R 1200 S.

Dès aujourd’hui, un cache de silencieux en carbone HP très séduisant 
est disponible chez les concessionnaires BMW en tant que tout premier accessoire High Performance destiné le boxer sport BMW R 1200 S. 
Ce cache joliment galbé en carbone visible se substitue au cache inox de série. Comme ce cache est spécifique au modèle de moto, il s’intègre parfaitement au concept global de la BMW R 1200 S. Il souligne encore le caractère déjà très sportif de cette moto. Toutes les pièces nécessaires 
ainsi que la notice de montage correspondante sont comprises dans la livraison. Un montage par un concessionnaire BMW agréé est recommandé.

BMW Motorrad High Performance Parts 
en préparation.

Un pont de fourche HP alu de qualité à fraisage CNC va venir compléter 
la gamme d’accessoires High Performance et sera disponible dans peu de temps pour les modèles R 1200 S, K 1200 R et K 1200 R Sport de 
BMW Motorrad. Situé au premier plan dans le champ de vision du conducteur, il se distingue par une finition parfaite et un style exclusif. 

Le bras oscillant paralever HP, qui sera bientôt disponible pour la 
BMW R 1200 S et tous les autres boxers actuels chez les concessionnaires BMW, est également un signe de perfection jusque dans le détail. 
Cet élément de la partie cycle à fraisage CNC exclusif en aluminium est très léger et dynamique tout en étant très robuste et stable. 

En complément, des leviers raffinés sont en cours de préparation, tant pour 
la BMW R 1200 S que pour de nombreux autres modèles BMW Motorrad. 
Le levier de frein HP et le levier d’embrayage HP sont tous deux en aluminium très robuste à fraisage CNC. 

Les roues forgées HP de qualité constituent un enrichissement supplémentaire possible du côté esthétique et fonctionnel des motos sportives de BMW Motorrad. Les rayons sophistiqués en Y permettent 
de visualiser nettement la légèreté et le dynamisme. Ces belles roues 
forgées en aluminium seront disponibles en premier lieu pour les modèles 
BMW R 1200 S, K 1200 R, K 1200 R Sport et K 1200 S. 

Une série d’accessoires High Performance séduisants est en cours de préparation pour le quatre-cylindres en ligne BMW K 1200 S. Les caches carbone HP de la boîte à air et du siège passager ainsi que le 
garde-boue de la roue avant, tout comme l’habillage intérieur carbone HP du cockpit seront en fibres de carbone de qualité. 

Des carters carbone HP de culasse et moteur ainsi qu’un cache carbone HP de papillons des gaz seront disponibles pour le boxer sport BMW R 1200 S.





































