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De nieuwe BMW M6 Coupé en Cabrio.

In het kort:
• Nieuwe versie van de BMW M6 in de koetswerkvarianten Coupé en Cabrio; ruime dosis M gevoel gecombineerd met fraai esthetisch design, een luxueuze uitstraling, vier zitplaatsen en innovatieve uitrustingskenmerken; krachtige sportwagen met superieure prestatiekenmerken en een uiterst exclusief karakter; BMW M6 Coupé en BMW M6 Cabrio bekleden elk een unieke positie in het luxesegment van de executive class, dankzij hun combinatie van uitstekende dynamiek, typische harmonieuze M vormgeving en dagelijkse functionaliteit; de verdere ontwikkeling van de beide conceptwagens vormt de nieuwe maatstaf met een aanzienlijk verbeterd rendement, een geoptimaliseerde bediening voor een individuele instelling van de rijeigenschappen en een ruimere keuze uit rijhulpsystemen en infotainmentfuncties van BMW ConnectedDrive. 

• Het visueel indrukwekkende koetswerkdesign met dynamische elegante lijnen en atletisch M design verraadt duidelijk de krachtig-sportieve eigenschappen van de wagen; BMW M6 Coupé met opvallend gecontourd dak van met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP: carbon fibre-reinforced plastic); BMW M6 Cabrio met softtop van hoge kwaliteit en opvallende "vin"-architectuur. 

• Hoog in de toeren klimmende V8-motor van 4,4 liter met M TwinPower Turbo-technologie, bestaande uit TwinScroll Twin Turbo-technologie, cilinderrij-overspannend uitlaatspruitstuk, High Precision Injection directe benzine-injectie en VALVETRONIC volledig variabele klepsturing; typische M krachtoverbrenging met ogenblikkelijke reacties en ononderbroken stuwkracht; hoogste vermogen in zijn segment; 412 kW/560 pk bij 6.000 – 7.000 t/min, maximumkoppel: 680 Newtonmeter vanaf 1.500 t/min; maximaal motortoerental: 7.200 t/min; motorvermogen 10 procent hoger dan bij vorige modellen, maximumkoppel gestegen met 30 procent. 

• Acceleratie: 0–100 km/u in 4,2 seconden (BMW M6 Coupé) of 4,3 seconden (BMW M6 Cabrio); 0–200 km/u in 12,6 (13,1) seconden; elektronisch begrensde topsnelheid: 250 km/u of 305 km/u met M Driver’s Package. 

• Buitengewoon fijn evenwicht tussen prestaties en brandstofverbruik vormt een aanzienlijke verbetering tegenover vorige modellen; gemiddeld brandstofverbruik conform EU-testcyclus: 9,9 liter per 100 km (BMW M6 Coupé) en 10,3 liter per 100 km (BMW M6 Cabrio); Auto Start Stop functie en uitgebreide EfficientDynamics technologie standaard; brandstofverbruik meer dan 30 procent lager dan bij voorgaande modellen. 

• 7-traps M versnellingsbak met dubbele koppeling en Drivelogic; automatisch schakelen afgesteld voor optimale tractie, Launch Control en Low Speed Assistance; specifieke M schakelhendel; nieuw ontwikkeld lederen M stuur met schakelpaddles. 

• Aandrijfkracht naar de achterwielen gestuurd; actief M differentieel zorgt voor volledig variabele verdeling van de aandrijfkracht tussen de achterwielen. Het resultaat is een geoptimaliseerde tractie en rechtuitstabiliteit bij dynamische veranderingen van rijstrook en het versnellen uit bochten. 

• Uiterst sportieve rijeigenschappen met uitstekende dynamiek en precies doseerbaar rijgedrag, dankzij de typische M harmonie in de wisselwerking tussen aandrijflijn en chassistechnologie, aerodynamica en uitgebalanceerd gewicht; verhouding gewicht/vermogen – BMW M6 Coupé: 3,3 kg/pk, BMW M6 Cabrio: 3,5 kg/pk. 

• M specifiek chassis met specifieke kinematica van voor- en achteras; specifieke M Dynamic Damping Control standaard; DSC stabiliteitscontrole met M Dynamic Mode; M Servotronic stuurinrichting; koetswerkversteviging met speciale panelen; licht, krachtig composietremsysteem; als optie beschikbaar zijn nieuw ontwikkelde, volkomen unieke M carbon-keramische remmen met optimale weerstand tegen fading en slijtage, en een lager gewicht. 

• Motorreacties, M Servotronic, Drivelogic schakelprogramma, DSC programma, schokdempereigenschappen en informatie op het Head-Up Display kunnen afzonderlijk worden geprogrammeerd; met twee M Drive toetsen op het stuur kunnen individueel geconfigureerde instellingen van de wagen worden opgeslagen en opgeroepen. 

• Koetswerkdesign met klassieke BMW Coupé/Cabrio verhoudingen, de bekende sportieve maar elegante looks van de BMW 6 Reeks en het typische sportieve M karakter; speciale M designkenmerken vormen een accurate visuele weergave van de technische eigenschappen en prestaties van de wagen; driedelige, opvallend gevormde onderste luchtinlaat met aerodynamisch geoptimaliseerde kleppen; nieuw M niervormig radiatorrooster met zwarte dubbele latten; gewelfde wielkasten; typische M kieuwen met geïntegreerde richtingaanwijzers; aerodynamisch geoptimaliseerde buitenspiegels en zijschorten; BMW Individual Hochglanz Shadow Line; zichtbare reflectoren onder de achterlichten; aerodynamisch geoptimaliseerde achterschort met diffusor tussen het linkse en rechtse paar dubbele uitlaatpijpen; 19” (standaard) of 20” (optie) gesmede M lichtmetalen velgen, elk met een kenmerkende interpretatie van het vertrouwde M dubbelspaakdesign. 

• Luxueus, elegant gewelfd interieurdesign met speciale M bedieningselementen en stijlkenmerken; nieuw ontwikkeld lederen M stuur met dubbele spaken; M versnellingshendel en bediening van de instellingen van de rijeigenschappen op de specifieke middenconsole van het model; exclusieve M sportzetels met geïntegreerd gordelsysteem (optie: M multifunctionele zetels); lederen bekleding Merino met uitgebreide voorzieningen; exclusieve decoratieve lijsten van koolstofvezel; verlichte drempelstrips met modelopschrift; specifiek M combi-instrument met Black-Panel-technologie; automatische airconditioning met 2 zones en uitgebreide functies, sfeerverlichting. 

• Adaptieve LED-koplampen standaard, uitgebreide reeks BMW ConnectedDrive systemen, waarvan een aantal door geen enkele concurrent geëvenaard: BMW Head-Up Display met specifieke M informatie, High Beam Assist, BMW Night Vision met voetgangersdetectie, Lane Change Warning, Lane Departure Warning, achteruitrijcamera, Surround View, Speed Limit Info, internettoegang, uitgebreide integratie van smartphones en MP3-spelers, Real-Time Traffic Information en apps voor ontvangst van Webradio en het gebruik van Facebook en Twitter. 

• Bijna alle opties van de BMW 6 Reeks beschikbaar, zoals comforttoegang, actieve zetels, verwarmd stuur, deuren met Soft Close Automatic, navigatiesysteem Professional, Bang & Olufsen High-End Surround Sound System. 

• Prestaties, brandstofverbruik en emissie:
BMW M6 Coupé:
acceleratie [0–100 km/u]: 4,2 seconden,
acceleratie [0 – 200 km/u]: 12,6 seconden,
topsnelheid: 250 km/u, 305 km/u met M Driver’s Package,
gemiddeld brandstofverbruik: 9,9 liter/100 kilometer,
CO2-emissie: 232 g/km, emissienorm: EU5.
BMW M6 Cabrio:
acceleratie [0–100 km/u]: 4,3 seconden,
acceleratie [0 – 200 km/u]: 13,1 seconden,
topsnelheid: 250 km/u, 305 km/u met M Driver’s Package,
gemiddeld brandstofverbruik: 10,3 liter/100 kilometer,
CO2-emissie: 239 g/km, emissienorm: EU5. 
