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Technische Daten BMW X3.
X3 xDrive20i, X3 xDrive25i, X3 xDrive30i
	
	
	BMW X3 xDrive20i
	BMW X3 xDrive25i
	BMW X3 xDrive30i

	
	
	
	
	

	Karosserie
	
	
	
	

	Anzahl Türen / Sitzplätze
	
	5 / 5
	5 / 5
	5 / 5

	Länge/Breite/Höhe (leer)
	mm
	4569 / 1853 / 1674
	4569 / 1853 / 1674
	4569 / 1853 / 1674

	Radstand
	mm
	2795
	2795
	2795

	Spurweite vorne/hinten
	mm
	1538 / 1556
	1524 / 1542
	1524 / 1542

	Wendekreis
	m
	11,7
	11,7
	11,7

	Tankinhalt
	ca. l
	67
	67
	67

	Kühlsystem einschl. Heizung
	l
	8.7
	10,2 (10,65)
	10,2 (10,65)

	Motoröl1)
	l
	4,25
	6,5
	6,5

	Leergewicht nach DIN/EU
	kg
	1655 / 1730

	1730 / 1805
(1755 / 1830)
	1740 / 1815
(1765 / 1840)

	Zuladung nach DIN
	kg
	545
	530 (545)
	520 (535)

	Zul. Gesamtgewicht
	kg
	2200
	2260 (2300)
	2260 (2300)

	Zul. Achslasten vorne/hinten
	kg
	1050 / 1235
	1100 / 1260
	1100 (1150) / 1260

	Zul. Anhängelast (12%)
gebremst/ungebremst
	kg
	1600 / 720

	1800 / 720


	2000 / 720

	Zul. Dachlast/Zul. Stützlast
	kg
	75/80
	75/80
	75/80

	Kofferraumvolumen
	l
	480-1560
	480-1560
	480-1560

	Luftwiderstand
	cX x A
	0,35 x 2,50
	0,34 x 2,50
	0,34 x 2,50

	
	
	
	
	

	Motor
	
	
	
	

	Bauart/Anz. Zylinder/Ventile Zylinder/Ventile


	
	R / 4 / 4
	R / 6 / 4
	R / 6 / 4

	Motor-Technologie
	 
	Vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC), 
Doppel-Vanos
	Vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC), 
Doppel-Vanos
	Vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC), 
Doppel-Vanos

	Hubraum effektiv
	cm³
	1995
	2497
	2996

	Hub / Bohrung
	mm
	90 / 84
	78,8 / 82,0
	88,0 / 85,0

	Verdichtung
	:1
	10,5
	11,0
	10,7

	Kraftstoff
	
	min ROZ 91
	min ROZ 91
	min ROZ 91

	Leistung
	kW/PS
	110 / 150
	160 / 218
	200 / 272

	bei Drehzahl
	min–1
	6200
	6500
	6650

	Drehmoment
	Nm
	200
	250
	315

	bei Drehzahl
	min–1
	3750
	2750-4250
	2750

	
	
	
	
	

	Elektrik
	
	
	
	

	Batterie/Einbauort
	Ah/–
	55 / Gepäckraum
	70 / Gepäckraum
	70 / Gepäckraum

	Lichtmaschine
	A/W
	110 / 1540
	150 / 2100
	150 / 2100

	
	
	
	
	

	Fahrdynamik und Sicherheit
	

	Vorderradaufhängung
	
	Doppelgelenk-Zugstreben-Federbeinachse, kleiner, negativer Lenkrollradius, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung

	Hinterradaufhängung
	
	Zentral-Lenker-Achse mit Längslenker und Doppelquerlenker, Anfahr- und Bremsnickausgleich

	Bremse vorne
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	325 x 25 / belüftet
	325 x 25 / belüftet
	325 x 25 / belüftet

	Bremse hinten
	
	Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen

	Durchmesser
	mm
	320 x 22 / belüftet
	320 x 22 / belüftet
	320 x 22 / belüftet

	Fahrstabilitätssysteme
	  
	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, DSC mit Allradantrieb xDrive vernetzt, Bergabfahrkontrolle HDC

	Sicherheitsausstattung
	  
	Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Aktive Kopfstützen vorn, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtstopper, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige; optional: Seitenairbags im Fond

	Lenkung
	
	Zahnstangen-Servolenkung, optional: Servotronic

	Gesamtübersetzung Lenkung
	:1
	18,9
	18,9
	18,9

	Reifen vorne/hinten
	
	215/60 R17 96H M+S
	235/55 R17 99H M+S
	235/55 R17 99H M+S

	Felgen vorne/hinten
	
	7J x 17 LM
	8J x 17 LM
	8J x 17 LM


Technische Daten BMW X3.

	
	
	BMW X3 xDrive20i
	BMW X3 xDrive25i
	BMW X3 xDrive30i

	
	
	
	
	

	BMW ConnectedDrive
	
	
	
	

	Komfort
	
	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, 
Fernfunktionen und V-Info+, Integration mobiler Endgeräte

	Sicherheit
	
	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht, Park Distance Control, automatischer/erweiterter Notruf 

	
	
	
	
	

	Getriebe
	
	
	
	

	Getriebeart
	
	6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 6-Gang-Automatikgetriebe)

	Getriebeübersetzung
I
	:1
	4,350
	4,350 (4,065)
	4,350 (4,065)

	                                  
II
	:1
	2,496
	2,500 (2,371)
	2,500 (2,371)

	                                  
III
	:1
	1,665
	1,660 (1,551)
	1,660 (1,551)

	                                  
IV
	:1
	1,230
	1,230 (1,157)
	1,230 (1,157)

	                                  
V
	:1
	1,000
	1,000 (0,853)
	1,000 (0,853)

	                                   
VI
	:1
	0,851
	0,851 (0,674)
	0,851 (0,674)

	                                   
R
	:1
	3,926
	3,926 (3,200)
	3,926 (3,200)

	Hinterachsübersetzung
	:1
	4,100
	3,909 (4,444)
	3,909 (4,444)

	
	
	
	
	

	Fahrleistungen
	
	
	
	

	Leistungsgewicht 
(DIN-Leergew.)
	kg/kW
	15,0
	10,8 (11,0)
	8,7 (8,8)

	Literleistung
	kW/l
	55,1
	64,1
	66,8

	Beschleunigung
0–100 km/h
	s
	11,5)
	8,5 (8,9)
	7,2 (7,5)

	
0–1000 m
	s
	32,7)
	29,5 (29,9)
	27,6 (27,9)

	im 4./5. Gang     80–120 km/h km/h km/h km/h km/h
	s
	10,9 / 13,9
	8,5 / 10,9 (-)
	7,3 / 8,9 (-)

	Höchstgeschwindigkeit
	km/h
	198
	210 / 2212 
(210 / 2202)
	210 / 2322 
(210 / 2282)

	
	
	
	
	

	Offroad-Eigenschaften
	
	
	
	

	Überhangwinkel
vorne/hinten
	
°
	
23,9/21,8
	
23,9/21,8
	
23,9/21,8

	Rampenwinkel
	°
	17,2
	17,2
	17,2

	Bodenfreiheit bei Leergewicht
	mm
	201
	201
	201

	Wattiefe (bei 7 km/h)
	mm
	500
	500
	500

	
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics
	
	
	
	

	BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig
	
	Luftklappensteuerung, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, Varioserv-Lenkhilfepumpe, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand, kennfeldgeregelte Ölpumpe, intelligenter Leichtbau

	
	
	
	
	

	Verbrauch im EU-Zyklus
	
	
	
	

	städtisch
	l/100 km
	12,6
	12,8 (13,1)
	13,4 (13,3)

	außerstädtisch
	l/100 km
	6,9
	7,3 (7,4)
	7,3 (7,6)

	insgesamt
	l/100 km
	9,0
	9,3 (9,5)
	9,5 (9,7)

	CO2
	g/km
	215
	224 (228)
	229 (233)

	Emissionseinstufung
	
	EU4  
	EU4  
	EU4  

	
	
	
	
	

	Versicherungseinstufung
	
	
	
	

	KH / VK / TK
	
	20 / 19 / 24
	20 / 19 / 24
	20 / 22 / 24


Technische Daten gültig für  ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe
1)  Ölwechselmenge
2)  mit optionaler Hochgeschwindigkeitsabstimmung




















































